ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по текущему ремонту санитарных комнат КГУ «Общеобразовательная школа № 5» отдела образования города Сатпаев управления образования области Ұлытау
1. Общие сведения
Наименование закупки: Работы по текущему ремонту санитарных комнат здания КГУ «Общеобразовательная школа № 5» отдела образования города Сатпаев управления образования области Ұлытау.
Заказчик: КГУ «Общеобразовательная школа № 5» отдела образования города Сатпаев управления образования области Ұлытау.
Место выполнения работ: Республика Казахстан, область Ұлытау, город Сатпаев, здание КГУ «Общеобразовательная школа № 5», Бабыр би 5
Основание для выполнения работ: локальная смета на текущий ремонт санитарных комнат школы.
Цель выполнения работ: восстановление и улучшение технического и санитарного состояния санитарных комнат школы, обеспечение их надлежащего функционирования, соблюдение санитарно-гигиенических требований и создание безопасных условий эксплуатации.
2. Предмет закупки
Подрядчик должен выполнить комплекс работ по текущему ремонту санитарных комнат здания школы в соответствии с локальной сметой, настоящей технической спецификацией и требованиями законодательства Республики Казахстан.
В состав работ входят демонтаж существующего санитарно-технического оборудования и изношенных отделочных материалов, подготовка поверхностей, восстановление и отделка стен и потолков, облицовка поверхностей плиткой, ремонт и монтаж элементов канализационной системы, установка санитарно-технического оборудования, монтаж дверных блоков, выполнение предусмотренных сметой электромонтажных работ, вывоз строительного мусора и уборка помещений после завершения ремонта.
Работы должны выполняться в объёмах и последовательности, предусмотренных локальной сметой и условиями договора о государственных закупках.
3. Подробный перечень работ
3.1. Подготовительные работы
1. Провести осмотр помещений, в которых предусмотрено выполнение текущего ремонта.
2. Организовать рабочую зону и обеспечить сохранность имущества Заказчика.
3. Обеспечить защиту существующих конструкций, оборудования и инженерных коммуникаций, не подлежащих замене.
4. Подготовить помещения к выполнению демонтажных, строительных, отделочных, сантехнических и электромонтажных работ.
5. При необходимости обеспечить временное ограничение доступа учащихся и работников школы в зоны проведения ремонтных работ.
6. Согласовать с Заказчиком порядок выполнения работ с учётом функционирования образовательной организации.
7. Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
3.2. Демонтажные работы
1. Выполнить демонтаж существующих санитарно-технических приборов, предусмотренных локальной сметой.
2. Демонтировать изношенную облицовочную плитку и другие отделочные материалы в местах, предусмотренных сметной документацией.
3. Выполнить демонтаж повреждённых или подлежащих замене элементов канализационных трубопроводов и соединительных деталей.
4. Произвести демонтаж дверных блоков и иных элементов, подлежащих замене согласно смете.
5. Удалить отслаивающиеся и непрочные слои штукатурки и отделочных покрытий.
6. Собрать образовавшийся строительный мусор и обеспечить его вынос из ремонтируемых помещений.
7. Обеспечить надлежащую утилизацию или передачу строительных отходов в установленном порядке.
Демонтаж выполнять аккуратно, не допуская повреждения конструкций здания, действующих инженерных сетей и оборудования, не включённых в перечень замены.
3.3. Ремонт и подготовка поверхностей
1. Очистить поверхности стен и потолков от старых отделочных материалов, пыли, загрязнений и непрочных участков.
2. Выполнить подготовку оснований под последующую облицовку плиткой, штукатурку и окраску.
3. Выполнить штукатурные работы на участках, предусмотренных локальной сметой.
4. Восстановить ровность и целостность поверхностей перед нанесением отделочных материалов.
5. Подготовить стены к укладке керамической плитки с обеспечением необходимой прочности и ровности основания.
6. Подготовить потолки и стены к окрашиванию в соответствии с технологией применяемых материалов.
7. Обеспечить совместимость применяемых грунтовочных, штукатурных и отделочных материалов.
3.4. Облицовочные работы
1. Выполнить облицовку стен керамической плиткой в соответствии с объёмами, предусмотренными локальной сметой.
2. Использовать новую керамическую плитку, соответствующую назначению помещений и условиям эксплуатации санитарных комнат.
3. Обеспечить ровность облицовки, одинаковую ширину межплиточных швов и качественное заполнение швов затирочным составом.
4. Выполнить подрезку плитки в местах примыкания к стенам, полу, дверным проёмам и инженерным коммуникациям.
5. Обеспечить аккуратное оформление углов и мест установки санитарно-технического оборудования.
6. Не допускать наличия трещин, сколов, отслоений, пустот и иных дефектов облицовки.
7. Выполнить очистку облицованных поверхностей от остатков клея, затирки и строительных загрязнений.
Ориентировочный суммарный объём плиточных работ по сметным позициям составляет 195,1 м². Окончательный объём определяется утверждённой локальной сметой.
3.5. Штукатурные и малярные работы
1. Выполнить штукатурку стен на участках, предусмотренных локальной сметой.
2. Подготовить оштукатуренные поверхности к последующей отделке.
3. Выполнить окраску стен в местах, предусмотренных сметной документацией.
4. Выполнить окраску потолков с применением материалов, предназначенных для соответствующих поверхностей и условий эксплуатации.
5. Обеспечить равномерность окрашивания, отсутствие непрокрашенных участков, потёков, пятен и отслаивающегося покрытия.
6. Соблюдать технологию нанесения отделочных материалов и время их высыхания, установленное производителем.
7. Обеспечить надлежащее качество подготовленных и окрашенных поверхностей.
Ориентировочные объёмы по сметным позициям:
· штукатурные работы — 194,4 м²;
· окраска стен — 133,1 м²;
· окраска потолков — 72,0 м².
Окончательные объёмы принимаются согласно утверждённой локальной смете.
3.6. Сантехнические и канализационные работы
1. Выполнить демонтаж и замену участков канализационных трубопроводов, предусмотренных локальной сметой.
2. Произвести монтаж канализационных труб диаметром 100 мм и 50 мм в объёмах, установленных сметой.
3. Выполнить монтаж необходимых соединительных элементов и фасонных частей, предусмотренных сметной документацией.
4. Обеспечить правильность соединения труб, герметичность стыков и надёжность крепления трубопроводов.
5. Обеспечить правильное расположение трубопроводов и необходимые условия для отвода сточных вод.
6. Выполнить установку унитазов и умывальников, предусмотренных сметой.
7. Подключить установленное санитарно-техническое оборудование к соответствующим инженерным коммуникациям.
8. Проверить надёжность крепления оборудования, герметичность соединений и работоспособность установленных приборов.
9. После завершения монтажа провести проверку функционирования канализационной системы и установленного оборудования.
10. Устранить выявленные протечки и другие недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ.
Ориентировочные объёмы трубопроводов по сметным позициям:
· канализационные трубы диаметром 100 мм — 20 м;
· канализационные трубы диаметром 50 мм — 10 м.
Указанные объёмы и комплектность соединительных деталей подлежат сверке с утверждённой локальной сметой.
3.7. Установка санитарно-технического оборудования
1. Установить унитазы в предусмотренных местах.
2. Установить умывальники и выполнить необходимые подключения.
3. Обеспечить устойчивость оборудования и надёжность крепления к основанию.
4. Выполнить герметизацию соединений в местах подключения оборудования.
5. Проверить отсутствие протечек, исправность слива и правильность работы установленных приборов.
6. Обеспечить возможность безопасного и удобного использования установленного оборудования.
7. Передать Заказчику установленное оборудование в исправном и работоспособном состоянии.
Количество санитарно-технических приборов определяется соответствующими позициями утверждённой локальной сметы.
3.8. Установка дверных блоков
1. Выполнить демонтаж дверных блоков, подлежащих замене согласно смете.
2. Установить предусмотренные сметой дверные блоки.
3. Обеспечить правильную установку дверных коробок, вертикальность и горизонтальность элементов.
4. Выполнить надёжное крепление дверных блоков.
5. Установить предусмотренные комплектующие и элементы дверной фурнитуры.
6. Проверить свободное открывание и закрывание дверей, исправность замков и иных предусмотренных элементов.
7. Обеспечить аккуратное оформление мест примыкания дверных блоков к стенам.
8. Устранить дефекты монтажа, препятствующие нормальной эксплуатации дверей.
Ориентировочные объёмы дверных блоков по сметным позициям:
· дверные блоки из ПВХ — 41,4 м²;
· внутренние дверные блоки — 3,6 м².
Перед размещением закупки необходимо проверить наименования, типы, размеры и объёмы дверных блоков по утверждённой локальной смете.
3.9. Электромонтажные работы
1. Выполнить предусмотренные локальной сметой работы по установке или замене осветительных приборов.
2. Установить светильники в местах, предусмотренных сметной документацией.
3. Обеспечить надёжное крепление осветительных приборов и правильность их подключения.
4. Выполнять электромонтажные работы с соблюдением требований электробезопасности и с использованием исправных материалов и комплектующих.
5. Перед выполнением работ обеспечить безопасное отключение соответствующих электрических цепей в случаях, когда это необходимо.
6. После завершения работ проверить работоспособность установленного оборудования.
7. Обеспечить безопасную эксплуатацию осветительных приборов в условиях санитарных комнат.
Ориентировочное количество светильников по сметным позициям — 12 штук. Окончательное количество и характеристики оборудования определяются утверждённой локальной сметой.
3.10. Уборка и вывоз строительного мусора
1. Собрать строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ.
2. Удалить остатки демонтированных материалов, упаковки и другие отходы из ремонтируемых помещений.
3. Организовать вывоз строительного мусора в установленном порядке.
4. Провести уборку помещений после завершения ремонтных работ.
5. Очистить поверхности, санитарно-техническое оборудование, дверные блоки и другие элементы от строительной пыли и загрязнений.
6. Передать помещения Заказчику в чистом состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации.
Ориентировочный объём вывоза строительного мусора по сметным позициям — 5 тонн. Фактический объём определяется утверждённой локальной сметой и фактически выполненными работами.
4. Требования к материалам и оборудованию
1. Все строительные, отделочные и сантехнические материалы должны быть новыми, пригодными для применения по назначению и соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов, применимых в Республике Казахстан.
2. Материалы и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, если наличие таких документов предусмотрено законодательством.
3. Керамическая плитка, штукатурные смеси, краски, затирочные и монтажные материалы должны соответствовать условиям эксплуатации санитарных комнат.
4. Канализационные трубы, соединительные элементы и санитарно-технические приборы должны соответствовать размерам и характеристикам, предусмотренным локальной сметой.
5. Дверные блоки, осветительные приборы и комплектующие должны соответствовать наименованиям и характеристикам, предусмотренным сметной документацией.
6. Применение материалов, бывших в употреблении, повреждённых или не соответствующих установленным требованиям, не допускается.
7. Материалы должны применяться в соответствии с инструкциями производителей и технологией выполнения работ.
8. Замена предусмотренных сметой материалов и оборудования на другие допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при наличии необходимых согласований с Заказчиком.
5. Требования к качеству выполнения работ
1. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением технологических требований.
2. Подрядчик обязан соблюдать последовательность выполнения демонтажных, подготовительных, монтажных и отделочных работ.
3. Не допускается повреждение конструкций здания, действующих коммуникаций и имущества Заказчика.
4. Облицовочные, штукатурные и малярные работы должны выполняться качественно, без видимых дефектов.
5. Смонтированные трубопроводы и санитарно-техническое оборудование должны быть герметичными и работоспособными.
6. Дверные блоки должны быть надёжно закреплены и функционировать без заеданий.
7. Осветительные приборы должны быть установлены безопасно и находиться в рабочем состоянии.
8. По завершении работ помещения должны соответствовать назначению и быть пригодными для эксплуатации.
9. Все выявленные при приёмке недостатки, возникшие по вине Подрядчика, подлежат устранению Подрядчиком за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.
6. Требования по охране труда и безопасности
1. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, пожарной безопасности и санитарной безопасности.
2. Работы должны выполняться с применением необходимых средств индивидуальной защиты.
3. Рабочая зона должна содержаться в порядке; проходы и эвакуационные выходы не должны загромождаться материалами и строительным мусором.
4. При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать требования электробезопасности.
5. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению доступа учащихся и посторонних лиц в места проведения ремонта.
6. При выполнении работ в действующем здании школы необходимо согласовывать организацию и порядок работ с Заказчиком.
7. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований безопасности при выполнении работ своими работниками.
7. Сроки выполнения работ
Сроки начала и окончания работ устанавливаются договором о государственных закупках.
Подрядчик обязан выполнить весь предусмотренный договором объём работ в установленный срок с соблюдением требований настоящей технической спецификации и локальной сметы.
Изменение сроков допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиями договора.
8. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
1. По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности объекта к приёмке.
2. Приёмка выполняется после проверки фактического выполнения предусмотренного договором и сметой объёма работ.
3. Заказчик проверяет качество отделки, правильность установки оборудования, герметичность сантехнических соединений, работоспособность освещения и общее состояние помещений.
4. При необходимости Подрядчик предоставляет документы на использованные материалы и оборудование в случаях, предусмотренных законодательством и договором.
5. Выявленные недостатки фиксируются и устраняются Подрядчиком за свой счёт, если они возникли по его вине.
6. По результатам приёмки оформляются соответствующие документы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и договором о государственных закупках.
7. Основанием для оплаты является надлежащее исполнение договорных обязательств и оформление документов о приёмке в установленном порядке.
9. Гарантийные обязательства
1. Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями договора о государственных закупках.
2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается договором с учётом требований законодательства Республики Казахстан.
3. В течение установленного гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются им за свой счёт в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком.
4. Подрядчик обязан принять меры по устранению выявленных гарантийных недостатков в согласованные с Заказчиком сроки.
10. Стоимость работ
Стоимость работ определяется в соответствии с утверждённой локальной сметой, условиями договора о государственных закупках и результатами проведённой процедуры государственных закупок.
Стоимость включает предусмотренные сметной документацией работы, материалы, оборудование и другие затраты, необходимые для надлежащего выполнения текущего ремонта санитарных комнат.
Окончательная стоимость работ устанавливается договором о государственных закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11. Заключительные положения
1. Подрядчик обязан выполнить работы в полном объёме в соответствии с настоящей технической спецификацией, утверждённой локальной сметой и договором о государственных закупках.
2. Все работы должны быть выполнены с обеспечением надлежащего качества, безопасной эксплуатации санитарных комнат и готовности помещений к использованию по назначению.
3. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, относящиеся к выполнению предусмотренных договором работ.
4. Все выявленные недостатки, возникшие по вине Подрядчика, должны быть устранены в порядке, предусмотренном договором и законодательством Республики Казахстан.
5. При расхождениях между настоящей технической спецификацией и локальной сметой объёмы и виды работ уточняются на основании утверждённой сметной документации и условий договора с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«Ұлытау облысының білім басқармасы, Сәтбаев қаласының білім бөлімінің № 5 жалпы білім беретін мектебі» КММ санитариялық бөлмелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге
Написание текста
1. Жалпы мәліметтер
Сатып алудың атауы: «Ұлытау облысының білім басқармасы, Сәтбаев қаласының білім бөлімінің № 5 жалпы білім беретін мектебі» КММ ғимаратының санитариялық бөлмелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Тапсырыс беруші: «Ұлытау облысының білім басқармасы, Сәтбаев қаласының білім бөлімінің № 5 жалпы білім беретін мектебі» КММ.
Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Сәтбаев қаласы, «№ 5 жалпы білім беретін мектеп» КММ ғимараты, Бабыр би 5
Жұмыстарды орындау негізі: мектептің санитариялық бөлмелеріне ағымдағы жөндеу жүргізуге арналған жергілікті смета.
Жұмыстарды орындау мақсаты: мектептің санитариялық бөлмелерінің техникалық және санитариялық жай-күйін қалпына келтіру және жақсарту, олардың тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз ету, санитариялық-гигиеналық талаптарды сақтау және қауіпсіз пайдалану жағдайларын жасау.
2. Сатып алу нысанасы
Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына, осы техникалық ерекшелікке және жергілікті сметаға сәйкес мектеп ғимаратының санитариялық бөлмелеріне ағымдағы жөндеу жүргізу бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндетті.
Жұмыстар құрамына қолданыстағы санитариялық-техникалық жабдықтарды және тозған әрлеу материалдарын бөлшектеу, беттерді дайындау, қабырғалар мен төбелерді қалпына келтіру және әрлеу, беттерді тақтайшамен қаптау, кәріз жүйесінің элементтерін жөндеу және монтаждау, санитариялық-техникалық жабдықтарды орнату, есік блоктарын монтаждау, сметада көзделген электр монтаждау жұмыстарын орындау, құрылыс қоқыстарын шығару және жөндеу аяқталғаннан кейін үй-жайларды тазалау кіреді.
Жұмыстар жергілікті сметада және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарында көзделген көлемде және реттілікпен орындалуы тиіс.
3. Жұмыстардың егжей-тегжейлі тізбесі
3.1. Дайындық жұмыстары
1. Ағымдағы жөндеу жүргізу көзделген үй-жайларға тексеру жүргізу.
2. Жұмыс аймағын ұйымдастыру және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету.
3. Ауыстыруға жатпайтын қолданыстағы конструкцияларды, жабдықтарды және инженерлік коммуникацияларды қорғауды қамтамасыз ету.
4. Үй-жайларды бөлшектеу, құрылыс, әрлеу, сантехникалық және электр монтаждау жұмыстарын орындауға дайындау.
5. Қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстары жүргізілетін аймақтарға оқушылар мен мектеп қызметкерлерінің кіруін уақытша шектеу.
6. Білім беру ұйымының жұмыс режимін ескере отырып, жұмыстарды орындау тәртібін Тапсырыс берушімен келісу.
7. Жұмыстарды еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып орындау.
3.2. Бөлшектеу жұмыстары
1. Жергілікті сметада көзделген қолданыстағы санитариялық-техникалық аспаптарды бөлшектеу.
2. Сметалық құжаттамада көзделген учаскелердегі тозған қаптау тақтайшаларын және басқа да әрлеу материалдарын бөлшектеу.
3. Зақымдалған немесе ауыстыруға жататын кәріз құбырларының учаскелерін және жалғау бөлшектерін бөлшектеу.
4. Сметаға сәйкес ауыстырылуға жататын есік блоктарын және өзге де элементтерді бөлшектеу.
5. Сылақтың және әрлеу жабындарының қабыршақтанған әрі берік емес қабаттарын алып тастау.
6. Пайда болған құрылыс қоқыстарын жинау және жөнделетін үй-жайлардан шығару.
7. Құрылыс қалдықтарын белгіленген тәртіппен тиісті орындарға тапсыруды немесе шығаруды қамтамасыз ету.
Бөлшектеу жұмыстары ғимарат конструкцияларына, қолданыстағы инженерлік желілерге және ауыстыру тізбесіне енгізілмеген жабдықтарға зақым келтірмей, ұқыпты орындалуы тиіс.
3.3. Беттерді жөндеу және дайындау
1. Қабырғалар мен төбелердің беттерін ескі әрлеу материалдарынан, шаңнан, ластанудан және берік емес учаскелерден тазалау.
2. Беттерді кейіннен тақтайшамен қаптауға, сылауға және бояуға дайындау.
3. Жергілікті сметада көзделген учаскелерде сылақ жұмыстарын орындау.
4. Әрлеу материалдарын жағу алдында беттердің тегістігі мен тұтастығын қалпына келтіру.
5. Керамикалық тақтайшаларды төсеу үшін қабырғалардың негізін қажетті беріктік пен тегістікті қамтамасыз ете отырып дайындау.
6. Қолданылатын материалдардың технологиясына сәйкес қабырғалар мен төбелерді бояуға дайындау.
7. Қолданылатын астарлау, сылақ және әрлеу материалдарының өзара үйлесімділігін қамтамасыз ету.
3.4. Қаптау жұмыстары
1. Қабырғаларды жергілікті сметада көзделген көлемде керамикалық тақтайшалармен қаптау.
2. Санитариялық бөлмелердің мақсатына және пайдалану жағдайларына сәйкес келетін жаңа керамикалық тақтайшаларды пайдалану.
3. Қаптаманың тегістігін, тақтайшалар арасындағы жіктердің бірдей енін және жіктердің толтырғыш қоспамен сапалы толтырылуын қамтамасыз ету.
4. Қабырғалармен, еденмен, есік ойықтарымен және инженерлік коммуникациялармен түйісетін жерлерде тақтайшаларды қажетті өлшемге келтіріп кесу.
5. Бұрыштар мен санитариялық-техникалық жабдық орнатылатын орындарды ұқыпты әрлеу.
6. Қаптамада жарықтардың, сынықтардың, қабыршақтанудың, бос қуыстардың және басқа да ақаулардың болуына жол бермеу.
7. Қапталған беттерді желімнің, жіктерді толтырғыш қоспаның қалдықтарынан және құрылыс ластануларынан тазалау.
Сметалық позициялар бойынша тақтайшамен қаптау жұмыстарының болжамды жалпы көлемі — 195,1 м². Түпкілікті көлем бекітілген жергілікті сметаға сәйкес айқындалады.
3.5. Сылақ және сырлау жұмыстары
1. Жергілікті сметада көзделген учаскелерде қабырғаларды сылау.
2. Сыланған беттерді кейінгі әрлеуге дайындау.
3. Сметалық құжаттамада көзделген орындарда қабырғаларды бояу.
4. Тиісті беттерге және пайдалану жағдайларына арналған материалдарды пайдалана отырып, төбелерді бояу.
5. Бояудың біркелкі жағылуын, боялмаған учаскелердің, аққан іздердің, дақтардың және жабынның қабыршақтануының болмауын қамтамасыз ету.
6. Әрлеу материалдарын жағу технологиясын және өндіруші белгілеген кептіру уақытын сақтау.
7. Дайындалған және боялған беттердің тиісті сапасын қамтамасыз ету.
Сметалық позициялар бойынша болжамды көлемдер:
· сылақ жұмыстары — 194,4 м²;
· қабырғаларды бояу — 133,1 м²;
· төбелерді бояу — 72,0 м².
Түпкілікті көлемдер бекітілген жергілікті сметаға сәйкес қабылданады.
3.6. Сантехникалық және кәріз жұмыстары
1. Жергілікті сметада көзделген кәріз құбырларының учаскелерін бөлшектеу және ауыстыру.
2. Сметада белгіленген көлемде диаметрі 100 мм және 50 мм кәріз құбырларын монтаждау.
3. Сметалық құжаттамада көзделген қажетті жалғау элементтері мен фасондық бөлшектерді монтаждау.
4. Құбырлардың дұрыс жалғануын, түйіспелердің герметикалығын және құбырлардың сенімді бекітілуін қамтамасыз ету.
5. Құбырлардың дұрыс орналасуын және ағынды суларды әкетуге қажетті жағдайларды қамтамасыз ету.
6. Сметада көзделген унитаздар мен қолжуғыштарды орнату.
7. Орнатылған санитариялық-техникалық жабдықтарды тиісті инженерлік коммуникацияларға қосу.
8. Жабдықтардың сенімді бекітілуін, қосылыстардың герметикалығын және орнатылған аспаптардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
9. Монтаждау аяқталғаннан кейін кәріз жүйесінің және орнатылған жабдықтардың жұмысын тексеру.
10. Жұмыстарды тиісінше орындамау салдарынан туындаған анықталған су ағуларын және басқа да кемшіліктерді жою.
Сметалық позициялар бойынша құбырлардың болжамды көлемдері:
· диаметрі 100 мм кәріз құбырлары — 20 м;
· диаметрі 50 мм кәріз құбырлары — 10 м.
Көрсетілген көлемдер мен жалғау бөлшектерінің жиынтықтылығы бекітілген жергілікті сметамен салыстырылып тексерілуі тиіс.
3.7. Санитариялық-техникалық жабдықтарды орнату
1. Унитаздарды көзделген орындарға орнату.
2. Қолжуғыштарды орнату және қажетті қосылыстарды орындау.
3. Жабдықтардың орнықтылығын және негізге сенімді бекітілуін қамтамасыз ету.
4. Жабдықтарды қосу орындарындағы жалғауларды герметизациялау.
5. Су ағудың жоқтығын, судың ағызылу жүйесінің жарамдылығын және орнатылған аспаптардың дұрыс жұмыс істеуін тексеру.
6. Орнатылған жабдықтарды қауіпсіз әрі ыңғайлы пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету.
7. Орнатылған жабдықтарды Тапсырыс берушіге жарамды және жұмыс істейтін күйде тапсыру.
Санитариялық-техникалық аспаптардың саны бекітілген жергілікті сметаның тиісті позицияларымен айқындалады.
3.8. Есік блоктарын орнату
1. Сметаға сәйкес ауыстырылуға жататын есік блоктарын бөлшектеу.
2. Сметада көзделген есік блоктарын орнату.
3. Есік қораптарының дұрыс орнатылуын, элементтердің тіктігі мен көлденеңдігін қамтамасыз ету.
4. Есік блоктарын сенімді бекіту.
5. Көзделген жиынтықтауыштар мен есік фурнитурасының элементтерін орнату.
6. Есіктердің еркін ашылып-жабылуын, құлыптардың және басқа да көзделген элементтердің жарамдылығын тексеру.
7. Есік блоктарының қабырғалармен түйісетін жерлерін ұқыпты әрлеу.
8. Есіктерді қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін монтаждау ақауларын жою.
Сметалық позициялар бойынша есік блоктарының болжамды көлемдері:
· ПВХ-дан жасалған есік блоктары — 41,4 м²;
· ішкі есік блоктары — 3,6 м².
Сатып алуды орналастырғанға дейін бекітілген жергілікті смета бойынша есік блоктарының атауларын, түрлерін, өлшемдерін және көлемдерін тексеру қажет.
3.9. Электр монтаждау жұмыстары
1. Жергілікті сметада көзделген жарықтандыру аспаптарын орнату немесе ауыстыру жұмыстарын орындау.
2. Сметалық құжаттамада көзделген орындарға шамдарды орнату.
3. Жарықтандыру аспаптарының сенімді бекітілуін және олардың дұрыс қосылуын қамтамасыз ету.
4. Электр монтаждау жұмыстарын электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, жарамды материалдар мен жиынтықтауыштарды пайдаланып орындау.
5. Қажет болған жағдайда жұмыстарды бастамас бұрын тиісті электр тізбектерін қауіпсіз ажыратуды қамтамасыз ету.
6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін орнатылған жабдықтардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
7. Санитариялық бөлмелер жағдайында жарықтандыру аспаптарын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету.
Сметалық позициялар бойынша шамдардың болжамды саны — 12 дана. Жабдықтардың түпкілікті саны мен сипаттамалары бекітілген жергілікті сметаға сәйкес айқындалады.
3.10. Құрылыс қоқыстарын жинау және шығару
1. Жұмыстарды орындау барысында пайда болған құрылыс қоқыстарын жинау.
2. Бөлшектелген материалдардың қалдықтарын, қаптамаларды және басқа да қалдықтарды жөнделетін үй-жайлардан шығару.
3. Құрылыс қоқыстарын белгіленген тәртіппен шығаруды ұйымдастыру.
4. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін үй-жайларды тазалау.
5. Беттерді, санитариялық-техникалық жабдықтарды, есік блоктарын және басқа элементтерді құрылыс шаңы мен ластанудан тазарту.
6. Үй-жайларды одан әрі пайдалануға жарамды, таза күйде Тапсырыс берушіге тапсыру.
Сметалық позициялар бойынша құрылыс қоқыстарын шығарудың болжамды көлемі — 5 тонна. Нақты көлем бекітілген жергілікті сметаға және іс жүзінде орындалған жұмыстарға сәйкес айқындалады.
4. Материалдар мен жабдықтарға қойылатын талаптар
1. Барлық құрылыс, әрлеу және сантехникалық материалдар жаңа, мақсаты бойынша пайдалануға жарамды және Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
2. Материалдар мен жабдықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар заңнамада көзделген жағдайларда ұсынылуы тиіс.
3. Керамикалық тақтайшалар, сылақ қоспалары, бояулар, жіктерді толтырғыш және монтаждау материалдары санитариялық бөлмелерді пайдалану жағдайларына сәйкес болуы тиіс.
4. Кәріз құбырлары, жалғау элементтері және санитариялық-техникалық аспаптар жергілікті сметада көзделген өлшемдер мен сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.
5. Есік блоктары, жарықтандыру аспаптары және жиынтықтауыштар сметалық құжаттамада көзделген атаулар мен сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.
6. Бұрын пайдаланылған, зақымдалған немесе белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін материалдарды қолдануға жол берілмейді.
7. Материалдар өндірушілердің нұсқаулықтарына және жұмыстарды орындау технологиясына сәйкес қолданылуы тиіс.
8. Сметада көзделген материалдар мен жабдықтарды басқа түрлерімен ауыстыруға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіпте және Тапсырыс берушімен қажетті келісулер болған кезде ғана жол беріледі.
5. Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
1. Жұмыстар технологиялық талаптарды сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.
2. Мердігер бөлшектеу, дайындық, монтаждау және әрлеу жұмыстарының орындалу реттілігін сақтауға міндетті.
3. Ғимарат конструкцияларына, қолданыстағы коммуникацияларға және Тапсырыс берушінің мүлкіне зақым келтіруге жол берілмейді.
4. Қаптау, сылақ және сырлау жұмыстары көзге көрінетін ақауларсыз, сапалы орындалуы тиіс.
5. Монтаждалған құбырлар мен санитариялық-техникалық жабдықтар герметикалық және жұмысқа жарамды болуы тиіс.
6. Есік блоктары сенімді бекітіліп, кептелусіз жұмыс істеуі тиіс.
7. Жарықтандыру аспаптары қауіпсіз орнатылып, жұмыс күйінде болуы тиіс.
8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жайлар өз мақсатына сәйкес келіп, пайдалануға жарамды болуы тиіс.
9. Қабылдау кезінде анықталған және Мердігердің кінәсінен туындаған барлық кемшіліктер Мердігер тарапынан өз есебінен Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде жойылуы тиіс.
6. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары
1. Мердігер Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және санитариялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті.
2. Жұмыстар қажетті жеке қорғаныс құралдарын пайдалана отырып орындалуы тиіс.
3. Жұмыс аймағы тәртіпте ұсталуы керек; өту жолдары мен эвакуациялық шығу жолдарын материалдармен және құрылыс қоқыстарымен бөгеуге жол берілмейді.
4. Электр монтаждау жұмыстарын орындау кезінде электр қауіпсіздігі талаптары сақталуы тиіс.
5. Мердігер оқушылар мен бөгде адамдардың жөндеу жүргізіліп жатқан орындарға кіруіне жол бермеу жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.
6. Мектептің жұмыс істеп тұрған ғимаратында жұмыстарды орындау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
7. Мердігер өз жұмыскерлерінің жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік талаптарын сақтауына жауапты болады.
7. Жұмыстарды орындау мерзімдері
Жұмыстардың басталу және аяқталу мерзімдері мемлекеттік сатып алу туралы шартпен белгіленеді.
Мердігер шартта көзделген жұмыстардың толық көлемін осы техникалық ерекшеліктің және жергілікті сметаның талаптарын сақтай отырып, белгіленген мерзімде орындауға міндетті.
Мерзімдерді өзгертуге Қазақстан Республикасының заңнамасында және шарт талаптарында көзделген жағдайларда және тәртіппен ғана жол беріледі.
8. Орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер объектінің қабылдауға дайын екендігі туралы Тапсырыс берушіге хабарлайды.
2. Қабылдау шартта және сметада көзделген жұмыстар көлемінің нақты орындалуын тексергеннен кейін жүргізіледі.
3. Тапсырыс беруші әрлеу сапасын, жабдықтардың дұрыс орнатылуын, сантехникалық қосылыстардың герметикалығын, жарықтандырудың жұмысқа жарамдылығын және үй-жайлардың жалпы жағдайын тексереді.
4. Қажет болған жағдайда Мердігер заңнамада және шартта көзделген жағдайларда пайдаланылған материалдар мен жабдықтарға қатысты құжаттарды ұсынады.
5. Анықталған кемшіліктер тіркеледі және Мердігердің кінәсінен туындаған жағдайда оның есебінен жойылады.
6. Қабылдау нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген тәртіппен тиісті құжаттар рәсімделеді.
7. Төлем жүргізуге шарттық міндеттемелердің тиісінше орындалуы және қабылдау құжаттарының белгіленген тәртіппен рәсімделуі негіз болып табылады.
9. Кепілдік міндеттемелер
1. Мердігер орындалған жұмыстардың сапасына Қазақстан Республикасының заңнамасына және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес жауапты болады.
2. Орындалған жұмыстарға арналған кепілдік мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптары ескеріле отырып, шартпен белгіленеді.
3. Белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Мердігердің кінәсінен туындаған кемшіліктер Тапсырыс берушімен келісілген тәртіппен және мерзімдерде оның есебінен жойылады.
4. Мердігер анықталған кепілдік ақауларын Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде жою жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.
10. Қорытынды ережелер
1. Мердігер жұмыстарды осы техникалық ерекшелікке, бекітілген жергілікті сметаға және мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес толық көлемде орындауға міндетті.
2. Барлық жұмыстар тиісті сапаны, санитариялық бөлмелерді қауіпсіз пайдалануды және үй-жайлардың мақсаты бойынша пайдалануға дайындығын қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс.
3. Мердігер шартта көзделген жұмыстарды орындауға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті.
4. Мердігердің кінәсінен туындаған барлық анықталған кемшіліктер шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жойылуы тиіс.
5. Осы техникалық ерекшелік пен жергілікті смета арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда жұмыстардың көлемдері мен түрлері бекітілген сметалық құжаттама және шарт талаптары негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтай отырып нақтыланады.

