ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. Работы по установке (монтажу) дверей, ограждений и оборудования для оснащения помещений школы
ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ Все работы должны быть выполнены качественно, в полном объёме и в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации. Материалы, комплектующие и изделия, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее не использованными, без механических повреждений, деформаций и иных дефектов. До начала изготовления дверей, оконной решётки, решётчатой перегородки, стеллажей и иных элементов, размеры которых зависят от фактического места установки, потенциальный поставщик должен произвести обязательный предварительный замер по месту выполнения работ. Фактические размеры изготовленных изделий должны соответствовать существующим проёмам, помещениям и местам их установки. Изготовление, сборка, установка и монтаж элементов должны осуществляться в соответствии с размерами и характеристиками, установленными настоящей технической спецификацией. Все устанавливаемые конструкции должны быть устойчивыми, прочными, безопасными при эксплуатации и надёжно закреплены. В стоимость работ должны быть включены все расходы, необходимые для полного выполнения работ, в том числе: предварительный замер, изготовление, приобретение и использование необходимых материалов и комплектующих, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, крепёжные элементы, сборка, установка, монтаж и иные сопутствующие работы, необходимые для получения полностью готового к эксплуатации результата. После завершения работ места установки должны быть приведены в надлежащее состояние. Результат выполненных работ должен быть передан Заказчику в полностью завершённом и готовом к эксплуатации виде.
Изготовление дверь металлическая. Количество – 1 штука.  Ширина — не менее 900 мм и не более 950 мм. Высота — не менее 2100 мм и не более 2250 мм. Материал — металл. Поставка должно быть в полном комплекте: дверное полотно, дверная коробка, петли, ручка, замок и необходимые крепёжные элементы. Окончательные размеры определяются после замера проёма по месту установки.
Изготовление стеллаж для склада. Количество – 5 штука.  Стеллаж из ЛДСП. Ширина — не менее 950 мм и не более 1050 мм. Глубина полок — не менее 380 мм и не более 450 мм. Высота — не менее 2400 мм и не более 2550 мм. Количество полок — не менее 4 шт. Конструкция должна быть устойчивой и пригодной для хранения имущества.
Изготовление дверь для архива. Количество - 1 штука. Дверь из дерева. Ширина — не менее 900 мм и не более 950 мм. Высота — не менее 2100 мм и не более 2250 мм. Поставка с дверной коробкой (косяком), петлями, ручкой, замком и необходимыми крепёжными элементами. Окончательные размеры определяются после замера проёма по месту установки.
Изготовление стеллаж для архива. Количество – 18 штук. Стеллаж из ЛДСП. Ширина — не менее 950 мм и не более 1050 мм. Глубина полок — не менее 380 мм и не более 450 мм. Высота — не менее 2400 мм и не более 2550 мм. Количество полок — не менее 4 шт. Предназначен для хранения архивных документов.
Изготовление решётка на окно кабинета НВП. Количество – 1 штука. Защитная решётка для установки с внутренней стороны окна. Материал — металл. Ширина — не менее 1450 мм и не более 1600 мм. Высота — не менее 1700 мм и не более 1800 мм. Окончательные размеры определяются поставщиком после замера оконного проёма по месту установки. В комплект должны входить необходимые крепёжные элементы.
Изготовление решётчатая перегородка для кабинета НВП. Количество – 1 штука. Решётчатая перегородка из металла. Длина — не менее 2600 мм и не более 2800 мм. Высота — не менее 2900 мм и не более 3100 мм. Перегородка должна быть укомплектована дверью. Полный комплект должен включать дверь, петли, запирающее устройство, ручки и необходимые крепёжные элементы. Окончательные размеры определяются после замера места установки.
Изготовление металлический стеллаж для кабинета НВП. Количество – 1 штука. Стеллаж металлический сборно-разборный. Ширина — не менее 1500 мм и не более 1600 мм. Глубина — не менее 500 мм и не более 550 мм. Высота — не менее 1950 мм и не более 2050 мм. Количество полок — не менее 5 шт. Конструкция должна быть устойчивой и прочной.
Изготовление QR стенд. Количество – 1 штука. 1. Назначение и общие требования Поставщик изготавливает информационно-образовательный стенд по теме «Техника безопасности в учебном кабинете» с выходом на онлайн-контент через QR-код (далее — стенд). Назначение стенда — наглядная и доступная информационно-образовательная поддержка по указанной теме для широкой аудитории. Тематическое наполнение Материалы по теме охватывают, в том числе: –	общие требования к поведению в учебном кабинете: вход и выход только с разрешения педагога, соблюдение дисциплины и порядка, безопасное обращение с опасными предметами (ножницами, инструментами, электроприборами); –	электробезопасность: правила обращения с розетками, проводами и электроприборами, работа с электрооборудованием только под контролем педагога; – пожарная безопасность: недопустимость игр с огнём, порядок действий при возгорании, знание плана эвакуации и путей выхода; – требования к здоровью, личной гигиене и поддержанию чистоты в учебном кабинете; – правила безопасности в специализированных кабинетах — лабораторных, компьютерных и технического труда; –	действия в чрезвычайных ситуациях и порядок организованной эвакуации. Общий вид (общее описание) – стенд оформлен в единой сине-голубой цветовой гамме в современном образовательном стиле с фотографическими фоновыми изображениями учебных помещений; – название темы вынесено в верхнюю часть стенда в виде крупного художественно оформленного заголовка на декоративной плашке; –	в левой верхней части размещена тематическая иллюстрация со средствами обеспечения безопасности; – информация сгруппирована по смысловым блокам: слева — текстовый блок с правилами по тематическим категориям, справа — четыре тематические колонки с подписями разделов; – предусмотрены тематические QR-коды с подписями к каждому разделу для перехода к онлайн-контенту. Стенд должен обеспечивать актуальную, наглядную и структурированную подачу материала по теме. 2. Состав решения Решение состоит из двух взаимодополняющих частей, объединённых общей темой: 1. Физический стенд — несёт ключевую информацию по теме в виде инфографики, иллюстраций и кратких текстовых блоков; содержит QR-код(ы) для перехода к расширенному онлайн-контенту и служит точкой входа к нему. 2. Онлайн-ресурс (сайт) — размещённый в сети информационный ресурс с подробными материалами по теме; открывается в мобильном или десктопном веб-браузере после считывания QR-кода. 3. Изготовление, материалы и характеристики стенда Материал и качество: –	Основа стенда — листовой полиметилметакрилат (акрил) с полноцветным изображением, нанесённым методом ультрафиолетовой печати высокого разрешения, что обеспечивает стойкость и долговечность изображения. Крепёжные элементы: – металлические анкеры — диаметр от 6 мм, длина от 80 мм; – декоративные заглушки серебристого цвета — диаметр от 18 мм; – общее количество крепёжных элементов — от 6 штук. Габаритные характеристики: – размер полотна — от 90×115 см; – толщина — от 4 мм; – скруглённые углы; –	монтажные вырезы — от 6 штук, размером от 6 мм каждый. Отображение онлайн-контента: – материалы онлайн-ресурса корректно масштабируются и отображаются на смартфонах и персональных компьютерах с различными разрешениями экрана. 4. Размещение информации на стенде Стенд оформлен в единой тематической стилистике. На нём размещаются: – художественно оформленное название темы в верхней части стенда; – тематическая иллюстрация со средствами обеспечения безопасности в левой части; –	текстовый блок с правилами безопасности, сгруппированными по пяти тематическим категориям (общие требования, электробезопасность, пожарная безопасность, здоровье и гигиена, действия в чрезвычайной ситуации); – четыре тематические колонки с подписями разделов (общие правила; лабораторные кабинеты; компьютерные кабинеты; кабинеты технического труда) и фоновыми изображениями соответствующих помещений; –	четыре тематических QR-кода — по одному в каждой колонке — для перехода к соответствующему разделу онлайн-ресурса; –	краткий пояснительный смысл перехода: наведение камеры смартфона на QR-код открывает выбранный раздел. 5. Онлайн-контент (доступ по QR-коду) 1. Переход. Сканирование QR-кода камерой смартфона открывает онлайн-ресурс по теме «Техника безопасности в учебном кабинете». 2. Разделы онлайн-ресурса: – Общие правила поведения — 5 тематических блоков (общие требования, электробезопасность, пожарная безопасность, здоровье и гигиена, действия в чрезвычайной ситуации), 16 правил; – Лабораторные кабинеты — правила безопасной работы в кабинетах естественно-научного цикла; – Компьютерные кабинеты — правила безопасной работы с компьютерной техникой; – Кабинеты технического труда — правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 3. Интерфейс и навигация: – трёхъязычный интерфейс: казахский, русский и английский языки; – простая навигация по четырём тематическим разделам с возможностью возврата на главную страницу; – наглядное представление материала с примерами правильного и неправильного поведения и последовательными тематическими блоками. 6. Технические требования к онлайн-ресурсу Минимальные требования к устройству: – Персональный компьютер или ноутбук: процессор с тактовой частотой от 1,5 ГГц; оперативная память не менее 2 ГБ; экран с разрешением не менее 1280×720 пикселей; подключение к сети Интернет; установленный веб-браузер. – Планшет: процессор с частотой от 1,3 ГГц; оперативная память не менее 2 ГБ; сенсорный экран с разрешением не менее 1280×720 пикселей; доступ к сети Интернет; установленный веб-браузер. – Смартфон: процессор с частотой от 1,3 ГГц; оперативная память не менее 2 ГБ; сенсорный экран с разрешением не менее 720×1280 пикселей; доступ к сети Интернет; установленный веб-браузер. Поддержка платформ: – Онлайн-ресурс функционирует в актуальных версиях распространённых операционных систем для персональных компьютеров, планшетов и смартфонов посредством веб-браузера. – Отдельная установка программы на устройство пользователя не требуется. 7. Гарантия, поддержка и сопроводительные документы – Гарантийное сопровождение и обновление контента онлайн-ресурса — в течение 1 года с момента поставки. 
