2

2026 ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері және тізбесі 
	Атауы
	Қысқа сипаттама
	Техникалық ерекшелігі
	Өлшем бірлік
	Саны, көлемі

	1
	2
	3
	4
	5

	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау 
	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау 
	Талаптар қызмет көрсету:
-ОП-5 қайта зарядтауға арналған ұнтақты өрт сөндіргіштердің саны-70 дана;

- Өнім беруші өз күштерімен сәйкестік сертификаттарын ұсына отырып, А,B,C,E класты өрттерді сөндіруге арналған ұнтақпен өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға міндетті, оның ішінде тасымалдау бойынша қызметтер қосылуы тиіс (өнім беруші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға алып кетуге және қайта зарядтағаннан кейін мекемеге қайта әкелуге міндетті, беру қабылдау-беру актісімен ресімделеді); 

- Өрт сөндіргіштерді беру қайта зарядталған өрт сөндіргіштерге бирка берумен ресімделуі тиіс;

- Өнім беруші өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету журналын: өрт сөндіргіштердің тораптарын тексеру, қысым индикаторын тексеру, қайта зарядтау күнін, өрт сөндіргіштің тораптарын сынау және т. б. параметрлерін көрсете отырып толтыруға міндетті.

 - Қайта зарядтау өрт сөндіргіштің жарамдылығына екі жыл мерзімге кепілдік береді;;

- Жеткізуші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін бекіту арматурасын (крандар, клапандар және т.б.) пломбалауға міндетті. Орнатылған пломбалар өрт сөндіргішті тез іске қосу үшін оңай алынып тасталуы тиіс. 

- Өрт сөндіргіштердің ақаулығы анықталған кезде Жеткізуші ОП және ОУ өрт сөндіргіштерінің бөлшектерін ауыстыра отырып жөндеу жүргізуі тиіс.

- Қайта зарядтауға жарамсыз өрт сөндіргіштер кейіннен шарттық соманы азайтуға қосымша келісім ресімдей отырып, олардың пайдалануға жарамсыздығы туралы акт-қорытынды жасай отырып, "Тапсырыс берушіге" қайтарылады.
	Бір қызмет
	1


Приложение 2 к Договору 

 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ
	Наименование
	Краткая характеристика
	Техническая спецификация
	Единица измерения
	Количество, объем

	3
	4
	5
	6
	7

	Перезарядка огнетушителей 
	Перезарядка огнетушителей 
	Требование к оказанию услуги:

- Количество порошковых огнетушителей на перезарядку ОП-5 -70 шт;

- Поставщик обязан собственными силами перезарядить огнетушители порошком, предназначенным для тушения пожаров класса А,B,C,E, с предоставлением сертификатов соответствия, в том числе должны быть включены услуги по транспортировке (Поставщик обязан забрать огнетушители на перезарядку и привезти обратно в учреждение после перезарядки, передача оформляется актом приема-передачи);

- Передача огнетушителей должна оформляться с выдачей бирок на перезаряженные огнетушители;

- Поставщик обязан заполнить журнал технического обслуживания огнетушителей с указанием параметров: проверки узлов огнетушителей, проверки индикатора давления, даты проведения перезарядки, испытания узлов огнетушителя и т.п.

- Перезарядка гарантирует пригодность огнетушителя  сроком на два года;

- Поставщик обязан после проведения перезарядки огнетушителей опломбировать запорную арматуру (краны, клапаны и т.д.). Установленные пломбы должны быть легко снимаемыми, для быстрого приведения в действие огнетушителя.

- При выявлении неисправности огнетушителей Поставщик должен произвести ремонт с заменой деталей огнетушителей ОП и ОУ.

- Огнетушители, непригодные к перезарядке, возвращаются "Заказчику" с составлением акта-заключения о их непригодности к эксплуатации, с последующим оформлением дополнительного соглашения на уменьшение договорной суммы.
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