[bookmark: _Hlk243988718]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕХСПЕКА)
Объект: Здание ГЗ РК
Наименование проекта: Световое оформление здания к зимнему периоду
1. Общие требования и концепция
· Цель проекта: Создание праздничной, эстетически привлекательной и уютной атмосферы на территории учреждения, подчеркивание архитектурных особенностей здания, обеспечение равномерного освещения по периметру и праздничное оформление зеленых насаждений (елей).
· Ограничения: Работы выполняются без изменения конструктивных элементов здания, кровли, окон, тротуаров и элементов благоустройства. Сохраняется существующий архитектурный облик.
2. Общий объем работ
· Монтаж уличных гирлянд на кровле здания: по периметру (около 280 п.м.).
· Оформление елок: сплошная обмотка светодиодными гирляндами (всего 12 существующих елей).
· Декоративное освещение территории: установка фонарей-столбиков, подсветка деревьев и входной зоны.
3. Требования к световому оборудованию
· Уличная гирлянда («Бахрома»):
· Тип: LED, морозостойкая, класс защиты IP65 и выше.
· Цвет свечения: тёплый белый.
· Режим работы: статический свет.
· Рабочий температурный режим: от -40°C.
· Гирлянда для елок:
· Тип: LED, класс защиты IP65.
· Цвет свечения: тёплый белый.
· Режим работы: статический, с высокой яркостью и равномерным свечением.
· Опорные светильники (существующие / новые):
· Цвет свечения: тёплый белый свет.
4. Эксплуатационные требования к материалам
· Морозостойкость: материалы рассчитаны на эксплуатацию при температурах до -40°C.
· Степень защиты: класс пылевлагозащиты IP65 и выше.
· Энергоэффективность: высокая яркость при экономном энергопотреблении (LED).
· Срок службы: длительный срок эксплуатации (от 50 000 часов).
5. Итог
Современное, безопасное и качественное световое оформление для создания праздничной атмосферы и уюта в зимний период.
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА (ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА)
Нысан: ҚР ГЗ ғимараты
Жобаның атауы: Ғимаратты қысқы кезеңге арналған жарықпен безендіру
1. Жалпы талаптар және тұжырымдама
· Жобаның мақсаты: Мекеме аумағында мерекелік, эстетикалық тартымды әрі жайлы атмосфера қалыптастыру, ғимараттың сәулеттік ерекшеліктерін айқындау, ғимараттың периметрі бойынша біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз ету және жасыл желектерді (шыршаларды) мерекелік безендіру.
· Шектеулер: Жұмыстар ғимараттың конструкциялық элементтеріне, шатырға, терезелерге, тротуарларға және абаттандыру элементтеріне өзгерістер енгізбей орындалады. Ғимараттың қолданыстағы сәулеттік келбеті сақталуы тиіс.
2. Жұмыстардың жалпы көлемі
· Ғимарат шатырының периметрі бойынша сыртқы жарық гирляндаларын («бахрома» түріндегі) монтаждау – шамамен 280 қума метр.
· Шыршаларды безендіру: қолданыстағы 12 шыршаны жарықдиодты гирляндалармен тұтас орау.
· Аумақты сәндік жарықтандыру: бағаналы шамдарды орнату, ағаштарды және кіреберіс аймағын жарықтандыру.
3. Жарықтандыру жабдықтарына қойылатын талаптар
3.1. Сыртқы жарық гирляндасы («Бахрома»)
· Түрі: жарықдиодты (LED), аязға төзімді.
· Қорғаныс дәрежесі: IP65 және одан жоғары.
· Жарық түсі: жылы ақ.
· Жұмыс режимі: тұрақты жарық.
· Жұмыс температурасының төменгі шегі: –40 °C.
3.2. Шыршаларды безендіруге арналған гирляндалар
· Түрі: жарықдиодты (LED).
· Қорғаныс дәрежесі: IP65.
· Жарық түсі: жылы ақ.
· Жұмыс режимі: тұрақты жарық, жарықтылығы жоғары және жарығы біркелкі болуы тиіс.
3.3. Тірек шамдары (қолданыстағы және жаңадан орнатылатын)
· Жарық түсі: жылы ақ жарық.
· Жарықтандыру жабдықтары сыртқы орта жағдайларында пайдалануға жарамды болуы тиіс.
4. Материалдарды пайдалану талаптары
· Аязға төзімділік: материалдар –40 °C температураға дейінгі жағдайларда пайдалануға жарамды болуы тиіс.
· Қорғаныс дәрежесі: шаң мен ылғалдан қорғау деңгейі IP65 және одан жоғары.
· Энергия тиімділігі: электр энергиясын үнемді тұтынумен қатар жоғары жарықтылықты қамтамасыз ететін LED технологиясы қолданылуы тиіс.
· Қызмет ету мерзімі: ұзақ мерзімді пайдалану, қызмет ету мерзімі кемінде 50 000 сағат.
5. Күтілетін нәтиже
Қысқы кезеңде мерекелік атмосфера мен жайлылық қалыптастыруға бағытталған, заманауи, қауіпсіз және сапалы жарықпен безендірілген ғимарат пен аумақты қамтамасыз ету.

