ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по благоустройству территории г. Алматы
1. Общие сведения
Наименование работ: Благоустройство территории г. Алматы (общестроительные работы, наружное освещение, устройство покрытий).
Место выполнения работ: г. Алматы, Бостандыкский район, пересечение пр. Абая и ул. Байзкова
Срок выполнения: До 31 декабря 2026 года
2. Состав и объёмы работ
Подрядчик выполняет предусмотренные сметой работы по указанным ниже позициям. Количества приведены по локальным сметам, без пересчёта и изменения сметных единиц измерения.
2.1. Общестроительные работы 
	№
	Наименование работ (позиция сметы)
	Ед. изм.
	Количество

	Земляные работы

	1
	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	31,84

	2
	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	7,17

	3
	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2
	м³ грунта
	1,17

	4
	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1
	м³ грунта
	7,17

	5
	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2
	м³ уплотненного грунта
	7,17

	6
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	1564,155

	Фундаменты

	7
	Устройство основания под фундамент щебеночного
	м³ основания
	13

	8
	Устройство бетонной подготовки
	м³
	5,26

	9
	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских
	м³
	19,87

	10
	Установка при бетонировании анкерных болтов на поддерживающие конструкции
	т
	0,048

	11
	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м² поверхности
	15,28

	Мост

	12
	Изготовление из угловой и круглой стали лестницы /лестницы/
	т конструкций
	4,30005

	13
	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м²
	124,69559

	14
	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м²
	124,69559

	15
	Изготовление из угловой и круглой стали лестницы с переходной площадкой /габионы/
	т конструкций
	3,857182

	16
	Обшивка досками
	м² обшивки стен (за вычетом проемов)
	83,311632

	17
	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем
	м
	89,128831

	18
	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	421,146148

	19
	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	134,66083

	20
	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2
	м³ грунта
	16,674019

	21
	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1
	м³ грунта
	134,66083

	22
	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2
	м³ уплотненного грунта
	134,66083

	23
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	20628,039113

	24
	Устройство бетонной подготовки
	м³
	25,469974

	25
	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем от 5 до 10 м³
	м³
	8,997656

	26
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошная
	м² поверхности
	224,049827

	27
	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных
	м³ подстилающего слоя
	5,013314

	28
	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м² поверхности
	75,243559


2.2. Наружное освещение
	№
	Наименование работ (позиция сметы)
	Ед. изм.
	Количество

	Перенос существующих фонарей освещения

	1
	Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1,5 т
	опора
	2

	2
	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м
	опора
	2

	Электроосвещение

	3
	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	1,83

	4
	Устройство фундаментов бетонных столбов
	м³
	1,35

	5
	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м²
	20,7

	6
	Установка светильника светодиодного местного освещения
	шт.
	30

	7
	Светодиодный светильник местного освещения, 12 Вт, 4000 К, черный корпус, размер 150×800 мм
	шт
	30

	8
	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м
	опора
	20

	9
	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м²
	58

	10
	Уличный светильник-фонарь на опоре, мощность 40–100 Вт, степень защиты IP65, размер 680×780 мм, H=4500 мм
	шт
	20

	11
	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного в готовом канале стены и перекрытия
	м
	382

	12
	Светодиодная лента, теплый белый свет, 6 Вт/м, 220 В
	м
	382

	13
	Адаптер для светодиодной ленты (тип, указанный в смете: LED NEON SMD 120D)
	шт
	13

	14
	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	73,71

	15
	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1
	м³ грунта
	73,71

	Шкаф управления наружным освещением

	16
	Установка прибора или аппарата
	шт.
	9

	Кабельно-проводниковая продукция

	17
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
	м
	325

	Изделия для прокладки кабеля

	18
	Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм
	м
	325

	Прочие материалы

	19
	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной
	м
	325


2.3. Покрытие 
	№
	Наименование работ (позиция сметы)
	Ед. изм.
	Количество

	Тартановое покрытие на детских площадках

	1
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня
	м³ материала основания в плотном теле
	19,85

	2
	Устройство бетонной подготовки
	м³
	39,7

	3
	Армирование слоя подстилающего и набетонки
	т
	0,615

	4
	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм
	м²
	397

	5
	Резиновая крошка
	кг
	4764

	Тартановое покрытие - лабиринт

	6
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня
	м³ материала основания в плотном теле
	5,35

	7
	Устройство бетонной подготовки
	м³
	10,7

	8
	Армирование слоя подстилающего и набетонки
	т
	0,166

	9
	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм
	м²
	107

	Устройство пешеходной зоны из бетонной плитки - Тип 1

	10
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка
	м³ материала основания в плотном теле
	66,9

	11
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня
	м³ материала основания в плотном теле
	80,28

	12
	Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки
	м²
	669

	Устройство пешеходной зоны из бетонной плитки - Тип 2

	13
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка
	м³ материала основания в плотном теле
	50,6

	14
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня
	м³ материала основания в плотном теле
	60,72

	15
	Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки
	м²
	506

	Бортовой камень 100х20х8

	16
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня
	м³ материала основания в плотном теле
	26,81

	17
	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий
	м бортового камня
	223,42

	Арт объект пингвины, покрытие

	18
	Арт объект пингвины, покрытие
	шт
	1

	Арт объект лава, покрытие

	19
	Арт объект лава, покрытие
	шт
	1


3. Основные технические параметры и материалы
Применяемые материалы и изделия должны обеспечивать характеристики, предусмотренные сметными позициями. Приведённые ниже параметры извлечены из сметы; дополнительные параметры, не содержащиеся в ней, определяются по утверждённым чертежам и согласовываются заказчиком.
Фундаменты и бетон. Щебёночные основания; бетонная подготовка; монолитные железобетонные плиты и фундаменты. В ведомостях материалов предусмотрены бетоны классов В7,5, В10, В15 и В20 по ГОСТ 7473-2010; арматура А240, А400, А500С.
Металлоконструкции и мост. Стальные лестничные конструкции; металлические поверхности с грунтовкой ГФ-021 и окраской ПФ-115; оцинкованная плетёная сетка 3 мм × 60 мм и булыжный камень для габионов; террасная доска из древесно-полимерного композита 3000×135×25 мм; ограждения из нержавеющей стали.
Освещение. 30 светильников местного освещения (12 Вт, 4000 К, 150×800 мм), 20 уличных светильников (40–100 Вт, IP65, 680×780 мм, высота 4500 мм), 382 м светодиодной ленты (6 Вт/м, 220 В, тёплый белый), 13 адаптеров, 9 автоматических выключателей 3P 16 А.
Кабельные линии. Прокладка 325 м кабеля в предусмотренной кабельной инфраструктуре, 325 м полимерного трубопровода и 325 м сигнальной ленты. Материалы по ведомости: кабель АВБбШв 5×6, 0,66 кВ — 331,5 м; двухслойная гофрированная труба по сметной работе диаметром 50 мм, при этом материал в ведомости указан как гибкая полипропиленовая труба диаметром 40 мм — 328,25 м. Диаметры необходимо согласовать по проекту до объявления закупки.
Резиновое покрытие. Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм, в том числе площадка 397 м² и участок «лабиринт» 107 м². Сметой предусмотрены резиновая крошка, полиуретановый клей и пигмент.
Пешеходные зоны. Дорожки и площадки из бетонной тротуарной плитки группы эксплуатации Б, толщина 80 мм: тип 1 — 669 м² (плитка серая), тип 2 — 506 м² (плитка цветная на белом цементе). Устройство оснований из песка и щебня; тротуарный бортовой камень сечением 200×80 мм — 223,42 м.
Арт-объекты. Два отдельных объекта, обозначенных в смете как «Арт объект пингвины, покрытие» и «Арт объект лава, покрытие», по 1 шт. каждый. Размеры, конструкция, внешний вид и крепления в данной смете не расшифрованы; должны быть определены в визуализациях/рабочих чертежах до утверждения технической спецификации.
4. Требования к выполнению работ и результату
Работы выполнять в объёмах и составе, указанных в разделе 2, с соблюдением утверждённой проектной и сметной документации (если проектная документация утверждена), обязательных строительных, электротехнических, санитарных и противопожарных требований, действующих в Республике Казахстан.
Укладку покрытий, подготовку оснований, гидроизоляцию, изготовление и монтаж металлоконструкций, устройство фундаментов и наружного освещения осуществлять с соблюдением технологии соответствующего вида работ.
Используемые материалы и оборудование должны соответствовать указанным в смете характеристикам; по запросу заказчика предоставляются документы о качестве и соответствии, если они обязательны для соответствующего вида продукции.
После завершения работ обеспечить уборку участка и передачу заказчику результата работ; оформление актов выполненных работ и необходимой исполнительной документации — в порядке, предусмотренном договором и применимыми требованиями.
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