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1. Жалпы мәліметтер
· Жұмыстардың атауы: керме төбені әрлеу және монтаждау жұмыстары
· Жұмыстарды орындау орны: Ақмола облысы, Көкшетау қ., Темірбеков көшесі, 30-үй, № 2 оқу корпусы, 2-қабат, № 206 кабинет.
· Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
· Жеткізу/орындау шарттары:
Барлық жұмыстар Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен орындалады. Барлық қажетті материалдарды жеткізу және қабатқа көтеру де Өнім берушінің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Барлық материалдар, софиттер, төбелік галтельдер, жарықтандыру құрылғылары, олардың жиынтықтаушы бөлшектері және жұмыстар Өнім берушінің қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі.
2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі
	№
	Жұмыстардың/материалдардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі/саны

	1
	Керме төбені орнату
Түсі — ақ, фактурасы — күңгірт. Керме төбе төсемі берік, экологиялық қауіпсіз, иіссіз және ақаусыз болуы тиіс. Жиынтыққа багетті монтаждау, төсемді керу және бұрыштарды өңдеу кіреді.

	м²
	52

	2
	Жасырын монтаждалатын кіріктірме софиттерді орнату
Әр софиттің қуаты — 12 Вт. Жарықтандыру түрі — жарықдиодты (LED). Кабель желісін төсеуді, орнату негіздерін жасауды және қосуды қамтиды. Жасырын монтаждалатын софиттерді (керме төбенің астына) орнату.

	дана
	28

	3
	Төбелік галтельдерді (плинтустарды) орнату
Галтельдердің ені — 10 см-ге дейін. Бөлменің периметрі бойынша сәндік плинтусты түйіскен жерлері мен бұрыштарын дәл келтіре отырып орнату.

	қума метр
	41

	4
	Дөңгелек жапсырмалы/кіріктірме жарықтандыру құрылғыларын орнату
Жарықтандыру құрылғысының диаметрі — кемінде 28 см. Әрқайсысының қуаты — кемінде 36 Вт. Жарық түсі — бейтарап ақ/күндізгі. Орнату негіздерін жасауды және электр желісіне қосуды қамтиды.

	дана
	6



3. Сапаға және материалдарға қойылатын талаптар
1. Стандарттарға сәйкестігі: пайдаланылатын барлық құрылыс және өзге де материалдар жаңа, сапасы жоғары, қауіпсіздік талаптарына, ГОСТ және ҚР СТ талаптарына (немесе баламалы техникалық регламенттерге) сәйкес болуы тиіс.
2. Сапа кепілдігі: Өнім беруші орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойылған күннен бастап орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдарға кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
3. Қоқысты жинау және шығару: Өнім беруші құрылыс қоқысын күн сайын өз күшімен және өз қаражаты есебінен жинауға, сондай-ақ барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін оны шығаруға міндетті.


