Техническая спецификация
на проведение разового обследования водогрейного котла
BURAN CRONOS КВа 233 ЛЖ/Гн (ВВ 2035)

1. Общие сведения
Объект: водогрейный котёл BURAN CRONOS КВа 233 ЛЖ/Гн (ВВ 2035).
Место проведения работ: Административное здание порта Баутино, Тупкараганский район, Мангистауская область.
Цель работ: Определение фактического технического состояния водогрейного котла, выявление причин его неработоспособности, выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности и попытка запуска, оценка возможности восстановления работоспособности, определение необходимого объёма ремонтных работ.

2. Состав и объём работ
1) Визуальный осмотр котла, проверка комплектности и общего состояния основных узлов и агрегатов.
2) Обследование горелочного устройства, системы подачи топлива, системы циркуляции теплоносителя, дымоудаления и автоматики управления и безопасности.
3) Проверка состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, насосного оборудования, контрольно-измерительных приборов и электрических соединений.
4) Выявление видимых повреждений, коррозии, утечек и других дефектов, влияющих на работоспособность оборудования.
5) Определение возможных причин выхода котла из рабочего состояния.
6) Выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности и попытка запуска.
7) Оценка технической возможности восстановления работоспособности и формирование рекомендаций по дальнейшему ремонту.

3. Требования к выполнению работ
1) Работы выполняются квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий опыт и допуски для выполнения работ данного вида.
2) Перед началом обследования необходимо обеспечить безопасное состояние оборудования, отключение источников энергии и исключение возможности случайного запуска котла.
3) Проверка технического состояния должна проводиться с применением исправных измерительных приборов и диагностического оборудования.
4) Выявленные дефекты, неисправности и повреждения должны быть зафиксированы с указанием их характера и возможных причин возникновения.
5) Проведение пробного запуска и функциональных испытаний допускается только при подтверждении технической исправности и безопасности оборудования.
6) По результатам обследования Исполнитель должен предоставить заказчику техническое заключение с перечнем выявленных дефектов, оценкой технического состояния котла и рекомендациями по восстановлению его работоспособности.

4. Результаты работ
По завершении Исполнитель предоставляет Заказчику:
1) Техническое заключение с перечнем выявленных дефектов и описанием вероятных причин неисправности.
2) Рекомендации по восстановлению работоспособности котла.
