Техническая спецификация

по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения по Бурабайскому району Акмолинской области .

20 октября по 31 декабря 2026 года (работы по содержанию автомобильных дорог)
Закупаемыми работами являются:
-покос обочины;

-грейдирование дорг

-очистка проезжей части и обочин от снега дорожной техникой;

-россыпь противогололедного материала;

-устранение коллейности и наледи;

-установка и снятие временных дорожных знаков «скользкая дорога»;

-устройство снегозадерживающих траншей;

-патрулирование дорог с поправкой дорожных знаков;

-дежурство механизаторов;

-очистка водосточных канав и водопропускных устройств;

-содержание дорожных знаков;
-и другие виды работ в соответствии «Классификация видов работ, выполняемых при содержании, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования», утвержденной приказом Министра транспорта и коммуникаций PK от 24 января 2014 года N-356.

           В периоды возникновения зимней скользкости в первую очередь обследуются участки дорог с плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, пересечениями в одном уровне, подходов к искусственным сооружениям и всех других мест, где требуется экстренное торможение. На данных участках производится россыпь материалов, повышающих коэффициент сцепления шин с дорогой. Песок применяется крупно- и среднезернистый. Снегоочистительная техника оборудована включенным мигающим маячком.
2.Основные условия приобретаемых услуг: 

-Начало производства очистки дорог от снега: в течение 1 (одного) часа после получения предписания Заказчика (устно или письменно) в любое время суток;

-Особые условия: при возникновении угрозы жизни людей и в случае снежных заносов вследствие снежной стихии, приступить к производству выполнения услуг по очистке дорог Бурабайского района немедленно, в любое время суток, после получения предписания любыми видами связи от Заказчика в течение 1 часа и приступить к работе по устранению;

-Подрядная организация обязана выполнять работы без закрытия движения; Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное движение и производить содержание автомобильных дорог в нормативные сроки; 

-Подрядная организация обязана соблюдать установленные требования по охране окружающей среды;

-Подрядная организация несёт ответственность за обеспечение требований безопасности дорожного движения на весь период производства работ.

-Подрядная организация должна вести исполнительную документацию (журнал выездов, путевые листы ит.д.).

3.Условия производства работ.

-Исполнительная документация (журнал производства работ, путевые листы и.т.д.).

-Ежедневная информация о состоянии проезда на автомобильных дорогах районного значения в зимний период.

-Выполнение работ без закрытия движения.

-Подрядная организация несет ответственность за обеспечение требований безопасности дорожного движения на весь период производства работ.

-Подрядная организация обязана соблюдать установленные требования по охране окружающей среды.

-Наличие у подрядной организации снегоочистительных механизмов и машин, coгласно приложения «Минимальное количество техники и оборудования».


Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП РК 3.03.09-2006 «Автомобильные дороги», инструкции по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ПР РК 218-35-04 « Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

При необходимости проводить обкос травы вдоль автодорог районного значения. 


Объемы работ принимаются согласно приложению №1.

Все затраты и расходные материалы (ГСМ и прочие) за счет Поставщика 


4.Качество работ.

-Выполнение требований нормативных и руководящих документов ПР PK 218-29-20 6, СТ PK I 225-20 13 и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории PK.

-Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное движение и производить очистку автомобильных дорог в нормативные сроки.

5.
Сроки выполнения.

-Сроки выполнения работ до 28  февраля  2026 года.Срок выполнения работ: с 01 января  по 28 февраля 2026 года.по заявке заказчика, по окончанию работ после подписания акта выполненных работ.

Основное оборудование (техника), необходимое для выполнения работ:

1. Автогрейдер– 1 ед.

2. Погрузчики одноковшовые  универсальные   фронтальные пневмоколесные  (3 т) -2  ед.; 

3. Комунально-дорожная машина– 2 ед
4.Автомобиль для патрулирования автодорог-
1 шт

5. Автомобиль самосвал до 10 т – 2 ед

Для выполнения работ имеет существенное значение наличие у потенциального поставщика количество следующих единиц оборудования и строительных механизмов, машин, производственных баз и территорий:

       Не выполнение поставщиком одного из условий указанных в НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ будет являться основанием  для расторжения договора и подачи иска в суд для внесения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

Перечень, наименования и индексы автомобильных дорог общего пользования районного значения Бурабайского района

	  №
	Индекс автомобильной дороги
	Наименование автомобильной дороги
	Общая протяженность, километр

	1
	2
	3
	4

	1
	KC-BR-1
	а/д «Астана - Петропавловск, через Кокшетау» - Озерное - а/д «Щучинск - Зеренда»
	12

	2
	KC-BR-2
	Кызылагаш - Карабауыр  
	12

	4
	KC-BR-4
	а/д «Астана - Петропавловск, через Кокшетау» - Жаркайын - Жанажол -  Атамекен – Каражар -  а/д «Астана - Петропавловск, через Кокшетау»
	15

	5
	KC-BR-5
	подъезд к селу Жаркайын
	1,3

	6
	KC-BR-6
	подъезд к селу Жасыл
	3

	12
	KC-BR-12
	а/д «Астана - Петропавловск, через Кокшетау» - Баянбай - Брусиловка 
	15

	16
	KC-BR-16
	подъезд к селу Вишневое  
	1

	17
	KC-BR-17
	подъезд к селу Ключевое  
	2,5

	18
	KC-BR-18
	Бурабай - Катарколь
	20 

	19
	KC-BR-19
	подъезд к селу Сарыбулак
	6 

	20
	KC-BR-20
	Сосновка - Катарколь
	9

	                   Итого
	          96,8


Техникалық сипаттама

Ақмола облысы Бурабай ауданы бойынша аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша .

2026 жылғы 20 қазаннан 31 желтоқсанға дейін (автомобиль жолдарын күтіп ұстау жөніндегі жұмыстар)

Сатып алынатын жұмыстар:

-жол жиегін шабу;

- жолдарды бағалау
-жүру бөлігін және жол жиектерін жол техникасымен қардан тазалау;

-көктайғаққа қарсы материалдың шашырауы;

-- ойық пен мұзды жою;

- "тайғақ жол" уақытша жол белгілерін орнату және алу;

-қар ұстайтын траншеяларды орнату;

-жол белгілері түзетілген жолдарды патрульдеу;

- механизаторлардың кезекшілігі;

- арықтар мен су өткізгіш құрылғыларды тазалау;

- бұталарды кесу;

- жол белгілерін ұстау;
-ПК Көлік және коммуникациялар министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы N-356 бұйрығымен бекітілген" жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын күтіп ұстау, орташа және күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасына " сәйкес басқа да жұмыс түрлері.
Қысқы тайғақтықтың пайда болу кезеңінде бірінші кезекте нашар көрінетін жол учаскелері, төмен радиустағы тік еңістер мен қисықтар, бір деңгейдегі қиылыстар, жасанды құрылыстарға жақындау және шұғыл тежеу қажет барлық басқа орындар зерттеледі. Бұл учаскелерде шиналардың жолға іліну коэффициентін арттыратын материалдар шашыратылады. Құм дөрекі және орташа түйіршікті қолданылады. Қар тазалау техникасы жыпылықтайтын маякпен жабдықталған.
2.Сатып алынатын қызметтердің негізгі шарттары:

- Жолдарды қардан тазарту өндірісінің басталуы: Тапсырыс берушінің нұсқамасын алғаннан кейін 1 (бір) сағат ішінде (ауызша немесе жазбаша) тәуліктің кез келген уақытында;

- Ерекше шарттар: адамдардың өміріне қауіп төнген кезде және қарлы апат салдарынан қар құрсауында қалған жағдайда, Бурабай ауданының жолдарын тазалау бойынша қызметтерді орындауға тәуліктің кез келген уақытында, тапсырыс берушіден 1 сағат ішінде байланыстың кез келген түрімен нұсқама алғаннан кейін дереу кірісіп, жою бойынша жұмысқа кірісу;
 -Мердігер ұйым қозғалысты жабусыз жұмыстарды орындауға міндетті; мердігер үздіксіз қозғалысты қамтамасыз етуге және автомобиль жолдарын нормативтік мерзімде күтіп ұстауға міндетті;

- Мердігер ұйым қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті;

-Мердігер ұйым жұмыс жүргізудің барлық кезеңінде жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етуге жауапты болады.

- Мердігер ұйым атқарушылық құжаттаманы (шығу журналы, ат жол парақтары) жүргізуі тиіс.д.).

3.Жұмыс жүргізу шарттары.

- Атқарушылық құжаттама (жұмыс жүргізу журналы, жол парақтары және т.б.).

- Қысқы кезеңде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жүру жағдайы туралы күнделікті ақпарат.

- Қозғалысты жабусыз жұмыстарды орындау.

-Мердігер ұйым жұмыс жүргізудің барлық кезеңінде жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етуге жауапты болады.

-Мердігер ұйым қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті.

- Мердігерлік ұйымда "техника мен жабдықтардың ең аз саны"қосымшасына сәйкес қар тазалайтын механизмдер мен машиналардың болуы.

Ақмола облысы Бурабай ауданы бойынша қара жолдарды грейдерлеу жұмыстарын орындау қажет.

Тапсырыс берушінің тапсырмасына сәйкес жоспарлы-тұрақты жүйе бойынша жұмыс жүргізу (Көктемгі-күзгі грейдинг,жаңбырдан кейін ).

Орындау керек:

Орындалатын жұмыстардың сапасы ҚР ҚНжЕ 3.03.09-2006 "автомобиль жолдары" талаптарына, ҚР ПР 218-35-04 "автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі Нұсқаулық"талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Қажет болған жағдайда аудандық маңызы бар автожолдар бойында шөп шабуды жүргізу.

Жұмыс көлемі №1 қосымшаға сәйкес қабылданады.

Жеткізушінің есебінен барлық шығындар мен шығыс материалдары (ЖЖМ және басқалар)

4.Жұмыс сапасы.

-PK 218-29-20 6, PK I 225-20 13 және PK аумағында қолданылатын басқа да нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарын орындау.

- Мердігер үздіксіз қозғалысты қамтамасыз етуге және автомобиль жолдарын нормативтік мерзімде тазартуға міндетті.

5. Орындау мерзімі.

- Жұмыстарды орындау мерзімі 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Жұмыстарды орындау мерзімі: 2026 жылғы 20 қазаннан 31 желтоқсанға дейін..Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін жұмыстар аяқталғаннан кейін.

Жұмыстарды орындау үшін қажетті негізгі жабдық (техника):

1. Автогрейдер– 2 бірлік.

2. Бір шөмішті әмбебап алдыңғы пневматикалық доңғалақты тиегіштер (3 т) -2 бірлік.;

3. Коммуналдық жол машинасы-2 бірлік

4.Автожолдарды патрульдеуге арналған Автомобиль-1 дана

5. Автомобиль самосвал 10 т дейін -2 бірлік

Жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушіде жабдықтар мен құрылыс тетіктерінің, машиналардың, өндірістік базалар мен аумақтардың мынадай бірліктерінің болуы елеулі маңызға ие:

Өнім берушінің осы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптардың бірін орындамауы шартты бұзу және өнім берушіні жосықсыз өнім берушілер тізіліміне енгізу үшін сотқа талап қою үшін негіз болады.
Бурабай ауданының жалпыға ортақ пайдаланылатын аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының тізбесі, атаулары мен индекстері
	  №
	Автомобиль жолының индексі
	Автомобиль жолының атауы
	Жалпы ұзындығы, шақырым

	1
	2
	3
	4

	1
	KC-BR-1
	а/д «Астана - Петропавловск, через Кокшетау» - Озерное - а/д «Щучинск - Зеренда»
	12

	2
	KC-BR-2
	Кызылагаш - Карабауыр  
	12

	4
	KC-BR-4
	а/д «Астана - Петропавловск, через Кокшетау» - Жаркайын - Жанажол -  Атамекен – Каражар -  а/д «Астана - Петропавловск, через Кокшетау»
	15

	5
	KC-BR-5
	подъезд к селу Жаркайын
	1,3

	6
	KC-BR-6
	подъезд к селу Жасыл
	3

	12
	KC-BR-12
	а/д «Астана - Петропавловск, через Кокшетау» - Баянбай - Брусиловка 
	15

	16
	KC-BR-16
	подъезд к селу Вишневое  
	1

	17
	KC-BR-17
	подъезд к селу Ключевое  
	2,5

	18
	KC-BR-18
	Бурабай - Катарколь
	20 

	19
	KC-BR-19
	подъезд к селу Сарыбулак
	6 

	20
	KC-BR-20
	Сосновка - Катарколь
	9

	                   Жалпы
	          96,8


6

