1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ
Стеклопакет однокамерный энергосберегающий, состоящий из двух стекол толщиной не менее 4 мм, с повышенными тепло- и шумоизоляционными характеристиками.
Профиль П-образный оцинкованный с размерами 28×28×25 мм и длиной 6000 мм, изготовленный из стали толщиной 1.2*0,9 мм.
Данный П-образный профиль состоит из центральной вертикальной стенки шириной 28 мм и двух горизонтальных полок по 25 мм каждая, образующих жёсткую и устойчивую конструкцию. Благодаря форме сечения, он способен выдерживать значительные механические нагрузки при минимальном весе. Применение оцинкованной стали придаёт профилю стойкость к коррозии, продлевая срок службы даже в условиях агрессивной внешней среды.
Профиль может использоваться в качестве несущего или монтажного элемента, а также в составе фасадных подсистем, подвесных конструкций, каркасов перегородок и инженерных коммуникаций. Простота монтажа и обработки делают изделие крайне востребованным в строительных и ремонтных работах.
• Монтажная глубина: 60 мм
• Цвет: белый
• Армирование: оцинкованный стальной профиль
Общая площадь 1 кв.м. Размер окна: 500*1500мм - 1 шт, поставщик обязан дополнительно снять размеры.
Стеклопакет:
• однокамерный (4-10-4-10-4 мм)
• Внутреннее стекло
• Повышенное тепло и шумоизоляция
Фурнитура:
• Многоуровневая система запирания
• Регулируемый прижим створок
Эксплуатационные свойства: 
• Герметичность и устойчивость к климатическим нагрузкам
• Срок службы более 25–30 лет
ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ОТКОСАМ
Монтаж оконных конструкций выполняется с полным восстановлением оконных проемов после демонтажа старых конструкций.
В стоимость работ включены:
изготовление и установка внутренних откосов из ПВХ;
утепление откосов теплоизоляционным материалом;
установка наружных откосов;
монтаж подоконников и наружных отливов;
герметизация монтажных швов монтажной пеной и герметиками;
декоративная отделка мест примыкания;
зачистка и вывоз строительного мусора.
Откосы должны обеспечивать:
герметичность;
защиту монтажного шва от влаги и промерзания;
эстетичный внешний вид;
устойчивость к механическим и климатическим воздействиям.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
• Демонтаж, монтаж и вывоз мусора включены в стоимость
• Работы выполняются в соответствии со строительными нормами и технологиями
• Используются сертифицированные материалы и комплектующие
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
• Окончательный расчет: после завершения работ
4. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Исполнитель несет полную ответственность за качество изделий, материалов и выполненных работ.
Гарантия распространяется на:
• ПВХ профиль — до 24 месяцев
• Стеклопакеты — 12 месяцев
• Фурнитуру — 12 месяцев
• Монтажные работы — до 24 месяцев
Гарантия включает устранение любых дефектов, возникших по вине Исполнителя, за его счет.
Исполнитель гарантирует: 
• соответствие изделий нормативам и стандартам
• соблюдение технологии монтажа
• герметичность конструкций
• исправную работу всех механизмов
Гарантия действует при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или вмешательства третьих лиц.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Все изделия изготавливаются индивидуально
• Конструкции адаптированы к климатическим условиям региона
• Возможны корректировки при изменении объемов работ




















1. ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
бір камералы энергия үнемдейтін шыныпакет, қалыңдығы кемінде 4 мм болатын екі әйнектен тұрады, жоғары жылу және дыбыс оқшаулау қасиеттеріне ие.
Өлшемдері 28×28×25 мм және ұзындығы 6000 мм болатын П-тәрізді мырышталған профиль, қалыңдығы 1.2×0,9 мм болаттан дайындалған.
Аталған П-тәрізді профиль ені 28 мм орталық тік қабырғадан және әрқайсысы 25 мм болатын екі көлденең сөрелерден тұрады, бұл қатты әрі тұрақты құрылым қалыптастырады. Қимасының пішініне байланысты профиль аз салмақта жоғары механикалық жүктемелерге төтеп бере алады. Мырышталған болатты қолдану профильдің коррозияға төзімділігін арттырып, агрессивті орта жағдайында да ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді.
Профиль көтергіш немесе монтаждық элемент ретінде, сондай-ақ қасбеттік ішкі жүйелерде, аспалы конструкцияларда, арақабырға қаңқаларында және инженерлік коммуникацияларда қолданылуы мүмкін. Орнату мен өңдеудің қарапайымдылығы өнімді құрылыс және жөндеу жұмыстарында кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.
* Монтаждық тереңдігі: 60 мм
* Түсі: антрацит
* Арматурасы: мырышталған болат профиль
* Жалпы ауданы: 1 ш.м. Терезе өлшемі: 500*1500мм - 1 дана.
* Жеткізуші қосымша түрде нақты өлшемдерді алуға міндетті.
Шыныпакет:
* бір камералы (4-10-4-10-4 мм)
* Ішкі әйнек
* Жоғары жылу және дыбыс оқшаулау қасиеттері
Фурнитура:
* Көп деңгейлі құлыптау жүйесі
* Жапқыштардың қысымын реттеу мүмкіндігі
Пайдалану қасиеттері:
* Герметикалығы және климаттық жүктемелерге төзімділігі
* Қызмет ету мерзімі 25–30 жылдан астам
БЕТКЕЙЛЕР МЕН МОНТАЖҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Терезе конструкцияларын монтаждау ескі конструкцияларды демонтаждағаннан кейін терезе ойықтарын толық қалпына келтірумен орындалады.
Жұмыс құнына мыналар кіреді:
ішкі ПВХ беткейлерін дайындау және орнату;
беткейлерді жылу оқшаулағыш материалмен оқшаулау;
сыртқы беткейлерді орнату;
терезе алды тақтайларын және сыртқы су ағарларды орнату;
монтаждық жіктерді монтаж көбігімен және герметиктермен бітеу;
түйісу орындарын сәндік әрлеу;
тазалау және құрылыс қалдықтарын шығару.
Беткейлер келесіні қамтамасыз етуі тиіс:
герметикалық;
монтаждық жіктерді ылғалдан және қатып қалудан қорғау;
эстетикалық сыртқы көрініс;
механикалық және климаттық әсерлерге төзімділік.
2. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ШАРТТАРЫ
* Демонтаж, монтаж және қоқыс шығару құнына енгізілген
* Жұмыстар құрылыс нормалары мен технологияларына сәйкес орындалады
* Сертификатталған материалдар мен жинақтаушылар пайдаланылады
3. ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ
* Соңғы есеп айырысу жұмыстар толық аяқталғаннан кейін жүргізіледі
4. КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК
Орындаушы бұйымдардың, материалдардың және орындалған жұмыстардың сапасына толық жауап береді.
Кепілдік келесілерге таралады:
* ПВХ профиль — 24 айға дейін
* Шыныпакеттер — 12 ай
* Фурнитура — 12 ай
* Монтаж жұмыстары — 24 айға дейін
Кепілдік Орындаушының кінәсінен туындаған барлық ақауларды оның есебінен жоюды қамтиды.
Орындаушы кепілдік береді:
* бұйымдардың нормативтер мен стандарттарға сәйкестігіне;
* монтаж технологиясының сақталуына;
* конструкциялардың герметикалығына;
* барлық механизмдердің дұрыс жұмыс істеуіне.
Кепілдік пайдалану қағидалары сақталған және механикалық зақымданулар немесе үшінші тұлғалардың араласуы болмаған жағдайда жарамды.
[bookmark: _GoBack]5. ҚОСЫМША АҚПАРАТ
* Барлық бұйымдар жеке тапсырыс бойынша дайындалады
* Конструкциялар өңірдің климаттық жағдайларына бейімделген
* Жұмыс көлемі өзгерген жағдайда түзетулер енгізілуі мүмкін



