Утверждаю
Заместитель командующего региональным командованием «Орталық» по тылу

полковник                                 А. Коркембаев

«___» ____________2026 года.

Техническая спецификация на
 проведение работ по изготовлению мебели, в соответствии с ГОСТ 16371-2014.


Поставщик обязан провести работы по изготовлению тумбочек прикроватных из ламенированной древесно-стружечной плиты в цвете табачного дуба (далее ЛДСП), размером 400*440*750 мм., в количестве 29 штук, как указано на эскизе № 1.


Толщина ЛДСП 16 мм., с высокопрочным ламинированным покрытием. Торцы составных деталей должны быть закромированы кромочным материалом ПВХ не менее 1 мм. 


Кромка должна быть черного цвета. Тумба прикроватная должна имееть 4 отделения, два отделения за фасадом и два отделения открытого типа под крышкой. Тумба должна имееть всю необходимую фурнетуру.
                                                                         Эскиз № 1.

[image: image1.jpg]



Прочие требования и условия.

Все работы выполняются Поставщиком работ в строгом соответствии с требованиями данной технической спецификации и за счет Поставщика работ.

 Базис проведения работ: Карагандинская область, г. Караганда, улица Сатпаева 93/2. РГУ «Воинская часть 6505 Национальной гвардии Республики Казахстан». Телефон +7 707 157 98 25
Начальник службы (квартирно-эксплуатационной) управления тыла

майор                                                                                                                                            А. Дудник
Бекіту

«Орталық» өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының тыл бойынша орынбасары

полковник                                 А. Коркембаев

«___» _________________ 2026 жыл.

Техникалық спецификация

жиһаз дайындау бойынша жұмыстарды жүргізуге, ГОСТ 16371-2014-ке сәйкес.


Өнім беруші № 1 эскизде көрсетілгендей, түсті табачный дуб (бұдан әрі ЛАЖТ) ламинатталған ағаш-қиынды плитасынан жасалған, өлшемі 400*440*750 мм, саны 29 дана төсек жанындағы тумбочкаларды дайындау жұмыстарын жүргізуге міндетті.


ЛАЖТ қалыңдығы 16 мм, жоғары беріктіктегі ламинатталған жабыны бар. Құрамы бөліктердің шеттері кемінде 1 мм ПВХ жиектеу материалымен жабылуы тиіс.


Жиек түсі қара болуы керек. Төсек жанындағы тумбочка 4 бөлімнен тұруы тиіс: фасадын артында екі бөлім және қақпақтың астында екі ашық типтегі бөлім. Тумбочка барлық қажетті фурнитураға ие болуы тиіс.
                                                                         Эскиз № 1.


Өзге де талаптар мен шарттар.


Барлық жұмыстарды Жұмыстарды жеткізуші осы техникалық спецификацияның талаптарына қатаң сәйкес және Жұмыстарды жеткізушінің есебінен орындайды.


 Жұмыстарды жүргізу базасы: Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Сатпаев көшесі 93/2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық гвардиясының 6505 әскери бөлімі» РММ. Телефон +7 707 157 98 25

Тыл басқармасының (пәтерлік-пайдалану) қызметінің бастығы

майор                                                                                                                                            А. Дудник
