САТЫП АЛЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Тараз қаласындағы «Қали Жүніс моншасы» тарих және мәдениет ескерткішін цифрлық музейлендіру бойынша қызметтер кешенін көрсетуге
	Нысан
	XIX ғасырдағы республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіші «Қали Жүніс моншасы»

	Орналасқан жері
	Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз қаласы

	Нәтиже
	Цифрлық тіркеу, бар жай-күйінің 3D-модельдері, тарихи реконструкция, екі сценарийі (экскурсия және квест) және ЖИ-гиді бар автономды VR/MR қосымшасы

	Жабдық
	4 автономды VR/MR-гарнитура

	Орындау мерзімі
	мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн



Осы ерекшелік қызметтерге, жабдыққа, цифрлық материалдарға, қосымшаға, келісу тәртібіне және қабылдауға қойылатын өлшенетін және тексерілетін талаптарды белгілейді. Нәтижелер Тапсырыс берушіге жобаны міндетті жазылымсыз және Интернет желісіне тұрақты қосылусыз пайдалануға, сақтауға және дамытуға мүмкіндік беретін нысандарда беріледі (ЖИ-гидтің міндетті емес онлайн-режимін қоспағанда, 6.4-бөлім).
1. Жалпы ережелер
1.1. Сатып алу нысанасы: нысанды зерттеп-қарау және цифрлық тіркеу, бар және ғылыми негізделген тарихи жай-күйінің үш өлшемді модельдерін жасау, екі сценарийі және ЖИ-гиді бар виртуалды және аралас шындық (VR/MR) қосымшасын әзірлеу, төрт автономды гарнитураны жеткізу, іске қосу-баптау жұмыстары, сынақтар және Тапсырыс беруші өкілдерін оқыту бойынша қызметтер.
1.2. Мақсаты: келушілерге нысанның сәулетімен, жоспарлануымен, үй-жайларының мақсатымен және тарихымен автономды VR форматында, ал Тапсырыс берушінің үй-жайында — нақты үй-жай мен виртуалды объектілер бір мезгілде көрінетін аралас шындық (MR) форматында да қауіпсіз және көрнекі түрде таныстыруды қамтамасыз ету.
1.3. Қызметтің осы түріне арналған ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ; сондықтан функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы ерекшелікте белгіленген.
1.4. Ерекшелікте тауар белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге және өндірушілерге сілтемелер жоқ. Барлық ең төменгі сипаттамалар сақталған жағдайда баламалы шешімдерге жол беріледі.
1.5. Өнім беруші жұмыстарды ескерткіштің конструкцияларына және әрлеуіне араласпай орындайды. Кез келген түсіру әрекеттері, маркерлерді орналастыру, уақытша жарықтандыру және шектеулі аймақтарға кіру Тапсырыс берушімен және нысанның сақталуына жауапты тұлғамен алдын ала келісіледі.
2. Терминдер және жоба шекаралары
	Термин
	Анықтама

	Цифрлық тіркеу
	Нысанның нақты жай-күйін модельге өлшеу немесе реставрациялық құжаттама мәртебесін бермей, фотографиялық және фотограмметриялық әдістермен құжаттау.

	Бар жай-күйінің моделі
	Түсіру күніне қолжетімді геометрияны және нысанның визуалды сипаттамаларын көрсететін үш өлшемді модель.

	Тарихи реконструкция
	Келісілген архивтік, ғылыми, реставрациялық және өзге де расталған материалдар негізінде тарихи келбеттің цифрлық интерпретациясы.

	VR/MR қосымшасы
	Гарнитураға арналған, модельдерді, сценарийлерді, интерфейсті, навигацияны, мәтінді, дыбысты, интерактивті элементтерді, VR және MR режимдерін және ЖИ-гидті қамтитын автономды іске қосылатын қосымша.

	MR режимі
	Келуші гарнитура камералары арқылы нақты үй-жайды түсті түрде, ал оның үстінде виртуалды объектілерді көретін режим.

	ЖИ-гид
	Келушілердің ескерткіш тақырыбы бойынша сұрақтарына бекітілген білім базасы негізінде жауап беру функциясы.

	Критикалық ақау
	Қосымша іске қосылмайды, апатты түрде аяқталады, сценарийден өтуді бұғаттайды, басқаруды жоғалтады, тілдік нұсқаны пайдалануға мүмкіндік бермейді немесе пайдаланушының қауіпсіздігіне қатер төндіреді.



3. Бастапқы деректер және тараптардың жауапкершілігі
3.1. Тапсырыс беруші сәулеттік жоспарларды, экспликацияны, тарихи және архивтік материалдарды, реставрациялық құжаттарды, мәтіндерді, суреттерді және түсірудің рұқсат етілген режимі туралы мәліметтерді береді. Беру бастапқы деректер тізілімімен бекітіледі.
3.2. Өнім беруші материалдардың толықтығын 5 жұмыс күні ішінде тексереді. Қайшылықтар, мәліметтердің жеткіліксіздігі және тарихи интерпретацияны талап ететін шешімдер сұрақтар тізбесімен ресімделеді. Расталмаған элементтер сенімді тарихи факт ретінде ұсынылмайды.
3.3. Тапсырыс беруші үй-жайларға келісілген қолжетімділікті қамтамасыз етеді, жедел келісу үшін жауапты тұлғаны және реконструкцияны тексеру үшін ғылыми кеңесшіні тағайындайды. Тапсырыс берушінің әрбір кезеңнің материалдарын қарау мерзімі — 5 жұмыс күнінен аспайды.
4. Нысанның жоспарлау құрылымы
4.1. Тіркеу көлеміне экстерьер және барлық қауіпсіз әрі іс жүзінде қолжетімді үй-жайлар кіреді. Қолда бар экспликация бойынша жалпы ауданы 249,29 м² болатын 12 аймақ көзделген:
	№
	Ауданы, м²
	Аймақтың мақсаты (экспликация бойынша, Тапсырыс беруші нақтылайды)

	1
	12,70
	Кіреберіс топ немесе вестибюль

	2
	14,08
	Кіреберіс топ немесе вестибюль

	3
	12,85
	Кіреберіс топ немесе вестибюль

	4
	21,95
	Аралық зал

	5
	20,57
	Аралық зал

	6
	11,53
	Аралық үй-жай

	7
	20,41
	Аралық зал

	8
	45,01
	Орталық сегізқырлы зал

	9
	23,20
	Қосымша зал немесе сабындану бөлмесі

	10
	24,16
	Қосымша зал немесе сабындану бөлмесі

	11
	28,73
	Басты немесе техникалық зал

	12
	14,10
	Жерасты немесе көмекші аймақ



4.2. Қауіпсіздік немесе сақталу себептері бойынша үй-жайға кіру мүмкін болмаса, тараптар себебі көрсетілген акт жасайды және аймақты ұсынудың ауыстырушы тәсілін келіседі.
5. Қызметтер құрамы
5.1. Дайындық және жобалау
1. түсіру бағдарламасы, бақылау өлшемдерінің тізілімі, нысанды қорғау шаралары, аймақтар картасы;
1. қосымша тұжырымдамасы: бағыт картасы, экрандар құрылымы, ақпараттық нүктелер тізбесі, екі сценарийдің сипаттамасы;
1. әрбір тарихи тұжырым үшін дереккөзі көрсетілген қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі сценарийлік жоспар;
1. реконструкцияланатын элементтер тізбесін және әрбір шешімнің сенімділік деңгейін келісу.
5.2. Цифрлық тіркеу
1. экстерьерді және барлық қолжетімді үй-жайларды (қабырғалар, едендер, төбелер, аркалы жабындар, күмбезді конструкциялар, ойықтар, тауашалар, өтпелер) және тән материалдарды фотосуретке түсіру;
1. матрицасы кемінде 24 Мп камера; көрші кадрлардың қабаттасуы бойлық бағытта кемінде 70% және көлденең бағытта кемінде 60%;
1. беттегі пиксельдің орташа өлшемі интерьерлерде 2 мм-ден және қасбеттерде 4 мм-ден аспайды;
1. барлық қолжетімді үй-жайларға бөлінген және нысанға зақым келтірмей, қателігі 2 мм-ден аспайтын қашықтық өлшегішпен өлшенген кемінде 15 бақылау кесіндісі;
1. ажыратымдылық пен метадеректер сақталған бастапқы фотосуреттердің құрылымдалған жиыны.
5.3. Бар жай-күйінің модельдері
1. архивтік фотограмметриялық модель: іс жүзінде қолжетімді беттердің кемінде 95% қамтуы; аймақтар бойынша қамту туралы есеп;
1. оңтайландырылған VR-модель: негізгі бағыттың кез келген кадрында 1 000 000 үшбұрыштан аспайды; PBR материалдары (негізгі түс, нормальдар, кедір-бұдырлық); негізгі беттер үшін кемінде 4096×4096 пиксель текстуралық атластар; 3D-редактордың тексеруі бойынша нөлдік жақтар мен manifold емес қырлардың болмауы;
1. құрылым мен материалдар жоғалмай ашық FBX және GLB форматтарына немесе баламалы жалпыға қолжетімді форматтарға экспорттау.
5.4. Тарихи реконструкция
Реконструкция тұжырымдама бекітілгеннен кейін орындалады. Көлемі: орталық залда (8-аймақ) кемінде 5 сәулеттік элемент және басқа аймақтарда кемінде 3 элемент; тізбені Тапсырыс беруші бекітеді. Әрбір элемент үшін Өнім беруші негіздемесін, дереккөзін және сенімділіктің үш деңгейінің бірін көрсетеді: дереккөздермен расталған; ішінара расталған; авторлық интерпретация. Реконструкцияланған элементтер тізілімінде «дейін» және «кейін» кескіндері болады. «Бар жай-күй» және «реконструкция» режимдері бөлінген.
6. Сценарийлер және контент
	Компонент
	Ең аз көлем

	Жалпы
	Екі сценарийі бар біртұтас қосымша. Бастау: орталық зал (8-аймақ) немесе Тапсырыс беруші бекіткен өзге нүкте. Тілдері: қазақ, орыс және ағылшын (интерфейс, мәтіндер, субтитрлер, дауыстық сүйемелдеу).

	А сценарийі «Экскурсия»
	12–20 минуттық басқарылатын бағыт және еркін қарау режимі; кемінде 12 ақпараттық нүкте, оның ішінде әрбір қолжетімді үй-жайға кемінде біреуден; әрекеті мен нәтижесі алдын ала сипатталған кемінде 3 интерактивті элемент.

	Б сценарийі «Квест»
	8–15 минут ішінде өту; кемінде 4 үй-жайдағы кемінде 6 іздеу объектісі; кемінде 3 тапсырма (викторина, сәйкестендіру, фрагментті қалпына келтіру); нәтижесі бар қорытынды экран; келесі келуші үшін прогресті нөлдеу.

	Навигация және жайлылық
	Телепортация, реттелетін қадаммен бұрылу, мәзірге оралу, орынды қалпына келтіру. Біркелкі жылжу міндетті емес. Пайдаланушының таңдауы бойынша тұрған немесе отырған қалып.



6.1. MR режимі (Тапсырыс берушінің үй-жайы). Қосымша гарнитура камераларының түсті кескінін (passthrough) пайдаланады және мыналарды көрсетеді: (а) үй-жайдың көлденең бетінде ескерткіштің кемінде 1:50 масштабтағы масштабты макетін; (б) макетке байланған кемінде 3 ақпараттық нүктені. Объектілердің байланысы сеанс бойы сақталады; үй-жайдың жарықтандырылуы кемінде 100 лк болғанда 10 минут ішінде ығысу 5 см-ден аспайды. VR және MR арасында ауысу қосымшаны қайта іске қоспай мәзірден орындалады. Ойын аймағы кемінде 2×2 м.
6.2. Келесі келуші үшін жаңа сеансты іске қосу тәртібі: Өнім берушінің қатысуынсыз 2 әрекеттен және 30 секундтан аспайды.
6.3. Қауіпсіздік: ережелері бар бастапқы экран, ойын аймағы шекараларын белгілеу, мәзірге лезде шығу.
6.4. ЖИ-гид. Келуші сұрақты дауыспен қояды немесе тізімнен таңдайды. Екі режимде жұмыс істейді: (а) онлайн — Өнім берушінің таңдауы бойынша генеративті тілдік модель сұрақтарға тек бекітілген білім базасы шегінде жауап береді, жауаптар «ЖИ дайындаған» деп таңбаланады; (б) офлайн — бекітілген білім базасынан әр тілде кемінде 60 типтік сұрақты таңдау, жауап желісіз ойнатылады. Режимдер арасында ауысу автоматты түрде жүреді, желі болмаған кезде келуші хабарландыру алады. Қосымшаның негізгі функционалы (А және Б сценарийлері, MR режимі) желінің болуына байланысты емес.
6.5. ЖИ-гидке онлайн-режимдегі талаптар: ескерткіш тақырыбынан тыс сұрақтарға жауап — бейтарап бас тарту; сыртқы сервиске тек сұрақ мәтіні мен білім базасының үзінділері беріледі, дербес деректерсіз; дауыс жазбалары сақталмайды. Кепілдік мерзімі ішінде модельге қолжетімділік шығыстарын Өнім беруші айына 3 000 сұрауға дейінгі көлемде көтереді; есептік жазбалар мен кілттер Тапсырыс берушіге ресімделеді.
7. Функционалдық талаптар
	Код
	Функция
	Талап

	F01
	Іске қосу
	Қосымша ДК-ге қосылусыз автономды гарнитурада іске қосылады.

	F02
	Автономдылық
	Орнатқаннан кейін А және Б сценарийлері мен MR режимі желіге қолжетімділіксіз және ақылы жазылымсыз жұмыс істейді.

	F03
	Тілдер
	Бастапқы мәзірде қазақ, орыс немесе ағылшын тілін таңдау; қайта орнатпай ауыстыру.

	F04
	Уақыт режимдері
	«Бар жай-күй» және «тарихи реконструкция» режимдері (бекітілген жағдайда).

	F05
	Навигация
	Телепортация, бағыт нүктелерін таңдау, орталық залға оралу, бағдарды қалпына келтіру.

	F06
	Ақпарат
	Ақпараттық нүктелер бекітілген мәтінді, суретті, аудионы немесе анимацияны ашады және пайдаланушы жабады.

	F07
	Прогресс
	Таңдалған тілді сақтау; жалғастыру немесе басынан бастау.

	F08
	Қауіпсіздік
	Ережелері бар бастапқы экран, ойын аймағының шекаралары, мәзірге лезде шығу.

	F09
	Әкімшілендіру
	Орнату, жаңарту, іске қосу, деректерді тазалау және қалпына келтіру бойынша нұсқаулық.

	F10
	MR режимі
	6.1-талап орындалған.

	F11
	Б сценарийі
	6-бөлім кестесінің талабы орындалған, оның ішінде келесі келуші үшін нөлдеу.

	F12
	ЖИ-гид
	6.4 және 6.5-талаптар екі режимде де орындалған.



8. Техникалық және пайдалану талаптары
	Код
	Көрсеткіш
	Ең төменгі талап және тексеру әдісі

	T01
	Үйлесімділік
	OpenXR немесе берілетін гарнитураларда мәлімделген автономды жұмысты қамтамасыз ететін өзге ашық стандарт.

	T02
	Кадр жиілігі
	А және Б сценарийлерінің екеуінің де негізгі бағытында және MR режимінде қыздырудан кейін кемінде 72 кадр/с; 10 минут ішінде кадрлардың 1%-ынан көбі 72 кадр/с-тан төмен болмауы (аспаптық өлшеу).

	T03
	Тұрақтылық
	Әрбір гарнитурада 60 минуттық үздіксіз сынақта бірде-бір критикалық ақау немесе қатып қалу болмауы.

	T04
	Іске қосу
	Суық іске қосудан басты мәзірге дейін 45 секундтан аспайды.

	T05
	Оқылымдылық
	Негізгі мәтін бас әрпінің бұрыштық өлшемі панельдің штаттық қашықтығында кемінде 1,2° (гарнитурада тексеру).

	T06
	Дыбыс
	Шың деңгейі −1 dBFS-тен жоғары емес, естілетін үзілістер жоқ; дыбыс деңгейі реттеледі, сүйемелдеу өшіріледі.

	T07
	Сақтау орны
	Орнатылған қосымшаның көлемі, егер тараптар өзгеше келіспесе, 25 ГБ-тан аспайды.

	T08
	Телеметрия
	Дербес деректерді жасырын беруге және міндетті сыртқы аналитикаға жол берілмейді; сыртқы сервистер (соның ішінде ЖИ-гид) — Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша.

	T09
	Геометрия
	Бақылау кесінділері бойынша орташа абсолютті ауытқу 30 мм-ден аспайды; ең үлкені — 80 мм-ден аспайды (кемінде 15 кесінді).

	T10
	Реконструкцияны таңбалау
	Интерфейсте үш деңгей ажыратылады: нақты жай-күй, расталған реконструкция, интерпретация.

	T11
	MR-байланыс
	6.1-талап орындалған (10 минут ішінде ығысу 5 см-ден аспайды).

	T12
	ЖИ-гидтің жылдамдығы
	Онлайн — жауап 8 секундтан кешіктірілмей; офлайн — 2 секундтан кешіктірілмей.

	T13
	ЖИ-гидтің дәлдігі
	Әр тілдегі 40 сұрақтан тұратын бақылау жиынының жауаптарының кемінде 90%-ы білім базасына сәйкес келеді (Тапсырыс беруші комиссиясының тексеруі).



9. Жабдыққа қойылатын талаптар
Өнім беруші зауыттық жиынтықтағы 4 жаңа автономды гарнитураны береді. Сипаттамалар ең төменгі болып табылады және нақты өндірушіні айқындамайды.
	Параметр
	Талап

	Түрі
	ДК-ге міндетті қосылусыз алты еркіндік дәрежелі автономды гарнитура

	MR режимі
	Кеңістіктік байланыстары бар түсті passthrough

	Дисплей
	Әр көзге кемінде 1832×1920 пиксель; жаңарту жиілігі кемінде 72 Гц

	Жады
	Жедел жады кемінде 8 ГБ; кіріктірілген жинақтауыш кемінде 128 ГБ

	Басқару
	Позициялық бақылауы бар, баулары және қуат элементтері немесе кіріктірілген аккумуляторлары бар екі контроллер

	Қосылу
	Wi-Fi және USB-C; қосымшаны жергілікті орнату мүмкіндігі

	Автономды жұмыс
	Қосымшаның кемінде 2 сағат үздіксіз жұмысы

	Жиынтық
	Гарнитура, контроллерлер, зарядтау құрылғысы және кабель, қорғаныс немесе тасымалдау кейсі, ауыстырмалы гигиеналық бет интерфейсі

	Жай-күйі
	Жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілген компоненттерсіз

	Кепілдік
	Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай



10. Кезеңдер және бақылау нүктелері
	Кезең
	Атауы
	Бақылау нәтижесі
	Мерзімі (жұмыстар басталған күннен бастап күнтізбелік күн)

	1
	Дайындық
	Бастапқы деректер тізілімі, түсіру бағдарламасы, аймақтар картасы, қауіпсіздік жоспары
	1–3

	2
	Цифрлық тіркеу
	Фотомассив, бақылау өлшемдері, үй-жайлардың қолжетімділігі туралы есеп
	3–10

	3
	Бар жай-күйінің модельдері
	Архивтік және VR-модельдер, сынақ панорамалары немесе бейне
	10–22

	4
	Реконструкция тұжырымдамасы және сценарий
	Дереккөздер тізілімі, storyboard, мәтіндер, ЖИ-гидтің білім базасы, нүктелер тізбелері
	22–24

	5
	Қосымшаны әзірлеу
	Функционалдық құрастырма: А және Б сценарийлері, MR, ЖИ-гид, үш тіл
	24–26

	6
	Оңтайландыру және қабылдау сынақтары
	Соңғы құрастырма, сынақ хаттамасы, ақауларды жою
	26–29

	7
	Пайдалануға беру
	4 гарнитураға орнату, оқыту, толық жиынтықты беру
	29–30



4-кезең 2 және 3-кезеңдермен қатар орындалады. Тапсырыс берушінің қарау мерзімдері (3.3-тармақ) жалпы мерзімге кіреді. Ескертулерді жою тәртібі және келісудің кешіктірілуінің салдары шартпен белгіленеді.
11. Берілетін нәтижелер жиынтығы
	Код
	Нәтиже
	Құрамы
	Пішімі

	D01
	Фотоматериалдар
	Аймақтар бойынша түпнұсқа ажыратымдылықтағы, метадеректері бар бастапқы фотосуреттер
	JPG немесе RAW

	D02
	Архивтік модель
	Бар жай-күйінің моделі және бақылау өлшемдері бойынша есеп
	Төл пішім және OBJ, FBX немесе GLB

	D03
	VR-модель
	Оңтайландырылған модель, UV, PBR-текстуралар, материалдар
	FBX және GLB, PNG немесе TIFF

	D04
	Реконструкция
	Модельдер және дереккөздері мен сенімділік деңгейі көрсетілген элементтер тізілімі
	DOCX немесе PDF, ашық 3D-пішімдер

	D05
	Сценарий
	Бағыт, storyboard, мәтіндер, субтитрлер, үш тілдегі нүктелер мен тапсырмалар тізбесі
	DOCX, XLSX, SRT

	D06
	Аудио
	Лицензиялар тізілімі бар түпкілікті дауыстық жазбалар мен дыбыстар
	WAV және қосымша пішімі

	D07
	Қосымша
	Орнату пакеті және 4 гарнитураға орнатылған құрастырма
	Мақсатты платформа пішімі

	D08
	Бастапқы жоба
	Код, сахналар, құрастыру параметрлері, плагиндер, модельдер, текстуралар, құрастыру нұсқаулығы
	Парольсіз архив

	D09
	Құжаттама
	Пайдаланушы және әкімші нұсқаулықтары, орнату, резервтік көшіру, жаңарту
	DOCX және PDF

	D10
	Хаттамалар
	Сынақ хаттамасы, ақаулар тізімдемесі, жойылғанын растау
	DOCX немесе PDF

	D11
	ЖИ-гидтің білім базасы
	Үш тілдегі дереккөздері бар сұрақтар мен жауаптар; сұрақтардың бақылау жиыны
	XLSX немесе JSON

	D12
	Стек төлқұжаты
	Қозғалтқыштың, SDK-ның, плагиндердің, ЖИ модельдері мен сервистердің атаулары, нұсқалары және лицензиялары; өзара әрекеттесу сұлбасы
	DOCX немесе PDF



11.1. Берілетін құқықтардың көлемі шартпен айқындалады. Тапсырыс берушіге нәтижені басқа орындаушының пайдалану, өзгерту және сүйемелдеу құқықтары беріледі; үшінші тарап компоненттері үшін міндетті жазылымсыз лицензиялар беріледі; Өнім берушінің БҚ-ға құқықтары, егер ол пайдаланылса, сол көлемде беріледі.
12. Қабылдау сынақтары
Қабылдау берілетін гарнитураларда бекітілген бағдарлама бойынша жүргізіледі. Нәтиже D01–D12 материалдары берілгеннен және тексерулер сәтті өткеннен кейін қабылданады.
	Код
	Тексеру
	Сәттілік өлшемшарты
	Әдіс

	A01
	Жиынтықтылық
	D01–D12 берілген, файлдар ашылады, белгісіз парольдер жоқ
	Тізілім, іріктеп ашу

	A02
	Нысанды қамту
	Барлық қолжетімді үй-жайлар және экстерьер немесе алып тастау актілері
	Экспликациямен салыстыру

	A03
	Масштаб
	T09 орындалған
	Кемінде 15 кесінді

	A04
	А бағыты
	Іске қосудан аяқталуға дейін бұғаттаушы қателерсіз өтіледі
	Әр гарнитурада 2 рет өту

	A05
	Б квесі
	Қорытынды экранға дейін өтіледі; жаңа келуші үшін нөлдеу
	Әр гарнитурада 2 рет өту

	A06
	Тілдер
	Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі интерфейс, мәтіндер, субтитрлер, аудио
	Мәзірді толық тексеру және контентті іріктеп тексеру

	A07
	Функциялар
	F01–F12 орындалады
	Чек-парақ

	A08
	Өнімділік
	T02–T04 орындалған
	Өлшеу, 60 минуттық сынақ

	A09
	MR режимі
	6.1 және T11 орындалған
	Тапсырыс берушінің үй-жайында тексеру

	A10
	ЖИ-гид
	T12 және T13 орындалған; офлайн-режим желі өшірулі кезде жұмыс істейді
	Сұрақтардың бақылау жиыны

	A11
	Автономдылық
	А, Б сценарийлері және MR желі өшірулі кезде жұмыс істейді
	Wi-Fi-сыз іске қосу

	A12
	Бастапқы кодтан құрастыру
	Қосымша D08-ден құрастырылады және гарнитураға орнатылады
	Тапсырыс берушінің қатысуымен бақылау құрастыруы



12.1. Ақаулар: критикалық ақаулар 3 жұмыс күні ішінде жойылады, елеулі (ерекшелік талабы орындалмаған) — 5, елеусіз — 10. Қорытынды акт критикалық және елеулі ақаулар жойылғаннан кейін қол қойылады.
13. Іске қосу-баптау, оқыту және кепілдік
13.1. Іске қосу-баптау: қосымшаны 4 гарнитураға орнату, Тапсырыс берушінің үй-жайында MR режимін баптау, екі сценарийді сынақтық іске қосу, желісіз жұмысты тексеру. Нәтиже актімен бекітіледі.
13.2. Тапсырыс берушінің кемінде 3 қызметкерін, кемінде 4 академиялық сағат оқыту: гарнитураларды пайдалану, сеанстарды іске қосу, тілді ауыстыру, жаңарту және қалпына келтіру, ақаулар кезіндегі әрекеттер.
13.3. Қосымшаға және нәтижелерге кепілдік — кемінде 12 ай: критикалық ақауға 4 сағат ішінде әрекет ету, қалпына келтіру — 3 жұмыс күні. Гарнитураларға кепілдік — 9-бөлім бойынша.

1
