Утверждаю
Заместитель командующего региональным командованием «Орталық» по тылу

полковник                                 А. Коркембаев

«___» ____________2026 года.

Техническая спецификация на

 проведение работ по изготовлению мебели, в соответствии с ГОСТ 16371-2014.


Поставщик обязан провести работы по изготовлению табуретов армейских из ламенированной древесно-стружечной плиты в цвете табачного дуба (далее ЛДСП), на металлическом каркасе, в количестве 58 штук, как указано на эскизе № 1.


Размеры (в*ш*д): 500*400*400 мм, сиденье 400*400 мм из ЛДСП 16 мм. Размеры: 500*400*400 мм, сиденье 400*400 мм из ЛДСП 16мм. 


Противоударная кромка из ПВХ толщиной не менее 1 мм. должна быть нанесена на торцы ЛДСП. Каркас изготавливается из металлической трубы квадратной размером 20*20*2,0 мм., и покрыт противоударной порошковой краской черного цвета. Сиденье должно быть закреплено шурупами с мелким шагом 25 мм, диаметр шурупа не менее 3 мм. с округленной головкой. 

Эскиз № 1.
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Прочие требования и условия.

Все работы выполняются Поставщиком работ в строгом соответствии с требованиями данной технической спецификации и за счет Поставщика работ.

 Базис проведения работ: Карагандинская область, г. Караганда, улица Сатпаева 93/2. РГУ «Воинская часть 6505 Национальной гвардии Республики Казахстан». Телефон +7 707 157 98 25
Начальник службы (квартирно-эксплуатационной) управления тыла

майор                                                                                                                                            А. Дудник
Бекіту

«Орталық» өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының тыл бойынша орынбасары

полковник                                 А. Коркембаев

«___» _________________ 2026 жыл.

Техникалық спецификация

жиһаз дайындау бойынша жұмыстарды жүргізуге, ГОСТ 16371-2014-ке сәйкес.


Өнім беруші № 1 эскизінде көрсетілгендей, табақ бота (табачного дуба) түсіндегі ламинатталған ағаш-қиярлық плитадан (бұдан әрі ЛАЖТ) жасалған, металл қаңқалы 58 дана әскери орындық жасау жұмыстарын жүргізуге міндетті.


Өлшемдері (б*е*ұ): 500*400*400 мм, отыратын жері 400*400 мм, 16 мм ЛДСП-дан. Өлшемдері: 500*400*400 мм, отыратын жері 400*400 мм, 16 мм ЛАЖТ-дан. 


ЛДСП шеттеріне қалыңдығы 1 мм-ден кем емес ПВХ-дан жасалған соққыға төзімді жиек (кромка) жабелуі тиіс. Қаңқа 20*20*2,0 мм өлшемді квадраттық металл құбырдан жасалады және қара түсті соққыға төзімді ұнтақ бояумен қапталған. Отыратын жерді диаметрі 3 мм-ден кем емес, дөңгеленген басты 25 мм кіші қадаммен бұрандалармен бекіту керек.

Эскиз № 1.

Өзге де талаптар мен шарттар.


Барлық жұмыстарды Жұмыстарды жеткізуші осы техникалық спецификацияның талаптарына қатаң сәйкес және Жұмыстарды жеткізушінің есебінен орындайды.


 Жұмыстарды жүргізу базасы: Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Сатпаев көшесі 93/2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық гвардиясының 6505 әскери бөлімі» РММ. Телефон +7 707 157 98 25

Тыл басқармасының (пәтерлік-пайдалану) қызметінің бастығы

майор                                                                                                                                            А. Дудник

