ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Заказчик: Республиканское государственное учреждение «Войсковая часть 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан».
Адрес оказания работ:
Воинская часть 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан, расположенная по адресу: г. Алатау, микрорайон Жетіген, здание № 1.
Требования к поставщику:
Поставщик несёт полную ответственность за качество произведённых работ (услуг) в течение 12 месяцев (гарантийного срока), в случае выявления дефектов (неисправностей) до истечения гарантийного срока обязан произвести ремонт за свой счёт.
В ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ВХОДИТ:
1. Работы по внутренней отделке стен помещений бамбуковыми панелями общей площадью 265 кв. м.
Работа включает:
1) Подготовительные работы:
- очистка поверхности стен от пыли, загрязнений и отслаивающихся покрытий;
- устранение трещин, неровностей и других дефектов;
- выравнивание и грунтование поверхности стен;
- выполнение замеров и разметки перед монтажом.
2) Монтаж бамбуковых панелей:
- подготовка, раскрой и подгонка панелей по размерам помещений;
- нанесение соответствующих клеевых составов;
- установка и надёжная фиксация бамбуковых панелей на поверхности стен;
- подрезка панелей в местах дверных и оконных проёмов;
- оформление внутренних и наружных углов;
- установка декоративных соединительных и завершающих профилей;
- обеспечение ровности поверхности и плотности прилегания панелей;
- герметизация и декоративная обработка стыков.
3) Объёмы работ по помещениям:
Контрольно-пропускной пункт:
- Коридор № 1 — 31 кв. м;
- Помещение № 2 — 38 кв. м;
- Входной турникет № 3 — 23 кв. м;
- Дежурное помещение № 4 — 25 кв. м;
- Комната отдыха № 5 — 28 кв. м^
Внутренний караул:
· Коридор – 12 кв.м.;
· Холл – 60 кв.м.;
· Холл 2 – 48 кв.м.
Итого: 265 кв. м бамбуковых панелей.
Высота отделываемых стен — 2,82 - 2,93 м. Площадь рассчитана с вычетом дверных и оконных проёмов.
Общая площадь отделываемых поверхностей составляет 265 кв.м. с учетом предусмотренного запаса материала в размере 10% на подрезку, подгонку и возможные технологические потери при монтажа.
Изготовление и установка объемных надписей и эмблемы:
1.  «ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР» - высота букв 15 см, шрифт ARIAL;
2.  «БАҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ПУНКТІ» - высота букв 15 см, шрифт ARIAL;
3.  «6654 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ» - высота букв 30 см, шрифт ARIAL;
4. Эмблема воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан – круглой формы, радиус 60 см.
Все надписи выполнить в золотистистом цвета, в объемном формате 3D.
2. Работы по демонтажу старого и укладке нового кафельного покрытия в санитарном помещении (туалете).
Размеры помещения: 2,46 × 1,10 м, высота — 2,95 м.
Работа включает:
1) Демонтажные работы:
- демонтаж существующего настенного кафеля высотой 1,80 м — 11,11 кв. м;
- демонтаж напольного кафеля — 2,71 кв. м;
- удаление старого плиточного клея;
- очистка поверхности стен и пола;
- сбор и вывоз строительного мусора.
Всего демонтаж кафеля — 13,82 кв. м.
2) Подготовительные работы:
- выравнивание поверхности стен и пола;
- заделка трещин и неровностей;
- грунтование основания;
- нанесение гидроизоляции на пол и необходимые участки стен;
- подготовка поверхностей к укладке кафеля.
3) Укладка настенного кафеля:
- укладка нового керамического кафеля на стены до потолка высотой 2,95 м — 18,91 кв. м;
- соблюдение горизонтального и вертикального уровней;
- подрезка кафеля в местах трубопроводов, сантехнического оборудования и дверного проёма;
- применение плиточного клея;
- затирка межплиточных швов влагостойким составом;
- герметизация мест примыкания.
4) Укладка напольного кафеля:
- укладка напольного кафеля — 2,71 кв. м;
- соблюдение уровня поверхности пола;
- подрезка плитки по периметру;
- затирка швов влагостойкими материалами;
- герметизация примыканий пола к стенам.
Всего укладка нового кафеля — 21,62 кв. м, в том числе:
- настенный кафель — 18,91 кв. м;
- напольный кафель — 2,71 кв. м.
3. Требования к материалам:
- бамбуковые панели должны быть новыми, предназначенными для внутренней отделки стен, без трещин, сколов, деформаций и других повреждений;
- цвет бамбуковых панелей — по согласованию с Заказчиком;
- цвет, фактура и размеры панелей согласовываются с Заказчиком;
- цвет, фактура и размеры кафелей согласовываются с Заказчиком
- керамический настенный кафель должен быть влагостойким, без сколов, трещин и иных дефектов;
- напольный кафель должен быть пригодным для использования в санитарных помещениях, с нескользящей поверхностью;
- клеевые составы, грунтовка, гидроизоляционные материалы, затирка и герметики должны соответствовать назначению и условиям эксплуатации;
- крепёжные, соединительные и декоративные элементы должны обеспечивать надёжность и эстетичность отделки.
4. Требования к качеству работ:
- все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан;
- поверхности должны быть ровными, без видимых дефектов, перекосов, трещин и отслоений;
- панели должны быть надёжно закреплены;
- кафель должен быть уложен ровно, с одинаковой шириной межплиточных швов;
- не допускается наличие пустот под кафелем, повреждений облицовки и выступающих краёв плитки;
- выполненные работы подлежат приёмке Заказчиком.
5. Завершающие работы:
- очистка облицованных поверхностей;
- устранение выявленных недостатков;
- уборка помещений после завершения работ;
- сбор, вынос и вывоз строительного мусора;
- сдача выполненных работ Заказчику.
Примечание: Все расходы на приобретение и доставку бамбуковых панелей, настенного и напольного кафеля, клеевых составов, грунтовки, гидроизоляции, затирки, герметиков, декоративных профилей, расходных материалов, инструментов, а также расходы на подготовительные, демонтажные, монтажные и завершающие работы, транспортные услуги, погрузку и вывоз строительного мусора осуществляются за счёт Поставщика и включаются в общую стоимость услуг.
Срок оказания работ: 25 календарных дней после вступления договора в законную силу.
Понедельник — пятница: с 09:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 15:00 часов.
Суббота: с 09:00 до 13:00 часов.
Воскресенье: выходной.
Контактный номер Заказчика: 8776 575 75 15 - Шадиярхан.

ВрИО заместителя командира воинской части 6654
											Ж. Кыдыр

ВрИО начальника службы (квартирно- эксплуатационной) тыла
											Ш. Асатулла












ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6654 әскери бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі.
Жұмыстарды орындау мекенжайы:
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6654 әскери бөлімі, Алатау қаласы, Жетіген шағын ауданы, № 1 ғимарат.
Өнім берушіге қойылатын талаптар:
Өнім беруші орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) сапасына 12 ай кепілдік мерзімі ішінде толық жауапты болады. Кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін ақаулар (жарамсыздықтар) анықталған жағдайда оларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
ОРЫНДАУШЫ ОРЫНДАЙТЫН ҚЫЗМЕТТЕР МЕН ЖҰМЫСТАР ТІЗБЕСІНЕ МЫНАЛАР КІРЕДІ:
1. Үй-жайлардың қабырғаларын жалпы ауданы 265 шаршы метр бамбук панельдерімен ішкі әрлеу жұмыстары.
Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
1) Дайындық жұмыстары:
- қабырғаларды шаңнан, кірден және қабыршақтанып тұрған жабындардан тазарту;
- жарықтарды, тегіс емес жерлерді және өзге де ақауларды жою;
- қабырғалардың бетін тегістеу және астарлау;
- монтаждау алдында өлшеу және белгілеу жұмыстарын жүргізу.
2) Бамбук панельдерін монтаждау:
- панельдерді үй-жайлардың өлшемдеріне сәйкес дайындау, кесу және сәйкестендіру;
- тиісті желім құрамдарын жағу;
- бамбук панельдерін қабырға бетіне орнату және сенімді бекіту;
- есік және терезе ойықтарының тұстарында панельдерді кесіп бейімдеу;
- ішкі және сыртқы бұрыштарды әрлеу;
- сәндік жалғаушы және аяқтаушы профильдерді орнату;
- панельдердің тегістігін және қабырғаға тығыз жанасуын қамтамасыз ету;
- түйіскен жерлерді герметизациялау және сәндік өңдеу.
3) Үй-жайлар бойынша жұмыс көлемі:
Бақытлау өткізу пункті:
- № 1 дәліз — 31 шаршы метр;
- № 2 үй-жай — 38 шаршы метр;
- № 3 кіреберіс турникеті — 23 шаршы метр;
- № 4 кезекші бөлмесі — 25 шаршы метр;
- № 5 демалыс бөлмесі — 28 шаршы метр.
Ішкі қарауыл:
- кіре беріс – 12 м.кв.;
- холл №1 – 60 м.кв.;
- холл №2 – 48 м.кв.
Барлығы: 265 шаршы метр бамбук панельдері.
Әрленетін қабырғалардың биіктігі — 2,82 - 2,93 м. Аудан есік және терезе ойықтарын шегере отырып есептелген.
Әрлеу жұмыстары жүргізілетін беттердің жалпы ауданы 265 шаршы метрді құрайды, оның ішінде монтаждау кезінде материалдарды кесуге, өлшеміне сәйкестендіруге және ықтимал технологиялық шығындарға арналған 10% қор ескертілген.
Көлемді жазулар мен эмблеманы дайындау және орнату:
1.  «ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР» - әріптердің биіктігі 15 см, шрифт ARIAL;
2.  «БАҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ПУНКТІ» - әріптердің биіктігі 15 см, шрифт ARIAL;
3.  «6654 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ» - әріптердің биіктігі 30 см, шрифт ARIAL;;
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6654 әскери бөлімінің эмблемасы – дөңгелек пішінді, диаметрі 60 см. 
Барлық жазулар алтын түсте, көлемді 3D форматында орындалуы тиіс.
2. Санитариялық үй-жайда (дәретханада) ескі кафельді бөлшектеу және жаңа кафель төсеу жұмыстары.
Үй-жайдың өлшемдері: 2,46 × 1,10 м, биіктігі — 2,95 м.
Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
1) Бөлшектеу жұмыстары:
- биіктігі 1,80 м қолданыстағы қабырға кафелін бөлшектеу — 11,11 шаршы метр;
- еден кафелін бөлшектеу — 2,71 шаршы метр;
- ескі плитка желімінің қалдықтарын алып тастау;
- қабырға мен еден беттерін тазарту;
- құрылыс қалдықтарын жинау және шығару.
Кафельді бөлшектеудің жалпы ауданы — 13,82 шаршы метр.
2) Дайындық жұмыстары:
- қабырға мен еден беттерін тегістеу;
- жарықтар мен тегіс емес жерлерді бітеу;
- негізді астарлау;
- еденге және қабырғаның қажетті бөліктеріне гидрооқшаулағыш жағу;
- кафель төсеуге беттерді дайындау.
3) Қабырға кафелін төсеу:
- қабырғаларға төбеге дейін, 2,95 м биіктікте жаңа керамикалық кафель төсеу — 18,91 шаршы метр;
- көлденең және тік деңгейлерді сақтау;
- құбырлар, сантехникалық жабдықтар және есік ойығы тұстарында кафельді кесіп бейімдеу;
- плитка желімін қолдану;
- плиткааралық жіктерді ылғалға төзімді қоспамен толтыру;
- түйісу орындарын герметизациялау.
4) Еден кафелін төсеу:
- еденге кафель төсеу — 2,71 шаршы метр;
- еден бетінің деңгейін сақтау;
- бөлменің периметрі бойынша плитканы кесу;
- жіктерді ылғалға төзімді материалдармен толтыру;
- еден мен қабырға түйіскен жерлерді герметизациялау.
Жаңа кафель төсеудің жалпы ауданы — 21,62 шаршы метр, оның ішінде:
- қабырға кафелі — 18,91 шаршы метр;
- еден кафелі — 2,71 шаршы метр.
3. Материалдарға қойылатын талаптар:
- бамбук панельдері жаңа, қабырғаларды ішкі әрлеуге арналған, жарықсыз, сынықсыз, деформациясыз және өзге зақымдарсыз болуы тиіс;
- бамбук панельдерінің түсі — Тапсырыс берушімен келісу бойынша;
- панельдердің түсі, құрылымы және өлшемдері Тапсырыс берушімен келісіледі;
- кафельдердің түстері Тапсырыс берушімен келісу бойынша;
- қабырғаға арналған керамикалық кафель ылғалға төзімді, сынықсыз, жарықсыз және өзге ақауларсыз болуы тиіс;
- еден кафелі санитариялық үй-жайларда пайдалануға жарамды, тайғанамайтын беті бар болуы тиіс;
- желім құрамдары, астар, гидрооқшаулағыш материалдар, жіктерді толтырғыштар мен герметиктер қолданылу мақсатына және пайдалану жағдайларына сәйкес болуы тиіс;
- бекіткіш, жалғаушы және сәндік элементтер әрлеудің сенімділігі мен эстетикалық көрінісін қамтамасыз етуі тиіс.
4. Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар:
- барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес орындалуы тиіс;
- беттер тегіс, көрінетін ақауларсыз, қисаюсыз, жарықтарсыз және қабаттанусыз болуы тиіс;
- панельдер сенімді бекітілуі тиіс;
- кафель тегіс төселіп, плиткааралық жіктердің ені бірдей болуы тиіс;
- кафель астында бос орындардың, қаптама зақымдарының және плиткалардың шығыңқы қырларының болуына жол берілмейді;
- орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің қабылдауына жатады.
5. Аяқтау жұмыстары:
- қапталған беттерді тазарту;
- анықталған кемшіліктерді жою;
- жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жайларды жинау;
- құрылыс қалдықтарын жинау, сыртқа шығару және әкету;
- орындалған жұмыстарды Тапсырыс берушіге тапсыру.
Ескертпе: Бамбук панельдерін, қабырға және еден кафелін, желім құрамдарын, астарды, гидрооқшаулағышты, жіктерді толтырғыштарды, герметиктерді, сәндік профильдерді, шығыс материалдары мен құралдарды сатып алу және жеткізу шығындары, сондай-ақ дайындық, бөлшектеу, монтаждау және аяқтау жұмыстарына, көлік қызметтеріне, құрылыс қалдықтарын тиеуге және әкетуге жұмсалатын шығындар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады және қызметтердің жалпы құнына кіреді.
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт заңды күшіне енгеннен кейін 25 күнтізбелік күн.
Дүйсенбі — жұма: сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, түскі үзіліс 13:00-ден 15:00-ге дейін.
Сенбі: сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін.
Жексенбі: демалыс күні.
Тапсырыс берушінің байланыс нөмірі: 8776 575 75 15 – Шадиярхан

6654 әскери бөлімінің тыл жөніндегі орынбасарының МУА
											Ж. Кыдыр

6654 әскери бөлімінің пәтер пайдалану қызметі бастығының МУА
											Ш. Асатулла

