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	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров
	[bookmark: _GoBack]Система Мультимедийная Образовательная, реализующий технологии дополненной и виртуальной реальности, предназначен для обеспечения высококачественной интерактивной записи цифровых видеоматериалов с последующей автоматизированной обработкой материалов. Комплекс обеспечивает формирование информационных видеопрезентаций, проведение онлайн-лекций и веб-конференций, а также создание видеокурсов без необходимости привлечения специализированной съемочной группы и выполнения дополнительной постобработки.
Требования к Системе Мультимедийная Образовательная:
Система Мультимедийная Образовательная должна представлять собой интегрированную систему взаимосвязанных программных и аппаратных средств, обеспечивающую выполнение функций видеозаписи в соответствии с установленными требованиями. Комплекс должен обеспечивать одновременное наложение изображений, презентационных слайдов, текстовой и аудиоинформации на видеопоток с камеры в процессе записи без использования стороннего программного обеспечения. Результирующий видеоматериал должен быть готов к использованию непосредственно после завершения записи. В состав комплекса должны входить интегрированные технологии дополненной реальности (AR), Touchboard, Lightboard, хромакей, скринкаст и интерактивный подкаст, реализованные в рамках единого студийного пространства.
Предустановленное ПО. Система обеспечивает формирование итогового видеоматериала таким образом, что фон, расположенный за пользователем, может представлять собой виртуальный рабочий стол, презентационные материалы, изображения, фоновые сцены, веб-браузеры, а также иные виртуальные пространства. Сохранение видеоматериалов. Видеофайлы автоматически сохраняются по завершении сеанса записи без необходимости ручного указания пути сохранения для каждого файла. При этом пользователю предоставляются следующие возможности: изменение каталога (папки) для автоматического сохранения видеозаписей в управляющем программном обеспечении; открытие папки с видеозаписями, связанными с текущей презентацией, непосредственно из интерфейса управляющего программного обеспечения. Режимы записи и трансляции. Программное обеспечение поддерживает включение и выключение записи и трансляции видео в следующих режимах: запись без трансляции; запись с одновременной трансляцией; трансляция без записи. Аудиозапись. В итоговое видео включается сводная аудиодорожка, объединяющая все доступные источники звука, включая: голос пользователя; звук из аудитории (при осуществлении трансляции); дополнительные аудиоисточники (при наличии). Программное обеспечение оснащено встроенными модулями (плагинами) для подавления шумов, улучшения качества звучания и устранения помех микрофонного сигнала. Также предусмотрена поддержка плагинов Touchboard, хромакей, скринкаст (screencast) и подкаст. Функциональность системы во время видеосъемки. В процессе записи видео система предоставляет пользователю, находящемуся в кадре, следующие возможности: переключение слайдов, используемых в видеозаписи, с помощью: пульта презентера; касаний стеклянной сенсорной доски или сенсорного монитора. Подсистема визуальной обратной связи. Система оснащена подсистемой визуальной обратной связи, предназначенной для отображения пользователю информации о ходе видеозаписи, размещении элементов презентации и положении пользователя в кадре. Боковые экраны устанавливаются на стойках по обе стороны от пользователя и располагаются таким образом, чтобы: находиться вне зоны кадра; отображать презентацию в полноэкранном режиме. Подготовка к видеосъемке. На этапе предварительной подготовки к записи пользователь имеет возможность: выполнять виртуальную замену фона на выбранный; настраивать параметры видеои аудиозаписи; выполнять автоматическую настройку баланса белого до начала записи; включать и отключать горизонтальное зеркальное отображение видеопотока с камеры; выбирать и изменять папку для сохранения итоговых видеоматериалов. Форматы сохранения видео. Итоговые видеоматериалы сохраняются в одном из поддерживаемых форматов, включая: FLV, MKV, MP4, MOV, QuickTime MOV, TS, M3U8+TS. Управление во время записи. В процессе видеозаписи пользователь может: запускать и останавливать запись с использованием сенсорного монитора; переключать слайды при помощи презентера или касаний стеклянной сенсорной доски одним пальцем; изменять инструменты работы с презентацией в процессе записи и трансляции; взаимодействовать с объектами рабочего стола, браузера, презентаций и других приложений. Рисование и аннотации. Во время съемки система обеспечивает: возможность рисования и добавления виртуальных надписей и графических элементов на рабочем столе, в браузере, презентациях и других приложениях; автоматическую привязку созданных надписей к соответствующему слайду; отображение надписей на экранах обратной связи и в итоговом видеоматериале; автоматическое скрытие надписей при переходе на другой слайд и их восстановление при возврате; отсутствие отображения курсоров и точек касания в итоговом видео; удаление отдельных элементов с использованием виртуального ластика; очистку всех надписей на слайде одним жестом. Ракурс видеосъемки. Во время записи пользователь располагается перед стеклянной сенсорной доской. В кадре отображаются: физически или виртуально сформированный фон за пользователем; область стеклянной сенсорной доски, с которой осуществляется взаимодействие. Настройки видео и аудио. Программное обеспечение обеспечивает настройку параметров видео- и аудиозаписи без дополнительной конфигурации оборудования, включая: качество видеозаписи и степень сжатия; разрешение итогового видео; параметры изображения (яркость, контрастность, насыщенность); отдельную настройку усиления цветовых каналов; автоматический баланс белого; включение и отключение зеркального отображения видео; настройку задержки звука; регулировку уровня громкости общей и отдельных аудиодорожек. Коррекция видео применяется исключительно к видеопотоку с камеры и не влияет на качество отображения слайдов и графических элементов. Настройки трансляции. Программное обеспечение обеспечивает передачу видео в режиме реального времени с эмуляцией виртуальной камеры для использования на внешних платформах (YouTube, Zoom, Google Meet и др.). Минимальные параметры настройки включают: разрешение видеопотока; качество видео; выбор платформы или сервиса; подключение учетной записи и ключа трансляции. Работа с презентациями в дополненой реальности. Программное обеспечение поддерживает открытие и демонстрацию презентаций в форматах PowerPoint (PPT), PDF, Keynote, Google Slides, Tilda, Prezi, Canva и других, а также просмотр контента в форматах 3D, Virtual Reality и Augmented Reality. Программное обеспечение предоставляется бессрочно и не требует продления. 
Цифровое устройство видеосъемки: не менее 1 шт. Цифровое устройство должно быть оснащено матрицей не менее APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений не менее BIONZ X. Обеспечивает превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Матрица: не менее 25 МП, APS-C (23.5 x 15.6 мм) Съемка видео: не менее 4K (3840x2160) Видоискатель: нет (вывод на экран) Режимы съемки: запись видео, серийная съемка, экран сенсорный, поворотный, работа в режиме видоискателя Карты памяти: Memory Stick Duo, SDHC, microSDXC, SD, Memory Stick PRO-HG Duo, microSD, SDXC, Memory Stick Pro Duo, microSDHC Интерфейсы: USB, аудио, Bluetooth, HDMI Тип матрицы: CMOS− варианты питания: от внешнего источника питания и аккумуляторная батарея; 
Электронное устройство проекции текста: Телесуфлер не менее 1 шт; Размер зеркала: не менее 410 × 490 мм; Крепление: не менее форм-фактор 1/4”; Экран: Разрешение: не менее 1280 × 1024; Частота обновления: не более 60 Гц; Соотношение сторон: не менее 5:4; Контрастность (статическая): не менее 1000:1; Яркость: не менее 250 кд/м²; Время отклика (GTG): не более 6 мс; Углы обзора: 178° по горизонтали и вертикали; Штатив: Высота минимальная: не менее 84,5 см; Высота максимальная: не более 150 см; Угол поворота: не менее 360°; Максимальная нагрузка: до 5 кг; Резьбовое крепление камеры: не менее 1/4”. 
Устройство записи звука не менее 1 шт. Зона спикера должна включать микрофон со следующими характеристиками: Тип: не менее конденсаторный; Подключение: проводное; Частотный диапазон: не менее 20 – 20 000 Гц; Импеданс: не менее 32 Ом; Чувствительность: не более –36 дБ; Радиосистема: отсутствует; Интерфейсы: USB; Длина кабеля: не менее 3 м; Конструкция: не менее антишоковый подвес; Цвет: черный; Пантограф для устройства записи звука – не менее 1 шт.
Рабочая зона спикера: Гибридная панель визуализации с поддержкой сенсорного ввода и световой индикации не менее 1 шт. Общие характеристики конструкции: Тип изделия: интерактивная стеклянная доска (Touch Board / Lightboard). Диагональ внешней конструкции: не менее 2 метра. Тип стекла: рассеивающее, химически осветлённое, закалённое, с полированной поверхностью и полированными кромками. Прозрачность доски: наличие. Материал рамы: металлическая, сварная конструкция. Покрытие рамы: заводская окраска. Крепление вертикальных стоек к основанию: металлические уголки или распорки. Основание: мобильное, оснащено колесами — не менее 4 шт. Противооткатные фиксаторы на колесах: наличие. Подсветка и освещение. Тип подсветки спикера: White COB LED. Расположение источников освещения: между стеклом и спикером, на алюминиевом уголке. Выключатель подсветки стекла и подсветки спикера: наличие. Сенсорная система. Тип сенсорной системы: IR Touch рамка. Способ установки: монтаж на стеклянную поверхность доски. Интерфейс подключения: USB. Определение ширины и высоты касания: поддерживается. Функциональное назначение доски. Стеклянная доска предназначена для: нанесения рисунков и надписей от руки с использованием светоотражающих маркеров; работы со стилусами для создания виртуальных надписей и графических элементов; использования в студиях видеозаписи и интерактивных презентациях. RGB-подсветка и система управления. 
Тип подсветки: RGB светодиодная подсветка, интегрированная в конструкцию доски. Управление подсветкой: сенсорный пульт дистанционного управления. Контроллер RGB (не менее 1 шт.) Предназначен для управления многоцветной светодиодной лентой RGB; Регулировка цветовых оттенков, яркости, динамических режимов и скорости смены цветов; Работает от напряжения 12 В или 24 В: при 12 В — максимальная нагрузка не менее 288 Вт; при 24 В — максимальная нагрузка не менее 576 Вт; Управление: дистанционный сенсорный пульт по радиоканалу; Пульт: сенсорная панель на лицевой стороне, работает от 3 батареек AAA; Степень защиты: не менее IP20 (для сухих, проветриваемых помещений); Функции: включение/выключение, регулировка яркости, динамические режимы, регулировка скорости смены цветов. 
Световые приборы непрерывного действия не менее 2 шт; Тип: светодиодный не менее LED-светильник; Регулировка угла наклона: предусмотрена; Работа в одном канале: поддерживается; Независимая настройка каждого светильника: есть; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 95; Диммирование: поддерживается; Мощность: не менее 35 Вт; Источник питания: адаптер (в комплекте) или литий-ионный аккумулятор; Шторки: предусмотрены; Дисплей: LCD. 
Рабочая станция оператора: Рабочая станция оператора: не менее 1 комплект.  Процессор: базовая частота не менее 2900 МГц; Оперативная память: не менее 32ГБ, частота — не менее 1600 МГц, тип — DDR5;  Накопители: SSD — не менее 256 ГБ; Жёсткий диск — не менее 4 ТБ; Совместимость с ОС: Windows 10/11; Блок питания: мощность не менее 650 Вт;  
Карта видеозахвата в 4K: не менее 1 шт. Рекордер должен быть оборудован профессиональными видео входами сигналов SD / HD / 3G / 6G-SDI / HDMI; Интерфейсом PCI-Express не менее 2.0 x4; поддерживает разрешения от SD до 4К( DCI 4K, UHD, HD и SD 10-битная обработка).
Монитор оператора: не менее 1 шт; Тип матрицы: жидкокристаллическая, технология IPS; Поверхность экрана: матовая; Диагональ: не менее 27 дюйма; Разрешение: не менее 1920 × 1080; Яркость: не менее 250 кд/м²; Время отклика: не более 9.5 мс;  Интерфейс подключения: HDMI. 
Требования к устройствам ввода: Клавиатура: не менее 2 шт; Конструкция: классическая с цифровым блоком; Интерфейс подключения: беспроводной; Влагозащищенная поверхность: предусмотрена; Количество клавиш: не менее 104; Раскладка: казахская/русская/английская. 
Мышь: не менее 2 шт; Тип: оптическая светодиодная; Интерфейс подключения: беспроводной; Ресурс кнопок: не менее 1 миллион нажатий; Количество кнопок: не менее 3; Разрешение сенсора: не менее 1200 dpi. 
Комплект оборудования (рабочая станция, монитор, клавиатура, мышь): Поставляется в собранном виде. Программное обеспечение предустановлено и активировано на рабочей станции. Интерфейс: упрощенная навигация, стартовое меню с основными настройками и предустановленными приложениями. Поддержка нескольких рабочих пространств с одновременным открытием окон приложений.
Устройство для очистки стеклянных поверхностей с автономным питанием не менее 1 шт. Аккумулятор: Время работы от одного заряда: не менее 35 минут; Время полной зарядки: около 185 минут; Тип: литий-ионный; Ткань для чистки доски: не менее 2 шт. Материал: микрофибра; Свойства: высокая теплоизоляция, устойчива к линьке, быстро сохнет, не требует специального ухода при стирке, обладает повышенной прочностью.
Электронное устройство дистанционного управления с функцией навигации по слайдам не менее 1 шт.: Эффективное расстояние: не менее 13 м. Скорость воздушной передачи: не менее 1 Мбит/с. Диапазон частот: не менее 2400 МГц. Поддержка ОС: XP/WIN7/WIN8/WIN10, Совместимый интерфейс: Совместимость с USB2.0, USB1.1，USB3.0. 
Кабель-адаптер DisplayPort → HDMI: не менее 1 шт; Подключает ПК с DisplayPort к монитору, телевизору или проектору с HDMI; Передача видео и аудио высокой четкости (поддержка 1080p–4K, Full HD); Поддержка несжатых аудиоканалов 2.0, 5.1 и 7.1; Позолоченные разъемы для устойчивости к коррозии и улучшенной передачи сигнала; Разъем с защелкой для безопасного подключения/отключения.
Кабель HDMI: не менее 2 шт; Длина: 5 м; Материал: нейлон; Поддержка разрешения до 4K; Высокоскоростная передача аудио высокого качества
Кабель-удлинитель USB 3.0 (Type-A, M/F): не менее 1 шт. Длина: 3 м; Цвет: синий; 	Прочный экранированный кабель; Предназначен для подключения периферийных устройств; Максимальная скорость передачи данных: 5 Гбит/с.
Пишущие маркеры с флуоресцентными жидкостями для написания текста: не менее 9 шт.
Устройства отображения с поддержкой мультимедийных интерфейсов: Телевизоры: количество не менее 2 шт; Тип матрицы: жидкокристаллическая (LCD);  Диагональ: не менее 127 см”; Разрешение: не менее 1920 × 1080; Яркость: не менее 250 кд/м²; Угол обзора: не менее 170° по горизонтали и вертикали; Интерфейсы подключения: HDMI.
Крепление для тв (напольное): не менее 2 шт; Тип: напольное; Поддерживаемая диагональ телевизора: от 40” до 60”; Максимальная нагрузка: не более 45,5 кг; Количество полок: не менее 1 шт.
Сенсорный монитор спикера: не менее 1 шт; Частота обновления экрана не менее 60 Гц; Контрастность не менее 1000:1; Тип матрицы экрана IPS; Угол обзора 178/178°; Разрешение не менее 1920x1080; Соотношение сторон экрана 16:9;           Диагональ экрана 21,5"; Время отклика не более 9 мс; Цвет и отделка безеля: черный. 
Система фонов: не менее 1 штука, не менее 2 секции; Цвета: черный бумажный фон, зеленый бумажный фон; Размеры фоновых полотен: Минимальная ширина бумаги: 2,7 м; Минимальная длина бумаги: 9 м. 
Программное обеспечение для создания и использования интерактивного контента: - Программное Обеспечение должно иметь инструментарий для использования интерактивного контента за счет многочисленных иллюстрационных, анимационных и творческих презентационных возможностей. Также Программное Обеспечение должно содержать зрелищные интерактивные элементы и встроенные приложения, предназначенные для развития навыков, проведения опытов и иллюстрирования. ПО также должно обеспечивать доступ к медиа-лексикону, который содержит не менее 1200 интерактивных 3D-сцен, несколько сот образовательных видео, многочисленные звуковые файлы и задания. ПО должно иметь возможность использования как на интерактивной доске, так и на компьютере. ПО должно содержать ряд приложений для развития навыков, иллюстрации и практики, а также виртуальную лабораторию. ПО должно иметь возможность создавать листы заданий. Ряд встроенных типов заданий. 
- Возможность импортировать функциями ПО: PDF, PPT / PPTX / DOCX / XLS 
- Возможность экспорта в PDF 
- Функции: Браузер, Файловый Менеджер, Добавление экстра слоёв, Диаграмма связей 
- Программное обеспечение должно иметь интерфейс и весь обучающий контент не менее чем на русском, казахском и английском языках. Программное обеспечение по подписке на 12 месяцев должно иметь возможность работы в режиме анимации, исследования в которых должна быть возможность включения звукового сопровождения. Звуковое сопровождение должно быть. Закадровый голос в звуковых сопровождениях должен озвучивать текст, относящийся к демонстрируемой модели, при этом рассказывая принцип работы и структуру моделей и анимации. Приложить подтверждающие документы в конкурсной заявке.
Система видеосвязи для дистанционных видеоинструкции и видео совещаний: Лицензионная программное обеспечение. Требования к программному обеспечению для проведения дистанционного обучения и онлайн видео уроков. Назначение программного обеспечения: программное обеспечение должно обеспечивать возможность организации дистанционного обучения и проведения онлайн видео уроков, которая позволяет преподавателям мгновенно организовать онлайн-уроки без предварительной регистрации или планирования без регистрации с возможностью запланировать ее на будущее, поддерживает видеозвонки, демонстрацию экрана и чат. Программное обеспечение должно позволять пользователям отображать иные программные обеспечения, в виде демонстрации на экране с возможностью изучения учебного материала и совмещения с иными лицензионными программными обеспечениями. Решение должно быть предустановлено на устройствах с операционной системой, используемой на системе интерактивного видеоконтента, и поддерживать их полную функциональность. Функциональные характеристики: программное обеспечение должно быть реализовано в виде отдельного приложения с возможностью предустановки и автоматического запуска; Доступ к онлайн урокам должен предоставляться через авторизацию зарегистрированных пользователей и (или) с использованием гостевой ссылки; Программа должна поддерживать казахский и русский языки пользовательского интерфейса; Должна быть реализована возможность управления онлайн уроками, включая их создание, редактирование и планирование. Требования в области информационной безопасности: программное обеспечение должно иметь акт (сертификат) соответствия требованиям информационной безопасности, подтверждающий его соответствие действующим нормативным правовым актам в области ИБ; Программное обеспечение должно входить в реестр доверенного программного обеспечения; В целях исключения поставки контрафактного оборудования Потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен приложить письмо от производителя либо их официальных представителей в Республике Казахстан (дилеров или дистрибьюторов) на предлагаемое оборудование, данный документ должен подтверждать право поставки товара и обеспечение гарантийного обслуживания на территории Республики Казахстан.
Требования к поставляемому оборудованию: Комплект оборудования для видеозаписи должен включать все необходимые кабели, комплектующие материалы, крепёжные элементы и конструкции для полноценной реализации системы. Система должна обеспечивать корректную коммутацию и передачу видеосигналов. Переключение между видеоисточниками на устройствах отображения и записи должно происходить без потери видеосигнала. Проект оборудования должен быть согласован с заказчиком до его реализации. Требования к потенциальному поставщику: Потенциальный поставщик должен указать точные данные о марке и модели оборудования. Требования к оборудованию: оно должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не реконструированным и не изменённым каким-либо образом. Приложить подтверждающие документы к конкурсной заявке. Настройка студийного оборудования: Подключение и настройка камеры с компьютером оператора. Подключение и настройка аудиосистемы. Оборудование должно быть настроено таким образом, чтобы после обучения оператор мог без труда начать видеосъёмку с использованием стандартных технологий. Рекомендации по правильной установке освещения в зависимости от типа съёмки. Советы по работе с камерой, включая настройки, на которые следует обратить внимание. Инструкции по активации маркеров и их настройке для долгосрочного эффективного использования. Руководство по управлению процессом съёмки. Помощь в решении типовых проблем, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации оборудования. Рекомендации по подготовке презентаций для обеспечения правильной работы всей системы. Доставка и установка оборудования: Оборудование должно быть доставлено в точку назначения заказчика и подготовлено для начальной эксплуатации, включая все пуско-наладочные работы, в сроки, указанные в договоре. Функциональное тестирование на соответствие требованиям настоящей технической спецификации должно быть проведено по запросу Заказчика в течение пяти календарных дней с момента заключения Договора в присутствии представителей Заказчика и Поставщика. После уведомления Поставщиком об устранении несоответствий должно повторно быть проведено функциональное тестирование на соответствие требованиям настоящей технической спецификации в течение трех календарных дней с момента получения уведомления Заказчиком. Обучение пользователей: Поставщик обязуется провести обучение пользователей со стороны заказчика (в количестве, указанном заказчиком). Кроме того, поставщик должен обучить пользованию оборудования Менеджера/Оператора, предоставленного заказчиком. Требования к потенциальному поставщику: Потенциальный поставщик должен в составе своей конкурсной заявки предоставить копию письма, выданного производителем или официальным дистрибьютором, подтверждающего право на поставку и техническую поддержку интерактивной гибридной панели для интерактивной видео и аудио записи  не территории Республики Казахстан. Письмо должно подтверждать, что потенциальный поставщик имеет право обслуживать и заменять неисправности оборудования в случае поломки. Потенциальный поставщик должен указать точные данные о марке и модели оборудования. Требования к оборудованию: должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не реконструированным и не изменённым каким-либо образом. Подготовка помещения: Совместно с поставкой оборудования поставщик должен предусмотреть звуко и шумоизоляцию с использованием внешнего слоя акустического поролона на стенах студии (размер помещения — 36 кв.м.). Монтаж кабинки оператора. Кабина должна представлять собой отдельную конструкцию, устанавливаемую внутри существующего помещения. Конструкция должна обеспечивать визуальное отделение рабочего места оператора от основной зоны видеостудии. Установление максимально допустимого уровня шума в помещении в условиях обычной эксплуатации. Обеспечение возможности подключения к сети Интернет через Ethernet. Подключение к интернет-провайдеру осуществляет заказчик. Ковровое покрытия (ковролин) на пол в помещении. Обеспечение отсутствия проникновения солнечного света в помещение через установку акустических черных штор.
Внешняя звуковая карта студийного уровня — не менее 1 шт.; число микрофонных входов — не менее 2; Студийный динамический микрофон — не менее 2 шт; Тип капсюля — динамический; Направленность — кардиоидная; Максимальный уровень звукового давления (SPL) при не более 0.5% THD — не менее 130 дБ; Разъёмы: USB, XLR (M), mini-Jack (3.5 мм) – не менее 1 шт; Частотная характеристика — от 40 до 16 000 Гц; Цвет — чёрный; Комплектация: микрофон, держатель – не менее 1 шт, USB-кабель – не менее 1 шт, переходник USB Type-C – USB – не менее 1 шт; Тип микрофона — стриминговый. 
Барные стулья - не менее 2 шт; Высота не менее 1045 мм; Длина 450 мм; Ширина не менее 360 мм; Высота от пола до сиденья: 600 мм. Кресло для подкаст зоны- не менее 2 шт; Журнальный стол для подкаст зоны - не менее 1 шт;
Кабель микрофонный студийный — не менее 2 шт.; Тип соединений: XLR (F) – XLR (M); Длина — не менее 2 метров; Материал проводников — медь; Количество жил — не менее 2; Сечение жил — не менее 2 мм²; Цвет — чёрный;
Студийные наушники закрытого типа — не менее 2 штук; Конструкция — закрытая; Диаметр драйвера — не менее 50 мм; Чувствительность — не менее 105 дБ (±3 дБ); Максимальная мощность на входе — не ниже 100 мВт; Импеданс — не менее 32 Ом; Частотный диапазон — не менее 20 - 20 000 Гц; Возможность поворота чашек — не менее 90° в обе стороны; Тип разъёма — не менее 3,5 мм; Кабель — спиральный, длина не менее 3 м. 
Пантографная стойка для микрофона — не менее 2 шт. Тип крепления — универсальное винтовое; Максимальная высота — не менее 800 мм; Резьбовое соединение для крепления микрофона — не менее 3/8" и 5/8"; Цвет — чёрный.


	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Поставщик должен произвести пусконаладочные работы (ПНР) и настройку всего поставляемого оборудования и программного обеспечения. Поставщик должен предоставить письмо оригинал от производителя или от официального дилера/дистрибьютора на все поставляемое программное обеспечения на имя Заказчика в течении 5 рабочих дней после заключения договора о поставке. 



