ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Әкімнің сөйлеу трибунасына арналған
Әкімнің сөйлеу трибунасы (әкім аппараты) — микрофонды трибунасы, акустикалық жүйесі және жарықтандыруы бар стационарлы едендік трибуна
Әкімнің сөйлеу трибунасы (әкім аппараты) — микрофон тұрғыштай, акустикалық жүйесі және жарықтандыруы бар стационарлы едендік трибуна
1. Мақсаты мен қолдану саласы
Осы техникалық спецификация әкім аппаратының мәжіліс залдарын, акт залдарын және ресми іс-шаралар өткізілетін алаңдарды жабдықтауға арналған Әкімнің сөйлеу трибунасына қойылатын талаптарды белгілейді.
Трибуна баяндаушыны (Әкімді, әкімнің орынбасарларын, әкім аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын) орналастыруға, көпшілік алдында сөйлеуге, ресми құжаттарды оқуға, брифингтер, пресс-подходтар өткізуге және мәжілістер мен салтанатты іс-шараларды бейнебастауға арналған.
2. Нормативтік база
Өнім Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының және техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс:
Кеден одағының техникалық регламенті ТР КЕ 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
Кеден одағының техникалық регламенті ТР КЕ 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
СТ РК, ГОСТ 16371 (жиһаз), ГОСТ 19917 — қолданылатын бөлігінде;
Жеткізу сәтінде қолданыстағы Қазақстан Республикасының санитарлық нормалары мен қағидалары.
3. Конструкцияға және материалдарға қойылатын талаптар
	Параметр
	Талап

	Өнім түрі
	Едендік стационарлық (бейіндік емес) трибуна, алдыңғы панелі және құжаттарға арналған сөресі бар

	Габариттік өлшемдері (Е×Т×Б), мм
	650 × 500 × 1150-ден кем емес және 800 × 650 × 1250-ден артық емес

	Құжаттарға арналған жұмыс бетінің биіктігі, мм
	1050 – 1150

	Үстел бетінің еңісі
	реттелетін 0 – 15°

	Корпус материалы
	Ламинатталған жабыны бар Е1 класындағы ЛДСП / МДФ немесе табиғи ағаш шпоны

	Беткі жабыны
	ерекше дуб шпоны / қара қоңыр жаңғақ (Тапсырыс берушімен келісіледі), маفاف лак

	Корпус панельдерінің қалыңдығы, мм
	18 мм-ден кем емес

	Үстел беті
	2 мм ПВХ жиектері бар ЛДСП/МДФ 25 мм немесе ағаш массиві

	Жабын түсі
	Тапсырыс берушімен келісіледі (үлгі бойынша)

	Тұрақтылық
	үстел бетіне 60 кг-дан кем емес жүктеме және бүйір жағына 300 Н-нан кем емес күш түскенде құлау мүмкін емес

	Негізі
	биіктігі бойынша реттелетін тіреулер (±15 мм), еденді сызаттардан қорғайтын

	Қосымша
	құжаттарға арналған бөлімше, бөтелкедегі суға арналған сөре, кабель енгізуге арналған тесіктер


4. Қауіпсіздік талаптары
барлық ток өткізгіш бөліктер жабық, оларға құралдарды пайдалана отырып, панельдерді демонтаждағаннан кейін ғана қол жеткізуге болады;
корпус жерге тұйықталуы міндетті, қорғаныс класы I;
беткейлер өткір жиектері мен ерітілген жерлері болмауы тиіс; панель жиектері жиектеу материалымен қорғалған;
материалдар мен жабындар улы емес, ҚР санитарлық талаптарына сәйкес келеді;
өрт қауіпсіздігі — материалдардың өрт қауіптілігі бойынша класы Г1, В1, Д1 деңгейінен төмен емес болуы тиіс.
5. Пайдалану шарттары, кепілдік
	Параметр
	Мән

	Пайдалану температурасы
	+15 °C-тан +35 °C-қа дейін

	Салыстырмалы ылғалдылық
	+25 °C кезінде 75 %-ға дейін, конденсациясыз

	Қызмет ету мерзімі
	7 жылдан кем емес

	Кепілдік мерзімі
	пайдалануға берілген күннен бастап 24 айдан кем емес

	Кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету
	жеткізуші 5 жылдан кем емес мерзімде қосалқы бөлшектердің болуын қамтамасыз етеді


6. Қабылдау және сапаны бақылау
қабылдауды Тапсырыс берушінің комиссиясы жүзеге асырады; жиынтықтылығы, сыртқы түрі, акустика мен жарықтандырудың жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі;
микрофон трактын тексерумен 220 В желісіне сынақтан өткізу арқылы қосу жүргізіледі;
жеткізілетін өнім жаңа, пайдаланылған емес болуы тиіс;
спецификацияның кез келген тармағына сәйкес келмеу қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.
7. Басқа да шарттар
жеткізу мерзімі, жеткізу және монтаждау мекенжайы шартпен айқындалады;
монтаждау және іске қосу жұмыстары жеткізушінің күшімен орындалады;
спецификацияға барлық өзгерістер тараптардың жазбаша келісімі бойынша енгізіледі.

Спецификация Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәсілмен тауарларды сатып алу кезінде техникалық тапсырманы қалыптастыру мақсаттары үшін жасалған.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на трибуну для выступлений Акима
Трибуна для выступлений Акима (аппарат акима) — стационарная напольная,
с трибуной-микрофоном, акустической системой и подсветкой
Трибуна для выступлений Акима (аппарат акима) — стационарная напольная, с микрофонной стойкой, акустической системой и подсветкой
1. Назначение и область применения
Настоящая техническая спецификация устанавливает требования к трибуне для выступлений Акима, предназначенной для оснащения залов заседаний, актовых залов и площадок проведения официальных мероприятий аппарата акима.
Трибуна предназначена для размещения докладчика (Акима, заместителей акима, руководителей структурных подразделений аппарата акима), ведения публичных выступлений, оглашения официальных документов, проведения брифингов, пресс-подходов и видеотрансляций заседаний и торжественных мероприятий.
2. Нормативная база
Изделие должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан и технических регламентов:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
СТ РК, ГОСТ 16371 (мебель), ГОСТ 19917 — в применимой части;
Санитарные нормы и правила Республики Казахстан, действующие на момент поставки.
3. Требования к конструкции и материалам
	Параметр
	Требование

	Тип изделия
	Трибуна напольная стационарная (нерайборная), с фронтальной панелью и полкой для документов

	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм
	не менее 650 × 500 × 1150 и не более 800 × 650 × 1250

	Высота рабочей поверхности для документов, мм
	1050 – 1150

	Наклон столешницы
	регулируемый 0 – 15°

	Материал корпуса
	ЛДСП / МДФ класса Е1 с ламинированным покрытием либо шпон натурального дерева

	Отделка
	шпон дуба / темный орех (по согласованию с Заказчиком), лак матовый

	Толщина панелей корпуса, мм
	не менее 18

	Столешница
	ЛДСП/МДФ 25 мм с кромкой ПВХ 2 мм или массив дерева

	Цвет покрытия
	согласуется с Заказчиком (по образцу)

	Устойчивость
	опрокидывание исключено при нагрузке на столешницу не менее 60 кг и усилии на боковину не менее 300 Н

	Основание
	опоры регулируемые по высоте (±15 мм), с защитой пола от царапин

	Дополнительно
	отсек для документов, полка для бутилированной воды, отверстия для кабельных вводов


4. Требования безопасности
все токоведущие части закрыты, доступ к ним возможен только после демонтажа панелей с использованием инструмента;
заземление корпуса обязательно, класс защиты I;
поверхности без острых кромок и заусенцев; кромки панелей защищены кромочным материалом;
материалы и покрытия нетоксичны, соответствуют санитарным требованиям РК;
пожарная безопасность — материалы класса не ниже Г1, В1, Д1 по пожарной опасности.
5. Условия эксплуатации, гарантия
	Параметр
	Значение

	Температура эксплуатации
	от +15 °C до +35 °C

	Относительная влажность
	до 75 % при +25 °C, без конденсации

	Срок службы
	не менее 7 лет

	Гарантийный срок
	не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	Послегарантийное обслуживание
	поставщик обеспечивает наличие запасных частей не менее 5 лет


6. Приёмка и контроль качества
приёмка осуществляется комиссией Заказчика; проверяются комплектность, внешний вид, работоспособность акустики и подсветки;
проводится пробное подключение к сети 220 В с проверкой микрофонного тракта;
поставляемое изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации;
несоответствие любому пункту спецификации является основанием для отказа в приёмке.
7. Прочие условия
срок поставки, адрес доставки и монтажа определяются договором;
монтаж и пусконаладка выполняются силами поставщика;
все изменения в спецификацию вносятся по письменному согласованию сторон.

Спецификация составлена для целей формирования технического задания при закупке товаров способом, установленным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
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