Техническая спецификация
закупаемых товаров, работ и услуг

	Наименование товара, работы или услуги
	Услуга по обслуживанию и ремонту квадроциклов и снегоходов

	Единица измерения* (если указывается упаковка, то кол-во штук в упаковке и.т д)
	Услуга

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу
	Квадроциклы – 1 200 000 тенге;
Снегоходы – 2 421 000 тенге.

	Общая сумма
	3 621 000


	Срок поставки (не менее 15-ти календарных дней)
	С момента заключения договора до 31 декабря 2026 года

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	ГОСТ 31304-2005

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Техническая спецификация
Услуги по обслуживанию и текущему ремонту, с приобретением запасных частей для специальной техники:
Снегоход Lynx05 Ranger-550F	2009	2BPSPB9A69V000235
Снегоход Lynx05 Ranger-550F	2009	2BPSPB9A29V000247
Снегоход Lynx05 Ranger-550F	2009	2BPSPB9A89V000219
Снегоход Lynx05 Ranger-550F	2009	2BPSPB9A89V000224
Квадроцикл Kawasaki KLF300	2005	АЕ64-4980
Квадроцикл Kawasaki KLF301	2005	АЕ64-4996

1.Общие требования
1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту специальной техники (с заменой запчастей), должны быть оказаны потенциальным Исполнителем специализирующимся в сфере обслуживания и ремонта спец. техники.
2. Техническое обслуживание специальной техники должно выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документацией на конкретный вид техники.
3. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг с выездом специалиста в режиме работы Заказчика: с 9.00 до 18.30 в рабочие дни, в случае необходимости по заявке Заказчика и в выходные дни по адресу: Акмолинская область Бурабайский р-н г. Щучинск мкр. ЦРБ 5А.
4. Предоставляемые услуги должны обеспечить работоспособность специальной техники, восстановление их неисправности и работоспособности.
В результате технического обслуживания специальной техники, Исполнитель должен выполнять все функции, указанные в технической документации или руководства по эксплуатации транспортного средства.
5. Заказчик предоставляет Исполнителю данные специальной техники на каждую единицу переданного на обслуживание техники.
6. Приемка и оплата услуг Исполнителю будет производиться по факту выполненных услуг в пределах суммы заключенного договора.
7. Выполнение услуг должно подтверждаться актами выполненных услуг и с расшифровкой выполненной работы, подписанных Исполнителем и представителем Заказчика.
8. Исполнитель должен предоставить гарантийные обязательства по предоставляемым услугам, с указанием срока гарантии на указанные запасные части и оказанных услуг не менее 3 месяцев.
2. Исполнитель также должен предоставить в составе технической спецификации следующие документы:
-	Поставщик должен приступить к оказанию услуг в день подачи заявки (формат заявки письменная).
3. Перечень оборудования поставщика:
- Оборудование для замены масел двигателя, коробки переключения передач;
- Автомобильное диагностическое оборудование;
- Аргонная сварка;
- Компьютерная диагностика электронных блоков управления;
4. Наличие у потенциального поставщика следующих квалифицированных сотрудников:
- Автослесарь
5. Перечень обязательных услуг
Диагностика специальной техники подразумевает проверку всех узлов и агрегатов техники с целью выявления неисправных или изношенных деталей и узлов.
Плановое техническое обслуживание. (1 раз в год).
Плановому техническому обслуживанию (перед сезонному)
Ремонт не должен нарушать структуру циклов технического обслуживания, установленных для каждой техники. В объем работ при ремонте входит:
1)	диагностика неисправности - визуальный осмотр, контрольные замеры и определение отдельных деталей, узлов, механизмов и плат, подлежащих замене или восстановлению;
2)	частичная разборка оборудования со снятием ограниченной номенклатуры узлов и механизмов;
3)	разборка снятых узлов (по мере необходимости);
4)	замена или ремонт отдельных дефектных деталей, узлов, механизмов, плат и устройств;
5)	регулировка оборудования по техническим и электрическим параметрам;
6)	проверка правильности работ оборудования на контрольном и в рабочем режиме;
7)	сдача техники в эксплуатацию;
Сроки ремонта оборудования зависят от типа специальной технике и могут варьироваться в зависимости от сложности ремонта и наличия запасных частей или зависит от заказа неисправной запасной части. Приступать к работе должны с момента регистрации заявки на ремонт специальной технике.
-  в случае необходимости замена шин
Ремонт дополнительно оборудования
Исполнитель посредством диагностики оборудования техники должно четко определить те детали, которые уже отслужили свой срок и подлежат замене. Ремонтные работы дополнительного оборудования включают:
-	снятие и установка механизмов
-разборка, чистка, проверка, замена поломанных либо деформированных деталей, сборка и регулировка механизма
код ЕНС ТРУ: 2092040.100,00003

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	




























Деректер тізімі
сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер

	Тауардың, жұмыстың немесе қызметтің атауы
	Арнайы техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметі


	Өлшем бірлігі* (егер қаптама көрсетілген болса, онда қаптамадағы даналардың саны және т.б.)
	Қызмет

	Саны (көлемі)*
	1

	Тауар өлшемінің бағасы
	Квадроциклдер –1 200 000, 00 теңге;
Қарда жүретін көліктер – 2 421 000, 00 теңге.

	жалпы сома
	3 621 000

	Жеткізу мерзімі (кемінде 15 күнтізбелік күн)
	Шарт жасалған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін


	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарлардың мемлекетаралық стандарттары. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды реттеуді ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

	

	Сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипаттамасы.

	Деректер тізімі
Арнайы техниканың қосалқы бөлшектерін сатып алу арқылы техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтері:

Қарда жүретін көлік Lynx05 Ranger-550F 2009 2BPSPB9A69V000235
Қарда жүретін көлік Lynx05 Ranger-550F 2009 2BPSPB9A29V000247
Қарда жүретін көлік Lynx05 Ranger-550F 2009 2BPSPB9A89V000219
Қарда жүретін көлік Lynx05 Ranger-550F 2009 2BPSPB9A89V000224
ATV Kawasaki KLF300 2005 AE64-4980
ATV Kawasaki KLF301 2005 AE64-4996

                  1. Жалпы талаптар
          1. Мамандандырылған жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтерді (қосалқы бөлшектерді ауыстыруды қоса алғанда) мамандандырылған жабдыққа техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге маманданған әлеуетті Мердігер көрсетуге тиіс.
           2. Арнайы жабдыққа техникалық қызмет көрсету жабдықтың нақты түріне арналған нормативтік, техникалық және пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
           3. Орындаушы Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында: жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін, ал қажет болған жағдайда, Тапсырыс берушінің өтініші бойынша, сондай-ақ демалыс күндері Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучье қаласы, 5А аудандық орталық ауруханасы мекен-жайы бойынша жергілікті жерде мамандармен қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.
            4. Көрсетiлетiн қызметтер арнайы жабдықтың жұмысқа жарамдылығын, олардың ақауларын қалпына келтiрудi және жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз етуге тиiс.
Арнайы жабдыққа техникалық қызмет көрсету нәтижесінде Мердігер техникалық құжаттамада немесе көлік құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген барлық функцияларды орындауы тиіс.
            5. Тапсырыс беруші Орындаушыға техникалық қызмет көрсетуге ұсынылған жабдықтың әрбір бірлігі үшін мамандандырылған жабдықтың деректерін береді.
            6. Орындаушымен көрсетілген қызметтерді қабылдау және төлеу қызметтерді аяқтағаннан кейін жасалған шарт сомасы шегінде жүзеге асырылады.
            7. Қызметтердің аяқталуы Орындаушы мен Тапсырыс берушінің өкілі қол қойған көрсетілген қызметтердің сертификаттарымен және орындалған жұмыстардың бөлінісімен расталуы тиіс.
             8. Мердігер көрсетілген қосалқы бөлшектер мен көрсетілген қызметтерге кемінде 3 ай кепілдік мерзімін көрсете отырып, көрсетілген қызметтерге кепілдік беруге міндетті.
                       2. Мердігер сондай-ақ техникалық шарттар құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы қажет:
- Өтінім берілген күннен бастап өнім беруші қызметтерді көрсетуге кірісуі керек (жазбаша өтініш нысаны).
                        3. Жабдықтаушы жабдықтар тізімі:
- қозғалтқыш пен беріліс қорабының майын ауыстыруға арналған жабдық;
- автомобиль диагностикалық жабдықтары;
- аргонды дәнекерлеу;
- электронды басқару блоктарының компьютерлік диагностикасы;
                         4. Әлеуетті өнім берушіде мынадай білікті персонал болуы тиіс:
- Автомеханик
                          5. Міндетті қызметтер тізімі
Арнайы жабдықты диагностикалау ақаулы немесе тозған бөлшектер мен тораптарды анықтау үшін жабдықтың барлық компоненттері мен тораптарын тексеруді қамтиды.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету (жылына бір рет).
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету (маусым алдындағы)
Жөндеу жұмыстары жабдықтың әрбір бөлігі үшін белгіленген техникалық қызмет көрсету циклдарын бұзбауы керек. Жөндеу жұмыстарының көлеміне мыналар кіреді:
1) ақауларды диагностикалау – ауыстыруды немесе жөндеуді қажет ететін жеке бөлшектерді, тетіктерді, механизмдерді және қалқандарды көзбен шолу, бақылау өлшемдері және сәйкестендіру;
2) Құрал-жабдықты жартылай бөлшектеу, тетіктер мен механизмдердің шектеулі санын алып тастау;
3) Алынған тетіктерді бөлшектеу (қажет болған жағдайда);
4) жекелеген ақаулы бөлшектерді, тораптарды, механизмдерді, қалқандарды, құрылғыларды ауыстыру немесе жөндеу;
5) жабдықты техникалық және электрлік параметрлері бойынша реттеу;
6) сынақ және жұмыс режимінде жабдықтың дұрыс жұмысын тексеру;
[bookmark: _GoBack]7) Жабдықты іске қосу;
Жабдықты жөндеу мерзімдері мамандандырылған жабдықтың түріне байланысты және жөндеудің күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты өзгеруі мүмкін немесе ақаулы қосалқы бөлшектің тәртібіне байланысты болуы мүмкін. Арнайы жабдықты жөндеуге өтінімді тіркегеннен кейін жұмыс дереу басталуы керек.
          - Қажет болса, шиналарды ауыстыру
Қосымша жабдықты жөндеу
Мердігер жабдықты диагностикалау арқылы олардың қызмет ету мерзімі аяқталған және ауыстыруды қажет ететін бөлшектерді нақты анықтауы керек. Қосымша жабдықты жөндеуге мыналар кіреді:
          - механизмдерді алу және орнату
          - сынған немесе деформацияланған бөлшектерді бөлшектеу, тазалау, тексеру, ауыстыру, механизмді құрастыру және реттеу.
ЕНС ТРУ коды: 2092040.100.00003

	Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау)
	

















