ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупаемых работ:
Обследование, закрепление фасадных декоративных блоков административного здания.
Краткая характеристика:
Обследование состояния фасадных декоративных блоков площадью 650 кв.м., выявление поврежденных и ненадежно закрепленных элементов, выполнение ремонтных работ и дополнительного закрепления фасадных блоков в количестве 15 шт. с применением высотных работ, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации.
Место выполнения работ:
г. Павлодар, ул. Кривенко, 25.
Срок выполнения работ:
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора.
Нормативные требования:
Работы выполнять в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе с Правилами по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 31 марта 2022 года №109. Правила предусматривают выполнение работ на высоте по наряду-допуску, требования к обучению работников, составу бригады и ограждению опасной зоны. 
Иные требования:
Поставщик обязан выполнить следующие работы:
1. Обследовать фасадные декоративные блоки с непосредственным доступом к ним с использованием соответствующего оборудования для высотных работ.
2. Выявить:
    - ослабленные и поврежденные крепления фасадных декоративных блоков;
    - элементы, имеющие риск падения;
    - иные дефекты, влияющие на безопасность эксплуатации фасадных декоративных блоков.
3. Выполнить фотофиксацию состояния фасада до начала работ.
4. По результатам обследования предоставить:
    - акт обследования фасада;
    - дефектную ведомость с указанием выявленных дефектов и необходимых работ.
5. Определить способ ремонта и надежного закрепления декоративных блоков с указанием применяемых крепежных элементов и материалов.
6. Выполнить необходимые работы, в том числе:
- восстановление существующих креплений;
- дополнительное механическое закрепление;
- замену поврежденных креплений;
- ремонт поврежденных декоративных элементов;
- демонтаж элементов, не подлежащих безопасному восстановлению;
- восстановление поврежденных участков после выполнения крепежных работ.
7. После завершения работ выполнить повторную фотофиксацию отремонтированных и закрепленных участков.
Документы, предоставляемые по окончании работ:
Поставщик передает Заказчику:
1. Акт обследования фасада до начала работ.
2. Дефектную ведомость.
3. Акт освидетельствования скрытых работ — при наличии скрытых работ.
4. Итоговый акт технического состояния фасадных декоративных элементов после выполнения работ с фотофиксацией.
5. Документы на примененные материалы и крепежные элементы, подтверждающие их характеристики.
Акт выполненных работ предоставляется в порядке, установленном договором.

Требования к Поставщику
Поставщик обязан иметь квалифицированный персонал, допущенный к выполнению соответствующих работ.
Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь документы, подтверждающие прохождение необходимого обучения и допуск к работе на высоте.
При выполнении высотных работ Поставщик обеспечивает работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, страховочными системами, оборудованием и инструментом.
Поставщик несет ответственность за соблюдение требований безопасности при выполнении работ. Все необходимые оборудование, инструменты, материалы и расходные материалы предоставляются Поставщиком.
Требования к безопасности:
Перед началом работ Поставщик обязан определить и оградить опасную зону, установить предупреждающие знаки и исключить нахождение посторонних лиц в зоне возможного падения материалов и элементов фасада.
Высотные работы выполняются с соблюдением требований действующих Правил безопасности и охраны труда при работе на высоте. В частности, Правила требуют наряд-допуск и устанавливают ограничения на выполнение работ при неблагоприятных погодных условиях. 

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы и работы по закреплению фасадных декоративных элементов — не менее 12 месяцев с даты подписания итогового акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Поставщик за свой счет устраняет недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения им работ, в том числе ослабление, разрушение или отслоение выполненного им крепления.

Качество и результат работ
Результатом работ является приведение обследованных фасадных декоративных элементов в безопасное состояние, устранение выявленных дефектов и выполнение их ремонта/закрепления, а также передача Заказчику документов, подтверждающих исходное состояние фасада, выявленные дефекты, выполненные работы и состояние фасада после их завершения.
Поставщик обязан обеспечить соответствие выполненных работ техническому решению и требованиям действующих нормативных документов.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сатып алынатын жұмыстардың атауы:
Әкімшілік ғимараттың қасбеттік сәндік блоктарын тексеру, бекіту.
Қысқаша сипаттамасы:
Ауданы 650 шаршы метр қасбеттік сәндік блоктардың жай-күйін зерттеу, бүлінген және сенімсіз бекітілген элементтерді анықтау, жөндеу жұмыстарын орындау және кейіннен Тапсырыс берушіге растайтын құжаттаманы ұсына отырып, 15 дана биіктік жұмыстарын қолдана отырып, қасбеттік блоктарды қосымша бекіту.
Жүмыстарды орындау орны:
Павлодар қ., Кривенко к-сі, 25.
Жүмыстарды орындау мерзімі:
Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.
Нормативтік талаптар:
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, оның ішінде ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2022 жылғы 31 наурыздағы № 109 бұйрығымен бекітілген Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларға сәйкес орындалсын. Ереже наряд-рұқсат бойынша биіктікте жұмыстарды орындауды, қызметкерлерді оқытуға, бригада құрамына және қауіпті аймақты қоршауға қойылатын талаптарды көздейді.
Өзге талаптар:
Өнім беруші мынадай жұмыстарды орындауға міндетті:
1, Қасбеттік сәндік блоктарды биіктік жұмыстарына арналған тиісті жабдықтарды пайдалана отырып, оларға тікелей қол жеткізе отырып тексеру.
2. мыналарды анықтау:
    - қасбеттік сәндік блоктардың әлсіреген және зақымданған бекітпелері;
    - құлау қаупі бар элементтер;
    - қасбеттік сәндік блоктарды пайдалану қауіпсіздігіне әсер ететін өзге де ақаулар.
3, Жұмыс басталғанға дейін қасбеттің жай-күйін фотофиксациялауды орындау.
4, Зерттеу нәтижелері бойынша:
    - қасбетті тексеру актісі;
    - анықталған ақаулар мен қажетті жұмыстар көрсетілген ақау ведомосі.
5, Қолданылатын бекіту элементтері мен материалдарын көрсете отырып, декоративтік блоктарды жөндеу және сенімді бекіту тәсілін анықтау.
6, Қажетті жұмыстарды орындау, оның ішінде:
- қолданыстағы бекітпелерді қалпына келтіру;
- қосымша механикалық бекіту;
- зақымдалған бекітпелерді ауыстыру;
- зақымдалған декоративтік элементтерді жөндеу;
- қауіпсіз қалпына келтіруге жатпайтын элементтерді бөлшектеу;
- бекіту жұмыстарын орындағаннан кейін бүлінген учаскелерді қалпына келтіру.
7, Жұмыстар аяқталғаннан кейін жөнделген және бекітілген учаскелерді қайта фотофиксациялауды орындау.
Жұмыс аяқталғаннан кейін ұсынылатын құжаттар:
Өнім беруші Тапсырыс берушіге:
1, Жұмыс басталғанға дейін қасбетті тексеру актісі.
2. ақаулық ведомосі.
3. жасырын жұмыстарды куәландыру актісі - жасырын жұмыстар болған кезде.
4, Фотофиксациямен жұмыстарды орындағаннан кейін қасбеттік сәндік элементтердің техникалық жай-күйінің қорытынды актісі.
5, Қолданылған материалдар мен бекіту элементтерінің сипаттамаларын растайтын құжаттар.
Орындалған жұмыстардың актісі шартта белгіленген тәртіппен ұсынылады.

Өнім берушіге қойылатын талаптар
Өнім берушінің тиісті жұмыстарды орындауға жіберілген білікті персоналы болуға міндетті.
Биіктікте жұмыс істейтін жұмыскерлердің қажетті оқудан өткенін және биіктікте жұмыс істеуге рұқсатын растайтын құжаттары болуы тиіс.
Биіктік жұмыстарын орындау кезінде Өнім беруші қызметкерлерді қажетті жеке қорғаныш құралдарымен, сақтандыру жүйелерімен, жабдықпен және құрал-сайманмен қамтамасыз етеді.
Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуына жауапты болады. Барлық қажетті жабдықтарды, құралдарды, материалдарды және шығыс материалдарын Өнім беруші ұсынады.
Қауіпсіздік талаптары:
Жұмыс басталар алдында Өнім беруші қауіпті аймақты анықтауға және қоршауға, ескерту белгілерін орнатуға және қасбет материалдары мен элементтерінің құлауы мүмкін аймақта бөгде адамдардың болуын болдырмауға міндетті.
Биіктік жұмыстары биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың қолданыстағы Ережелерінің талаптарын сақтай отырып орындалады. Атап айтқанда, Ереже наряд-рұқсатты талап етеді және қолайсыз ауа райы жағдайларында жұмыстарды орындауға шектеулер белгілейді.

Кепілдік міндеттемелер
Орындалған жөндеу жұмыстары мен қасбеттік сәндік элементтерді бекіту жөніндегі жұмыстардың кепілдік мерзімі - орындалған жұмыстардың қорытынды актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Өнім беруші кепілдік мерзімі ішінде оның жұмыстарды тиісінше орындамауы салдарынан туындаған кемшіліктерді, оның ішінде ол орындаған бекітпенің әлсіреуін, бұзылуын немесе ажырауын өз есебінен жояды.

Жұмыстың сапасы мен нәтижесі
Жұмыстардың нәтижесі тексерілген қасбеттік декоративтік элементтерді қауіпсіз жағдайға келтіру, анықталған ақауларды жою және оларды жөндеуді/бекітуді орындау, сондай-ақ Тапсырыс берушіге қасбеттің бастапқы жай-күйін, анықталған ақауларды, орындалған жұмыстарды және олар аяқталғаннан кейін қасбеттің жай-күйін растайтын құжаттарды беру болып табылады.
[bookmark: _GoBack]Өнім беруші орындалған жұмыстардың техникалық шешімге және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті.
