Техникалық тапсырма
қозғалтқышты күрделі жөндеуге

Краткая характеристика:
Газель 322173-245, 2014 года выпуска двигатель В1003168, находится в рабочем состоянии, ГРНЗ 869АК03.
Местонахождение объекта: Акмолинская область, Зерендинский район, станция Чаглинка.

Көрсетілетін қызметтердің сапасына, техникалық және сандық сипаттамаларына қойылатын талаптар

Көрсетілетін қызметтердің сапасына, техникалық және сандық сипаттамаларына қойылатын талаптар
Көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар
Қызмет көрсету кезінде Орындаушы диагностикалық жабдықты пайдалануға, автомобильдердің осы маркасын өндіруші зауыт ұсынған тиісті жөндеу базасы, материалдары мен қосалқы бөлшектері болуға міндетті. Жөндеу Орындаушы ұсынатын қосалқы бөлшектерді қолдана отырып жүргізілуі керек.
Қосалқы бөлшектер жаңа, ресми өндірушілер шығарған болуы керек. Тапсырыс беруші осындай қосалқы бөлшектерді ұсынған жағдайларды қоспағанда, қалпына келтірілген қосалқы бөлшектерді пайдалануға жол берілмейді.
Орындаушы Тапсырыс беруші берген автомобильдің сақталуын қамтамасыз етуі керек.
Жұмыстардың сапасы кейіннен пайдалану үшін қауіпсіздік техникасының талаптарына жауап беруі тиіс. Жөндеу базасы Зеренді ауданы мен Көкшетау қаласының әкімшілік шекаралары шегінде болуы тиіс (қажет болған жағдайда өнім беруші өз күшімен және өз есебінен Тапсырыс берушінің автокөлігін қызмет көрсету орнына және кері тасымалдайды).
Қызмет көрсету тәртібі
Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтер Тапсырысшының ұсынылған ақаулы актісіне сәйкес: орындалуға жататын ақаулардың (жұмыстардың) алдын ала белгіленген тізбесі көрсетілуге тиіс. Егер жұмыстарды орындау барысында жоюды талап ететін қосымша ақаулар анықталған жағдайда, мұндай жұмыстар Тапсырыс берушінің келісімімен ғана орындалуы мүмкін, бұл ретте Орындаушы ақау актісін жасайды және оны қосымша өтінімді ресімдеу үшін Тапсырыс берушіге береді
Жұмыстарды орындау автомашиналарды дайындаушы зауыттар белгілеген еңбек сыйымдылығына қатаң сәйкес жүргізілуі тиіс.
Жөндеудің ең ұзақ мерзімі шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күннен аспауға тиіс. Жөндеу кепілдігі кем дегенде 1 жыл болуы керек.

Дефектный акт.
	№
	Наименование услуги
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Замена уплотнительных колец и прокладок выхлопной системы
	Услуга 
	1

	2
	Замена термостата
	Услуга 
	1 

	3
	Замена дверного замка передней правой двери с последующей регулировкой
	Услуга 
	1

	4
	Замена дверного задней двери с последующей регулировкой
	Услуга 
	1

	5
	Ремонт электропроводки двигателя с заменой датчика температуры ОЖ
	Услуга 
	1



















Техническое задание
на капитальный ремонт двигателя

Краткая характеристика:
Газель 322173-245, 2014 года выпуска двигатель В1003168, находится в рабочем состоянии, ГРНЗ 869АК03.
Местонахождение объекта: Акмолинская область, Зерендинский район, станция Чаглинка.


Требования к качеству, техническим и количественным характеристикам оказываемых услуг
Требования к качеству предоставляемых услуг
При оказании услуг Исполнитель обязан использовать диагностическое оборудование иметь соответствующую ремонтную базу, материалы и запасные части, рекомендованные заводом производителем данной марки автомобилей. Ремонт должен производиться с применением запасных частей, предоставляемых Исполнителем.
Запасные части должны быть новыми, произведенными официальными производителями. Использование восстановленных запасных частей, за исключением случаев предоставления таких запасных частей Заказчиком, не допускается.
Исполнитель должен обеспечить сохранность автомобиля, переданного Заказчиком.
Качество работ должно отвечать требованиям техники безопасности для последующей эксплуатации. Ремонтная база должна находится в пределах административных границ Зерендинского района и города Кокшетау (в случае надобности Поставщик своими силами и за свой счет транспортирует автотранспорт заказчика в место оказания услуги, и обратно).
Порядок оказание услуг
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должны согласно представленного дефектного акта Заказчика, в которых указывается: предварительно определенный перечень неисправностей (работ), которые подлежат выполнению. В случае, если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика, при этом Исполнитель составляется дефектовочный акт и передает его Заказчику для оформления дополнительной заявки
Выполнение работ должно проводиться в строгом соответствии с трудоемкостью, установленной заводами-изготовителями автомашин.
Максимальный срок ремонта должен быть не более 16 календарных дней с момента вступления договора в силу. Гарантия ремонта должна быть не менее 1-го года.
  
Дефектный акт.
	№
	Наименование услуги
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Замена уплотнительных колец и прокладок выхлопной системы
	Услуга 
	1

	2
	Замена термостата
	Услуга 
	1 

	3
	Замена дверного замка передней правой двери с последующей регулировкой
	Услуга 
	1

	4
	Замена дверного задней двери с последующей регулировкой
	Услуга 
	1

	5
	Ремонт электропроводки двигателя с заменой датчика температуры ОЖ
	Услуга 
	1
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2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ
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шт 1,00

литр 8,00
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Карданный вал (осн)

Масло трансмиссионое

Подвесной подшипник (осн)

Диагностика тормозной системы

Регулировка сцепления

Двигатель

Трансмиссия

Замена карданного вала (осн)

Замена трансмиссионного масла

Замена подвесного подшипника

Комплект прокладок двигателя 

Фильтр маслянный 

Фильтр воздушный 

Маслосьемные колпачки

Шестерни распредвала 

Масло моторное 10/40 (10л)

Коплект сальников двигателя 

Шлифовка головки блоки цилиндров

Шлифовка верх блока цилиндров

Замена масла моторного

Материалы и запчасти

Единица 

измерения

Кол-во

Наименование

Замена сальников и прокладок 

Замена шестерни распредвала

Состав работ

Транспортировка автотранспорта

Демонтаж/монтаж двигателя

Год выпуска Пробег

2014



Дата

Газель 322173-245 322100F0561149

Гос номер Номер двигателя



899 АК 03 В1003168

Заказ-наряд

По капитальному ремонту двигателя газель рег № 899 АК 03



Заказчик: Телефон



Государственное учреждение "Отдел 

образования по Зерендинскому району 



Автомобиль Номер кузова


