Техническая спецификация
на оказание услуг по заправке газовых баллонов


	№
п/п
	Требование 
технической спецификации
	Описание

	1
	Наименование услуг:
	Услуги по заправке газовых баллонов сжиженный углеводородный газ (пропан) 40 кг

	2
	Количество:
	1

	3
	Единица измерения:
	Услуга

	4
	Место оказания услуг:
	г. Астана, ул. Домалак ана, дом 11

	5
	Периодичность оказания услуг
	по заявке Заказчика 

	6
	Функциональные характеристики
	Газ предназначен для использования сервисной и монтажной службой при выполнении газопламенных работ, в том числе для пайки медных трубопроводов, нагрева медных труб и соединительных элементов.

	7
	Полное описание, требуемые услуги (условия оказания услуг)
	Для выполнения газопламенных работ используется пропан (C₃H₈). Заправка должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, применимыми нормативно-техническими документами, технической документацией на соответствующий тип баллона и технологическим регламентом организации, осуществляющей наполнение баллонов. Количество заправляемого газа должно соответствовать вместимости баллона и допустимой норме его наполнения. Контроль количества заправленного газа — обязателен. Контроль герметичности после заправки — обязателен. Исполнитель не осуществляет заправку баллона при выявлении повреждений, неисправности вентиля, признаков утечки или иных обстоятельств, препятствующих безопасному наполнению. Услуга считается оказанной после: 1) передачи Заказчику заправленных баллонов; 2) проверки количества переданных баллонов; 3) проверки маркировки и внешнего состояния баллонов; 4) предоставления предусмотренных сопроводительных документов; 5) подписания сторонами акта оказанных услуг и/или иного документа, предусмотренного договором.

	8
	Качественные характеристики товара:
	Исполнитель несет ответственность за соответствие отпущенного газа заявленному виду, количеству и установленным требованиям качества.

	9
	Эксплуатационные характеристики товара:
	Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого газа установленным требованиям качества и безопасности. Заправленные баллоны должны быть герметичными и пригодными к дальнейшей эксплуатации в соответствии с их техническим назначением.

	10
	Требование к потенциальному поставщику
	Исполнитель должен иметь необходимые разрешительные документы, лицензии, уведомления и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление соответствующей деятельности, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Исполнитель должен соблюдать требования безопасности при наполнении, обращении и, в случае осуществления им транспортировки, перевозке газовых баллонов.






Техническая спецификация закупаемых товаров


	№
п/п
	Техникалық ерекшелік талабы
	Сипаттамасы

	1
	Қызмет көрсету атауы:
	Сұйытылған көмірсутекті газбен (пропан) газ баллондарын толтыру қызметтері (40 кг)

	2
	Саны:
	1

	3
	Өлшем бірлігі:
	қызметі

	4
	Қызмет көрсету орны:
	Астана қ., Домалақ ана көшесі, 11-үй

	5
	Қызмет көрсету кезеңділігі:
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

	6
	Функционалдық сипаттамалары
	Газ сервистік және монтаждау қызметінің газ жалынымен жұмыс істеуі кезінде, соның ішінде мыс құбырларын дәнекерлеу, мыс құбырлары мен жалғастырғыш элементтерді қыздыру үшін пайдалануға арналған.

	7
	Толық сипаттамасы, талап етілетін қызметтер (қызмет көрсету шарттары)
	Газ жалынымен жұмыс істеу үшін пропан (C₃H₈) қолданылады. Толтыру Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға, баллонның тиісті түріне арналған техникалық құжаттамаға және баллондарды толтыруды жүзеге асыратын ұйымның технологиялық регламентіне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Толтырылатын газ мөлшері баллонның сыйымдылығына және оны толтырудың рұқсат етілген нормасына сәйкес келуі керек. Толтырылған газ мөлшерін бақылау — міндетті. Толтырғаннан кейін герметикалығын тексеру — міндетті. Орындаушы баллонның зақымданғанын, вентильдің ақаулығын, газдың ағып жатқанын немесе қауіпсіз толтыруға кедергі келтіретін өзге де жағдайларды анықтаған кезде баллонды толтырмайды. Қызмет мынадай жағдайларда көрсетілген болып саналады: 1) толтырылған баллондарды Тапсырыс берушіге тапсыру; 2) тапсырылған баллондардың санын тексеру; 3) баллондардың таңбалануын және сыртқы жағдайын тексеру; 4) көзделген ілеспе құжаттарды ұсыну; 5) тараптардың қызмет көрсету актісіне және/немесе шартта көзделген өзге де құжатқа қол қоюы.

	8
	Тауардың сапалық сипаттамалары:
	Орындаушы берілген газдың мәлімделген түрге, мөлшерге және белгіленген сапа талаптарына сәйкестігі үшін жауап береді.

	9
	Тауардың пайдалану сипаттамалары:
	Орындаушы жеткізілетін газдың белгіленген сапа және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Толтырылған баллондар герметикалық және өздерінің техникалық мақсатына сәйкес одан әрі пайдалануға жарамды болуы тиіс.

	10
	Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар
	Орындаушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда, тиісті қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын қажетті рұқсат құжаттары, лицензиялары, хабарламалары және/немесе өзге де құжаттары болуы тиіс. Орындаушы газ баллондарын толтыру, олармен жұмыс істеу және егер ол тасымалдауды жүзеге асыратын болса, оларды тасымалдау кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтауы тиіс.



