ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алынатын тауардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы:
Биометриялық терминал (қуат көзімен, қабырғаға орнатумен, монтаждау жұмыстарымен және бағдарламалық жасақтамамен бірге).
3. Саны:
2 (екі) дана (жинақ).
4. Мақсаты:
Жұмыс уақытын есепке алуды автоматтандыру, еңбек тәртібін бақылау, қызметкерлердің үй-жайларға санкцияланған кіруін қамтамасыз ету және Face ID технологиясы бойынша қатысуын тіркеу. 
5. Жабдықтың техникалық және функционалдық сипаттамалары:
	Операциялық жүйе: Linux.
	Сәйкестендіру түрі: бетті тану (Face ID), контактісіз картаны қолдау (125 кГц / RFID).
	Дисплей: 4.3 дюймдік сенсорлық экран.
	Камера: қос оптика (1 Мп) тірі тұлғаны тану алгоритмін қолдайды (spoofing-ке қарсы).
	Жад сыйымдылығы:
	Бет үлгілері: кемінде 6 000;
	Байланыссыз карталар: кемінде 8 000;
	Оқиғалар журналы: кем дегенде 200 000 жазба.
	Тану жылдамдығы мен диапазоны: тану жылдамдығы 0,35 с-тан аз; оқу қашықтығы 0,3-тен 2,0 м-ге дейін.
	Желілік интерфейстер: TCP/IP (Ethernet ×1), Wi-Fi, USB, RS-485, Wiegand (кіріс/шығыс).
	Бағдарламалық жасақтамамен үйлесімділік: ZKBio time, ZKBio CVAccess бағдарламалық жасақтамасын толық қолдау (оқиғаларды жіберу және қызметкерлердің деректерін нақты уақыт режимінде синхрондау).
	Корпусты қорғау класы: IP65 (шаң мен ылғалға төзімді).
	Электрмен Жабдықтау: 12В, 3а.
	Жұмыс шарттары: температура режимі -5 °C-тан +45 °C-қа дейін, ылғалдылығы 90% - дан аспайды.
6. Жинақтауға қойылатын талаптар (әрбір жиынтыққа):
	Биометриялық терминал 1 дана.
	Сыртқы желілік қуат көзі (12В, 3а) - 1 дана (Жеткізу жиынтығына кіреді).
	Дубльдер мен өздігінен бұрап тұратын бұрандалар жиынтығы бар терминалды қабырғаға орнатуға арналған металл кронштейн / бекіту — 1 дана.
	Қуат пен жергілікті желіні қосуға арналған интерфейс кабельдері.
	Техникалық төлқұжат және Пайдаланушы нұсқаулығы.
7. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына қойылатын талаптар (орнату және баптау):
Жеткізуші өз күшімен және құралдарымен"кілтке дейін" жұмыстардың толық кешенін орындайды:
	Монтаждау жұмыстары: Тапсырыс беруші көрсеткен орындарда қабырғаға терминалдары бар кронштейндерді физикалық монтаждау және сенімді орнату; пластикалық кабель-арналарға қуат және бұралған жұп (Ethernet) кабельдерін төсеу және төсеу.
	Жабдықты баптау: 12 В қуат көздерін қосу, емхананың жергілікті желісіндегі терминалдардың желілік параметрлерін конфигурациялау (статикалық IP-адрес, маска, шлюз).
	Бағдарламалық жасақтаманы орнату және синхрондау: серверді Тапсырыс берушінің компьютеріне Орнату және конфигурациялау, Push протоколы (ADMS) бойынша деректер алмасуды конфигурациялау, жұмыс кестелері мен уақытты есепке алу ережелерін орнату.
	Тестілеу және нұсқама беру: тұлғаларды оқудың дұрыстығын тексеру (Face ID) және серверге белгілерді лезде беру; Тапсырыс берушінің жауапты қызметкеріне нұсқама жүргізу.
8. Жеткізу шарттары және кепілдік:
	Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, ақаулары жоқ, түпнұсқа зауыттық қаптамада болуы керек.
	Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап жабдыққа және орындалған монтаждау-баптау жұмыстарына кемінде 12 ай.
9. Жұмыстарды жеткізу / орындау орны мен шарттары:
	Жеткізу және монтаждау мекенжайы: Астана қ., "№14 қалалық емхана" ШЖҚ МКК, 6-қабат, қойма / көрсетілген орнату нүктелері.
	Жұмыстарды жеткізу және орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
	Жеткізу, түсіру, монтаждау және баптау: толық күшпен және жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
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Наименование закупаемого товара, работ и услуг:
Биометрический терминал  (в комплекте с блоком питания, настенным креплением, монтажными работами и настройкой ПО).
3. Количество:
2 (две) штуки (комплекта).
4. Назначение:
Автоматизация учета рабочего времени, контроль трудовой дисциплины, обеспечение санкционированного доступа сотрудников в помещения и фиксация присутствия по технологии Face ID. 
5. Технические и функциональные характеристики оборудования:
	Операционная система: Linux.
	Тип идентификации: Распознавание лиц (Face ID), поддержка бесконтактных карт (125 кГц / RFID).
	Дисплей: Сенсорный экран 4.3 дюйма.
	Камера: Двойная оптика (1 Мп) с поддержкой алгоритма распознавания живого лица (Anti-spoofing).
	Емкость памяти:
	Шаблоны лиц: не менее 6 000;
	Бесконтактные карты: не менее 8 000;
	Журнал событий: не менее 200 000 записей.
	Скорость и дальность распознавания: Скорость распознавания менее 0,35 с; дистанция считывания от 0,3 до 2,0 м.
	Сетевые интерфейсы: TCP/IP (Ethernet ×1), Wi-Fi, USB, RS-485, Wiegand (вход/выход).
	Совместимость с ПО: Полная поддержка работы с программным обеспечением ZKBio Time, ZKBio CVAccess (передача событий и синхронизация данных сотрудников в реальном времени).
	Класс защиты корпуса: IP65 (пыле- и влагозащищенный).
	Электропитание: 12 В, 3 А.
	Рабочие условия: Температурный режим от -5 °C до +45 °C, влажность не более 90%.
6. Требования к комплектации (на каждый комплект):
	Биометрический терминал 1 шт.
	Внешний сетевой блок питания (12 В, 3 А) — 1 шт. (входит в комплект поставки).
	Металлический кронштейн / крепление для установки терминала на стену с комплектом дюбелей и саморезов — 1 шт.
	Интерфейсные кабели для подключения питания и локальной сети.
	Технический паспорт и руководство пользователя.
7. Требования к монтажным и пусконаладочным работам (установка и настройка):
Поставщик своими силами и средствами выполняет полный комплекс работ «под ключ»:
	Монтажные работы: Физический монтаж и надежная установка кронштейнов с терминалами на стену в местах, указанных Заказчиком; прокладка и укладка кабелей питания и витой пары (Ethernet) в пластиковые кабель-каналы.
	Настройка оборудования: Подключение блоков питания 12 В, конфигурирование сетевых параметров терминалов в локальной сети поликлиники (статический IP-адрес, маска, шлюз).
	Настройка ПО и синхронизация: Установка и настройка серверного на ПК Заказчика, настройка обмена данными по Push-протоколу (ADMS), настройка рабочих графиков и правил учета рабочего времени.
	Тестирование и инструктаж: Проверка корректности считывания лиц (Face ID) и мгновенной передачи отметок на сервер; проведение инструктажа ответственного сотрудника Заказчика.
8. Условия поставки и гарантия:
	Состояние товара: Товар должен быть новым, ранее не использованным, не реставрированным, без дефектов, в оригинальной заводской упаковке.
	Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев на оборудование и выполненные монтажно-наладочные работы с момента подписания Акта приема-передачи.
9. Место и условия доставки / выполнения работ:
	Адрес поставки и монтажа: г. Астана, ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №14», 6-й этаж, склад / указанные точки установки.
	Срок поставки и выполнения работ: В течение 15 календарных дней с момента подписания договора.
	Доставка, разгрузка, монтаж и настройка: Осуществляются полностью силами и за счет Поставщика.
