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Киім-кешек мүлктерінің техникалық ерекшелігі

Бүркеніш түсті далалық костюм (жеке тігу).
1. Жалпы мәліметтер: Бүркеніш түсті далалық костюмі.
2. Тауарға қойылатын талаптар:
2.1. Бүркеніш түсті далалық костюмі - 4 жиынтық мөлшерінде 6636 әскери бөліміне, Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 25 тамыздағы № 144 «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдары әскери қызметшілерінің әскери киім формасы және айырмашылық белгілері туралы» Жарлығына (Қазақстан Республикасы Президентінің 12.12.2023 жылғы №413 Жарлығына сәйкес өзгерістерімен), сондай-ақ ҚР СТ 1140-2015 стандартына сәйкес келуі тиіс.
Фурнитура мен тігін жіптерінің түстері жоғарғы матаның түсімен үйлесуі тиіс.
Костюмнің барлық бұйымдары әскери қызметшілердің форма киімін тораптық өңдеудің өнеркәсіптік әдістерінің негізгі талаптарына сәйкес жасалуы тиіс.
Бүркеніш түсті дала костюмі күрте мен шалбардан тұрады.
Тізеуі тура пішінді, орталық ішкі жиектегі алты төрт тесікті түймемен бекітілетін күрте; екінші өткізгіш ілмек жарақат кезінде қолды бекіту үшін арналған.
Сөлемі кокеткалы. Кокетка сызығынан 2-3 см төменде кіру сызығы қисық, жапырақшалы кесінді кеуде қалталары (ұзындығы 18 см, ені 3 см, +/-0,2 см) жасалған. Қалталар жапырақша сызығының ортасында орнатылған жасырын магнитті бекіткіштермен жабылады. Магнитті бекіткіштер магнитті элементтен және металдан жасалған жауапты бөліктен тұрады, олар жасырын түрде орнатылған. Қолданылатын магнитті бекіткіштер жоғары жабысу күшін, сондай-ақ оңай ашу мен жабуды қамтамасыз етуі тиіс. Магнитті бекіткіштерді бекіту және орнату аймағы нығайтылып, шеттері тігілуі керек, бұл беріктікті, сенімділікті және ұзақ қолданылуын қамтамасыз етеді. Қалталардың ені 3,0 см, ұзындығы 2,0 см (+/-0,2 см) «Multicam» түсті таспадан жасалған ұстағыштары бар.
[bookmark: _Hlk203143534]Сөлемдердегі кокеткаларды тігу сызығы бойынша кеуде белгілерін бекіту үшін 13,5*3,0 см (+/-0,2 см) текстильді бекіткіштер тігілген, оларға кеуде белгілері орнатылады: оң жағына – әскери шен бойынша кеуде белгісі, сол жағына – «Қан тобы» кеуде белгісі. Кеуде белгілері Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 25 тамыздағы № 144 «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдары әскери қызметшілерінің әскери киім формасы және айырмалы белгілері туралы» Үкімет қаулысына сәйкес жасалған. Текстильді бекіткіштер «Multicam» типті суретпен жасалған. Әскери шендердің түрлері Тапсырыс берушімен келісіледі.
Сөлемдердің астары белдеуіне дейін. Сөлемдердің астарында түймемен жабылатын екі жапсырмалы қалта бар.
Белгісі иықтан төменгі жағына дейін қиық бүйірлік бөліктері бар, жоғарғы бөлігінде жамбас аймағында қозғалыс еркіндігін арттыру үшін тереңдігі 3 см-ден кем емес (+/-0,2 см) жиектер жасалған. Бел сызығы бойынша куртка көлемін реттеу үшін шнурмен тартылады, шнурдың шеттерінде бекіткіші бар.
Жеңдері тігілген, екі тігізді, шынтақ аймағында трапеция тәрізді нығайтуыш жапсырмалары бар. Жеңдердің төменгі жағы ені 7 (+/-0,5) см манжетте. Манжеттің жоғарғы бөлігінде тігу швемінде ені 6 см (+/-0,3 см), ал патаның соңында 4,5 см (+/-0,2 см) фигуралы пата орналасқан. Пата «Велькро» текстильді бекіткішімен жабылады, ол жеңнің төменгі көлемін «Велькро» байланыс таспасымен реттейді. Патаның шеткі бұрышында жарақат кезінде қолды бекіту үшін ілмек бар.
Екі жеңнің де сыртқы жақтарында, жеңнің ойықпен қосылған тігізінен 12,0 см қашықтықта бекітілетін жең белгілерінің формасы мен контурына сәйкес текстильді бекіткіштер (ілмектер) тігілген. Сол және оң жақ жеңге орнатылатын жең белгілерінің артқы жағында тігілген текстильді бекіткіштер (ілмекшелер) болуы тиіс.
[bookmark: _Hlk203144405]Сол жеңнің сыртқы жағында, жеңдердің ойықпен қосылған тігіздерінен жең белгісінің жоғарғы жиегіне дейін 12 см қашықтықта, Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 25 тамыздағы № 144 Жарлығына сәйкес, сыртқы матаның түсіндегі «ҰЛТТЫҚ ҰЛАН» жең белгісі тігіледі.
Оң жақ жеңнің сыртқы жағында, жеңнің ойықпен қосылған тігістерінен жең белгісінің жоғарғы жиегіне дейінгі қашықтығы 12 см жерде ҚР ІІМ 15.04.2015 жылғы № 354 «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әскери қызметшілерінің жең белгілерін бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген «Арғымақ» жең белгісі орнатылады.
Жеңше белгілерінің түсі – камуфляжды түс, «Multicam» типті сурет Тапсырыс берушімен келісілу бойынша.
Арқада және тізегі деңгейінен төменгі жақта екі жақтан да бүйірлік тігістің екі жағында, сондай-ақ төменгі және жоғарғы жеңде жиектелген ілмектер түріндегі бір екі желдету тесігі жасалған. Жеңдерді тігу тігісі бойынша тізегінің астына еркін қозғалу үшін ластовица тігіледі.
Мәтіндік жапқышпен жабылатын, сол жағында шығыны бар және тіреуінің тілігін ашық күйінде бекіту үшін қосымша тігілген мәтіндік жапқышы бар жаға-тіреуік. 
[bookmark: _Hlk203128424]Барлық мәтіндік жапқыштар «Multicam» типті суретпен (ілмекті және ілмекшелі). 
Белбеуі тігілген шалбар, алдыңғы жартыларының қиылған бөлігінде бүйірлік қалталары бар, олардың төменінен бүйірлік тігістер бойымен бір жақты жиектері бар, екі жасырын ілмек пен төрт тесікті түймемен жабылатын клапандары бар көлемді жапсырмалы қалталар тігілген. Қалталардың бір жақты жиектерін бекіту үшін екі бекіткіш бар. Қалталардың төменгі жиегі деңгейі бойынша тізе аймағындағы күшейткіш жапсырмалардан 1 см (+/-0,2 см) жоғары орналасқан. 
Артқы жартыларының оң жағында отырыс тігісінен ұзындығы 13 см, ені 4 см (+/-0,2 см) тіктөртбұрыш пішінді клапаны бар тігілген қалта жасалған, ол екі жасырын ілмек пен төрт тесікті түймемен жасырын жапқыш арқылы жабылады. 
Белбеу екі жағынан серпімді таспамен тартылған. Белбеуде өлшеміне байланысты әр жиегінен 0,2 см (+/-0,1 см) қашықтықта қосымша әшекейлеу тігістері бар 5-7 қосарлы ілмек тігілген. 
Шалбардың алдыңғы жартылары тізе аймағындағы күшейткіш жапсырмалармен және төрт анатомиялық қиындымен жабдықталған. Артқы жартылары ортаңғы тігіс аймағында фигуралы пішінді күшейткіш жапсырмалармен жабдықталған. Алдыңғы және артқы жартыларда отырыс тігісінің екі жағынан жиектелген ілмектер түрінде бір желдету тесігі жасалған. 
Шалбар ортаңғы тігісі бойынша төрт ілмек пен төрт тесікті түймемен жабылады, оның біреуі белбеуде орналасқан. Шалбардың төменгі жағы бүктеме тігіспен өңделген. Шалбардың төменгі жағынан бүйірлік тігістер бойына штрипка рөлін атқаратын қиындықтары бар ені 35 мм (+/-5 мм) серпімді лента тігілген. Штрипкаларды бекітуге арналған төрт тесікті түймелер шалбардың ішкі жағынан бүйірлік және қадамдық тігістер бойымен тігілген. 
Күрте мен шалбардың бүйірлік тігістері, иық және шыбық тігістері жапсырмалы тігіспен орындалған. 
Жаға жиектері, жапырақша қалта, куртка борттары, арқаның бүйірлік бөліктері, иық тігістері, жең тізегі, патылар, шыбық пен тізе, шалбардың артқы жартыларының күшейткіш жапсырмалары, белбеу, клапандар, ілмектер, отырыс тігісі жиегінен 0,2-0,6 см (+/-0,1 см) қашықтықта қосымша әшекейлеу тігісімен тігілген. Барлық тігістерде 1 сантиметрде 3 тігіс болуы тиіс. Қалталардың ұштары, клапандар, арқа жиектері, белбеудегі ілмектер арнайы жабдықтармен бекітілген. 
Күрте мен шалбар келесі материалдардан жасалуы тиіс:
1. Күрте мен шалбардың сыртқы материалы: аралас рип-стоп матасы.
МЕМСТ 21790-2005 
Матаның құрамы: 50 %+/-2% ПМ; 50%+/-2% ПЭ
Түсі: бүркеніштік бояу, «Multicam» типті сурет.
Pantone – тапсырыс берушімен келісілген бойынша
Жібектің беттік тығыздығы, г/м2: 210 +/-5% Тоқымасы: аралас, рип-стоп
Матаның әзірленуі: МУ, МО
Өлшемі 50*200мм мата жолағының жыртылу жүктемесі, Н(кгс), кемінде: тігінен – 900: көлденеңінен – 450.
Жыртылу жүктемесі: тігінен – 30 Н, көлденеңінен – 30 Н
Үкілуге төзімділігі кемінде 5000 цикл
Ылғалды өңдеуден кейін сызықтық өлшемдердің өзгеруі %-бен: кемірек: тігінен -3,5, көлденеңінен +/– 2.
Түстің тұрақтылық дәрежесі: – берік
Түстің тұрақтылық дәрежесі: құрғақ үйкеліске – 3 балл, ылғалды үйкеліске 4 балл, жарыққа – 5 балл;
Ауа өткізгіштігі, дм3/м2с – 50
2. Күрте мен шалбардың астарының материалы: Бязь.
МЕМСТ 29298 – 2005
Түсі: тегіс боялған, бір түсті.
Матаның құрамы: 100% ХЛ.
Тығыздығы г/м2 кемінде:130 (+/–5%)
Тоқу түрі: аралас, рип-стоп
Матаның әзірленуі: МУ
Өлшемі 50*200мм мата жолағының жыртылу жүктемесі. Н(кгс), кемінде: тігінен 294, көлденеңінен 196.
Жазықтық бойынша үкілуге төзімділігі, цикл кемінде: 600
Түстің тұрақтылық дәрежесі: берік (ПК)
Ылғалды өңдеуден кейін сызықтық өлшемдердің өзгеруі %-бен: кемірек: тігінен - 3,5, көлденеңінен +/– 2.
3. Жиектерді, манжеттерді, қалталарды, паттарды, штрипкаларды, белбеуді, шалбардың гульфигін бекіту үшін: 4 тесігі бар пластик түймелер
МЕМСТ 17-699-88
Диаметрі, мм: 18,
түсі: қорғаныс түсі 
Құрамы: қанықпаған полиэфирлі шайыр
Дайын өнімге қойылатын талаптар: термохимтөзімділік, беріктік, тозуға төзімділік, экологиялық қауіпсіздік, заусенцтардың болмауы
Жеке тігу бойынша жұмыстар әскери қызметшілердің бастапқы жеке өлшемдерін алуды, сондай-ақ әскери қызметшілерге алдын ала және түпкілікті өлшеп көруді қамтиды.
Өлшеу және киіп көру бойынша барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің аумағында жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығының талаптарына сәйкес таңбалау.
Пайдаланудың кепілдік мерзімі: 12 ай.
Шығарылған жылы: 2026 жыл.

Тылдың қызмет бастығы (киім - кешек)
аға лейтенант		   		                                                          Т. Бақытбеков
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Заместитель командира воинской части 6636               (по тылу) 
подполковник      	                                Б. Есетов
«___»   октября   2026 года


Костюм полевой камуфляжной расцветки
(индивидуальный пошив).

1. Общие сведения: Костюм полевой камуфляжной расцветки.
2. Требования к товару:
[bookmark: _GoBack]2.1. Костюм полевой камуфляжной расцветки в количестве 4 комплектов в воинскую часть 6636, должен соответствовать Указу Президента Республики Казахстан № 144 от 25 августа 2011 года «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» (с изменениями согласно Указа Президента Республики Казахстан №413 от 12.12.2023 г.), а также СТ РК 1140-2015.
Цвета фурнитуры и швейных ниток должны сочетаться с цветом ткани верха.
Все изделия костюма должны изготавливаться в соответствии с требованиями основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды для военнослужащих.
Костюм полевой камуфляжной расцветки состоит из куртки и брюк.  
Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырёх прокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.
Полочки с кокетками. Ниже линии кокеток на 2-3 см выполнены нагрудные прорезные карманы в листочку (длина 18 см, ширина 3 см, +/-0,2 см) с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на потайные магнитные застежки, установленные вдоль линии листочки в середине. Магнитные застежки состоят из элемента, содержащего магнит, а также ответной части из металла, установленные скрытым образом. Применяемые магнитные застежки должны обеспечить большую силу сцепления, а также легкое расстёгивание и застегивание. Область крепления и установки магнитных застежек должна быть усилена и отстрочена по краям, обеспечивая прочность, надежность, а также длительное его использование. Карманы с держателями из тесьмы расцветки «Multicam» шириной 3,0 см, и длина 2,0 см (+/-0,2 см). 
По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5*3,0 см (+/-0,2 см) для крепления нагрудных знаков, на которые устанавливаются нагрудные знаки: справа – нагрудный знак по воинскому званию, слева – нагрудный знак «Группа крови». Нагрудные знаки выполнены в соответствии с УП РК № 144 от 25 августа 2011 года «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан». Текстильные застежки с рисунком типа «Multicam». Виды воинских званий по согласованию с Заказчиком.
Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы. 
Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см (+/-0,2 см) для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии куртка стягивается шнуром для регулировки объема, края шнуров имеют фиксатор. 
Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапециевидной формы. Низ рукавов на манжете шириной 7 (+/-0,5) см. По верхней части манжеты расположена фигурная пата шириной 6 см (+/-0,3 см) в шве притачивания, и 4,5 см (+/-0,2 см) в конце паты. Пата застегивается на текстильную застежку «Велькро», регулирующий объем рукава внизу контактной лентой «Велькро». В крайнем углу пата имеет петлю для фиксации рук при ранении. 
На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настрочены текстильные застежки (петли) в соответствии с формой и контуром прикрепляемых нарукавных знаков. Устанавливаемые на левый и правый рукав нарукавные знаки с обратной стороны должны иметь настроченные текстильные застежки (крючки).
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 12 см от швов соединения рукавов с проймой до верхнего края нарукавного знака настрачивается нарукавный знак «ҰЛТТЫҚ ҰЛАН» в цвет ткани верха, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 144.
На внешней стороне правого рукава на расстоянии 12 см от швов соединения рукавов с проймой до верхнего края нарукавного знака устанавливается нарукавный знак «Арғымақ», утвержденный приказом МВД РК № 354 от 15.04.2015 года «Об утверждении нарукавных знаков военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан». 
Цвет нарукавных знаков – камуфляжной расцветки, рисунок типа «Multicam» по согласованию с Заказчиком. 
На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.
Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроченной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде. 
Все текстильные застежки с рисунком типа «Multicam» (крючковая и петельная).  
Брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настрочены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и четырех прокольные пуговицы. Односторонние складки карманов, для их фиксации имеют по две закрепки. Нижний край карманов по уровню расположен выше на 1 см (+/-0,2 см) от усилительных накладок в области колена. 
На задних половинках по правой стороне от шва сидения обработан прорезной карман с клапаном прямоугольной формы длиной 13 см, шириной 4 см (+/-0,2 см), застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и четырех прокольные пуговицы. 
Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настрочены 5-7 двойных шлевок с двойными отделочными строчками на расстоянии 0,2 см (+/-0,1 см) от каждого края. 
Передние половинки брюк с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. 
Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и четырех прокольные пуговицы, одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента шириной 35 мм (+/-5 мм) с прорезями, выполняющая роль штрипок. Четырех прокольные пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам. 
Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. 
Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,2-0,6 см (+/-0,1 см) от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепками на специальном оборудовании.
Куртки и брюки должен изготавливаться в соответствии из следующих материалов:
4. Материал верха куртки и брюк: Ткань смешанная рип-стоп.
ГОСТ 21790-2005 
Состав ткани: 50 %+/-2% ХЛ; 50%+/-2% ПЭ
Цвет: камуфляжная расцветка рисунок типа «Multicam».
Pantone – по согласованию с заказчиком
Поверхностная плотность, г/м2: 210 +/-5% Переплетение: комбинированное, рип-стоп
Отделка ткани: МУ, МО
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200мм, Н(кгс), не менее: по основе – 900: по утку – 450.
Раздирающая нагрузка: по основе – 30 Н, по утку – 30 Н
Стойкость к истиранию не менее 5000 циклов
Изменение линейных размеров после мокрой обработки в %: не более: по основе -3,5, по утку +/– 2.
Степень устойчивости окраски: – прочная
Степень устойчивости окраски: к сухому трению – 3 балла, к мокрому трению 4 балла, к свету – 5 баллов;
Воздухопроницаемость, дм3/м2с – 50
5. Материал подклада куртки и брюк: Бязь.
ГОСТ 29298 – 2005
Цвет: гладкокрашеная, однотонная.
Состав ткани: 100% ХЛ.
Плотность г/м2не менее:130+/–5%
Переплетение: полотняное. 
Отделка ткани: МУ
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200мм. Н(кгс), не менее: по основе 294, по утку 196.
Стойкость истирания по плоскости, цикл не менее: 600
Степень устойчивости окраски: прочная (ПК)
Изменение линейных размеров после мокрой обработки в %: не более: по основе - 3,5, по утку +/– 2.
6. Для застегивания бортов, манжет, карманов, пат, штрипок, пояса, гульфика брюк: Пуговицы пластмассовые с 4-мя отверстиями
ГОСТ 17-699-88
Диаметр, мм: 18,
цвет: защитный 
Состав: ненасыщенная полиэфирная смола
Требования к готовой продукции: термохимстойкость, прочность, износостойкость, экологическая безопасность, отсутствие заусенцев
Работы по индивидуальному пошиву включают в себя индивидуальный первоначальный обмер военнослужащих, предварительную и окончательную примерку военнослужащих.
Все работы по обмерке и примерке осуществляются на территории Заказчика.  
Маркировка в соответствии с требованиями приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ.
Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Год выпуска: 2026 год. 

Начальник службы (вещевой) тыла 
старший лейтенант    		 			                                 Т. Бақытбеков
