Техническая спецификация
Стандартная замена угольных картриджей в системе фильтрации воды
1. Наименование работ:
Плановая замена угольных картриджей в одной системе фильтрации воды.
2. Комплектация и стоимость:
	№
	Наименование
	
	
	

	1
	Угольные картриджи
	
	
	

	2
	Работы по замене картриджей
	
	
	

	
	Итого за одну систему
	
	
	


3. Периодичность обслуживания:
Рекомендуемая периодичность плановой замены угольных картриджей — один раз в 3–6 месяцев. Фактическая частота замены зависит от качества исходной воды, объёма потребления и состояния картриджей.
5. Состав работ:
· Демонтаж использованных картриджей.
· Установка 4 новых угольных картриджей.
· Проверка герметичности соединений после замены.
· Проверка работоспособности системы после обслуживания.

· Техникалық ерекшелігі
· Су сүзгілеу жүйесіндегі көмір картридждерін стандартты ауыстыру
· 1. Жұмыстың атауы:
Су сүзгілеу жүйесіндегі көмір картридждерін жоспарлы түрде ауыстыру.
· 2. Жиынтық және құны:
	№
	Атауы
	
	
	

	1
	Көмір картридждері
	
	
	

	2
	Картридждерді ауыстыру жұмысы
	
	
	

	
	Жалпы сомасы
	
	
	


· 3. Қызмет көрсету мерзімділігі:
Көмір картридждерін әр 3–6 ай сайын жоспарлы түрде ауыстыру ұсынылады. Ауыстыру жиілігі бастапқы судың сапасына, су тұтыну көлеміне және картридждердің күйіне байланысты.
· 4. Қызмет көрсетудің жалпы құны:
Бір сүзгілеу жүйесі үшін 17 000 теңге.
· Бағаға 4 жаңа көмір картриджі және оларды ауыстыру жұмыстары кіреді.
· 5. Орындалатын жұмыстардың тізімі:

