ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Күн батареяларымен жұмыс істейтін жарықдиодты көше шамдарын сатып алу және орнату 160 дана
1. Жалпы мәліметтер
· Атауы: Күн батареяларымен жұмыс істейтін жарықдиодты көше шамдары, орнату жұмыстарымен бірге.
· Саны: 160 дана.
· Жұмыстарды орындау мерзімі: 2026 жыл.
· Төлем мерзімі: 2027 жыл, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы мен шарт талаптарына сәйкес.
· Орнату орны: Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай бойынша қолданыстағы СВ-95/2 темірбетон тіректеріне.
2. Техникалық сипаттамалары
1. Шамның қуаты: 100–150 Вт.
2. Күн панелі: поликристалды.
3. Аккумулятор: кіріктірілген литий-ионды, заряд деңгейінің датчигі немесе индикаторы болуы тиіс.
4. Корпус материалы: ABS пластигі.
5. Жарықдиод түрі: SMD.
6. Жарық ағыны: кемінде 860 лм.
7. Түс температурасы: 6500 К.
8. Түсті беру индексі (CRI/Ra): 75-тен жоғары.
9. Жарықтың таралу бұрышы: 120°.
10. Зарядтау уақыты: жеткілікті күн сәулесі жағдайында 6–8 сағат.
11. Автономды жұмыс уақыты: жұмыс режимі мен ауа райы жағдайларына байланысты 10–30 сағат; жоғары қуат режимінде — 10 сағатқа дейін, төмен қуат режимінде — 30 сағатқа дейін.
12. Жұмыс режимі: қараңғы түскен кезде автоматты түрде қосылуы, фотореле болуы тиіс.
13. Қорғаныс дәрежесі: IP65-тен төмен емес.
14. Жұмыс температурасы: −30 °C-тан +50 °C-қа дейін.
15. Қызмет ету мерзімі: кемінде 20 000 сағат.
3. Жиынтықтылығы және сапасына қойылатын талаптар
Жеткізу жиынтығына жарықдиодты шам, күн панелі, кіріктірілген аккумулятор, кронштейн, бекіту элементтері және қашықтан басқару пульті кіруі тиіс.
Тауар жаңа, түпнұсқа өндірістен шыққан, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жаңа компоненттерден жасалған болуы тиіс. Тауарда ақаулар мен зақымдар болмауы керек.
Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының тиісті талаптарына және қолданылу мүмкіндігі расталған жағдайда СТ РК 3056-2017 «Жарықдиодты жарық көздері бар жарықтандыру аспаптары» стандартына сәйкес болуы тиіс.
4. Орнатуға қойылатын талаптар
Орындаушы 160 жарықдиодты шамды жеткізуге, монтаждауға және кронштейндер мен бекіту элементтерін пайдалана отырып, СВ-95/2 темірбетон тіректеріне орнатуға міндетті.
Орнату аяқталғаннан кейін шамдардың бекітілу сенімділігі, жұмысқа жарамдылығы және автоматты қосылу режимі тексерілуі тиіс. Жұмыстар қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы керек.
5. Кепілдік міндеттемелер
Тауар мен орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі қабылдау күнінен бастап кемінде 12 айды құрайды, егер шартта өзгеше көзделмесе.
[bookmark: _GoBack]Зауыттық ақаулар немесе Тапсырыс берушінің кінәсінен туындамаған өзге де ақаулар анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің хабарламасын алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті.
6. Қабылдау тәртібі
Тауар мен жұмыстарды қабылдау барлық 160 шам орнатылып, олардың жұмысқа жарамдылығы тексерілгеннен кейін жүзеге асырылады.
Жеткізуші орнатылған жабдықты жарамды күйде Тапсырыс берушіге тапсыруға және қажетті ілеспе әрі кепілдік құжаттарын ұсынуға міндетті.
7. Жұмыстарды орындау және төлем мерзімдері
Жұмыстар 2026 жылдың ішінде толық аяқталуы тиіс. Төлем 2027 жылы мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген тәртіп пен мерзімдерге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджет заңнамасына сәйкес жүргізіледі.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приобретение светодиодных уличных светильников на солнечных батареях с установкой в количестве 160 штук
1. Общие сведения
· Наименование: Светодиодные уличные светильники на солнечных батареях с установкой.
· Количество: 160 шт.
· Срок выполнения работ: 2026 год.
· Срок оплаты: 2027 год, в соответствии с договором и требованиями бюджетного законодательства Республики Казахстан.
· Место установки: На существующие железобетонные опоры СВ-95/2 по адресу, указанному Заказчиком.
2. Технические характеристики
1. Мощность светильника: от 100 до 150 Вт.
2. Солнечная панель: поликристаллическая.
3. Аккумулятор: встроенный литий-ионный, с датчиком или индикатором заряда.
4. Материал корпуса: ABS-пластик.
5. Тип светодиодов: SMD.
6. Световой поток: не менее 860 лм.
7. Цветовая температура: 6500 К.
8. Индекс цветопередачи (CRI/Ra): более 75.
9. Угол рассеивания света: 120°.
10. Время зарядки: 6–8 часов при достаточной солнечной освещенности.
11. Время автономной работы: от 10 до 30 часов в зависимости от режима и погодных условий; высокая мощность — до 10 часов, низкая мощность — до 30 часов.
12. Режим работы: автоматическое включение при наступлении темноты, наличие фотореле.
13. Степень защиты: не ниже IP65.
14. Рабочая температура: от −30 °C до +50 °C.
15. Срок службы: не менее 20 000 часов.
3. Комплектность и качество
В комплект поставки должны входить: светодиодный светильник, солнечная панель, встроенный аккумулятор, кронштейн, крепежные элементы и пульт дистанционного управления.
Товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшим в употреблении и не восстановленным, изготовленным из новых компонентов, без дефектов и повреждений.
Качество и характеристики товара должны соответствовать применимым требованиям законодательства Республики Казахстан и СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками» при подтверждении применимости данного стандарта.
4. Требования к установке
Исполнитель обязан выполнить доставку, монтаж и установку 160 светильников на железобетонные опоры СВ-95/2 с использованием кронштейнов и крепежных элементов. После установки необходимо проверить надежность крепления, работоспособность светильников и автоматического режима включения. Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности.
5. Гарантийные обязательства
Гарантия на товар и выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты приемки, если иное не предусмотрено договором. При обнаружении заводского брака или дефектов, возникших не по вине Заказчика, Поставщик обязан за свой счет заменить неисправный товар в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчика.
6. Приемка
Приемка осуществляется после установки и проверки работоспособности всех 160 светильников. Поставщик обязан передать Заказчику установленное оборудование в исправном состоянии и предоставить необходимые сопроводительные и гарантийные документы.
7. Сроки выполнения и оплата
Работы должны быть завершены в течение 2026 года. Оплата предусматривается в 2027 году в порядке и сроки, установленные договором о государственных закупках и применимым бюджетным законодательством Республики Казахстан.




