Самоконтроль
Услуги по осуществлению производственного контроля оказываются строго согласно требованиям следующих правил:
1. [bookmark: z8]Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан№ ҚР ДСМ 96/2020 от 11.08.2020 «Санитарные правила «Санитарно -эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;
2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № 62 от 7 апреля 2023 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

[bookmark: z39]      Отбор и доставка проб для проведения производственного контроля осуществляется специалистом лаборатории по договору с соблюдением всех требований нормативно-правовых актов.
При положительном результате самоконтроля необходимо незамедлительно уведомить об этом ответственного сотрудника ГКБ№5. 
Незамедлительно предоставить результаты самоконтроля на бумажном носителе, как только будут готовы результаты смывов.
Самоконтроль проводится согласно утвержденному графику.

Организация, осуществляющая производственный самоконтроль и отбор смывов, замеры, не должна находиться в другом городе и должна иметь аттестат аккредитации лаборатории, располагать квалифицированным персоналом, применять утвержденные методики отбора проб и оформлять результаты исследований в установленном законодательством порядке.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека продукции, работ и услуг путем организации и проведения на объекте самоконтроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – документы нормирования).
[bookmark: z25]       5. Объектами производственного контроля (самоконтроля) являются продукция и эпидемически значимые объекты, перечень которых утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 "Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21710).
Инструментальные и лабораторные исследования осуществляются индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом на базе производственных лабораторий либо с привлечением лабораторий (испытательных центров), имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам, выданных в соответствии с пунктом 2 статьи 21-1 Кодекса. 
      Отбор и доставка проб для проведения производственного контроля осуществляется специалистом лаборатории (испытательного центра) либо обученным персоналом объекта.
Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов:
Производственный контроль включает лабораторные исследования и испытания потенциально опасных факторов производственной среды (физические факторы: температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (далее – ЭМП) и излучения (электростатическое поле); постоянное магнитное поле (в том числе гипогеомагнитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые персональными компьютерами; электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные излучения оптического диапазона (в том числе лазерное и ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; естественное освещение (отсутствие или недостаточность), искусственное освещение (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блесткость); электрически заряженные частицы воздуха (аэроионы); аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; химические факторы: смеси, получаемые химическим синтезом и/или для контроля которых используют методы химического анализа, вредные вещества с остронаправленным механизмом действия, вредные вещества 1 – 4 классов опасности). При осуществлении деятельности, связанной с образованием отходов производства и потребления, следует предусматривать контроль, включая лабораторный, за сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением, переработкой и захоронением отходов производства и потребления с оценкой уровня загрязнения окружающей среды.

	
	Объекты: ГКБ5, КазГУ, ОСШ №194, ШЛ№48, ШГ№30, ОШ №47, ШЛ№131, частная школа Уалиханова,  для  лабораторно-инструментальных исследований, 

	
	необходимые для получения санитарно-эпидемиологического заключения

	
	
	

	№
	Исследование
	Количество

	1
	Микроклимат
	315

	2
	Освещенность
	525

	3
	Шум
	5

	4
	Уровень вибрации
	2

	5
	Измерение электрических и магнитных полей
	11

	6
	[bookmark: _GoBack]Исследование воды на предмет бактериологических и санитарно-химических показателей
	4



Өзін-өзі бақылау
Өндірістік бақылауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер мынадай Қағидалардың талаптарына қатаң сәйкес көрсетіледі:
1.	"Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидалары" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 11.08.2020 № ҚР ДСМ 96/2020 бұйрығы;
2.	"Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығы;

      Өндірістік бақылау жүргізу үшін сынамаларды іріктеу мен жеткізуді шарт бойынша зертхана маманы нормативтік-құқықтық актілердің барлық талаптарын сақтай отырып жүзеге асырады.
Өзін-өзі бақылаудың оң нәтижесі болған жағдайда бұл туралы№5 МКБ жауапты қызметкеріне дереу хабарлау қажет. 
Жуу нәтижелері дайын болғаннан кейін қағаз тасығышта өзін-өзі бақылау нәтижелерін дереу ұсыну.
Өзін-өзі бақылау бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.

Өндірістік өзін-өзі бақылауды және шайындыларды іріктеуді, өлшеулерді жүзеге асыратын ұйым басқа қалада болмауы тиіс және зертхананы аккредиттеу аттестаты болуы, білікті персоналы болуы, сынамаларды іріктеудің бекітілген әдістемелерін қолдануы және зерттеу нәтижелерін заңнамада белгіленген тәртіппен ресімдеуі тиіс.

Өндірістік бақылаудың мақсаты халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілер (бұдан әрі – нормалау құжаттары) талаптарының сақталуын өзін-өзі бақылау объектісінде ұйымдастыру және жүргізу жолымен адам үшін өнімдердің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігін және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз ету болып табылады.
       5. Тізбесі "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауға және қадағалауға жататын өнімдер мен эпидемиялық маңызы бар объектілердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығымен бекітілген өнім және эпидемиялық маңызы бар объектілер (мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген) өндірістік бақылау (өзін-өзі бақылау) объектілері болып табылады нормативтік құқықтық актілер № 21710).
Аспаптық және зертханалық зерттеулерді дара кәсіпкер, заңды тұлға өндірістік зертханалар базасында не Кодекстің 21-1-бабының 2-тармағына сәйкес берілген халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы олардың нормативтік құқықтық актілеріне және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар зертханаларды (сынақ орталықтарын) тарта отырып жүзеге асырады. 
      Өндірістік бақылауды жүргізу үшін сынамаларды іріктеу мен жеткізуді зертхана (сынақ орталығы) маманы Не объектінің оқытылған персоналы жүзеге асырады.
Өндірістік бақылау зертханалық зерттеулерді, объектілердің мынадай санаттарындағы сынақтарды қолдана отырып жүзеге асырылады:
Өндірістік бақылау өндірістік ортаның ықтимал қауіпті факторларын (физикалық факторлар: температура, ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы, жылу сәулеленуі; иондамайтын электромагниттік өрістер (бұдан әрі – ЭМӨ) және сәулелену (электростатикалық өріс); тұрақты магнит өрісі (оның ішінде гипогеомагниттік); өнеркәсіптік жиіліктегі электр және магниттік өрістер (50 Гц); дербес компьютерлер құратын кең жолақты ЭМӨ; радиожиілік диапазонындағы электромагниттік сәулелену; кең жолақты электромагниттік импульстар; оптикалық диапазондағы электромагниттік сәулелену (оның ішінде лазерлік және ультракүлгін); иондаушы сәулелену; өндірістік шу, ультрадыбыстық, инфрақызыл; діріл (жергілікті, жалпы); негізінен фиброгендік әсер ететін аэрозольдер (шаң); табиғи жарықтандыру (болмауы немесе жеткіліксіздігі), жасанды жарықтандыру (жарықтың жеткіліксіздігі, жарықтың пульсациясы, шамадан тыс жарықтық, жоғары біркелкі емес жарықтық үлестірімдері, тікелей және шағылысқан соқыр жылтырлығы); электрлік зарядталған ауа бөлшектері( аэроиондар); негізінен фиброгендік әсер ететін аэрозольдер; химиялық факторлар: химиялық синтез арқылы алынған және/немесе бақылау үшін химиялық талдау әдістері қолданылатын қоспалар, жоғары бағытталған әсер ету механизмі бар зиянды заттар, қауіптіліктің 1 – 4 класындағы зиянды заттар). Өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілуіне байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде қоршаған ортаның ластану деңгейін бағалай отырып, өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, пайдалану, залалсыздандыру, тасымалдау, сақтау, қайта өңдеу және көмуді қоса алғанда, зертханалық бақылауды көздеу қажет.
