ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств
1. Общие положения
	В целях достижения высокого качества выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту служебных автотранспортных средств ТОО «Технопарк «Алатау»:
1. Toyota Corolla, 2010 года выпуска, VIN: JTNBV58E70J112159;
2. Toyota Camry, 2004 года выпуска, VIN: JTDBE32K053002377;
3. Toyota Hiace, 2006 года выпуска, VIN: JTFSX23P406008325;
4. Toyota Land Cruiser Prado, 2005 года выпуска, VIN: JTEBU29J405031142,
Поставщик обязан выполнять техническое обслуживание и ремонт в соответствии со следующими требованиями:
1. Поставщик при осуществлении установки и замены новых сертифицированных запасных частей, агрегатов и расходных материалов, вместе с актами установки должен предоставить Заказчику фотоотчет установки запасных частей.
2. Поставщику необходимо запасные части, агрегаты и расходные материалы, бывшие в употреблении передать в упакованном виде на оборотный склад Заказчика.
3. Поставщик должен обеспечить сохранность служебного автотранспорта на период ремонта, как в дневное время, так и в ночное время.
4. Выполняемые работы должны производиться в специализированном помещении с необходимым для выполнения работ подъемным оборудованием.
5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту должны осуществляться с применением оригинальных запасных частей, агрегатов и расходных материалов.
6. В стоимость работ по ремонту автотранспортных средств учитываются затраты на приобретение запасных частей.
7. Запасные части для автотранспорта перед установкой необходимо согласовать с Заказчиком.
8. Ценовое предложение поставщика должно включать все расходы, связанные с выполнением работ.
9. Обеспечить техническое обслуживание и текущий ремонт служебного автотранспорта ТОО «Технопарк «Алатау» качественно и вне очереди.
Таблица №1

	Наименование работ
	Расшифровка работ 

	Toyota Land Cruiser Prado

	Замена ДВС (контрактный 1GR-FE)
	Требования к устанавливаемому двигателю:
· марка/модель двигателя — Toyota 1GR-FE;
· тип двигателя — V-образный, бензиновый;
· количество цилиндров — 6;
· количество клапанов — 24;
· рабочий объем — 3956 см³ (4,0 л);
· двигатель должен быть полностью совместим с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2005 года выпуска;
· двигатель должен быть исправным и пригодным для дальнейшей эксплуатации;
· двигатель должен быть контрактным, не после капитального ремонта и не восстановленным, если иное предварительно не согласовано с Заказчиком;
· перед установкой двигатель подлежит предварительному осмотру и согласованию с Заказчиком.
Выполнение работ включает:
· демонтаж старого двигателя;
· поставку и установку контрактного двигателя Toyota 1GR-FE;
· замену моторного масла и масляного фильтра;
· заправку системы охлаждения новым антифризом;
· подключение всех необходимых систем и агрегатов двигателя;
· проведение необходимых регулировок;
· запуск и проверку работы двигателя;
· компьютерную диагностику после установки;
· проверку отсутствия утечек масла, антифриза и других технических жидкостей;
· тестирование всех систем автомобиля после установки двигателя;
· проведение контрольного пробега;
· предоставление фотоотчета до демонтажа, в процессе выполнения работ и после установки ДВС.

	Ремонт по ходовой часть

	· проведение полной диагностики передней и задней ходовой части автомобиля;
· выявление неисправностей и степени износа деталей;
· демонтаж неисправных и изношенных деталей;
· поставку и установку новых запасных частей.
Требуемые к замене детали:
1. Сайлентблоки рычагов — комплект;
2. Шаровые опоры — комплект (правый, левый);
3. Стойки стабилизатора — комплект;
4. Амортизаторы — 4 шт.
· выполнение необходимых регулировочных работ после замены деталей;
· проведение регулировки геометрии колес (развал-схождение) после выполнения ремонтных работ;
· проверку правильности установки и надежности крепления всех замененных деталей;
· контрольную проверку ходовой части после ремонта;
· проведение контрольного испытания автомобиля;
· предварительное согласование с Заказчиком перечня, количества, производителя и стоимости запасных частей до их приобретения и установки;
· предоставление фотоотчета о выявленных неисправностях, процессе выполнения работ и установленных запасных частях.
· Все устанавливаемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и соответствовать техническим характеристикам автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.

	Ремонт системы ABS
	· компьютерную диагностику системы ABS;
· диагностику электронного блока управления ABS;
· проверку датчиков скорости вращения колес;
· проверку электропроводки и соединений системы ABS;
· проверку гидравлического блока и гидромодулятора;
· проверку тормозных магистралей;
· ремонт либо замену неисправных элементов системы ABS;
· замену электронного блока управления ABS при необходимости;
· устранение выявленных неисправностей;
· проведение диагностики и проверку работоспособности системы ABS после ремонта.

	Замена фара
	· Демонтаж поврежденной фары.
· Установка новой фары, соответствующей модели автомобиля.
· Подключение электрооборудования.
· Регулировка направления светового пучка.
· Проверка работоспособности правой и левой фар во всех режимах освещения, включая ближний и дальний свет, габаритные огни, указатели поворота и другие предусмотренные режимы освещения.

	Химическая чистка салона
	· полную химическую чистку салона автомобиля;
· очистку сидений и обивки;
· очистку дверных карт и пластиковых элементов салона;
· очистку потолка;
· очистку напольного покрытия и ковров;
· очистку и обработку автомобильных ковриков;
· очистку багажного отделения;
· удаление загрязнений, пятен и неприятных запахов;
· сушку обработанных элементов салона;
· применение профессиональных моющих и чистящих средств, не повреждающих материалы салона.

	Покраска
	· мойку и полную очистку кузова автомобиля перед проведением работ;
· демонтаж элементов, препятствующих качественному выполнению покрасочных работ;
· подготовку всей поверхности кузова автомобиля к окраске;
· удаление старого лакокрасочного покрытия и очагов коррозии;
· устранение сколов, царапин, вмятин и других дефектов кузова;
· выполнение необходимых кузовных и рихтовочных работ;
· шпаклевание и выравнивание поверхностей;
· шлифовку и обезжиривание кузова;
· грунтование всей поверхности кузова;
· подбор цвета в соответствии с заводским кодом автомобиля;
· нанесение базового лакокрасочного покрытия на весь кузов автомобиля;
· нанесение защитного лакового покрытия;
· сушку автомобиля в специализированной покрасочной камере;
· удаление мелких дефектов лакокрасочного покрытия после окраски;
· полировку кузова после полного высыхания лакокрасочного покрытия;
· установку ранее демонтированных элементов;
· контроль качества и равномерности нанесения лакокрасочного покрытия;
· проверку отсутствия подтеков, шагрени, непрокрасов, различий оттенка и других дефектов;
· предоставление фотоотчета о выполненных работах до начала работ, в процессе подготовки и после завершения полной покраски.
· Требование: полная покраска должна выполняться на всей наружной поверхности кузова автомобиля с обеспечением единого оттенка и качественного перехода лакокрасочного покрытия на всех окрашиваемых элементах. Работы должны выполняться в специализированной покрасочной камере с применением профессиональных лакокрасочных материалов.

	Toyota Camry

	Ремонт по ходовой часть

	· проведение полной диагностики передней и задней ходовой части автомобиля;
· выявление неисправностей и степени износа деталей ходовой части;
· демонтаж неисправных и изношенных деталей;
· поставку и установку новых запасных частей.
Требуемые к замене детали:
1. Передние ступичные подшипники — 2 шт.
2. Шаровые опоры — 2 шт.
3. Втулки стабилизатора — 2 шт.
4. Стойки стабилизатора — 2 шт.
5. Передние сайлентблоки — комплект.
6. Задние сайлентблоки — комплект.
7. Передние амортизаторы — 2 шт.
8. Задние амортизаторы — 2 шт.
· выполнение необходимых регулировочных работ после замены деталей;
· проведение регулировки геометрии колес (развал-схождение) после выполнения ремонтных работ;
· проверку правильности установки и надежности крепления всех замененных деталей;
· контрольную проверку ходовой части после ремонта;
· проведение контрольного испытания автомобиля;
· предварительное согласование с Заказчиком перечня, количества, производителя и стоимости запасных частей до их приобретения и установки;
· предоставление фотоотчета о выявленных неисправностях, процессе выполнения работ и установленных запасных частях.
· Все устанавливаемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и соответствовать техническим характеристикам автомобиля Toyota Camry

	Покраска
	· мойку и полную очистку кузова автомобиля перед проведением работ;
· демонтаж элементов, препятствующих качественному выполнению покрасочных работ;
· подготовку всей поверхности кузова автомобиля к окраске;
· удаление старого лакокрасочного покрытия и очагов коррозии;
· устранение сколов, царапин, вмятин и других дефектов кузова;
· выполнение необходимых кузовных и рихтовочных работ;
· шпаклевание и выравнивание поверхностей;
· шлифовку и обезжиривание кузова;
· грунтование всей поверхности кузова;
· подбор цвета в соответствии с заводским кодом автомобиля;
· нанесение базового лакокрасочного покрытия на весь кузов автомобиля;
· нанесение защитного лакового покрытия;
· сушку автомобиля в специализированной покрасочной камере;
· удаление мелких дефектов лакокрасочного покрытия после окраски;
· полировку кузова после полного высыхания лакокрасочного покрытия;
· установку ранее демонтированных элементов;
· контроль качества и равномерности нанесения лакокрасочного покрытия;
· проверку отсутствия подтеков, шагрени, непрокрасов, различий оттенка и других дефектов;
· предоставление фотоотчета о выполненных работах до начала работ, в процессе подготовки и после завершения полной покраски.
Требование: полная покраска должна выполняться на всей наружной поверхности кузова автомобиля с обеспечением единого оттенка и качественного перехода лакокрасочного покрытия на всех окрашиваемых элементах. Работы должны выполняться в специализированной покрасочной камере с применением профессиональных лакокрасочных материалов.

	Toyota Corolla

	Замена ДВС (контрактный 1ZR-FE)
	Требования к устанавливаемому двигателю:
· марка/модель двигателя — Toyota 1ZR-FE;
· тип двигателя — рядный, бензиновый;
· количество цилиндров — 4;
· количество клапанов — 16;
· рабочий объем — 1598 см³ (1,6 л);
· двигатель должен быть полностью совместим с автомобилем Toyota Corolla 2010 года выпуска;
· двигатель должен быть исправным и пригодным для дальнейшей эксплуатации;
· двигатель должен быть контрактным, не после капитального ремонта и не восстановленным, если иное предварительно не согласовано с Заказчиком;
· перед установкой двигатель подлежит предварительному осмотру и согласованию с Заказчиком.
Выполнение работ включает:
· демонтаж установленного двигателя;
· поставку и установку контрактного двигателя Toyota 1ZR-FE;
· предоставление документов, подтверждающих происхождение двигателя и его техническое состояние;
· замену моторного масла и масляного фильтра;
· заправку системы охлаждения новым антифризом;
· подключение всех необходимых систем и агрегатов двигателя;
· проведение необходимых регулировок;
· запуск и проверку работы двигателя;
· компьютерную диагностику после установки;
· проверку отсутствия утечек масла, антифриза и других технических жидкостей;
· тестирование всех систем автомобиля после установки двигателя;
· проведение контрольного пробега;
· предоставление фотоотчета до демонтажа, в процессе выполнения работ и после установки ДВС.

	Покраска
	Предусматривается выполнение локальных кузовных и малярных работ с частичной покраской следующих элементов:
1. Задняя правая дверь — ремонт и покраска.
2. Задний бампер — ремонт и покраска.
Выполнение работ включает:
· осмотр и дефектовку поврежденных элементов;
· подготовку поверхностей к ремонту и окраске;
· устранение царапин, сколов, вмятин и других повреждений;
· удаление очагов коррозии при наличии;
· выполнение необходимых кузовных и рихтовочных работ;
· шпаклевание и выравнивание поверхности;
· шлифовку и обезжиривание;
· грунтование;
· подбор цвета по заводскому коду автомобиля;
· нанесение лакокрасочного покрытия;
· нанесение защитного лакового покрытия;
· сушку окрашенных элементов;
· полировку после полного высыхания лакокрасочного покрытия;
· установку демонтированных элементов;
· контроль качества выполненных работ.
Покраска задней правой двери и заднего бампера должна обеспечивать равномерный цвет и качественное соответствие заводскому оттенку кузова автомобиля.
Поставщик обязан предоставить фотоотчет до начала работ, в процессе выполнения работ и после их завершения.

	Toyota Hiace

	Ремонт по ходовой часть

	· проведение полной диагностики передней и задней ходовой части автомобиля;
· выявление неисправностей и степени износа деталей ходовой части;
· демонтаж неисправных и изношенных деталей;
· поставку и установку новых запасных частей.
Требуемые к замене детали:
1. Передние ступичные подшипники — 2 шт.
2. Шаровые опоры — 2 шт.
3. Втулки стабилизатора — 2 шт.
4. Втулки рессора — 2 шт.
5. Передние амортизаторы — 2 шт.
6. Задние амортизаторы — 2 шт.
· выполнение необходимых регулировочных работ после замены деталей;
· проведение регулировки геометрии колес (развал-схождение) после выполнения ремонтных работ;
· проверку правильности установки и надежности крепления всех замененных деталей;
· контрольную проверку ходовой части после ремонта;
· проведение контрольного испытания автомобиля;
· предварительное согласование с Заказчиком перечня, количества, производителя и стоимости запасных частей до их приобретения и установки;
· предоставление фотоотчета о выявленных неисправностях, процессе выполнения работ и установленных запасных частях.
· Все устанавливаемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и соответствовать техническим характеристикам автомобиля Toyota Hiace

	Замена шин
	· приобретение и доставка новых шин;
· демонтаж старых шин;
· монтаж новых шин;
· балансировка колес;
· проверка и регулировка давления в шинах;
· установка колес на автомобиль;
· проверка надежности крепления колес;
· предоставление документов на приобретенные шины;
· предоставление фотоотчета о выполненных работах.
Технические характеристики шин:
· количество — 4 шт.;
· типоразмер — 195/65 R15;
· конструкция — радиальная, бескамерная;
· диаметр — R15;
· ширина профиля — 195 мм;
· высота профиля — 65%;
· сезонность — зимняя;
· исполнение — усиленное (C);
· индекс нагрузки — не ниже установленного производителем автомобиля;
· индекс скорости — не ниже установленного производителем автомобиля;
· шины должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без повреждений и дефектов;
· дата изготовления — не ранее 2026 года;
· марка и модель шин предварительно согласовываются с Заказчиком.



10. [bookmark: _Hlk90906472]Срок выполнения работ: по заявке заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней.
11. Поставщик должен предоставить гарантию на проведенные работы сроком на 3 месяца или 10 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). В случае выявления каких-либо дефектов во время гарантийного срока, Поставщик обязуется исправить их за свой счет, в срок не более 15 рабочих дней.
12. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком по факту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.

	
	
