ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«ҚҰЖАТТАМА» ақпараттық стендтерін дайындау, жеткізу және монтаждау
1. Тауардың атауы және жалпы мәліметтер
· Тауардың атауы: «ҚҰЖАТТАМА» ақпараттық стенді.
· Өлшемі: 1500 × 1300 мм.
· Өлшем бірлігі: дана.
· Саны: 8 дана.
· Бірлік бағасы: 60 000 теңге.
· Жалпы құны: 480 000 теңге.
Стендтердің нақты өлшемдері орнату орындарында жүргізілген алдын ала өлшеу нәтижелері бойынша нақтыланып, Тапсырыс берушімен келісіледі.
2. Техникалық сипаттамалары мен материалдары
2.1. Стендтің негізгі құрылымы қалыңдығы 10 мм болатын үш қабатты ПВХ материалынан жасалуы тиіс.
2.2. Стендтің қабаттары келесі құрылымда орындалуы тиіс:
· 1-қабат — стендтің негізгі негізі;
· 2-қабат — сәндік ою-өрнек және стендтің «ҚҰЖАТТАМА» атауы;
· 3-қабат — Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің 3D жұлдызы, жарықтандыру жүйесімен жабдықталған.
2.3. Стендтің фон түсі — ашық көк.
2.4. Ақпаратты орналастыру үшін әрбір стендте А4 форматындағы 8 дана ақпараттық қалта қарастырылуы тиіс. Қалталар қалыңдығы 3 мм мөлдір акрилден жасалып, арақашықтық бұрандалары арқылы бекітілуі қажет.
2.5. Стендтің шеттері алтын түстес сәндік жиекпен көмкерілуі тиіс.
2.6. Ақпараттық бейнелер мен жазуларды басып шығару рұқсаты кемінде 1440 dpi болуы тиіс.
2.7. Стендтің периметрі бойынша алюминий профильден жасалған жиектеме орнатылуы қажет.
2.8. Жарықтандыру жүйесі толық жинақталған, қауіпсіз және жұмыс жағдайында болуы тиіс.
3. Алдын ала өлшеу және эскизді келісу
3.1. Жеткізуші стендтерді дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісілген уақытта стендтер орнатылатын үш елді мекенге алдын ала барып, әрбір орнату орны бойынша нақты өлшемдер жүргізуге міндетті.
3.2. Үш елді мекеннің арасындағы қашықтық шамамен 50 км құрайды. Жеткізуші барлық үш елді мекенге баруды және өлшеу жұмыстарын жүргізуді өз күшімен ұйымдастыруы тиіс.
3.3. Өлшеу барысында қабырғалардың өлшемдері, бекіту мүмкіндіктері, монтаждау ерекшеліктері және жарықтандыруға арналған электрмен жабдықтау қажеттілігі анықталуы тиіс.
3.4. Өлшеу нәтижелері бойынша Жеткізуші стендтердің эскизін, нақты өлшемдерін және орналасу сызбасын әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуы тиіс.
3.5. Стендтерді дайындау жұмыстары Тапсырыс беруші эскизді және өлшемдерді мақұлдағаннан кейін ғана басталады.
4. Жеткізу және монтаждау талаптары
4.1. Жеткізуші дайындалған 8 дана стендті Тапсырыс беруші көрсеткен үш елді мекенге жеткізуге және олардың әрқайсысында монтаждау жұмыстарын орындауға міндетті.
4.2. Стендтердің үш елді мекен бойынша бөлінуі мен нақты орнату мекенжайлары Тапсырыс берушімен келісіледі.
4.3. Жеткізуші дайын стендтерді монтаждау алдында орнату орындарының нақты өлшемдеріне сәйкестігін тексеруі тиіс.
4.4. Жеткізуші монтаждау жұмыстарын орындау үшін үш елді мекенге қайта баруды және қажетті құрал-жабдықтарды, бекіткіш материалдарды және қосалқы бөлшектерді қамтамасыз етуге міндетті.
4.5. Стендтер қабырғаға немесе тиісті конструкцияға сенімді бекітіліп, көлденең және тік деңгейі сақталуы тиіс.
4.6. Монтаждау аяқталғаннан кейін жарықтандыру жүйесінің жұмысы тексеріліп, барлық стендтердің қауіпсіздігі мен дұрыс бекітілуі қамтамасыз етілуі тиіс.
4.7. Жеткізуші монтаждау жұмыстарынан кейін жұмыс орындарын жинауға және анықталған кемшіліктерді жоюға міндетті.
5. Жұмыстарды орындау кезеңдері
1. Бірінші кезең — үш елді мекенге алдын ала бару және әрбір орнату орнында өлшеу жүргізу.
2. Екінші кезең — стендтердің эскизін, өлшемдерін және орналасу сызбасын әзірлеу және Тапсырыс берушімен келісу.
3. Үшінші кезең — келісілген эскизге сәйкес 8 дана стендті дайындау.
4. Төртінші кезең — дайын стендтерді үш елді мекенге жеткізу.
5. Бесінші кезең — үш елді мекеннің барлығында стендтерді монтаждау және бекіту.
6. Алтыншы кезең — жарықтандыру жүйесін тексеру және орындалған жұмыстарды Тапсырыс берушіге тапсыру.
6. Сапаға қойылатын талаптар
6.1. Барлық стендтер бекітілген эскизге, келісілген өлшемдерге және осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс.
6.2. Материалдарда жарықтар, сызаттар, деформациялар және көзге көрінетін өндірістік ақаулар болмауы тиіс.
6.3. Жазулар, ою-өрнектер және сәндік элементтер сапалы әрі ұқыпты орындалуы тиіс.
6.4. Стендтердің барлық элементтері берік бекітіліп, жарықтандыру жүйесі қалыпты жұмыс істеуі тиіс.
6.5. Дайын өнімдердің сыртқы көрінісі, түсі және құрылымы Тапсырыс берушімен келісілген эскизге сәйкес болуы тиіс.
7. Құнына қойылатын талаптар
7.1. Бір стендтің бағасы 60 000 (алпыс мың) теңгені құрайды.
7.2. 8 дана стендтің жалпы құны 480 000 (төрт жүз сексен мың) теңгені құрайды.
7.3. Шарттың жалпы құнына төмендегі жұмыстар мен шығындар толық енгізілуі тиіс:
· үш елді мекенге алдын ала бару және өлшеу жүргізу;
· эскиз әзірлеу және оны Тапсырыс берушімен келісу;
· 8 дана стендті дайындау;
· материалдар мен басып шығару жұмыстары;
· жарықтандыру жүйесін орнату;
· дайын өнімдерді үш елді мекенге жеткізу;
· көлік және жол шығындары;
· монтаждау және бекіту жұмыстары;
· қажетті бекіткіш материалдар мен қосалқы бөлшектер;
· монтаждан кейінгі тексеру және анықталған кемшіліктерді жою.
7.4. Жоғарыда көрсетілген жұмыстар мен қызметтер үшін қосымша ақы талап етілмеуі тиіс. Барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуі қажет.
8. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
8.1. Тапсырыс беруші дайындалған 8 дана стендтің санын, сапасын, өлшемдерін, сыртқы көрінісін, монтаждалуын және жарықтандыру жүйесінің жұмысын тексергеннен кейін жұмыстарды қабылдайды.
8.2. Жұмыстар толық көлемде және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес орындалған жағдайда қабылданады.
8.3. Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық жұмыстар Жеткізуші тарапынан толық орындалуы тиіс.














ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, доставка и монтаж информационных стендов «ҚҰЖАТТАМА»
1. Наименование и общие сведения
· Наименование товара: информационный стенд «ҚҰЖАТТАМА».
· Размер: 1500 × 1300 мм.
· Единица измерения: штука.
· Количество: 8 штук.
· Цена за единицу: 60 000 тенге.
· Общая стоимость: 480 000 тенге.
Окончательные размеры стендов уточняются по результатам предварительных замеров непосредственно на местах установки и согласовываются с Заказчиком.
2. Технические характеристики и материалы
2.1. Основная конструкция стенда должна быть изготовлена из трёхслойного ПВХ толщиной 10 мм.
2.2. Стенд должен состоять из следующих слоёв:
· 1-й слой — основа стенда;
· 2-й слой — декоративный орнамент и название стенда «ҚҰЖАТТАМА»;
· 3-й слой — объёмная 3D-звезда Вооружённых Сил Республики Казахстан с подсветкой.
2.3. Цвет фона стенда — светло-голубой.
2.4. Для размещения информации на каждом стенде необходимо предусмотреть 8 карманов формата А4. Карманы должны быть изготовлены из прозрачного акрила толщиной 3 мм и закреплены с помощью дистанционных держателей (винтов).
2.5. Края стенда должны быть оформлены декоративной окантовкой золотистого цвета.
2.6. Разрешение печати информационных изображений и надписей должно составлять не менее 1440 dpi.
2.7. По периметру стенда должна быть установлена окантовка из алюминиевого профиля.
2.8. Система подсветки должна быть полностью укомплектована, безопасна и находиться в исправном рабочем состоянии.
3. Предварительные замеры и согласование эскиза
3.1. До начала изготовления стендов Поставщик обязан по предварительному согласованию с Заказчиком выехать в три населённых пункта, в которых планируется установка стендов, и провести точные замеры каждого места установки.
3.2. Расстояние между тремя населёнными пунктами составляет ориентировочно 50 км. Поставщик самостоятельно организует выезды во все три населённых пункта и проведение необходимых замеров.
3.3. В процессе замеров определяются размеры стен, возможности крепления, особенности монтажа и необходимость подключения системы подсветки к электроснабжению.
3.4. По результатам замеров Поставщик обязан подготовить эскиз стендов, уточнённые размеры и схему размещения и представить их Заказчику на согласование.
3.5. Изготовление стендов допускается только после согласования Заказчиком эскиза и размеров.
4. Требования к доставке и монтажу
4.1. Поставщик обязан доставить 8 готовых стендов в три населённых пункта, указанных Заказчиком, и выполнить монтажные работы в каждом из них.
4.2. Распределение стендов между тремя населёнными пунктами и точные адреса установки согласовываются с Заказчиком.
4.3. Перед монтажом Поставщик обязан проверить соответствие готовых стендов фактическим размерам мест установки.
4.4. Поставщик обязан обеспечить повторный выезд в три населённых пункта для проведения монтажных работ, а также наличие необходимых инструментов, крепёжных материалов и комплектующих.
4.5. Стенды должны быть надёжно закреплены на стенах или соответствующих конструкциях с соблюдением горизонтального и вертикального уровня.
4.6. После завершения монтажа необходимо проверить работоспособность подсветки, надёжность крепления и безопасность всех установленных стендов.
4.7. После завершения монтажных работ Поставщик обязан убрать рабочие места и устранить выявленные недостатки.
5. Этапы выполнения работ
1. Первый этап — предварительный выезд в три населённых пункта и проведение замеров каждого места установки.
2. Второй этап — разработка эскиза, уточнение размеров и подготовка схемы размещения с последующим согласованием с Заказчиком.
3. Третий этап — изготовление 8 стендов в соответствии с согласованным эскизом.
4. Четвёртый этап — доставка готовых стендов в три населённых пункта.
5. Пятый этап — монтаж и крепление стендов во всех трёх населённых пунктах.
6. Шестой этап — проверка подсветки, контроль качества и сдача выполненных работ Заказчику.
6. Требования к качеству
6.1. Все стенды должны соответствовать утверждённому эскизу, согласованным размерам и требованиям настоящей технической спецификации.
6.2. Материалы не должны иметь трещин, царапин, деформаций и видимых производственных дефектов.
6.3. Надписи, орнаменты и декоративные элементы должны быть выполнены качественно и аккуратно.
6.4. Все элементы стендов должны быть надёжно закреплены, а система подсветки должна работать исправно.
6.5. Внешний вид, цвет и конструкция готовых изделий должны соответствовать эскизу, согласованному с Заказчиком.
7. Стоимость и включённые расходы
7.1. Стоимость одного стенда составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге.
7.2. Общая стоимость 8 стендов составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) тенге.
7.3. В общую стоимость договора должны быть включены все следующие работы и расходы:
· предварительные выезды в три населённых пункта и проведение замеров;
· разработка эскиза и его согласование с Заказчиком;
· изготовление 8 стендов;
· материалы и печать;
· установка системы подсветки;
· доставка готовых изделий в три населённых пункта;
· транспортные и дорожные расходы;
· монтажные работы и крепление;
· необходимые крепёжные материалы и комплектующие;
· проверка после монтажа и устранение выявленных недостатков.
7.4. Дополнительная оплата за перечисленные работы и услуги не допускается. Все расходы должны быть включены в общую стоимость договора.
8. Порядок приёмки работ
8.1. Заказчик принимает работы после проверки количества, качества, размеров, внешнего вида, правильности монтажа и работоспособности системы подсветки всех 8 стендов.
8.2. Работы принимаются при условии их полного выполнения в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации.
8.3. Все работы, предусмотренные настоящей технической спецификацией, должны быть выполнены Поставщиком в полном объёме.

