ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по озеленению территории г. Алматы и устройству системы полива
1. Общие сведения
Наименование работ: Озеленение территории г. Алматы: устройство поливочного водопровода и автоматизированной системы полива; устройство газона; посадка деревьев и кустарников.
Место выполнения работ: г. Алматы, Бостандыкский район, пересечение пр. Абая и ул. Байзакова.
Срок выполнения: До 31 декабря 2026 года.
2. Система поливочного водопровода 
	№
	Наименование (позиция сметы)
	Ед. изм.
	Количество

	Земляные работы

	1
	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	56,299824

	2
	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2

	м³ грунта
	24,128496

	3
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1

	м³
	55,4644227

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1

	м³
	23,769441

	5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2

	м³
	55,4644227

	6
	Погрузка/вытесненный грунт/

	т
	16,4423253

	7
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/вытесненный грунт/

	т·км
	493,2530031

	Система управления поливом

	8
	Приборы и средства автоматизации,магнитный клапан. Установка на фланцевых соединениях

	шт.
	7,1811

	9
	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования

	шт.
	7,1811

	10
	Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм

	м
	191,496

	11
	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

	м
	191,496

	12
	Прибор, масса до 1,5 кг.Регулятор давления. Установка на резьбовых соединениях

	шт.
	7,1811

	Система поливочных трубопроводов

	13
	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм

	км
	0,023937

	14
	Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм

	м трубы, уложенной в футляре
	23,937

	15
	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм

	км
	0,0359055

	16
	Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм

	м трубы, уложенной в футляре
	35,9055

	17
	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм

	км
	0,191496

	18
	Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей

	м трубопровода
	813,858

	19
	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку

	м канала
	1675,59


2.2. Озеленение — смета № 02-02-01-01
	№
	Наименование (позиция сметы)
	Ед. изм.
	Количество

	Газон

	1
	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15/20 см, механизированным способом

	м²
	1751

	2
	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать

	м²
	1751

	3
	Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного

	м²
	1751

	4
	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием

	га
	0,175

	Деревья с комом земли 0,6х0,6

	5
	Подготовка нестандартного посадочного места вручную с квадратным комом земли для дерева или кустарника с добавлением растительной земли до 100%

	м³ ям
	14,933

	6
	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортное средство из штабелей и отвалов, группа грунта 1

	м³ грунта
	14,933

	7
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км

	т·км
	783,96

	8
	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1/ДЭС/

	м³ грунта
	1,948

	9
	Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,6 м

	шт.
	16

	Устройство корыта под массивы кустарников

	10
	Устройство корыта для цветника, глубина 40 см, механизированным способом

	м²
	181,8

	11
	Вычитается позиция: Устройство корыта для цветника, глубина 40 см, механизированным способом. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0105-0301

	м²
	181,8

	12
	Подготовка почвы для цветника, с внесением растительной земли 20 см

	м²
	181,8

	13
	Подготовка почвы для цветника, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 119-105-0401

	м²
	181,8

	14
	Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м²

	м²
	181,8

	15
	Вычитается позиция: Посадка цветника многолетнего, исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 6113-0113-0301 /посадка до 11 шт на м²/

	м²
	181,8


3. Материалы и оборудование по локальным сметам
Ресурсные позиции из основных локальных смет, не являющиеся самостоятельными операциями, выделены отдельно, чтобы не смешивать монтажные работы с поставкой оборудования и посадочного материала. Их сметные количества приводятся без самостоятельного округления.
3.1. Ресурсы поливочной системы (смета № 02-01-01-01)
	№
	Наименование (позиция сметы)
	Ед. изм.
	Количество

	Система управления поливом

	1
	Клапан электромагнитный пластиковый с регулятором потока типа PGV-201B Hunter

	шт.
	2,3937

	2
	Клапан электромагнитный пластиковый с регулятором потока типа PGV-151B Hunter

	шт.
	4,7874

	3
	Короб клапанный ПВХ размерами 410 х 530 х 310 мм

	шт.
	7,1811

	4
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,7 мм

	м
	191,496

	5
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66

	м
	191,496

	6
	Регулятор давления пластиковый от 0 до 8 бар для электромагнитного клапана типа ACCU-SYNC-ADJ Hunter

	шт.
	7,1811

	Система поливочных трубопроводов

	7
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 160х9,5 мм

	м
	24,128496

	8
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 90х5,4 мм

	м
	36,192744

	9
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 63х3,8 мм

	м
	192,836472

	10
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,7 мм

	м
	94,31178

	11
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20х2,3 мм

	м
	353,669175

	12
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 40х3,0 мм

	м
	353,669175

	13
	Трубка капельная ПВХ диаметром 16 мм, 2л/ч с шагом 500 мм

	м
	1675,59

	Дождеватели и сопла

	14
	Дождеватель без форсунки пластиковый типа PROS-04 Hunter

	шт.
	28,7244

	15
	Форсунка регулируемая типа 15А Hunter

	шт.
	7,1811

	16
	Форсунка регулируемая типа 10А Hunter

	шт.
	21,5433


3.2. Ресурсы озеленения (смета № 02-02-01-01)
	№
	Наименование (позиция сметы)
	Ед. изм.
	Количество

	Газон

	1
	Земля растительная

	м³
	315,18

	2
	Перегной

	м³
	35,02

	3
	Семена многолетних трав

	кг
	70,04

	4
	Азот жидкий технический ГОСТ 9293-74

	т
	0,007

	5
	Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта ГОСТ 6552-80

	кг
	6,493

	6
	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74

	т
	0,006

	Деревья с комом земли 0,6х0,6

	7
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм

	м³
	1,227

	8
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса

	м³
	1,188

	9
	Липа мелколистная

	шт
	16

	Устройство корыта под массивы кустарников

	10
	Бирючина обыкновенная Н от 1 м до 1,5 м с комом

	шт.
	2000


4. Требования к выполнению и приёмке
Водопровод и система полива. Устройство земляных работ, укладку трубопроводов, прокладку кабельной линии, монтаж клапанов, регуляторов, коробов, дождевателей и капельных линий выполнять в соответствии с утверждёнными проектными схемами (если имеются) и техническими характеристиками, отражёнными в смете. Проверить работоспособность поливочной системы и герметичность соединений.
Газон. Подготовить почву и выполнить посев на площади 1 751 м², предусмотренной локальной сметой. Состав и толщина почвенного слоя, перечень семян и удобрений должны соответствовать утверждённой проектной документации и сметным позициям.
Посадочный материал. Для посадки сметой предусмотрены 16 шт. липы мелколистной и 2 000 шт. бирючины обыкновенной высотой 1–1,5 м с комом. Конкретная схема посадки, расстояния между растениями и требования к питомниковому качеству должны быть согласованы по плану озеленения. Не заменять липу другими породами без решения заказчика.
Качество и документы. Использовать материалы и изделия, соответствующие характеристикам сметы и утверждённому проекту. При необходимости предоставить предусмотренные обязательными требованиями документы о соответствии и происхождении материалов и посадочного материала.
Безопасность и передача результата. Обеспечить безопасность участка, сохранность существующих коммуникаций, удаление строительных отходов, уборку после завершения работ, оформление актов и исполнительных материалов в соответствии с договором и применимыми требованиями..
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