ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Автокөлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстары
1. Жалпы ережелер: «Алатау» технопаркі» ЖШС-нің қызметтік автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын сапалы орындау мақсатында:
1. Toyota Corolla, 2010 жылы шығарылған, VIN: JTNBV58E70J112159; 
2. Toyota Camry, 2004 жылы шығарылған, VIN: JTDBE32K053002377; 
3. Toyota Hiace, 2006 жылы шығарылған, VIN: JTFSX23P406008325; 
4. Toyota Land Cruiser Prado, 2005 жылы шығарылған, VIN: JTEBU29J405031142, 
	Жеткізуші техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын төмендегі талаптарға сәйкес орындауға міндетті:
1. Жеткізуші жаңа сертификатталған қосалқы бөлшектерді, агрегаттарды және шығыс материалдарын орнату және ауыстыру кезінде, оларды орнату актілерімен бірге Тапсырыс берушіге қосалқы бөлшектердің орнатылғаны туралы фотоесеп ұсынуға міндетті. 
2. Жеткізуші автокөлік құралдарынан ауыстырылған, бұрын пайдаланылған қосалқы бөлшектерді, агрегаттар мен шығыс материалдарын буып-түйілген түрде Тапсырыс берушінің қоймасына тапсыруға міндетті. 
3. Жеткізуші жөндеу кезеңінде қызметтік автокөлік құралдарының күндізгі және түнгі уақытта сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 
4. Орындалатын жұмыстар қажетті көтергіш жабдықтармен жабдықталған мамандандырылған үй-жайда жүргізілуге тиіс. 
5. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары түпнұсқа қосалқы бөлшектерді, агрегаттарды және шығыс материалдарын пайдалана отырып орындалуға тиіс. 
6. Автокөлік құралдарын жөндеу жұмыстарының құнына қосалқы бөлшектерді сатып алуға байланысты шығындар енгізілуге тиіс. 
7. Автокөлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді орнатпас бұрын Тапсырыс берушімен келісу қажет. 
8. Жеткізушінің баға ұсынысы жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындарды қамтуға тиіс.
9. «Алатау» технопаркі» ЖШС-нің қызметтік автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сапалы және кезектен тыс қамтамасыз ету.
Таблица №1
	Жұмыс атауы
	Жұмыс түсіндірмесі

	Toyota Land Cruiser Prado

	Қозғалтқышты (ІЖҚ) ауыстыру (контрактілік 1GR-FE)
	Орнатылатын қозғалтқышқа қойылатын талаптар:
· қозғалтқыштың маркасы/моделі — Toyota 1GR-FE;
· қозғалтқыштың түрі — V-тәрізді, бензинді;
· цилиндрлер саны — 6;
· клапандар саны — 24;
· жұмыс көлемі — 3956 см³ (4,0 л);
· қозғалтқыш 2005 жылы шығарылған Toyota Land Cruiser Prado автокөлігімен толық үйлесімді болуы тиіс;
· қозғалтқыш жарамды және әрі қарай пайдалануға техникалық тұрғыдан дайын болуы тиіс;
· қозғалтқыш контрактілік, күрделі жөндеуден өтпеген және қалпына келтірілмеген болуы тиіс, егер өзгеше талап Заказчикпен алдын ала келісілмесе;
· қозғалтқышты орнатудан бұрын оның техникалық жағдайы Заказчикпен алдын ала тексеріліп, келісілуден өтуі тиіс.
Жұмыстарды орындау құрамына мыналар кіреді:
· ескі қозғалтқышты бөлшектеу;
· Toyota 1GR-FE контрактілік қозғалтқышын жеткізу және орнату;
· қозғалтқыш майы мен май сүзгісін ауыстыру;
· салқындату жүйесіне жаңа антифриз құю;
· қозғалтқыштың барлық қажетті жүйелері мен агрегаттарын қосу;
· қажетті реттеу жұмыстарын жүргізу;
· қозғалтқышты іске қосу және жұмысын тексеру;
· орнатудан кейін компьютерлік диагностика жүргізу;
· майдың, антифриздің және басқа да техникалық сұйықтықтардың ағып кетуінің жоқтығын тексеру;
· қозғалтқыш орнатылғаннан кейін автокөліктің барлық жүйелерінің жұмысын тексеру;
· бақылау сынағын (бақылау жүрісін) жүргізу;
· қозғалтқышты бөлшектеуге дейін, жұмыстарды орындау барысында және ДВС орнатылғаннан кейін фотоесеп ұсыну.

	Жүріс бөлігін жөндеу
	· Автокөліктің алдыңғы және артқы жүріс бөліктеріне толық диагностика жүргізу;
· Ақауларды және бөлшектердің тозу дәрежесін анықтау;
· Ақаулы және тозған бөлшектерді бөлшектеу;
· Жаңа қосалқы бөлшектерді жеткізу және орнату.
Ауыстыруға қажетті бөлшектер:
1. Рычагтардың сайлентблоктары — жиынтық;
2. Шарлы тіректер — жиынтық (оң жақ, сол жақ);
3. Тұрақтандырғыштың (стабилизатордың) тіректері — жиынтық;
4. Амортизаторлар — 4 дана.
· бөлшектер ауыстырылғаннан кейін қажетті реттеу жұмыстарын жүргізу;
· жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін дөңгелектер геометриясын (развал-схождение) реттеу;
· ауыстырылған барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанын және сенімді бекітілгенін тексеру;
· жөндеуден кейін жүріс бөлігінің техникалық жағдайын бақылау;
· автокөлікке бақылау сынағын жүргізу;
· қосалқы бөлшектерді сатып алу және орнату алдында олардың тізімін, санын, өндірушісін және құнын Тапсырыс берушімен алдын ала келісу;
· анықталған ақаулар, орындалған жұмыстар және орнатылған қосалқы бөлшектер бойынша фотоесеп ұсыну.
Барлық орнатылатын қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы және Toyota Land Cruiser Prado автокөлігінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс.

	ABS жүйесін жөндеу
	· ABS электрондық блогына диагностика жүргізу.
· Қажет болған жағдайда ABS жүйесінің электрондық басқару блогын (ABS ЭББ) ауыстыру.
· Дөңгелек жылдамдығы датчиктерін тексеру және ауыстыру.
· Электр сымдарын, гидромодуляторды және тежегіш магистральдарын тексеру.
· Анықталған ақауларды жою.
· Жөндеуден кейін жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

	Фараны ауыстыру
	· Зақымдалған фараны демонтаждау.
· Автокөлік моделіне сәйкес келетін жаңа фараны орнату.
· Электр жабдықтарын қосу.
· Жарық сәулесінің бағытын реттеу.
· Оң және сол жақ фаралардың барлық жарықтандыру режимдерінде, оның ішінде жақын және алыс жарықта, габариттік шамдарда, бұрылыс көрсеткіштерінде және көзделген басқа да жарықтандыру режимдерінде жұмысқа жарамдылығын тексеру.

	Салонды химиялық тазалау
	· Автокөлік салонын толық химиялық тазалаудан өткізу.
· Орындықтар мен қаптамаларды тазалау.
· Есік қаптамалары мен салонның пластикалық элементтерін тазалау.
· Төбені тазалау.
· Еден жабындысы мен кілемдерді тазалау.
· Автокөлік төсеніштерін тазалау және өңдеу.
· Жүк салғыш бөлігін тазалау.
· Ластануларды, дақтарды және жағымсыз иістерді жою.
· Өңделген салон элементтерін кептіру.
· Салон материалдарына зиян келтірмейтін кәсіби жуғыш және тазартқыш құралдарды пайдалану.

	Бояу жұмыстары
	· жұмыстарды орындамас бұрын автокөліктің кузовын жуу және толық тазалау;
· бояу жұмыстарын сапалы орындауға кедергі келтіретін элементтерді бөлшектеу;
· автокөлік кузовының барлық бетін бояуға дайындау;
· ескі лак-бояу жабындысын және коррозия ошақтарын жою;
· кузовтағы сызаттарды, бояу қабатының сыдырылған жерлерін, майысуларды және басқа да ақауларды жою;
· қажетті кузовтық және рихтовкалық жұмыстарды орындау;
· беттерді шпаклевкалау және тегістеу;
· кузовты тегістеу және майсыздандыру;
· кузовтың бүкіл бетіне грунт жағу;
· автокөліктің зауыттық коды бойынша түсін таңдау;
· автокөлік кузовының барлық бетіне негізгі лак-бояу жабындысын жағу;
· қорғаныш лак қабатын жағу;
· автокөлікті арнайы бояу камерасында кептіру;
· бояудан кейін лак-бояу жабындысының ұсақ ақауларын жою;
· лак-бояу жабындысы толық кепкеннен кейін кузовты жылтырату (полировка);
· бұрын бөлшектелген элементтерді қайта орнату;
· лак-бояу жабындысының сапасы мен біркелкі жағылуын бақылау;
· ағып кетулердің, «апельсин қабығы» тәрізді бұдырлардың, боялмаған жерлердің, түс реңктерінің айырмашылығының және басқа да ақаулардың жоқтығын тексеру;
· толық бояу жұмыстары басталғанға дейін, дайындық барысында және жұмыстар толық аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстар бойынша фотоесеп ұсыну.
Талап: автокөліктің кузовын толық бояу кузовтың барлық сыртқы бетінде орындалуы тиіс, бұл ретте барлық боялатын элементтерде түстің біркелкілігі және лак-бояу жабындысының сапалы өтуі қамтамасыз етілуі қажет. Жұмыстар кәсіби лак-бояу материалдарын қолдана отырып, арнайы бояу камерасында орындалуы тиіс.

	Toyota Camry

	Жүріс бөлігін жөндеу
	· автокөліктің алдыңғы және артқы жүріс бөлігіне толық диагностика жүргізу;
· жүріс бөлігі бөлшектерінің ақауларын және тозу дәрежесін анықтау;
· ақаулы және тозған бөлшектерді бөлшектеу;
· жаңа қосалқы бөлшектерді жеткізу және орнату.
Ауыстыруға қажетті бөлшектер:
1. Алдыңғы күпшектің мойынтіректері — 2 дана;
2. Шарлы тіректер — 2 дана;
3. Тұрақтандырғыш втулкалары — 2 дана;
4. Тұрақтандырғыш тіректері — 2 дана;
5. Алдыңғы сайлентблоктар — жиынтық;
6. Артқы сайлентблоктар — жиынтық;
7. Алдыңғы амортизаторлар — 2 дана;
8. Артқы амортизаторлар — 2 дана.
· бөлшектерді ауыстырғаннан кейін қажетті реттеу жұмыстарын жүргізу;
· жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін дөңгелектер геометриясын (развал-схождение) реттеу;
· барлық ауыстырылған бөлшектердің дұрыс орнатылғанын және сенімді бекітілгенін тексеру;
· жөндеуден кейін жүріс бөлігінің техникалық жағдайын бақылау;
· автокөлікке бақылау сынағын жүргізу;
· қосалқы бөлшектерді сатып алу және орнату алдында олардың тізімін, санын, өндірушісін және құнын Тапсырыс берушімен алдын ала келісу;
· анықталған ақаулар, орындалған жұмыстар және орнатылған қосалқы бөлшектер бойынша фотоесеп ұсыну;
· барлық орнатылатын қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы және Toyota Camry автокөлігінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс.

	Бояу жұмыстары
	· жұмыстарды орындамас бұрын автокөлік кузовын жуу және толық тазалау;
· бояу жұмыстарын сапалы орындауға кедергі келтіретін элементтерді бөлшектеу;
· автокөлік кузовының барлық бетін бояуға дайындау;
· ескі лак-бояу жабындысын және коррозия ошақтарын жою;
· кузовтағы бояу қабатының сыдырылған жерлерін, сызаттарды, майысуларды және басқа да ақауларды жою;
· қажетті кузовтық және рихтовкалық жұмыстарды орындау;
· беттерді шпаклевкалау және тегістеу;
· кузовты тегістеу және майсыздандыру;
· кузовтың бүкіл бетіне грунт жағу;
· автокөліктің зауыттық коды бойынша түсін таңдау;
· автокөлік кузовының барлық бетіне негізгі лак-бояу жабындысын жағу;
· қорғаныш лак қабатын жағу;
· автокөлікті арнайы бояу камерасында кептіру;
· бояудан кейін лак-бояу жабындысының ұсақ ақауларын жою;
· лак-бояу жабындысы толық кепкеннен кейін кузовты жылтырату (полировка);
· бұрын бөлшектелген элементтерді қайта орнату;
· лак-бояу жабындысының сапасы мен біркелкі жағылуын бақылау;
· ағып кетулердің, бұдырлардың («апельсин қабығы» әсерінің), боялмаған жерлердің, түс реңктерінің айырмашылығының және басқа да ақаулардың жоқтығын тексеру;
· толық бояу жұмыстары басталғанға дейін, дайындық барысында және жұмыстар толық аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстар бойынша фотоесеп ұсыну.
Талап: толық бояу жұмыстары автокөлік кузовының барлық сыртқы бетінде орындалуы тиіс. Бұл ретте барлық боялатын элементтерде түстің біркелкілігі және лак-бояу жабындысының сапалы өтуі қамтамасыз етілуі қажет. Жұмыстар кәсіби лак-бояу материалдарын қолдана отырып, арнайы бояу камерасында орындалуы тиіс.

	Toyota Corolla

	Қозғалтқышты (ІЖҚ) ауыстыру (контрактілік 1ZR-FE)
	Орнатылатын қозғалтқышқа қойылатын талаптар:
· қозғалтқыштың маркасы/моделі — Toyota 1ZR-FE;
· қозғалтқыштың түрі — қатарлы, бензинді;
· цилиндрлер саны — 4;
· клапандар саны — 16;
· жұмыс көлемі — 1598 см³ (1,6 л);
· қозғалтқыш 2010 жылы шығарылған Toyota Corolla автокөлігімен толық үйлесімді болуы тиіс;
· қозғалтқыш жарамды және әрі қарай пайдалануға техникалық тұрғыдан дайын болуы тиіс;
· қозғалтқыш контрактілік, күрделі жөндеуден өтпеген және қалпына келтірілмеген болуы тиіс, егер өзгеше талап Тапсырыс берушімен алдын ала келісілмесе;
· қозғалтқышты орнатудан бұрын оның техникалық жағдайы Тапсырыс берушімен алдын ала тексеріліп, келісілуден өтуі тиіс.
Жұмыстарды орындау құрамына мыналар кіреді:
· орнатылған қозғалтқышты бөлшектеу;
· Toyota 1ZR-FE контрактілік қозғалтқышын жеткізу және орнату;
· қозғалтқыштың шығу тегін және техникалық жағдайын растайтын құжаттарды ұсыну;
· қозғалтқыш майы мен май сүзгісін ауыстыру;
· салқындату жүйесіне жаңа антифриз құю;
· қозғалтқыштың барлық қажетті жүйелері мен агрегаттарын қосу;
· қажетті реттеу жұмыстарын жүргізу;
· қозғалтқышты іске қосу және жұмысын тексеру;
· орнатудан кейін компьютерлік диагностика жүргізу;
· майдың, антифриздің және басқа да техникалық сұйықтықтардың ағып кетуінің жоқтығын тексеру;
· қозғалтқыш орнатылғаннан кейін автокөліктің барлық жүйелерінің жұмысын тексеру;
· бақылау сынағын (бақылау жүрісін) жүргізу;
· қозғалтқышты бөлшектеуге дейін, жұмыстарды орындау барысында және ДВС орнатылғаннан кейін фотоесеп ұсыну.

	Бояу жұмыстары
	Келесі элементтерге жергілікті кузовтық және сырлау жұмыстарын жүргізу көзделеді:
1. Артқы оң жақ есік — жөндеу және бояу.
2. Артқы бампер — жөндеу және бояу.
Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
· зақымдалған элементтерді қарап тексеру және ақауларын анықтау;
· беттерді жөндеуге және бояуға дайындау;
· сызаттарды, бояудың сыдырылған жерлерін, майысуларды және басқа да зақымдарды жою;
· коррозия ошақтарын болған жағдайда жою;
· қажетті кузовтық және рихтовкалық жұмыстарды орындау;
· бетті шпаклевкалау және тегістеу;
· тегістеу және майсыздандыру;
· грунт жағу;
· автокөліктің зауыттық коды бойынша түсін таңдау;
· лак-бояу жабындысын жағу;
· қорғаныш лак қабатын жағу;
· боялған элементтерді кептіру;
· лак-бояу жабындысы толық кепкеннен кейін жылтырату (полировка);
· бөлшектелген элементтерді қайта орнату;
· орындалған жұмыстардың сапасын бақылау.
Артқы оң жақ есік пен артқы бамперді бояу кузов түсінің біркелкі болуын және зауыттық түске сапалы сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.
Поставщик жұмыстар басталғанға дейін, жұмыстарды орындау барысында және жұмыстар толық аяқталғаннан кейін фотоесеп ұсынуға міндетті.

	Toyota Hiace

	Жүріс бөлігін жөндеу
	· автокөліктің алдыңғы және артқы жүріс бөлігіне толық диагностика жүргізу;
· жүріс бөлігі бөлшектерінің ақауларын және тозу дәрежесін анықтау;
· ақаулы және тозған бөлшектерді бөлшектеу;
· жаңа қосалқы бөлшектерді жеткізу және орнату.
Ауыстыруға қажетті бөлшектер:
1. Алдыңғы күпшек мойынтіректері — 2 дана;
2. Шарлы тіректер — 2 дана;
3. Тұрақтандырғыш втулкалары — 2 дана;
4. Рессора втулкалары — 2 дана;
5. Алдыңғы амортизаторлар — 2 дана;
6. Артқы амортизаторлар — 2 дана.
· бөлшектерді ауыстырғаннан кейін қажетті реттеу жұмыстарын жүргізу;
· жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін дөңгелектер геометриясын (развал-схождение) реттеу;
· барлық ауыстырылған бөлшектердің дұрыс орнатылғанын және сенімді бекітілгенін тексеру;
· жөндеуден кейін жүріс бөлігінің техникалық жағдайын бақылау;
· автокөлікке бақылау сынағын жүргізу;
· қосалқы бөлшектерді сатып алу және орнату алдында олардың тізімін, санын, өндірушісін және құнын Тапсырыс берушімен алдын ала келісу;
· анықталған ақаулар, орындалған жұмыстар және орнатылған қосалқы бөлшектер бойынша фотоесеп ұсыну.
Барлық орнатылатын қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы және Toyota Hiace автокөлігінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс.

	Шиналарды ауыстыру
	· жаңа шиналарды сатып алу және жеткізу;
· ескі шиналарды демонтаждау;
· жаңа шиналарды монтаждау;
· дөңгелектерді теңгеру;
· шиналардағы қысымды тексеру және реттеу;
· дөңгелектерді автокөлікке орнату;
· дөңгелектердің бекітілу сенімділігін тексеру;
· сатып алынған шиналарға тиісті құжаттарды ұсыну;
· орындалған жұмыстар бойынша фотоесеп ұсыну.
Шиналардың техникалық сипаттамалары:
· саны — 4 дана; 
· типтік өлшемі — 195/65 R15; 
· конструкциясы — радиалды, камерасыз; 
· диаметрі — R15; 
· профиль ені — 195 мм; 
· профиль биіктігі — 65%; 
· маусымдылығы — қысқы; 
· орындалуы — күшейтілген (C); 
· жүк көтеру индексі — автокөлік өндірушісі белгілеген көрсеткіштен төмен емес; 
· жылдамдық индексі — автокөлік өндірушісі белгілеген көрсеткіштен төмен емес; 
· шиналар жаңа, пайдаланылмаған, зақымданулар мен ақауларсыз болуы тиіс; 
· шығарылған күні — 2026 жылдан ерте емес; 
· шиналардың маркасы мен моделі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.



10. Жұмыстарды орындау мерзімі: тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. 
11. Кепілдік: Жеткізуші орындалған жұмыстарға 3 ай немесе 10 000 км мерзімге (қайсысы бұрын басталса, соған байланысты) кепілдік беруге тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда, Жеткізуші оларды өз қаражаты есебінен анықталған күннен бастап 15 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жоюға міндетті. 
12. Төлем тәртібі: орындалған Жұмыстар үшін төлемді Тапсырыс беруші орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Орындаушының есеп айырысу шотына ақша қаражатын аудару арқылы нақты орындалған жұмыстар бойынша жүзеге асырады.


