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1. Устранение течи в отопительном котле на дренажном трубопроводе.
2. Проварка сгоревших швов газоходов котлов 3 шт.
3. Ревизия оборудования электрощитовой, замена устаревших автоматов и пускателей, обтяжка всех электрических контактов на оборудовании, проверка и настройка приборов КИПиА.
4. Режимно-наладочные испытания горелок котлов 3 шт.
5. Чистка дымогарных труб отопительных котлов №1,2,3 от сажи и налета. 
6. Промывка теплообменников, установленных на горячем водоснабжении от накипи и отложений, 2 шт. 2 раза в год.
7. Ревизия сетевых насосов отопления, замена или смазка подшипников, ревизия сальников, 2 шт.
8. Чистка глазков пламени, завихрителей, топливных фильтров, 2 комплекта.
9.  Ремонт сгоревшего Консольного поверхностного насоса в течении года
10.  Ремонт Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования воздуха в течении года.
11. Ревизия горелочных устройств, смазка подшипников (при необходимости замена), чистка контактов, подтяжка соединений, 3 шт.

Поставщик за свой счет проводит диагностику работоспособности насосов и устраняет неполадки. Кроме капитального ремонта.
Все высшее перечисленные услуги будет осуществляется Поставщиком, а также все расходные материалы для установки, устранений за счет Поставщика. Услуга будет осуществляться ежемесячно, в случае необходимости по требованию Заказчика незамедлительно.

Техникалық сипаттама

1.	Дренаждық құбырдағы жылыту қазандығындағы ағынды жою.
2.	Қазандықтардың газ құбырларының күйген тігістерін дәнекерлеу 3 дана.
3.	Электр қалқан жабдығын тексеру, ескірген автоматтар мен стартерлерді ауыстыру, жабдықтағы барлық электр контактілерін қатайту, КИПиА аспаптарын тексеру және баптау.
4.	Жеткізуші барлық сорғыларда ток кернеуінен қорғау релесін орнатуға міндетті.
5.	Қазандық оттықтарын режимдік-баптау сынақтары 3 дана.
6.	№1,2,3 жылыту қазандықтарының түтін құбырларын күйе мен бляшкадан тазарту. 
7.	Қақ пен шөгінділерден ыстық сумен жабдықтауға орнатылған жылу алмастырғыштарды жуу, жылына 2 рет 2 дана.
8.	Желілік жылыту сорғыларын тексеру, мойынтіректерді ауыстыру немесе майлау, майлы тығыздағыштарды тексеру, 2 дана.
9.	Жалын көздерін, құйындыларды, отын сүзгілерін тазалау, 2 жиынтық.
10.	 Жыл бойы жанып кеткен консольді жер үсті сорғысын жөндеу
11.	 Жөндеу жыл бойы жылыту және ауаны баптау жүйелеріне арналған айналым сорғылары.
12.	Қыздырғыш құрылғыларды тексеру, мойынтіректерді майлау (қажет болған жағдайда ауыстыру), контактілерді тазалау, қосылыстарды қатайту, 3 дана.


Жеткізуші өз есебінен сорғылардың жұмысына диагностика жүргізеді және ақауларды жояды. Күрделі жөндеуден басқа.
Барлық жоғары аталған қызметтерді жеткізуші жүзеге асырады, сондай-ақ жеткізушінің есебінен орнату, жою үшін барлық шығын материалдары. Қызмет ай сайын, қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің талабы бойынша дереу жүзеге асырылады.
