[bookmark: _GoBack]есіктің үстінде ПВХ терезе блогын жасау және орнату бойынша жұмыстар, саңырау өлшемі 1,45*0,45 м бос емес (саңырау), бір камералы екі қабатты терезе , жалпы талаптар ақ түсті пвх профилі есік үстіндегі терезе – саңырау ашылмайтын өлшемдер көрсетілген W*в екі қабатты терезені бақылау үшін міндетті түрде мектепке бару. Жұмыстарды орындамас бұрын техникалық сипаттамаларды Тапсырыс берушімен к. т. келісу қажет+7 708 531 7798 Әміржан Қуанышұлы . жұмыстар кестеде көрсетілген мектептер тізіміне сәйкес әр мектепке дейін тауарды жеткізуге, түсіруге байланысты барлық шығыстарды қамтуы және ұлттық және мемлекетаралық стандарттарға сәйкестік сертификаттары мен олардың сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын өзге де құжаттары болуы тиіс. Өнім жаңа болуы керек.
работы по изготовлению и установке оконного блока ПВХ над дверью, глухой размер 1,45*0,45 м нераспошной (глухой), однокамерный стеклопакет , общие требования профиль ПВХ белого цвета окно над дверью – глухое не открывающееся размеры указаны Ш*В обязательно выезд в школу для контрольного замера стеклопакета. Перед выполнением работ необходимо согласование технических характеристик с Заказчиком к.т +7 708 531 7798 Амиржан Куанышевич . работы должна включить все расходы связанные с доставкой, разгрузкой товара до каждой школы согласно списка школ указанных в таблице  и иметь соответствующие сертификаты соответствия национальным и межгосударственным стандартов и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Товар должен быть новым. 
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