ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сатып алу атауы
Мүгедектігі бар адамдарға және халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына (МГН) арналған қолжетімділік құралдарын орнату (монтаждау/демонтаждау) жұмыстары.
1. Жалпы талаптар
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, құрылыс нормалары мен қағидаларына, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарына, санитариялық нормаларға және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өзге де нормативтік құжаттарға сәйкес орындалуы тиіс.
Орындалатын жұмыстардың және қолданылатын материалдардың сапасы мемлекеттік стандарттардың (МЕМСТ), құрылыс нормалары мен қағидаларының (ҚР ҚН, ҚР ЕЖ), өндірушінің техникалық шарттарының және Қазақстан Республикасының қолданыстағы өзге де нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Жеткізілетін барлық бұйымдар мен материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымданусыз және ақаусыз болуы тиіс. Жеткізу кезінде өнімнің сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттар (сәйкестік сертификаттары, сәйкестік туралы декларациялар немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттар) ұсынылуы қажет.
2. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жұмыстарды бастамас бұрын Өнім беруші орнату орындарын, жұмыстарды орындау тәртібі мен кестесін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
Жеткізуге, тасымалдауға, түсіруге, көтеруге, қажет болған жағдайда демонтаждауға, монтаждауға, қосуға, баптауға, жұмысқа қабілеттілігін тексеруге, шығыс материалдарын (желім, екіжақты жабысқақ таспа, бекіткіштер, анкерлер, бұрандалар, герметиктер және басқа да қажетті материалдар) пайдалануға, құрылыс қалдықтарын шығаруға және жұмыс орындарын бастапқы қалпына келтіруге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші өз есебінен көтереді.
Жұмыстар мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімдерде орындалуы тиіс.
Монтаждау жұмыстары еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы қажет.
Монтаж аяқталғаннан кейін барлық жабдық толық пайдалануға дайын болуы тиіс.
3. Жұмыстарды орындау мекенжайы
Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы, Абай көшесі, №1.
Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының «М.Б. Ихсанов атындағы Жәнібек колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.
4. Жеткізілетін тауарлар мен орындалатын жұмыстардың тізбесі
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Тактильді плитка
	дана
	80

	2
	Ғимарат бөлмелерінің орналасуын көрсететін тактильді мнемосхема
	дана
	1

	3
	Есік ойықтарын белгілеуге арналған жарық маягы (жұп)
	жиынтық
	2

	4
	Ұйымның атауы көрсетілген тактильді мнемосхема
	дана
	1

	5
	Бағдарлауға арналған тактильді пиктограммалар
	жиынтық
	1

	6
	Кабинеттерге арналған тактильді тақтайшалар
	дана
	2

	7
	Есік ойықтарына арналған сары жапсырмалар
	дана
	2

	8
	Ғимаратқа кіреберісте персоналды көмек көрсету қажеттілігі туралы хабарлауға арналған мүгедектерді шақыру түймесі
	дана
	1

	9
	Мүгедектерге қолжетімділік белгісі
	дана
	1

	10
	Таяқ пен балдаққа арналған әмбебап ұстағыш
	дана
	1

	11
	Мүгедектерге арналған демалыс аймағының белгісі
	дана
	1

	12
	Монтаждық желім
	дана
	10

	13
	Тактильді плиткалар мен жабдықтарды монтаждау жұмыстары
	қызмет
	1


5. Монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар
· Тактильді плитка арнайы желімнің көмегімен алдын ала дайындалған бетке орнатылуы тиіс.
· Монтаж аяқталғаннан кейін беті тегіс, саңылаусыз, ажыраусыз, жарықсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс.
· Тактильді мнемосхемалар, пиктограммалар, тақтайшалар мен белгілер Тапсырыс берушімен келісілген орындарға және нормативтік биіктікте орнатылуы тиіс.
· Жарық маяктары өндірушінің нұсқаулығына сәйкес орнатылып, есік ойықтарының анық көрінуін қамтамасыз етуі тиіс.
· Сары жапсырмалар шыны есіктерге немесе мөлдір конструкцияларға қауіпсіздік талаптарына сәйкес орналастырылуы тиіс.
· Шақыру түймесі сенімді бекітіліп, қажет болған жағдайда қосылып, жұмысқа қабілеттілігі тексеріліп, мекеме қызметкерлерімен тұрақты байланыс қамтамасыз етілуі тиіс.
· Барлық бұйымдар сенімді бекітіліп, пайдалану кезінде қауіпсіз болуы тиіс.
6. Сапаға қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін мыналарға жол берілмейді:
· тактильді плитканың ажырауы;
· ғимараттың қолданыстағы әрлеуінің бүлінуі;
· жабдықтардың бос тұруы немесе сенімсіз бекітілуі;
· құрылыс қалдықтарының қалуы;
· орнатылған жабдықтың ақаулы болуы.
Жұмыстың нәтижесі – мүгедектігі бар адамдар мен халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына арналған қолжетімділік құралдарының толық орнатылған, жарамды және пайдалануға дайын кешені.
7. Жұмыстарды қабылдау
Жұмыстарды қабылдау Тапсырыс берушімен барлық тауарлар жеткізіліп, монтаждау аяқталғаннан, жабдықтың жұмыс қабілеттілігі тексерілгеннен және анықталған ескертулер жойылғаннан кейін жүзеге асырылады.
8. Кепілдік міндеттемелер
Өнім беруші жеткізілген тауарлар мен орындалған монтаж жұмыстарына орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай кепілдік береді. Егер өндіруші ұзақ мерзімді кепілдік қарастырса, сол кепілдік мерзімі қолданылады.
Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші өз кінәсінен туындаған барлық ақауларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупки
Работы по установке (монтажу/демонтажу) оборудования и средств обеспечения доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (МГН).
1. Общие требования
Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, строительными нормами и правилами, требованиями охраны труда, техники безопасности, санитарными нормами и иными нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан.
Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СН РК, СП РК), технических условий производителей и иных нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
Все поставляемые изделия и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными, без механических повреждений и дефектов, обеспечивающими безопасную и длительную эксплуатацию. При поставке товаров поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие продукции (сертификаты соответствия, декларации о соответствии либо иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан).
2. Требования к выполнению работ
До начала выполнения работ Поставщик обязан согласовать с Заказчиком места установки оборудования, порядок выполнения работ и график производства работ.
Все расходы, связанные с поставкой, транспортировкой, разгрузкой, подъемом, демонтажем (при необходимости), монтажом, подключением, настройкой, проверкой работоспособности, использованием расходных материалов (клей, двухсторонний скотч, крепежные элементы, анкеры, саморезы, герметики и другие необходимые материалы), уборкой строительного мусора и приведением помещений в первоначальное состояние, выполняются за счет Поставщика.
Работы должны выполняться в сроки, установленные договором о государственных закупках.
Монтаж должен осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности.
После завершения монтажа все оборудование должно быть полностью готово к эксплуатации.
3. Адрес выполнения работ
Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Абая, дом №1.
Государственное коммунальное казенное предприятие «Жанибекский колледж имени Ихсанова М.Б.» управления образования акимата Западно-Казахстанской области.
4. Перечень поставляемых товаров и выполняемых работ
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Тактильная плитка
	шт.
	80

	2
	Тактильная мнемосхема расположения помещений здания
	шт.
	1

	3
	Световой маяк для обозначения дверных проемов (пара)
	комплект
	2

	4
	Тактильная мнемосхема с наименованием организации
	шт.
	1

	5
	Тактильные пиктограммы для навигации
	комплект
	1

	6
	Тактильные таблички на кабинеты
	шт.
	2

	7
	Желтые наклейки на дверные проемы
	шт.
	2

	8
	Кнопка вызова инвалидов для оповещения персонала о необходимости оказания помощи при входе в здание
	шт.
	1

	9
	Знак доступности для инвалидов
	шт.
	1

	10
	Универсальный держатель для трости и костылей
	шт.
	1

	11
	Знак зоны отдыха для инвалидов
	шт.
	1

	12
	Клей монтажный
	шт.
	10

	13
	Работы по установке (монтажу) тактильной плитки и оборудования
	услуга
	1


5. Требования к монтажу
· Тактильная плитка должна быть уложена на подготовленную поверхность с применением специализированного клеевого состава.
· Поверхность после монтажа должна быть ровной, без зазоров, отслоений, трещин и иных дефектов.
· Тактильные мнемосхемы, пиктограммы, таблички и знаки устанавливаются в местах, согласованных с Заказчиком, на нормативной высоте, обеспечивающей удобство пользования лицами с инвалидностью.
· Световые маяки должны быть установлены в соответствии с инструкцией производителя и обеспечивать четкую визуальную индикацию дверных проемов.
· Желтые наклейки размещаются на стеклянных дверях или иных прозрачных конструкциях в соответствии с требованиями безопасности.
· Кнопка вызова должна быть надежно закреплена, подключена (при необходимости), проверена на работоспособность и обеспечивать устойчивую связь с персоналом учреждения.
· Все изделия должны быть надежно закреплены и безопасны при эксплуатации.
6. Требования к качеству
По окончании работ не допускаются:
· отслоение тактильной плитки;
· повреждение существующей отделки помещений;
· люфт, смещение или ненадежное крепление оборудования;
· наличие строительного мусора;
· неисправность установленного оборудования.
Результатом выполнения работ является полностью установленный, исправный и готовый к эксплуатации комплекс средств обеспечения доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
7. Приемка работ
Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после завершения полного комплекса поставки, монтажа, проверки работоспособности оборудования и устранения выявленных замечаний (при их наличии).
8. Гарантийные обязательства
Поставщик предоставляет гарантию на поставленные товары и выполненные монтажные работы сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если более длительный гарантийный срок не установлен производителем оборудования.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине, в разумные сроки, согласованные с Заказчиком.
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