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	Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары
	Кеңейтілген және виртуалды шындық технологияларын пайдаланатын мультимедиялық білім беру жүйесі сандық бейнематериалдарды жоғары сапалы интерактивті жазуды және кейіннен автоматтандырылған өңдеуді қамтамасыз етуге арналған. Жүйе ақпараттық бейнепрезентацияларды, онлайн дәрістер мен веб-конференцияларды және бейнекурстарды мамандандырылған түсірілім тобын немесе қосымша кейінгі өңдеуді қажет етпей жасауға мүмкіндік береді.
Мультимедиялық білім беру жүйесіне қойылатын талаптар:
Мультимедиялық білім беру жүйесі белгіленген талаптарға сәйкес бейнежазба функцияларын қамтамасыз ететін өзара байланысты бағдарламалық және аппараттық құралдардың интеграцияланған жүйесі болуы керек. Жүйе үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасын пайдаланбай жазу кезінде камераның бейне ағынына кескіндерді, презентация слайдтарын, мәтінді және аудио ақпаратты бір уақытта қабаттастыруға мүмкіндік беруі керек. Алынған бейнематериал жазылғаннан кейін бірден пайдалануға дайын болуы керек. Жүйеде бір студиялық кеңістікте жүзеге асырылатын интеграцияланған кеңейтілген шындық (AR) технологияларын, сенсорлық тақтаны, лайтбордты, хрома пернесін, скринкастты және интерактивті подкастты қамтуы керек.
Алдын ала орнатылған бағдарламалық жасақтама. Жүйе пайдаланушының артында орналасқан фон виртуалды жұмыс үстелі, презентация материалдары, суреттер, фондық көріністер, веб-шолғыштар және басқа да виртуалды кеңістіктер бола алатындай етіп соңғы бейнематериалды жасайды. Бейнематериалдарды сақтау. Бейне файлдар жазу сеансы аяқталғаннан кейін автоматты түрде сақталады, әр файл үшін сақтау жолын қолмен көрсетудің қажеті жоқ. Пайдаланушыға келесі опциялар беріледі: басқару бағдарламалық жасақтамасында бейне жазбаларды автоматты түрде сақтау үшін каталогты (қалтаны) өзгерту; ағымдағы презентациямен байланысты бейне жазбалары бар қалтаны басқару бағдарламалық жасақтамасының интерфейсінен тікелей ашу. Жазу және хабар тарату режимдері. Бағдарламалық жасақтама келесі режимдерде бейне жазуды және хабар таратуды қосуды және өшіруді қолдайды: хабар таратусыз жазу; бір мезгілде хабар таратумен жазу; жазбасыз хабар тарату. Аудио жазу. Соңғы бейнеде барлық қолжетімді дыбыс көздерін, соның ішінде: пайдаланушы дауысын; аудиториядан шығатын дыбысты (хабар тарату кезінде); қосымша аудио көздерін (бар болса) біріктіретін біріктірілген аудио трек бар. Бағдарламалық жасақтама шуды азайту, дыбыс сапасын жақсарту және микрофон кедергілерін жою үшін кіріктірілген модульдерді (плагиндерді) ұсынады. Сондай-ақ, ол сенсорлық тақтаны, хрома пернесін, скринкастты және подкаст плагиндерін қолдайды. Бейне жазу кезіндегі жүйенің функционалдығы. Бейне жазу кезінде жүйе кадрдағы пайдаланушыға келесі мүмкіндіктерді береді: бейнеде пайдаланылған слайдтарды баяндамашының қашықтан басқару пультін пайдаланып ауыстыру; шыны сенсорлық тақтаны немесе сенсорлық мониторды түрту. Визуалды кері байланыс ішкі жүйесі. Жүйе пайдаланушыға бейнежазбаның барысы, презентация элементтерінің орналасуы және пайдаланушының кадрдағы орны туралы ақпаратты көрсетуге арналған визуалды кері байланыс ішкі жүйесімен жабдықталған. Бүйірлік экрандар пайдаланушының екі жағындағы стендтерге орнатылады және олар: кадрдың сыртында болатындай етіп орналастырылады; презентацияны толық экран режимінде көрсетеді. Бейнежазбаға дайындық. Жазбаға алдын ала дайындық кезінде пайдаланушы мыналарды жасай алады: фонды таңдалған фонды виртуалды түрде ауыстыру; бейне және аудиожазба параметрлерін реттеу; жазу алдында ақ балансты автоматты түрде реттеу; камерадан бейне ағынының көлденең шағылысуын қосу және өшіру; соңғы бейне материалдарды сақтау үшін қалтаны таңдау және өзгерту. Бейнені сақтау форматтары. Соңғы бейне материалдар қолдау көрсетілетін форматтардың бірінде сақталады, соның ішінде: FLV, MKV, MP4, MOV, QuickTime MOV, TS, M3U8+TS. Жазба кезінде басқару. Бейнежазба кезінде пайдаланушы мыналарды жасай алады: сенсорлық мониторды пайдаланып жазуды бастау және тоқтату; презентацияны пайдаланып немесе шыны сенсорлық тақтаны бір саусақпен түрту арқылы слайдтарды ауыстыру; жазу және тарату кезінде презентация құралдарын өзгерту; Жұмыс үстеліндегі, браузердегі, презентациялардағы және басқа қолданбалардағы нысандармен өзара әрекеттесу. Сурет салу және аннотациялар. Жазу кезінде жүйе мыналарды қамтамасыз етеді: Жұмыс үстелінде, браузерде, презентацияларда және басқа қолданбаларда виртуалды тақырыптар мен графикалық элементтерді салу және қосу мүмкіндігі; Жасалған тақырыптарды сәйкес слайдқа автоматты түрде байланыстыру; Кері байланыс экрандарында және соңғы бейнематериалда тақырыптарды көрсету; Басқа слайдқа ауысқан кезде тақырыптарды автоматты түрде жасыру және оларды қайтарған кезде қалпына келтіру; Соңғы бейнеде меңзерлер мен сенсорлық нүктелердің көрсетілмеуі; Виртуалды өшіргішті пайдаланып жеке элементтерді жою; Слайдтағы барлық тақырыптарды бір қимылмен өшіру. Бейне түсіру бұрышы. Жазу кезінде пайдаланушы шыны сенсорлық тақтаның алдында орналасады. Кадрда мыналар көрсетіледі: пайдаланушының артындағы физикалық немесе виртуалды түрде қалыптасқан фон; Өзара әрекеттесу орын алатын шыны сенсорлық тақтаның аймағы. Бейне және аудио параметрлері. Бағдарламалық жасақтама қосымша аппараттық конфигурациясыз бейне және аудио жазба параметрлерін теңшеуге мүмкіндік береді, соның ішінде: бейне жазу сапасы мен сығымдау деңгейі; бейненің соңғы ажыратымдылығы; кескін параметрлері (жарықтық, контраст, қанықтылық); бөлек түс арнасын күшейту параметрлері; автоматты ақ баланс; бейнені шағылыстыруды қосу және өшіру; дыбысты кідіріс параметрлері; Жалпы және жеке аудио тректердің дыбыс деңгейін басқару. Бейнені түзету тек камерадан келетін бейне ағынына қолданылады және слайдтар мен графикалық элементтердің көрсетілу сапасына әсер етпейді. Тарату параметрлері. Бағдарламалық жасақтама сыртқы платформаларда (YouTube, Zoom, Google Meet және т.б.) пайдалану үшін виртуалды камера эмуляциясымен нақты уақыт режимінде бейне беруді қамтамасыз етеді. Ең аз конфигурация параметрлеріне мыналар кіреді: бейне ағынының ажыратымдылығы; бейне сапасы; платформаны немесе қызметті таңдау; тіркелгі және хабар тарату кілтінің қосылымы. Кеңейтілген шындықтағы презентациялармен жұмыс істеу. Бағдарламалық жасақтама презентацияларды PowerPoint (PPT), PDF, Keynote, Google Slides, Tilda, Prezi, Canva және басқа форматтарда ашуды және көрсетуді, сондай-ақ мазмұнды 3D, виртуалды шындық және кеңейтілген шындық форматтарында қарауды қолдайды. Бағдарламалық жасақтама шексіз мерзімге беріледі және жаңартуды қажет етпейді. Сандық бейнежазба құрылғысы: кемінде 1 дана. Сандық құрылғы кемінде APS-C Exmor™ CMOS 24.2 тиімді мегапиксельді сенсормен және кемінде BIONZ X кескін процессорымен жабдықталуы керек. Бұл кескіннің тамаша сапасын, жоғары жарық сезімталдығын, тамаша бөлшектерді және әдемі, табиғи боке әсерін қамтамасыз етеді. Сенсор: кемінде 25 МП, APS-C (23.5 x 15.6 мм) Бейнежазба: кемінде 4K (3840x2160) Видометр: жоқ (экранда көрсетіледі) Түсіру режимдері: бейнежазба, үздіксіз түсіру, сенсорлық экран, экранды еңкейту, видометр режимі Жад карталары: Memory Stick Duo, SDHC, microSDXC, SD, Memory Stick PRO-HG Duo, microSD, SDXC, Memory Stick Pro Duo, microSDHC Интерфейстер: USB, аудио, Bluetooth, HDMI Сенсор түрі: CMOS Қуат параметрлері: сыртқы қуат көзі және қайта зарядталатын батарея; Электрондық мәтін проекциясы құрылғысы: кемінде 1 телесуфлер; Айна өлшемі: кемінде 410 × 490 мм; Орнату: кемінде 1/4 дюймдік форма факторы; Экран: Ажыратымдылық: кемінде 1280 × 1024; Жаңарту жиілігі: ең көбі 60 Гц; Пропорция қатынасы: ең көбі 5:4; Контраст (статикалық): ең көбі 1000:1; Жарықтық: ең көбі 250 кд/м²; Жауап беру уақыты (GTG): ең көбі 6 мс; Көру бұрыштары: көлденең және тігінен 178°; Штатив: ең төменгі биіктік: ең көбі 84,5 см; ең жоғарғы биіктік: ең көбі 150 см; Айналу бұрышы: ең көбі 360°; ең жоғарғы жүктеме: 5 кг дейін; Камера бұрандасының бекіткіші: ең көбі 1/4 дюйм.
Дыбыс жазу құрылғысы: кемінде 1 дана. Динамик аймағында келесі сипаттамалары бар микрофон болуы керек: Түрі: ең төменгі конденсатор; Қосылым: сымды; Жиілік диапазоны: кемінде 20–20 000 Гц; Кедергі: кемінде 32 Ом; Сезімталдық: –36 дБ аспайды; Сымсыз жүйе: қолжетімді емес; Интерфейстер: USB; Кабель ұзындығы: кемінде 3 м; Дизайн: амортизаторлық аспадан кем емес; Түсі: қара; Дыбыс жазу құрылғысына арналған пантограф – кемінде 1 дана.
Динамиктің жұмыс аймағы: Сенсорлық енгізу және жарық индикациясын қолдайтын гибридті визуализация панелі – кемінде 1 дана. Жалпы дизайн сипаттамалары: Өнім түрі: интерактивті шыны тақта (сенсорлық тақта / жарық тақтасы). Сыртқы құрылымның диагоналы: кемінде 2 метр. Шыны түрі: шашыраңқы, химиялық жылтыратылған, шыныққан, жылтыратылған беті және жылтыратылған шеттері бар. Тақта мөлдірлігі: бар. Рама материалы: металл, дәнекерленген конструкция. Рама жабыны: зауыттық бояу. Тік тіректерді негізге бекіту: металл бұрыштар немесе аралық. Негіз: жылжымалы, дөңгелектермен жабдықталған — кемінде 4 дана. Дөңгелек домалатқыштар: бар. Артқы жарықтандыру және жарықтандыру. Динамиктің артқы жарығының түрі: ақ COB LED. Жарық көздерінің орналасуы: әйнек пен динамик арасында, алюминий бұрышта. Шыны артқы жарығы және динамиктің артқы жарығының қосқышы: бар. Сенсорлық жүйе. Сенсорлық жүйенің түрі: ИК Сенсорлық жақтау. Орнату әдісі: тақтаның шыны бетіне орнату. Қосылу интерфейсі: USB. Сенсорлық ені мен биіктігін анықтау: қолдау көрсетіледі. Тақтаның функционалдық мақсаты. Шыны тақта мыналарға арналған: шағылыстырғыш маркерлерді пайдаланып қолмен сызбалар мен жазуларды салу; виртуалды жазулар мен графикалық элементтерді жасау үшін стилустармен жұмыс істеу; бейнежазба студияларында және интерактивті презентацияларда пайдалану. RGB жарықтандыру және басқару жүйесі. Артқы жарық түрі: тақта дизайнына біріктірілген RGB LED артқы жарығы. Артқы жарықты басқару: сенсорлық қашықтан басқару пульті. RGB контроллері (кемінде 1 дана). Көп түсті RGB LED жолағын басқаруға арналған; Түс реңктерін, жарықтығын, динамикалық режимдерін және түстің өзгеру жылдамдығын реттеу; 12 В немесе 24 В кернеуде жұмыс істейді: 12 В кернеуде — максималды жүктеме кемінде 288 Вт; 24 В кернеуде — максималды жүктеме кемінде 576 Вт; Басқару: радиоарна арқылы қашықтан сенсорлық басқару; Қашықтан басқару пульті: алдыңғы жағындағы сенсорлық панель, 3 AAA батареясымен жұмыс істейді; Қорғаныс рейтингі: кемінде IP20 (құрғақ, желдетілетін бөлмелер үшін); Функциялары: қосу/өшіру, жарықтықты басқару, динамикалық режимдер, түстің өзгеру жылдамдығын реттеу. Кемінде 2 үздіксіз әсер ететін жарықтандыру құрылғысы; Түрі: LED немесе кемінде LED-шам; Еңкейту бұрышын реттеу: берілген; Бір арналы жұмыс: қолдау көрсетіледі; Әр шамды тәуелсіз реттеу: иә; Түсті көрсету индексі (CRI): ≥ 95; Күңгірттеу: қолдау көрсетіледі; Қуаты: кемінде 35 Вт; Қуат көзі: адаптер (жинаққа кіреді) немесе литий-ионды батарея; Barndoors: берілген; Дисплей: LCD.
Оператордың жұмыс орны: Оператордың жұмыс орны: кемінде 1 жиынтық. Процессор: базалық жиілік 2900 МГц-тен кем емес; Жедел жады: кемінде 32 ГБ, жиілік 1600 МГц-тен кем емес, түрі — DDR5; Сақтау құрылғылары: SSD — кемінде 256 ГБ; Қатты диск — кемінде 4 ТБ; ОС үйлесімділігі: Windows 10/11; Қуат көзі: кемінде 650 Вт;
4K бейне түсіру картасы: кемінде 1 дана. Жазғыш SD / HD / 3G / 6G-SDI / HDMI сигналдарының кәсіби бейне кірістерімен жабдықталуы керек; кемінде 2.0 x4 PCI-Express интерфейсі; SD-ден 4K-қа дейінгі ажыратымдылықты қолдайды (DCI 4K, UHD, HD және SD 10-биттік өңдеу).
Оператор мониторы: кемінде 1 дана; Матрица түрі: сұйық кристалды дисплей, IPS технологиясы; Экран беті: күңгірт; Диагональ: кемінде 27 дюйм; Ажыратымдылық: кемінде 1920 × 1080; Жарықтық: кемінде 250 cd/m²; Жауап беру уақыты: 9,5 мс-тан аспауы керек; Қосылу интерфейсі: HDMI.
Енгізу құрылғысына қойылатын талаптар: Пернетақта: кемінде 2 дана; Дизайн: сандық пернетақтасы бар классикалық; Қосылу интерфейсі: сымсыз; Шашырауға төзімді беті: берілген; Пернелер саны: кемінде 104; Орналасуы: қазақ/орыс/ағылшын. Тышқан: кемінде 2 дана; Түрі: оптикалық жарықдиодты; Қосылым интерфейсі: сымсыз; Түйменің қызмет ету мерзімі: кемінде 1 миллион рет басу; Түймелер саны: кемінде 3; Сенсор ажыратымдылығы: кемінде 1200 dpi.
Жабдық жиынтығы (жұмыс станциясы, монитор, пернетақта, тышқан): Жиналған күйінде келеді. Бағдарламалық жасақтама жұмыс станциясында алдын ала орнатылған және белсендірілген. Интерфейс: жеңілдетілген навигация, негізгі параметрлері және алдын ала орнатылған қолданбалары бар бастау мәзірі. Бір уақытта ашық қолданба терезелері бар бірнеше жұмыс кеңістігін қолдау.
Батареясы бар әйнек бетін тазартқыш: кемінде 1 дана. Батарея: Бір зарядтау кезіндегі жұмыс уақыты: кемінде 35 минут; Толық зарядтау уақыты: шамамен 185 минут; Түрі: литий-ионды; Тақта тазалағыш шүберек: кемінде 2 дана. Материалы: микроталшық; Ерекшеліктері: жоғары жылу оқшаулауы, түсі өшпейтін, тез кебетін, жуған кезде оңай күтім жасайтын, өте берік.
Слайдтық навигация функциясы бар электрондық қашықтан басқару пульті (кемінде 1 дана): Тиімді қашықтық: кемінде 13 м. Ауа беру жылдамдығы: кемінде 1 Мбит/с. Жиілік диапазоны: кемінде 2400 МГц. Қолдау көрсетілетін ОС: XP/WIN7/WIN8/WIN10, Үйлесімді интерфейс: USB2.0, USB1.1, USB3.0 үйлесімді.
DisplayPort → HDMI адаптер кабелі: кемінде 1 дана; DisplayPort бар компьютерді мониторға, теледидарға немесе HDMI арқылы проекторға қосады; Жоғары ажыратымдылықтағы бейне және аудионы жібереді (1080p–4K, Full HD қолдайды); Сығылмаған аудио арналарды 2.0, 5.1 және 7.1 қолдайды; Коррозияға төзімділік және сигнал беруді жақсарту үшін алтын жалатылған қосқыштар; Қауіпсіз қосылу/ажырату үшін ілмегі бар қосқыш.
HDMI кабелі: кемінде 2 дана; Ұзындығы: 5 м; Материалы: нейлон; 4K дейінгі ажыратымдылықты қолдайды; Жоғары жылдамдықты, жоғары сапалы аудио беру.
USB 3.0 ұзартқыш кабелі (Type-A, M/F): кемінде 1 дана. Ұзындығы: 3 м; Түсі: көк; Берік экрандалған кабель; Перифериялық құрылғыларды қосуға арналған; Деректерді берудің максималды жылдамдығы: 5 Гбит/с. Мәтін жазуға арналған флуоресцентті маркерлер: кемінде 9 дана. Мультимедиялық интерфейстерді қолдайтын дисплей құрылғылары: Теледидарлар: саны кемінде 2 дана; Матрица түрі: сұйық кристалды дисплей (LCD); Диагональ: кемінде 127 см; Ажыратымдылық: кемінде 1920 × 1080; Жарықтық: кемінде 250 cd/m²; Көру бұрышы: көлденең және тігінен кемінде 170°; Қосылым интерфейстері: HDMI.
Теледидар тіреуіші (еден): кемінде 2 дана; Түрі: еден; Қолдау көрсетілетін теледидар диагоналы: 40 дюймнен 60 дюймге дейін; Максималды жүктеме: 45,5 кг-нан аспайды; Сөрелер саны: кемінде 1 дана.
Динамик сенсорлық монитор: кемінде 1 дана; Экранды жаңарту жиілігі кемінде 60 Гц; Контраст коэффициенті кемінде 1000:1; Экран матрицасы түрі IPS; Көру бұрышы 178/178°; Ажыратымдылық кемінде 1920x1080; Экранның арақатынасы 16:9; Экран диагоналы 21,5"; Жауап беру уақыты 9 мс-тан аспауы керек; Беттің түсі мен әрлеуі: қара.
Фон жүйесі: кемінде 1 дана, кемінде 2 бөлім; Түстер: қара қағаз фоны, жасыл қағаз фоны; Фон өлшемдері: Қағаздың ең аз ені: 2,7 м; Қағаздың ең аз ұзындығы: 9 м.
Интерактивті мазмұнды жасауға және пайдалануға арналған бағдарламалық жасақтама: - Бағдарламалық жасақтамада интерактивті мазмұнды көптеген иллюстрациялар, анимациялар және шығармашылық презентация опциялары арқылы пайдалануға арналған құралдар болуы керек. Бағдарламалық жасақтамада сонымен қатар тартымды интерактивті элементтер және дағдыларды дамыту, эксперименттер және иллюстрациялар үшін жасалған кіріктірілген қолданбалар болуы керек. Бағдарламалық жасақтама сонымен қатар кемінде 1200 интерактивті 3D көріністерін, бірнеше жүздеген білім беру бейнелерін, көптеген аудио файлдарды және әрекеттерді қамтитын медиа кітапханаға қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек. Бағдарламалық жасақтама интерактивті тақтамен де, компьютермен де үйлесімді болуы керек. Бағдарламалық жасақтамада дағдыларды дамыту, иллюстрациялау және тәжірибе жасау үшін әртүрлі қолданбалар, сондай-ақ виртуалды зертхана болуы керек. Бағдарламалық жасақтама жұмыс парақтарын және бірқатар кіріктірілген тапсырма түрлерін жасай алуы керек.
- Бағдарламалық жасақтама функцияларын пайдаланып импорттау мүмкіндігі: PDF, PPT / PPTX / DOCX / XLS
- PDF форматына экспорттау мүмкіндігі
- Функциялар: Браузер, Файл менеджері, Қосымша қабаттар қосу, Қарым-қатынас диаграммасы
[bookmark: _GoBack]- Бағдарламалық жасақтама интерфейсі және барлық оқу мазмұны кем дегенде орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде болуы керек. 12 айлық жазылым бағдарламалық жасақтамасы анимация режимін қолдауы керек, ал зерттеулерге дыбыс қосу мүмкіндігі кіруі керек. Дыбыс міндетті. Дыбыстағы дыбыстық жазба көрсетіліп жатқан модельге қатысты мәтінді оқуы керек, модельдер мен анимациялардың жұмыс принципі мен құрылымын түсіндіруі керек. Байқауға қатысуға өтінімге қосымша құжаттар қоса берілуі керек. Қашықтан бейне нұсқаулықтар мен бейне кездесулерге арналған бейнебайланыс жүйесі: Лицензияланған бағдарламалық жасақтама. Қашықтықтан оқыту және онлайн бейне сабақтарды өткізуге арналған бағдарламалық жасақтамаға қойылатын талаптар. Бағдарламалық жасақтаманың мақсаты: бағдарламалық жасақтама қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру және онлайн бейне сабақтарды өткізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек, бұл мұғалімдерге алдын ала тіркелмей немесе жоспарламай онлайн сабақтарды лезде ұйымдастыруға мүмкіндік береді, болашаққа жоспарлау мүмкіндігімен, бейне қоңырауларды, экранды бөлісуді және чат арқылы сөйлесуді қолдайды. Бағдарламалық жасақтама пайдаланушыларға оқу материалын оқып-үйрену және оны басқа лицензияланған бағдарламалық жасақтамамен біріктіру мүмкіндігімен басқа бағдарламалық жасақтаманы экранда көрсету түрінде көрсетуге мүмкіндік беруі керек. Шешім интерактивті бейне мазмұн жүйесінде операциялық жүйесі пайдаланылатын құрылғыларға алдын ала орнатылуы және олардың толық функционалдығын қолдауы керек. Функционалдық сипаттамалары: бағдарламалық жасақтама алдын ала орнату және автоматты түрде іске қосу мүмкіндігімен бөлек қолданба ретінде жүзеге асырылуы керек; Онлайн сабақтарға қол жеткізу тіркелген пайдаланушылардың авторизациясы арқылы және/немесе қонақ сілтемесін пайдалану арқылы қамтамасыз етілуі керек; Бағдарлама қазақ және орыс пайдаланушы интерфейсінің тілдерін қолдауы керек; Онлайн сабақтарды басқару, соның ішінде оларды жасау, редакциялау және жоспарлау мүмкіндігі жүзеге асырылуы керек. Ақпараттық қауіпсіздік талаптары: бағдарламалық жасақтама ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігін растайтын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік сертификатына ие болуы керек; бағдарламалық жасақтама сенімді бағдарламалық жасақтама тізіліміне енгізілуі тиіс; Жалған жабдықты жеткізудің алдын алу үшін әлеуетті жеткізуші тендерлік өтініміне ұсынылған жабдыққа өндірушінің немесе оның Қазақстан Республикасындағы ресми өкілдерінің (дилерлер немесе дистрибьюторлар) хатын қоса тіркеуі тиіс. Бұл құжат тауарларды жеткізу және Қазақстан Республикасында кепілдік қызметін көрсету құқығын растауы тиіс. Жабдыққа қойылатын талаптар: Бейнежазба жабдықтарының жинағында толық жұмыс істейтін жүйе үшін барлық қажетті кабельдер, компоненттер, бекіткіштер және құрылымдар болуы керек. Жүйе бейне сигналдардың дұрыс ауысуын және берілуін қамтамасыз етуі керек. Дисплейдегі бейне көздері мен жазу құрылғылары арасында ауысу сигнал жоғалмай жүзеге асырылуы тиіс. Жабдықтың дизайны іске асыру алдында тапсырыс берушімен бекітілуі тиіс. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар: Әлеуетті жеткізуші жабдықтың бренді мен моделі туралы дәл ақпарат беруі тиіс. Жабдыққа қойылатын талаптар: Ол жаңа, пайдаланылмаған, жаңартылмаған немесе ешқандай жолмен өзгертілмеген болуы керек. Тендерлік өтінімге қосымша құжаттар қоса берілуі тиіс. Студия жабдықтарын орнату: Камераны оператордың компьютеріне қосу және конфигурациялау. Аудио жүйені қосу және конфигурациялау. Жабдық оқытудан кейін оператор стандартты технологияларды пайдаланып түсіруді оңай бастай алатындай етіп конфигурациялануы керек. Түсіру түріне байланысты жарықтандыруды дұрыс орнату бойынша ұсыныстар. Назар аударуды қажет ететін параметрлерді қоса алғанда, камераны басқару бойынша кеңестер. Маркерлерді белсендіру және оларды ұзақ мерзімді тиімді пайдалану үшін конфигурациялау бойынша нұсқаулар. Түсіру процесін басқару бойынша нұсқаулық. Жабдықты пайдалану кезінде туындауы мүмкін жалпы мәселелерді шешуге көмек. Бүкіл жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін презентацияларды дайындау бойынша ұсыныстар. Жабдықты жеткізу және орнату: Жабдық тапсырыс берушінің баратын жеріне жеткізілуі және барлық іске қосу жұмыстарын қоса алғанда, бастапқы пайдалануға дайындалуы керек, келісімшартта көрсетілген мерзімде. Осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкестігін функционалдық тестілеу тапсырыс берушінің өтініші бойынша келісімшарт жасалғаннан кейін бес күнтізбелік күн ішінде тапсырыс беруші мен жеткізушінің өкілдерінің қатысуымен жүргізілуі тиіс. Жеткізуші сәйкессіздіктерді түзету туралы хабарлама алғаннан кейін, осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкестігін функционалдық тестілеу тапсырыс беруші хабарлама алғаннан кейін үш күнтізбелік күн ішінде қайталануы тиіс. Пайдаланушыларды оқыту: Жеткізуші Тапсырыс беруші үшін пайдаланушыларды оқытуды (Тапсырыс беруші көрсеткен мөлшерде) жүргізуге міндеттенеді. Сонымен қатар, Жеткізуші Тапсырыс беруші ұсынған менеджерді/операторды жабдықты пайдалануға үйретуі тиіс. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар: Өтінімнің бөлігі ретінде әлеуетті жеткізуші өндіруші немесе ресми дистрибьютор шығарған, интерактивті бейне және аудиожазбаға арналған интерактивті гибридті панельді жеткізу және техникалық қолдау көрсету құқығын растайтын хаттың көшірмесін ұсынуы тиіс. Хатта әлеуетті жеткізушінің ақаулы жабдыққа қызмет көрсету және оның істен шыққан жағдайда ауыстыру құқығы расталуы тиіс. Әлеуетті жеткізуші жабдықтың маркасы мен моделі туралы дәл ақпарат беруі тиіс. Жабдыққа қойылатын талаптар: Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, қайта құрылмаған немесе ешқандай жолмен өзгертілмеген болуы керек. Бөлмені дайындау: Жабдықты жеткізумен қатар, жеткізуші студия қабырғаларына акустикалық көбіктің сыртқы қабатын пайдаланып дыбыс және шу оқшаулауын қамтамасыз етуі тиіс (бөлменің көлемі: 36 шаршы м). Оператор кабинасын орнату. Кабинка бар кеңістікте орнатылған бөлек құрылым болуы керек. Құрылым оператордың жұмыс орнын негізгі бейнестудия аймағынан көрнекі түрде бөлуі керек. Қалыпты жұмыс жағдайында бөлмедегі рұқсат етілген ең жоғары шу деңгейі орнатылуы керек. Ethernet арқылы интернет байланысы қамтамасыз етілуі керек. Интернет провайдеріне қосылуды клиент қамтамасыз етеді. Бөлменің еденіне кілем төселуі керек. Күн сәулесінің бөлмеге кіруіне жол бермеу үшін қараңғы перделер орнатылуы керек. Studio деңгейіндегі сыртқы дыбыс картасы — кемінде 1 дана; Микрофон кірістерінің саны — кемінде 2; Studio динамикалық микрофоны — кемінде 2 дана; Капсула түрі — динамикалық; Бағыттау — кардиоид; Дыбыс қысымының максималды деңгейі (SPL) 0,5%-дан аспайтын THD — кемінде 130 дБ; Қосқыштар: USB, XLR (M), mini-Jack (3,5 мм) — кемінде 1 дана; Жиілік реакциясы — 40-тан 16000 Гц-ке дейін; Түсі — қара; Қаптаманың ішіндегісі: микрофон, ұстағыш — кемінде 1 дана, USB кабелі — кемінде 1 дана, USB Type-C - USB адаптері — кемінде 1 дана; Микрофон түрі — ағынды.
Бар орындықтары - кемінде 2 дана; Биіктігі 1045 мм кем емес; Ұзындығы 450 мм; Ені 360 мм кем емес; Еденнен орындыққа дейінгі биіктігі: 600 мм. Подкаст аймағына арналған орындық - кемінде 2 дана; Подкаст аймағына арналған кофе үстелі - кемінде 1 дана;
Студиялық микрофон кабелі - кемінде 2 дана; Қосылым түрі: XLR (F) - XLR (M); Ұзындығы - кемінде 2 метр; Өткізгіш материалы - мыс; Өзектер саны - кемінде 2; Өзектің көлденең қимасы - кемінде 2 мм²; Түсі - қара;
Жабық типті студиялық құлаққаптар - кемінде 2 дана; Дизайны - жабық; Драйвер диаметрі - кемінде 50 мм; Сезімталдық - кемінде 105 дБ (±3 дБ); Максималды кіріс қуаты - кемінде 100 мВт; Кедергі - кемінде 32 Ом; Жиілік диапазоны - кемінде 20 - 20 000 Гц; Құлаққаптарды екі бағытта да кемінде 90° айналдыру мүмкіндігі; Қосқыш түрі - кемінде 3,5 мм; Кабель - орама, кемінде 3 м ұзындықта.
Микрофон тіректер - кемінде 2 дана. Бекіту түрі - әмбебап бұранда; Максималды биіктігі - кемінде 800 мм; Микрофонды бекіту бұрандасы — кемінде 3/8" және 5/8"; Түсі — қара.

	Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу,
оқыту, тауарларды тексеру және сынау)
	Жеткізуші барлық жеткізілетін жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуді іске қосуды (іске қосуды) және конфигурациялауды жүзеге асыруы керек. Жеткізуші жеткізу шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жіберілген барлық жеткізілген бағдарламалық қамтамасыз ету үшін өндірушіден немесе ресми дилерден/дистрибьютордан хаттың түпнұсқасын ұсынуы тиіс.

	Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп анықтау және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген ақпаратты көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)
	




