
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по поверке прибора учета газа


Наименование услуг: Поверка счетчика газа G65. 
[bookmark: _GoBack]Сроки оказания услуг: В течение 15 календарных дней. 
Место оказания услуг / Условия доставки: Доставка прибора в поверочную лабораторию и возврат на место эксплуатации осуществляются за счет Поставщика. 
Требования к качеству и порядку оказания услуг:
Деятельность по оказанию услуг должна осуществляться в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений». 

Поверка средств измерений осуществляется в строгом соответствии с методикой поверки каждого конкретного средства измерения. 

Порядок оформления результатов:
При положительном результате поверки выдается сертификат о поверке, удостоверяемый наклеиванием лейблов и/или установкой пластиковой пломбы (лейбл наносится на средства измерений или на эксплуатационную документацию). 

При отрицательном результате поверки выдается официальное извещение о непригодности. 

Обязательные требования к оборудованию:

Средства измерения должны быть официально зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (реестр ГСИ РК). 

Приборы должны быть предоставлены в поверочную лабораторию в чистом виде, без видимых дефектов. 




















ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
газ есептеу құралын тексеру (поверка) қызметтерін көрсету бойынша


Қызметтердің атауы: G65 газ есептеуішін тексеру. 
Қызмет көрсету мерзімі: 15 күнтізбелік күн ішінде. 
Қызмет көрсету орны / Жеткізу шарттары: Құралды тексеру зертханасына жеткізу және пайдалану орнына қайтару Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. 
Сапаға және қызмет көрсету тәртібіне қойылатын талаптар:
Қызмет көрсету жөніндегі қызмет Қазақстан Республикасының «Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңына қатаң сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Өлшеу құралдарын тексеру әрбір өлшеу құралын тексеру әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады. 

Нәтижелерді рәсімдеу тәртібі:
Оң нәтиже болған жағдайда тексеру сертификаты беріледі, бұл лейблдерді жапсыру және/немесе пластикалық пломбаны орнату арқылы расталады (лейбл өлшеу құралына немесе пайдалану құжаттамасына жапсырылады). 

Теріс нәтиже болған жағдайда жарамсыздық туралы ресми хабарлама беріледі. 

Жабдыққа қойылатын міндетті талаптар:


Өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өлшем құралдары тізілімінде (ҚР МӨР тізілімі) ресми түрде тіркелген болуы тиіс. 

Құралдар тексеру зертханасына таза күйінде, көрінетін ақауларсыз ұсынылуы қажет. 

