«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі» ақпараттық стендін бөлшектеу, дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған 
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 

1. Жалпы мәліметтер мен талаптар
1.1. Жұмыс атауы: қолданыстағы ақпараттық стендті бөлшектеу, «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі» жаңа ақпараттық стендін дайындау, жеткізу және монтаждау.
1.2. Стендтің мақсаты
Стенд Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің толық мәтінін мемлекеттік және орыс тілдерінде жалпыға қолжетімді жерде орналастыруға арналған.
Стендті дайындау, ресімдеу және орналастыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және стандартына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.

2. Өлшемдер мен материалдарға қойылатын техникалық талаптар
Стендтің алдын ала өлшемі 105 × 78,5 см (биіктігі × ені) құрайды.
Стендтің түпкілікті өлшемі орнату орнын нақты өлшеу нәтижелері бойынша айқындалады және Тапсырыс берушімен МІНДЕТТІ алдын ала келісуге жатады.
Жаңа стенд бақылау өлшемдерінің нәтижелерін ескере отырып қолданыстағы стендтердің өлшемдері мен конфигурациясына сәйкес келуі және орналастыру орындарын өзгертпестен бұрынғы орындарға орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Стендтің негізгі фоны көк түсті, жазулар мен безендіру элементтері — алтын түсті болуы тиіс. Ұлттық ою-өрнек стендті безендірудің жалпы стиліне сәйкес келуі керек.
Стендтің жоғарғы жағында: 
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі» және
«Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан» жазулары орналастырылуы қажет.
Тақырыптың астында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің толық мәтіні мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылуы тиіс. 
Стендте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі болуы тиіс. 
Периметрі бойынша стенд ені кемінде 5 см алтын түсті сәндік жақтаумен/жиекпен жиектелуі тиіс. 
Барлық элементтердің өлшемі, пропорциясы және орналасуы эстетикалық көріністі қамтамасыз етуі, мәтінді оқуға ыңғайлы және Тапсырыс берушінің келісілген эскизіне сәйкес болуы керек. 
Мәтіндер, суреттер және безендіру элементтері анық, жақсы оқылатын және Тапсырыс берушімен келісілген макетке сәйкес келуі керек. 
Стендтің түпкілікті габариттік өлшемдері Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісуге жатады.

3. Әдеп кодексінің мәтініне қойылатын талаптар
Әдеп кодексінің мәтіні толығымен мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылуы тиіс. 
Мәтін барлық қолданыстағы өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің стендті дайындау күніндегі қолданыстағы редакциясына сәйкес келуге тиіс. 
Дайындау кезінде Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 22 ақпандағы        № 814 Жарлығымен, Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 2 қарашадағы № 396 Жарлығымен енгізілген өзгерістерді, сондай-ақ стендті дайындау күніне қолданылып жүрген барлық кейінгі өзгерістерді ескеру қажет.

· Кодекстің мәтінін қысқартуға;
· жекелеген тармақтарды, тармақшаларды немесе абзацтарды қалдырып кетуге;
· мазмұны мен тұжырымдамаларын өзгертуге;
· мәтінді өз бетінше аударуға;
· орфографиялық және грамматикалық қателер;
· Кодекс ережелерінің реттілігін бұрмалауға жол берілмейді.
Орындаушы нормативтік құқықтық актінің қолданыстағы редакциясының ресми мәтінін пайдалануға міндетті.

4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасына қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздер туралы қолданыстағы заңнамасының және                        ҚР СТ 989-2014 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы. Техникалық шарттар» талаптарына сай болуы тиіс. 
Елтаңба оның пішінін, пропорцияларын, элементтерін және түсін өзгертпестен көшірілуі керек. 
Мемлекеттік Елтаңбаның төменгі бөлігінде орналасқан «QAZAQSTAN» деген жазу көзделуі тиіс. 
Мемлекеттік Елтаңбаның бұрмаланған, стильдендірілген не белгіленген үлгіге сәйкес келмейтін бейнесін пайдалануға жол берілмейді.

5. Материалдар және өндіріс технологиясы 
Стендтерді дайындау үшін мынадай материалдар мен технологияларды пайдалану көзделеді: 
· құрылымның қажетті беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз ететін қалыңдығы кемінде 5 мм парақты көбіктендірілген ПВХ немесе өзге де қатты парақ материалы және/немесе органикалық әйнек; 
· суреттер, жазулар және ұлттық ою-өрнектер үй-жайда пайдалану кезінде түссізденуге, тозуға және механикалық зақымдануға төзімділікті қамтамасыз ететін қорғаныш жабыны бар өздігінен жабысатын винил пленкаға толық түсті басып шығару әдісімен жазылады; 
· құрылымды сенімді орнату үшін қажетті бекіту және монтаждау элементтері.
Материалдардың түпкілікті тізбесін, олардың қалыңдығын, конструктивті орындалуын және бекіту тәсілін жеткізуші пайдалану шарттарын ескере отырып айқындайды және дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен МІНДЕТТІ түрде келісуге жатады.
Барлық қолданылатын материалдар мен компоненттер жаңа, сапалы, қауіпсіз және көрінетін өндірістік ақауларсыз болуы керек. 
Құрылымдық элементтердің беттері тегіс, кертік, жарықтар, ісінулер, сызаттар, деформациялар және басқа зақымдарсыз болуы керек. Суреттер мен жазулар біркелкі түстерге, айқын контурларға ие болуы керек және басып шығаруда ақаулар болмауы керек. 
Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізуші, қолданылатын материалдар мен жинақтауыштардың сапасы мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, егер мұндай құжаттар қолданыстағы заңнамада көзделсе, ұсынуға міндетті.

6. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі
Жеткізуші келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
6.1. Бақылау өлшемі
Дайындау басталғанға дейін жеткізуші орнату орнын бақылау өлшемін жүргізуге, қолданыстағы стендтердің нақты өлшемдері мен геометриясын анықтауға, сондай-ақ монтаждау шарттарын ескере отырып, дизайн параметрлерін нақтылауға міндетті.
6.2. Бөлшектеу
Қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және үй-жайдың беттеріне, конструкцияларына және инженерлік элементтеріне зақым келтірместен қолданыстағы ақпараттық стендтерді ұқыпты бөлшектеуді жүзеге асыру.
6.3. Макетті әзірлеу және келісу
Жеткізуші дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушіге мынадай мәліметтерді қамтитын стендтің түрлі-түсті үш өлшемді (3D) макетін (эскизін) ұсынуға міндетті:
. құрылымның жалпы габариттік өлшемдері;
. әр ақпараттық тақтаның өлшемдері;
. қолданылатын материалдардың тізімі мен сипаттамасы;
. конструкцияның түс шешімі;
. ұлттық ою өрнектің орналасуы және безендірілуі;
. негізгі дизайн және монтаждау шешімдері.
Макет Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана стендті дайындау жол беріледі.
6.4. Дайындау 
Ақпараттық стендтерді осы техникалық сипаттамаға, бақылау өлшемінің нәтижелеріне және келісілген макетке сәйкес дайындау қажет. 
Дайындау кезінде өлшемдердің, материалдардың, түс схемасының, мәтіндердің, суреттердің және дизайн элементтерінің мазмұнының бекітілген макетке сәйкестігін қамтамасыз ету қажет.
6.5. Жеткізу және монтаждау (орнату)
Дайындалған стендті орнату орнына жеткізуді, стендті құрастыруды (қажет болған жағдайда), монтаждауды және орнатуды, сондай-ақ бекітудің сенімділігі мен орындалған жұмыстардың сапасын тексеруді жүзеге асыру қажет. 
Орнату аяқталғаннан кейін жұмыс орны тиісті күйге келтірілуі керек, Құрылыс және орау қоқыстары алынып тасталуы керек. 
Ескі стендті бөлшектеу, бақылау өлшеу, макетті әзірлеу, дайындау, жеткізу, құрастыру, монтаждау және жаңа стендті орнату құны жұмыстың жалпы құнына қосылуы керек.
7. Кепілдік міндеттемелері
Егер шартта өзгеше тәртіп белгіленбесе, дайындалған және белгіленген стендтерге кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау туралы құжатқа қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды. 
Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші өз есебінен өндіріс технологиясының бұзылуы, сапасыз материалдарды пайдалану немесе монтаждау жұмыстарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған кемшіліктерді жоюға міндетті.
Кемшілік анықталған жағдайда өнім беруші оны 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды.

Элементтердің түпкілікті ресімделуі, орналасуы, түс шешімі және орналасуы дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуге тиіс.
















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по демонтажу, изготовлению и монтажу информационного стенда «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан»

1. Общие сведения и требования
1.1. Наименование работ: демонтаж существующего информационного стенда, изготовление, доставка и монтаж нового информационного стенда «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан».
1.2. Назначение стенда
Стенд предназначен для размещения полного текста Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан на государственном и русском языках в месте, доступном для всеобщего обозрения.
Изготовление, оформление и размещение стенда должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством и стандартом Республики Казахстан.

2. Технические требования к размерам и материалам
Предварительный размер стенда составляет 110 × 75 см (ширина × высота).
Окончательный размер стенда определяются по результатам контрольного замера места установки и подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ предварительному согласованию с Заказчиком.
Новый стенд должен соответствовать размерам и конфигурации существующих стендов с учетом результатов контрольного замера и обеспечивать возможность установки на прежнее места без необходимости изменения места размещения.
Основной фон стенда должен быть синего цвета, надписи и элементы оформления — золотистого цвета. Национальный орнамент должен соответствовать общему стилю оформления стенда.
В верхней части стенда должны быть размещены надписи:
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі» и
«Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан».
Ниже заголовка должен быть размещен полный текст Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан на государственном и русском языках.
Стенд должен содержать изображение Государственного Герба Республики Казахстан.
По периметру стенд должен быть обрамлён декоративной рамкой/каймой золотого цвета шириной не менее 5 см.
Размер, пропорции и расположение всех элементов должны обеспечивать эстетичный внешний вид, удобство чтения текста и соответствие согласованному Заказчиком эскизу.
Тексты, изображения и элементы оформления должны быть четкими, хорошо читаемыми и соответствовать согласованному с Заказчиком макету.
Окончательные габаритные размеры стенда подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.

3. Требования к тексту Этического кодекса
Текст Этического кодекса должен быть размещён полностью, на государственном и русском языках.
Текст должен соответствовать действующей на дату изготовления стенда редакции Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, утверждённого Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153, с учётом всех действующих изменений и дополнений.
При изготовлении необходимо учитывать изменения, внесенные Указом Президента Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года № 814, Указом Президента Республики Казахстан от 2 ноября 2023 года № 396, а также все последующие изменения, действующие на дату изготовления стенда.
Не допускаются:
· сокращение текста Кодекса;
· пропуск отдельных пунктов, подпунктов или абзацев;
· изменение содержания и формулировок;
· самостоятельный перевод текста;
· орфографические и грамматические ошибки;
· искажение последовательности положений Кодекса.
Исполнитель обязан использовать официальный текст действующей редакции нормативного правового акта.

4. Требования к Государственному Гербу Республики Казахстан
Изображение Государственного Герба Республики Казахстан должно соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан о государственных символах и СТ РК 989-2014 «Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия».
Герб должен быть воспроизведён без изменения его формы, пропорций, элементов и цветового исполнения.
В нижней части Государственного Герба должна быть предусмотрена установленная надпись «QAZAQSTAN».
Не допускается использование искаженного, стилизованного либо не соответствующего установленному образцу изображения Государственного Герба.

5. Материалы и технология изготовления
Для изготовления стендов предусматривается использование следующих материалов и технологий:
· листовой вспененный ПВХ толщиной не менее 5 мм либо иной жесткий листовой материал и/или оргстекло, обеспечивающие необходимую прочность и жесткость конструкции;
· изображения, надписи и национальный орнамент наносятся методом полноцветной печати на самоклеящейся виниловой пленке с защитным покрытием, обеспечивающим устойчивость к выцветанию, истиранию и механическим повреждениям при эксплуатации в помещении;
· крепежные и монтажные элементы, необходимые для надежной установки конструкции.
Окончательный перечень материалов, их толщина, конструктивное исполнение и способ крепления определяются Поставщиком с учетом условий эксплуатации и подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ согласованию с Заказчиком до начала изготовления.
Все применяемые материалы и комплектующие должны быть новыми, качественными, безопасными и не иметь видимых производственных дефектов.
Поверхности конструктивных элементов должны быть ровными, без сколов, трещин, вздутий, царапин, деформаций и иных повреждений. Изображения и надписи должны иметь равномерную цветопередачу, четкие контуры и не содержать дефектов печати.
По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие применяемых материалов и комплектующих требованиям законодательства Республики Казахстан, если такие документы предусмотрены действующим законодательством.

6. Перечень и объем выполняемых работ
Поставщик обязан выполнить следующие работы:
6.1. Контрольный замер
До начала изготовления Поставщик обязан провести контрольный замер места установки, определить фактические размеры и геометрию существующих стендов, а также уточнить параметры конструкции с учетом условий монтажа.
6.2. Демонтаж
Осуществить аккуратный демонтаж существующих информационных стендов с соблюдением требований безопасности и без повреждения поверхностей, конструкций и инженерных элементов помещения.
6.3. Разработка и согласование макета
До начала изготовления Поставщик обязан предоставить Заказчику цветной трехмерный (3D) макет (эскиз) стенда, содержащий следующие сведения:
. общие габаритные размеры конструкции;
. размеры каждой информационной панели;
. перечень и описание применяемых материалов;
. цветовое решение конструкции;
. расположение и оформление национального орнамента;
. основные конструктивные и монтажные решения.
Изготовление стенда допускается исключительно после согласования макета с Заказчиком.
6.4. Изготовление
Изготовить информационный стенд в соответствии с настоящей технической спецификацией, результатами контрольного замера и согласованным макетом.
При изготовлении необходимо обеспечить соответствие размеров, материалов, цветового решения, содержания текстов, изображений и элементов оформления утвержденному макету.
6.5. Доставка и монтаж (установка)
Осуществить доставку изготовленного стенда к месту установки, сборку (при необходимости), монтаж и установку стенда, а также проверку надежности крепления и качества выполненных работ.
По завершении монтажа рабочее место должно быть приведено в надлежащее состояние, строительный и упаковочный мусор — убран.
Стоимость демонтажа старого стенда, контрольного замера, разработки макета, изготовления, доставки, сборки, монтажа и установки нового стенда должен быть включен в общую стоимость работ.
7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на изготовленные и установленные стенды составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, если иной порядок не установлен договором.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, возникшие по его вине вследствие нарушения технологии изготовления, использования некачественных материалов или ненадлежащего выполнения монтажных работ.
В случае выявления брака Поставщик устраняет его за свой счет в течение 5 рабочих дней.

Окончательное оформление, компоновка, цветовое решение и расположение элементов подлежат согласованию с Заказчиком до начала изготовления.



