Утверждаю
Заместитель командующего региональным командованием «Орталық» по тылу

полковник                                 А. Коркембаев

«___» ____________2026 года.

Техническая спецификация на

 проведение работ по изготовлению мебели, в соответствии с ГОСТ 16371-2014.


Поставщик обязан провести работы по изготовлению кроватей армейскихдвухярусных из ламенированной древесно-стружечной плиты в цвете табачного дуба (далее ЛДСП), на металлическом каркасе, в количестве 58 штук, как указано на эскизе № 1.


Размеры: 800*2000 мм, спальное место 1970*800 мм, высота спального места 1350 мм. 
Стойка: труба профильная квадратная 40*40*2,0 мм. 


Рама трубы профильные квадратные 25*25*1,5 мм. 


Поперечные два усилителя трубы квадратные 25*25*1,5мм. 


Лестница изготовлена из квадратной трубы 25*25*1,5мм. 


Все металлические элементы, составляющие каркас кровати должны быть покрыты противоударной порошковой краской черного цвета. 


Стенки кровати комплектуются пластиковыми заглушками. 


Крепление клин-петля дно кровати из ЛДСП 16 мм., одного цвета с подголовником, царгой и боковым стенками. Закрепленные шурупами с мелким шагом 25 мм., диаметр шурупа не менее 3 мм., с округленной головкой. Все кромки ЛДСП должны быть обработаны противоударной кромкой ПВХ не менее 1 мм.

     
Отделка кровати из ЛДСП: торцевые панели со стороны изголовья верхнего и нижнего ярусов, торцевые панели со стороны изножья верхнего и нижнего ярусов, боковой элемент каркаса вдоль спального места (царга) левый, правый каждого яруса.   


Матрац ортопедический состоит из 3-х стоев, а именно латекс, кокосовая койра, ППУ, высота не менее 15 см. Жесткость 1-ой стороны средняя, жёсткость 2-ойстороны умерено – жесткая. Чехол трикотаж 100%, съемный.

 Эскиз № 1.
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Прочие требования и условия.

Все работы выполняются Поставщиком работ в строгом соответствии с требованиями данной технической спецификации и за счет Поставщика работ.

 Базис проведения работ: Карагандинская область, г. Караганда, улица Сатпаева 93/2. РГУ «Воинская часть 6505 Национальной гвардии Республики Казахстан». Телефон +7 707 157 98 25
Начальник службы (квартирно-эксплуатационной) управления тыла

майор                                                                                                                                            А. Дудник
Бекіту

«Орталық» өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының тыл бойынша орынбасары

полковник                                 А. Коркембаев

«___» _________________ 2026 жыл.

Техникалық спецификация

жиһаз дайындау бойынша жұмыстарды жүргізуге, ГОСТ 16371-2014-ке сәйкес.


Өнім беруші табакты ағаш түсіндегі ламинатталған ағаш-қиыршық тақтайшадан (бұдан әрі ЛАЖТ), металл қаңқада, № 1 эскизде көрсетілгендей, 58 дана армиялық екі ярусты төсектерін дайындау жұмыстарын жүргізуге міндетті.


Өлшемдері: 800*2000 мм, ұйқы орны 1970*800 мм, ұйқы орнының биіктігі 1350 мм. 
Тіреуіш: 40*40*2,0 мм шаршы профильді құбыр.


Рама: 25*25*1,5 мм шаршы профильді құбырлар.


Екі көлденең күшейткіш: 25*25*1,5 мм шаршы құбырлар.


Баспалдақ: 25*25*1,5 мм шаршы құбырдан жасалған.


Төсек қаңқасын құрайтын барлық металл элементтер қара түсті соққыға төзімді ұнтақ бояумен жабылуы тиіс.


Төсектің қабырғалары пластик тығындармен жикомпталады.


Төсектің түбі 16 мм ЛДСП-дан, клин-петля бекіткішімен жасалған, бастық, царга және бүйірлік қабырғалармен бір түсті. 25 мм ұсақ қадаммен бұрағыштармен бекітілген, бұрағыштың диаметрі 3 мм-ден кем емес, басы дөңгеленген. Барлық ЛАЖТ жиектері кемінде 1 мм соққыға төзімді ПВХ жиегімен өңделуі тиіс.


ЛАЖТ -дан жасалған төсек әрлеуі: жоғарғы және төменгі ярустардың бастық жағындағы шеттік панельдер, жоғарғы және төменгі ярустардың аяқ жағындағы шеттік панельдер, ұйқы орны бойындағы қаңқаның бүйірлік элементі (царга) әр ярустың сол және оң жағы.


Ортопедиялық матрац 3 қабаттан тұрады, атап айтқанда: латекс, кокос өрісі, ППУ, биіктігі кемінде 15 см. 1-ші жағының қаттылығы орташа, 2-ші жағының қаттылығы орташа-қатты. Чехол 100% трикотаж, алыныпeyін алатын.

Эскиз № 1.

Өзге де талаптар мен шарттар.


Барлық жұмыстарды Жұмыстарды жеткізуші осы техникалық спецификацияның талаптарына қатаң сәйкес және Жұмыстарды жеткізушінің есебінен орындайды.


 Жұмыстарды жүргізу базасы: Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Сатпаев көшесі 93/2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық гвардиясының 6505 әскери бөлімі» РММ. Телефон +7 707 157 98 25

Тыл басқармасының (пәтерлік-пайдалану) қызметінің бастығы

майор                                                                                                                                            А. Дудник

