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Бүркеніш түсті маусымдық далалық күртеше
(жеке тігу).
1. Жалпы мәліметтер: Күрте қысқы далалық бүркеніш түсті.
2.1. Бүркеніш түсті маусымдық далалық күртеше саны бойынша 1 жинақа 6636 әскери бөліміне, "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары әскери қызметшілерінің әскери киім нысаны және айырым белгілері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 25 тамыздағы № 144 Жарлығына сәйкес келуі керек. (Қазақстан Республикасы Президентінің 12.12.2023 жылғы №413 Жарлығына өзгерістер енгізілді).
Фитингтер мен тігін жіптерінің түстері үстіңгі матаның түсімен үйлесуі керек.
Орталық борттық ілгектің желден қорғайтын клапаны түймелермен бекітіледі.
Костюмнің барлық бұйымдары әскери қызметшілерге арналған нысанды киімдерді тораптық өңдеудің өнеркәсіптік әдістері негіздерінің талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс.
Далалық қысқы бүркеніш түсті костюм күртеден, жартылай комбинезоннан тұрады.
Кеудеше ұзартылған, тік пішінді, жағасы-тұғыры бар, капюшоны бар, алдыңғы ұштары тоқыма ілгекпен арнайы қалталарда түймеленеді.
Екі сырғытпасы бар №8 трактордың сыдырмалы алмалы-салмалы бауына орталық бүйірлік ілгегі бар күрте. Жағаның үстіңгі жиегінен бүйір бойымен ені 8,0 см (±0,2 см) желден қорғайтын жолақ тігіліп, 6 ілмекті жасырын ілгегі бар және төрт соққылы түймелер. Екінші арқылы өтетін ілмек жарақат алған кезде қолды бекітуге арналған. Өсуге байланысты ілмектер арасындағы қашықтық.
[bookmark: _Hlk203147688]Иінтіректері бар сөрелер. Иініштер сызығынан төмен 2-3 см-ге кеудеге арналған ойықты қалталар жасалған жапырақша түрінде (ұзындығы 18 см, ені 3 см, ±0,2 см) көлбеу кіру сызығымен. Қалталар ортасында парақшалар сызығы бойымен орнатылған жасырын магнитті бекіткіштермен бекітіледі. Магниттік бекіткіштер магнитті қамтитын элементтен, сондай-ақ жасырын түрде орнатылған металдан жасалған қосқыштан тұрады. Қолданылатын магниттік бекіткіштер үлкен тарту күшін, сондай-ақ оңай босату мен бекітуді қамтамасыз етуі керек. Магнитті бекіткіштерді бекіту және орнату аймағы күшейтіліп, шеттерімен тігіліп, беріктігін, сенімділігін, сондай-ақ оны ұзақ уақыт пайдалануды қамтамасыз етуі керек. Түрлі-түсті таспадан жасалған ұстағыштары бар қалталар «Multicam" ені 3,0 см (±0,2 см) және ұзындығы 2,0 см (±0,2 см). 
Иінтіректерді тігу сызығы бойынша төсбелгілерді бекіту үшін сөрелерде 13,5 * 3,0 см (± 0,2 см) тоқыма ілгектер тігіледі, оларға төсбелгілер орнатылады: оң жақта – әскери атағы бойынша төсбелгі, сол жақта – "Қан тобы" төсбелгісі. Төсбелгілер "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары әскери қызметшілерінің әскери киімдері мен айырым белгілері туралы" 2011 жылғы 25 тамыздағы № 144 ҚР ҚК-не сәйкес жасалған. " Үлгідегі суреті бар тоқыма ілгектерMulticam». Тапсырыс берушімен келісім бойынша әскери атақтардың түрлері.
Пиджактың артқы жағы тігілген қамытпен, қамыт бойымен шетінен 0,1-0,7 см қашықтықта қос әрлеу тігісі тігілген. 
Жеңдер қондырылған, екі тігісті, ілгектермен және трапеция тәрізді арматуралық төсемдермен. Жеңдердің үстіңгі бөлігінің төменгі жағында ұзындығы 13 см (±0,5 см), ені 3 см (±0,3 см), түймелі ілмекпен бекітілген пішінді сырықтар тігілген. Паталардағы ілмектер жарақат алған жағдайда қолды бекітуге арналған. Астардың төменгі жағында ені кемінде 9,0 см (±0,2 см) тігілген трикотаж манжеттері бар жеңдер.  
Екі жеңнің сыртқы жақтарында жеңнің қолтық ойықпен түйіскен жерінен 12,0 см қашықтықта бекітілетін жең белгілерінің пішіні мен контурына сәйкес тоқыма ілгектер (ілмектер) тігіледі. Сол және оң жеңге орнатылатын жеңдік белгілер  артқы жағында тігілген тоқыма ілгектер (ілгектер) болуы керек.
Сол жеңнің сыртқы жағында қашықтықта 12 см жеңдерді ойықпен жалғау тігістерінен жең белгісінің жоғарғы жиегіне дейін "жең белгісі" орналасқан.Ұлттық Ұлан».
[bookmark: _Hlk203147822]Оң жақ жеңнің сыртқы жағында, жеңдерді қолтық ойықпен жалғау тігістерінен жең белгісінің жоғарғы жиегіне дейін 12 см қашықтықта, "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әскери қызметшілерінің жең белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 15.04.2015 жылғы № 354 бұйрығымен бекітілген аймақтық тиістілік бойынша жең белгісі орнатылады. Ұлттық ұлан". Жеңдік белгі үш нұсқада жасалады:
1) Өңірлік қолбасшылықтар мен Ұлттық ұланның әскери бөлімдері әскери қызметшілерінің ел аймақтарында мекендейтін жануарлар дүниесінің өкілдері бейнеленген жең белгісі: 
6636 әскери бөлімі – арғымақ;
Жеңдегі белгілердің түсі – бүркеніш түсті, "үлгідегі суретMulticam" бекітілген ережеге сәйкес Тапсырыс берушімен үлгінің түсімен.  
Пиджактың астары оқшаулағышпен, желге төзімді матадан жасалған, белден, арқадан және сөреден төмен кесілген астары бар. Арқасы мен сөресінің үстіңгі бөлігі трикотаж матадан тігілген (жүн), астарлы матадан жасалған жеңдер мен түбі. Жамбас деңгейінде желден қорғайтын белдік (әрлеу матасынан жасалған ұшатын бөлік) өңделеді, төменгі жағынан ені кемінде 3,0 см серпімді өрімге тартылады, алдыңғы жағынан тоқыма бекіткішпен бекітіледі.
Сол жақ сөренің астарында ілмекпен және түймемен жабылатын қақпағы бар үстіңгі матадан тігілген жапсырма қалта тігілген.
Сорғыш оқшауланған, бүкіл ені бойынша екі әрлеу тігісі бар бір бөліктен жасалған күнқағары бар, алынбалы - пиджактың мойнына найзағаймен шешілетін баумен бекітіліп, штангамен жабылған. Сорғыштың көлемі алдыңғы мойын сызығы бойымен серпімді жолақпен және екі қысқышпен реттеледі. Сорғыштың астары мен жағаның ішкі жағы-тірек тоқылған матадан тігілген (жүн). Желке бөлігінде сорғыштың көлемі реттеледі патой және тоқыма ілгекпен.
Жағаның шеттерінде екі жағынан да сорғышты бекіту үшін тоқыма ілгекке жасырын бекітпесі бар ұшатын төсеніштер өңделеді.
" Үлгідегі өрнегі бар барлық тоқыма ілгектерMulticam» (ілгекті және ілмекті).  
Жылдың суық мезгілінде әскери қызметшінің мойнын қорғауға арналған трикотаж жағасы бар алмалы-салмалы жейдесі бар күртеше. Жейде күртеге түймеленеді және алдыңғы жиегі бойынша найзағаймен баумен түймеленеді. 
Күртешеболуы тиіс келесі материалдарға сәйкес дайындалады:
1. Қолданылатындаре материалдар 1-кестеге сәйкес болуы керек.







Кесте 1
	Материалдың атауы
	НТҚ сәйкес техникалық сипаттамалар.
	Материалдың мақсаты

	Аралас мата риа-тоқта 
	Үстіңгі матаның құрамы ҚР СТ 1250-2015 сәйкес: вискоза - 20 % (+/-2%), ПЕ – 80 % (+/-2%). 
Түсі: камуфляждық бояу, " типті өрнекMulticam» ҚР ҚМГ тыл басқармасының киіммен қамтамасыз ету бөлімімен бекітілгенге сәйкес үлгінің түсімен 
Pantone – тапсырыс берушімен келісім бойынша
Беттік тығыздығы 230 гр. ±5%.
Өру: аралас, рип-стоп
МВГО матасын әрлеу
Матаның жыртылу жүктемесі 50*200мм. Н кем емес: 
негізінде – 1500: үйрек бойынша-500.
Жырту жүктемесі: негізінде – 60 Н, үйрек бойынша – 40 Н
Тозуға төзімділігі: кем емес 5000 цикл.
Ылғал өңдеуден кейінгі сызықтық өлшемдердің % -бен өзгеруі: артық емес: негізінде -3,5, үйрек бойынша– 2.
Бояудың тұрақтылық дәрежесі: берік (ДК).
Бояуға төзімділік: құрғақ үйкеліске – 4 балл, дымқыл үйкеліске - 4 балл, жарыққа – 5 балл
	Күртеше мен шалбардың үстіңгі жағының материалы (жартылай комбинезон)

	Астарлы мата 
	Жасанды жібек
Түсі: қорғаныш.
Қаптаманың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі керек.
Матаның құрамы: 100% ПЭ.
Тығыздығы г/м2кемінде:80+/-5 б
Матаны өңдеу: антистатикалық.
Бояудың тұрақтылық дәрежесі:
құрғақ үйкеліске – 4 балл, дымқыл үйкеліске - 4 балл
	Пиджакты белден төмен төсеу үшін және шалбарлардың, жеңдердің, қалталардың күртки және шалбар


	Трикотаж жайма 
	Пиллингпен өңделген жүн 
Түсі - қорғаныш 
Құрамы 100% ПЕ, 
Антистатикалық өңдеу
Бетінің тығыздығы 200г. ±5%.
	Күртешенің үстіңгі жағын, капюшонды және тік жағаның ішкі жағын төсеуге арналған

	Синтетикалық жылытқыш 
	Тоқыма жайма - тоқылмаған материал термобайланысты -дан микрополиэфирлі беттік тығыздығы бар талшықтар: 
арқасы, сөресі – 300 г/м2, жалпы жылу кедергісі кемінде 1,2±0,2 оБастап.м2/Вт
жеңдер – 250 г/м2, жалпы жылу кедергісі кемінде 1,0±0,2 оБастап.м2/Вт
жартылай комбинезон 150 г/м2. жалпы жылу кедергісі кемінде 0,8±0,1 оБастап.м2/Вт
жалпы жылу кедергісі кемінде 0,4±0,1 болатын 100 г/м2 сорғыш оБастап.м2/Вт
Жылытқыштардың көрсетілген жалпы жылу кедергісі аккредиттелген зертхананың сынақ хаттамасымен расталуы керек.
Үзілу жүктемесі, Н: 200 г/м2 – ұзындығы бойынша кемінде 15, ені бойынша кемінде 25; 150 г/м2 – ұзындығы бойынша кемінде 10, ені бойынша кемінде 20; 100 г/м2 – ұзындығы бойынша кемінде 7, ені бойынша кемінде 15,0.
Ылғалды өңдеуден кейін өлшемдердің өзгеруі, %: артық емес:
ұзындығы бойынша -2; ені бойынша ±2.
Көп мәрте сығылуға төзімділік, % 60-тан кем емес
	

	Желге төзімді мата 
	ПЭ 100 желге төзімді әрлеуі бар мата%
Беттік тығыздығы 80 г/м2 +/-10.
	Үстіңгі мата мен жылытқыштың арасындағы күртеде

	Жеңдегі белгі
«Ұлттық ұлан» 
	Қазақстан Республикасы Президентінің 25.08.2011 жылғы № 144 Жарлығы
"Қарулы Күштер әскери қызметшілерінің әскери киім нысаны мен айырым белгілері туралы, дҚазақстан Республикасының әскерлері мен әскери құралымдарының әскери қызметшілері» өріс түсі «Мультфильмдерге"
	Сол жақ жеңге бекітуге арналған бөлік.

	Өңірлік тиесіліліктің жеңдегі белгісі
	"Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әскери қызметшілерінің жең белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министрлігінің 15.04.2015 жылғы № 354 бұйрығы.
	Оң жақ жеңге бекітуге арналған бөлік.

	4 тесігі бар пластмасса түймелер

	МЕМСТ 17-699-88
Диаметрі, мм: 18,
түсі: қорғаныс 
Дайын өнімге қойылатын талаптар: термохимиялық төзімділік, беріктік, тозуға төзімділік, экологиялық қауіпсіздік, саңылаулардың болмауы
	Ернеулерді, қалталарды, паттарды, штрипоктарды түймелеу үшін

	Тоқыма ілгегі
	Тоқыма ілгегі " үлгісіндегі суретMulticam» (ілгекті және ілмекті)
	Қалталарды бекітуге, сорғышты бекітуге арналған

	Тігін жіптері
	МЕМСТ 6309-93. МЕМЛЕКЕТТІК 6309-93.
Жіптердің түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі керек. 45ЛЛ
	Бекіткіш материал


Тапсырыс берушімен келісім бойынша сапасы 1-кестеде көрсетілгеннен төмен емес басқа материалдарды пайдалануға рұқсат етіледі.

Жеке тігу жұмыстары әскери қызметшілерді жеке бастапқы өлшеуді, әскери қызметшілерді алдын ала және түпкілікті өлшеуді қамтиды.
Өлшеу және өлшеу бойынша барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің аумағында жүзеге асырылады.  Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығының талаптарына сәйкес таңбалау.
Пайдаланудың кепілді мерзімі: 24 айа.
Шығарылған жылы: 2026 жыл. 
Қызмет бастығы (заттай) тылдың 
аға лейтенант    		 			                                 Т. Бақытбеков
