ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
"Бақытты-өткізу пункті" жарық белгісін дайындау және монтаждау жұмыстары 1,2*0,75

1. Жұмыстардың атауы және сипаттамасы
Ақмола облысы, Көкшетау қ., Ақан серэ к-сі, 136 мекенжайы бойынша өлшемі 1,2 × 0,75 м "Бақылау-өту пункті" деген жазуы бар жарық белгісін дайындау, жеткізу, монтаждау және қосу.
2. Техникалық сипаттамалар мен материалдар
Алдыңғы жағы: қалыңдығы 3 мм акрил әйнегі.
Артқы жағы: алюминий композиттік панелі (alucobond) қалыңдығы 3 мм.
Жарық көзі: 1,2 Вт жарықдиодты Модульдер.
Қуат көзі: номиналды қуаты 300 В болатын ылғалға төзімді қуат көзі (трансформатор).
Электр сымдары: белгіні тұрақты қуат нүктесіне қосу үшін қажетті қима мен ұзындық кабелі. Сымның ұзындығын қосымша 1 м маржамен қосылу нүктесіне дейін қамтамасыз етіңіз.
Өңдеу және бояу: келісілген түс схемасына сәйкес әріптердің бүйірлерін бояу.
Бекіткіштер: белгіні сенімді орнату үшін барлық қажетті бекіткіштер, кронштейндер, жабдықтар және қосалқы монтаждау элементтері.
Барлық материалдар мен компоненттер жаңа, сапалы және орнату орнында пайдалануға жарамды болуы керек
3. Дайындауға және монтаждауға қойылатын талаптар
Әлеуетті өнім беруші орнату орнына алдын ала баруға, қажетті өлшемдерді жүргізуге және Тапсырыс берушімен белгіні бекітудің соңғы өлшемдерін, орналасуын, сыртқы түрін және тәсілін келісуге міндетті.
Маңдайшаны дайындау Тапсырыс берушімен макет, Өлшем, қаріп, түс шешімі және жазудың орналасуы келісілгеннен кейін жүзеге асырылады.
Орнату құрылымды сенімді бекітуді және ұқыпты көріністі қамтамасыз ете отырып жасалуы керек.
Белгіні жеткізу, құрастыру, орнату, бекіту және қосу бойынша барлық жұмыстарды жеткізуші орындайды.
Жеткізуші жарықдиодты элементтердің біркелкі жарқырауын, көрінетін ақаулардың, зақымданулардың, жыпылықтаудың және ақаулардың болмауын қамтамасыз етуге міндетті.
Барлық электр қосылыстары сенімді оқшауланған, пайдалану шарттарына сәйкес ылғалдан қорғалған және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Орнату аяқталғаннан кейін жеткізуші белгінің жұмыс қабілеттілігін тексеруге және нәтижені Тапсырыс берушіге көрсетуге міндетті.
4. Толықтығы және құны
Қызметтің құнына жұмыстарды толық орындау үшін қажетті барлық шығындар қосылуы керек, соның ішінде:
жарық белгісін жасау;
барлық негізгі және қосалқы материалдар;
жарықдиодты модульдер және қуат көзі;
кабель, сымдар және электр қосқыштары;
бекіту және монтаждау элементтері;
шығын материалдары, тығыздағыштар және оқшаулағыш материалдар;
құрылыс элементтерін бояу және өңдеу;
макетті алдын ала өлшеу және келісу;
орнату орнына жеткізу;
монтаждау және электр Монтаждау жұмыстары;
тұрақты қуат нүктесіне қосылу;
өнімділікті тексеру және маңдайшаны іске қосу.
Барлық шығын материалдары, компоненттер, бекіткіштер, электр сымдары және қосылу жұмыстары қызметтің жалпы құнына кіреді және Тапсырыс беруші бөлек төлемейді.
5. Жұмыстардың сапасы мен қабылдануына қойылатын талаптар
Жұмыс аяқталғаннан кейін белгі толығымен дайындалуы, орнатылуы және электр қуатына қосылуы, жарамды күйде болуы және пайдалануға дайын болуы керек.
Қабылдау кезінде тексеріледі:
өлшемдер мен жазудың келісілген макетке сәйкестігі;
материалдардың, өндірістің және бояудың сапасы;
бекіту сенімділігі;
қуат көзі мен жарықдиодты модульдердің жарамдылығы;
жарқылдың біркелкілігі;
электр Монтаждау жұмыстарының сапасы;
көрінетін зақымданулар мен ақаулардың болмауы.
Орындалған жұмыстардың нәтижесі Орындалған жұмыстардың актісін ресімдей отырып, Тапсырыс берушіге беріледі.
6. Кепілдік міндеттемелері
Орындалған жұмыстарға, белгіленген жабдықтар мен жинақтауыштарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші өз есебінен Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде материалдардың, дайындаудың, монтаждаудың немесе қосудың тиісті сапасының болмауынан туындаған кемшіліктерді жоюға міндеттенеді.
7. Жұмыстарды орындау орны мен мерзімі
Жұмыстарды орындау мекенжайы: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан сері көшесі, 136.
Дайындау және монтаждау мерзімі шарт күшіне енген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн.
8. Қосымша шарттар
Жеткізуші өз міндеттемелері шегінде орындалған электр Монтаждау жұмыстарының дайындалу сапасына, монтаждау сенімділігіне және қауіпсіздігіне жауапты болады.
Маңдайшаның техникалық сипаттамаларына, материалдарына, өлшемдеріне және сыртқы түріне барлық өзгерістерге Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша ғана жол беріледі.
Жұмыстар дайындау, жеткізу, монтаждау, қосу, жұмысқа қабілеттілігін тексеру және орындалған жұмыстар актісіне қол қою толық аяқталғаннан кейін орындалды деп есептеледі.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по изготовлению и монтаж световой вывески "Бақылау-өткізу пункті" 1,2*0,75

1. Наименование и описание работ
Изготовление, доставка, монтаж и подключение световой вывески с надписью «Бақылау-өткізу пункті» размером 1,2 × 0,75 м по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Акана серэ, 136.
2. Технические характеристики и материалы
Лицевая часть: светопропускающее акриловое стекло толщиной 3 мм.
Задняя часть: алюминиевая композитная панель (алюкобонд) толщиной 3 мм.
Источник света: светодиодные модули мощностью 1,2 Вт каждый.
Блок питания: влагозащищённый блок питания (трансформатор) номинальной мощностью 300 W.
Электропроводка: кабель необходимого сечения и длины для подключения вывески к согласованной точке электропитания. Предусмотреть длину провода до точки подключения с дополнительным запасом 1 м.
Обработка и окраска: покраска бортов букв в соответствии с согласованным цветовым решением.
Крепёжные элементы: все необходимые крепления, кронштейны, метизы и вспомогательные монтажные элементы для надёжной установки вывески.
Все материалы и комплектующие должны быть новыми, качественными и пригодными для эксплуатации в условиях места установки
3. Требования к изготовлению и монтажу
Потенциальный поставщик обязан предварительно выехать на место установки, произвести необходимые замеры и согласовать с Заказчиком окончательные размеры, расположение, внешний вид и способ крепления вывески.
Изготовление вывески осуществляется после согласования с Заказчиком макета, размеров, шрифта, цветового решения и расположения надписи.
Монтаж должен выполняться с обеспечением надёжного крепления конструкции и аккуратного внешнего вида.
Все работы по доставке, сборке, установке, креплению и подключению вывески выполняются Поставщиком.
Поставщик обязан обеспечить равномерное свечение, отсутствие видимых дефектов, повреждений, мерцания и неисправностей светодиодных элементов.
Все электрические соединения должны быть надёжно изолированы, защищены от влаги в соответствии с условиями эксплуатации и выполнены с соблюдением требований электробезопасности.
После завершения монтажа Поставщик обязан провести проверку работоспособности вывески и продемонстрировать результат Заказчику.
4. Комплектность и стоимость
В стоимость услуги должны быть включены все расходы, необходимые для полного выполнения работ, в том числе:
изготовление световой вывески;
все основные и вспомогательные материалы;
светодиодные модули и блок питания;
кабель, провода и электрические соединители;
крепёжные и монтажные элементы;
расходные материалы, герметики и изоляционные материалы;
покраска и обработка элементов конструкции;
предварительные замеры и согласование макета;
доставка до места установки;
монтажные и электромонтажные работы;
подключение к согласованной точке электропитания;
проверка работоспособности и запуск вывески.
Все расходные материалы, комплектующие, крепёжные элементы, электропроводка и работы по подключению входят в общую стоимость услуги и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
5. Требования к качеству и приёмке работ
По завершении работ вывеска должна быть полностью изготовлена, смонтирована и подключена к электропитанию, находиться в исправном состоянии и быть готовой к эксплуатации.
При приёмке проверяются:
соответствие размеров и надписи согласованному макету;
качество материалов, изготовления и окраски;
надёжность крепления;
исправность блока питания и светодиодных модулей;
равномерность свечения;
качество электромонтажных работ;
отсутствие видимых повреждений и дефектов.
Результат выполненных работ передаётся Заказчику с оформлением акта выполненных работ.
6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы, установленное оборудование и комплектующие составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счёт устранить недостатки, возникшие по причине ненадлежащего качества материалов, изготовления, монтажа или подключения, в сроки, согласованные с Заказчиком.
7. Место и срок выполнения работ
Адрес выполнения работ: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Акана серэ, 136.
Срок изготовления и монтажа 20 календарных дней с момента вступления в силу Договора.
8. Дополнительные условия
Поставщик несёт ответственность за качество изготовления, надёжность монтажа и безопасность выполненных электромонтажных работ в пределах своих обязательств.
Все изменения в технических характеристиках, материалах, размерах и внешнем виде вывески допускаются только по предварительному согласованию с Заказчиком.
Работы считаются выполненными после полного завершения изготовления, доставки, монтажа, подключения, проверки работоспособности и подписания акта выполненных работ.
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