ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
"Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясы" жарық белгісін дайындау және монтаждау жұмыстары


1. Жұмыстардың атауы және сипаттамасы
Ақмола облысы, Көкшетау қ., Ақан серэ к-сі, 136 мекенжайы бойынша негізі бар "Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы" деген жазуы бар жарық белгісін дайындау, жеткізу, монтаждау және қосу.
2. Техникалық сипаттамалар мен материалдар
Жеңіл әріптер: 47 (қырық жеті) дана.
Жарық көзі: 1,2 Ватт жарықдиодты Модульдер, Кернеуі 12 В.
Қуат көзі (трансформатор): қуаты 250 Вт, параметрлері жарықдиодты жүйенің нақты жүктемесіне сәйкес келеді.
Әріптер профилі: ПВХ тығыздығы 60 г/см3 қалыңдығы 5 мм.
Әріптердің алдыңғы жағы: қалыңдығы 3 мм жарық өткізгіш органикалық шыны.
Аппликация: жарық белгілерін жасауға арналған транслacal транслюцентті пленкасы немесе баламасы.
Әріптердің негізі: қалыңдығы 12 мм ПВХ.
Артқы жарықты автоматты түрде қосу: номиналды ток 15 а фотореле.
Кабель: қимасы 0,75 мм2 ШВВП немесе пайдалану шарттары мен электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін басқа кабель. Сымның ұзындығын қосымша 1 м маржамен қосылу нүктесіне дейін қамтамасыз етіңіз.
Қорғаныс гофры: кабельдік желілерді төсеу және қорғау үшін диаметрі 25 мм.
Кенеп-негіз: материал сыртқы пайдалану үшін болуы керек, кенептің түсі, қалыңдығы, ені, ұзындығы және құрылымы жеңіл әріптермен дайындалғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын-ала келісілуі керек. Қалпына келтіру металл құрылымының негізі 5 мм.
Барлық материалдар мен компоненттер жаңа, жарамды және олардың мақсаты мен пайдалану шарттарына сәйкес келуі керек.
3. Алдын ала өлшеу және эскиз жасау
Дайындау басталғанға дейін жеткізуші объектіге баруға, маңдайшаны орнату орнын қажетті өлшеуді орындауға, кенеп-негіздің жалпы өлшемдерін және жарық әріптерінің орналасуын анықтауға міндетті.
Өлшеу нәтижелері бойынша өнім беруші көрсетілген маңдайшаның эскизін әзірлейді:
* жазудың толық мәтіні;
* әріптердің саны мен орналасуы;
* белгі мен кенептің жалпы өлшемдері-негіздер;
* әріптердің өлшемдері мен пропорциялары;
* әріптер мен кенептердің түс схемасы;
* жарықдиодты элементтерді орналастыру орындары;
* құрылымды бекіту әдістері;
* кабельді бағыттау және артқы жарықты қосу схемалары.
Негіз-кенептің эскизі мен материалы Тапсырыс берушімен жазбаша нысанда алдын ала келісілуі тиіс. Өндіріс осындай келісуден кейін ғана басталады.
4. Өндіріске қойылатын талаптар
Жарық әріптерін дайындау "Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы" деген жазудың анық көрсетілуін, дайын құрылымның біркелкі жарқырауын және ұқыпты көрінісін қамтамасыз етуі тиіс.
Әріптер келісілген өлшемдерге, пропорцияларға, қаріпке және түс схемасына сәйкес көрсетілген материалдардан жасалуы керек.
Әріптердің астындағы кенеп-негіз әріптердің сенімді орналасуын және бекітілуін қамтамасыз етуі керек, келісілген эскизге сәйкес келуі және шеттерін ұқыпты өңдеуі керек.
Жарықдиодты элементтер көрінетін қараңғы жерлерсіз, жыпылықтаусыз және басқа ақауларсыз әріптердің біркелкі жарықтандырылуын қамтамасыз ететін етіп орнатылуы керек.
5. Жеткізуге, орнатуға және қосуға қойылатын талаптар
Өнім беруші жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті, оның ішінде:
1.Объектіге шығу және алдын ала өлшеулер жүргізу.
2.Маңдайшаның эскизін әзірлеу және келісу.
3.Негізгі кенептің материалын, түсін және сипаттамаларын үйлестіру.
4.47 Жарық әріптер мен кенеп-негіздер жасау.
5.Жарықдиодты модульдерді, қуат көзін және қажетті электр жабдықтарын орнату.
6.Жұмыстарды орындау мекен-жайы бойынша дайын құрылымды жеткізу.
7.Кенептің негізі мен жарық әріптерін орнату және сенімді бекіту.
8.Қорғаныш гофрде кабельдерді төсеу және қажетті электр Монтаждау жұмыстарын орындау.
9.Жарық деңгейіне байланысты артқы жарықты автоматты түрде қосу және өшіру үшін фоторелені орнату және қосу.
10.Тұрақты қуат нүктесіне қосылу.
11.Жарықдиодты модульдерді, қуат көзін және фоторелені қоса алғанда, бүкіл жүйенің жұмысын тексеру.
12.Монтаждау жұмыстарын жүргізу орнын олар аяқталғаннан кейін жинау.
Электр Монтаждау жұмыстары Электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс. Электр қосылыстары жұмыс жағдайларын ескере отырып, сенімді оқшауланған және қорғалған болуы керек.
6. Жұмыс құны және толықтығы
Қызмет құны жарық белгісін толық дайындау, жеткізу, орнату және қосу үшін қажетті барлық шығындарды қамтуы керек.
Жалпы құнға мыналар кіреді:
* барлық негізгі және қосалқы материалдар;
* жеңіл әріптер мен кенеп-негіздер жасау;
* жарықдиодты Модульдер, қуат көзі және фотореле;
* кабельдер, қорғаныс гофрлері және электр қосқыштары;
* бекіткіштер, кронштейндер және жабдықтар;
* құрастыру, оқшаулау және монтаждау үшін шығын материалдары;
* алдын ала өлшеу және эскиз жасау;
* орнату орнына жеткізу;
* монтаждау және электр Монтаждау жұмыстары;
* қосылу және өнімділікті тексеру;
• осы техникалық ерекшелікте көзделген барлық өзге де қажетті материалдар мен жұмыстар.
* Арнайы техниканы пайдалану (АВТО мұнаралар)
Барлық шығын материалдары, компоненттер, бекіткіштер, жеткізу, монтаждау және қосу қызметтің жалпы құнына кіреді және Тапсырыс беруші бөлек төлемейді.
Осы техникалық ерекшелікте көзделген көлемді орындау үшін қажетті материалдар мен жұмыстар үшін қосымша ақы төлеуге жол берілмейді. Келісілген көлемнен тыс жұмыстар Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісілгеннен кейін ғана орындалады.
7. Сапа және қабылдау талаптары
Жұмыс аяқталғаннан кейін белгі толығымен дайындалуы, жеткізілуі, орнатылуы және қосылуы, пайдалануға дайын болуы керек.
Қабылдау кезінде тексеріледі:
* жазба мен әріптер санының келісілген эскизге сәйкестігі;
* өлшемдер мен түстердің сәйкестігі;
* материалдардың сапасы, дайындау және құрастыру;
* кенеп пен әріптерді бекітудің сапасы мен сенімділігі;
* жарықтың біркелкілігі және барлық жарықдиодты элементтердің жарамдылығы;
* қуат көзі мен фотореле өнімділігі;
* электр Монтаждау жұмыстарының сапасы;
* көрінетін зақымданулар мен ақаулардың болмауы.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге фотореле арқылы жарықтандыру және автоматты қосу жұмысын көрсетуге міндетті. Қабылдау орындалған жұмыстар актісін ресімдеу арқылы жүзеге асырылады.
8. Кепілдік міндеттемелері
Орындалған жұмыстарға, белгіленген материалдарға, жарықдиодты модульдерге және электр жинақтауыштарына кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде материалдардың, дайындаудың, монтаждаудың немесе қосудың тиісті сапасының болмауынан туындаған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндеттенеді.
9. Жұмыстарды орындау мерзімі
Дайындау, жеткізу және монтаждау мерзімі шартта немесе жұмыстарды орындаудың келісілген кестесінде айқындалады.
Жұмыс толық көлемде аяқталуы керек, оның ішінде қосылу, жұмыс қабілеттілігін тексеру және дайын белгіні Тапсырыс берушіге беру.
10. Қорытынды талап
Қызмет көрсету нәтижесі 47 Жарық әріптен тұратын, келісілген кенеп-негізге орнатылған, жарықдиодты шамдармен және фотореле арқылы автоматты қосу жүйесімен жабдықталған, толық дайындалған, жеткізілген, монтаждалған және жалғанған "Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы" деген жазуы бар жарық маңдайшасы болып табылады.
Барлық жұмыстар келісілген көлем шеңберінде Тапсырыс берушінің қосымша шығындарынсыз, осы техникалық ерекшеліктің келісілген эскизіне, техникалық сипаттамаларына және шарттарына сәйкес орындалуы тиіс.




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по изготовлению и монтаж световой вывески "Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы" с основной

1. Наименование и описание работ
Изготовление, доставка, монтаж и подключение световой вывески с надписью "Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы" с основой по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Акана серэ, 136.
2. Технические характеристики и материалы
Световые буквы: 47 (сорок семь) штук.
Источник света: светодиодные модули мощностью 1,2 Ват, напряжением питания 12 В.
Блок питания (трансформатор): мощностью 250 Вт, с параметрами, соответствующими фактической нагрузке светодиодной системы.
Профиль букв: ПВХ плотность 60 г/см3 толщиной 5 мм.
Лицевая сторона букв: светопропускающее органическое стекло толщиной 3 мм.
Аппликация: транслюцентная плёнка ORACAL или эквивалент, предназначенная для изготовления световых вывесок.
Основа букв: ПВХ толщиной 12 мм.
Автоматическое включение подсветки: фотореле с номинальным током 15 А.
Кабель: ШВВП сечением 0,75 мм² либо другой кабель, соответствующий условиям эксплуатации и требованиям электробезопасности. Предусмотреть длину провода до точки подключения с дополнительным запасом 1 м.
Защитная гофра: диаметром 25 мм для прокладки и защиты кабельных линий.
Полотно-основание: материал должен быть для наружного пользования, цвет, толщина, ширина, длина и фактура полотна под световыми буквами подлежат предварительному согласованию с Заказчиком до начала изготовления. Реставрация  основа металлоконструкции 5 мм. 
Все материалы и комплектующие должны быть новыми, исправными и соответствовать своему назначению и условиям эксплуатации.
3. Предварительные замеры и разработка эскиза
До начала изготовления Поставщик обязан выехать на объект, выполнить необходимые замеры места установки вывески, определить габаритные размеры полотна-основания и расположение световых букв.
По результатам замеров Поставщик разрабатывает эскиз вывески с указанием:
· полного текста надписи;
· количества и расположения букв;
· общих размеров вывески и полотна-основания;
· размеров и пропорций букв;
· цветового решения букв и полотна;
· мест размещения светодиодных элементов;
· способа крепления конструкции;
· схемы прокладки кабеля и подключения подсветки.
Эскиз и материал полотна-основания должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в письменной форме. Изготовление начинается только после такого согласования.
4. Требования к изготовлению
Изготовление световых букв должно обеспечивать чёткое отображение надписи "Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы"», равномерное свечение и аккуратный внешний вид готовой конструкции.
Буквы должны быть изготовлены из указанных материалов с соблюдением согласованных размеров, пропорций, шрифта и цветового решения.
Полотно-основание под буквами должно обеспечивать надёжное размещение и крепление букв, соответствовать согласованному эскизу и иметь аккуратную обработку краёв.
Светодиодные элементы должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать равномерную подсветку букв без видимых тёмных участков, мерцания и иных дефектов.
5. Требования к доставке, монтажу и подключению
Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ, включающий:
1. Выезд на объект и проведение предварительных замеров.
2. Разработку и согласование эскиза вывески.
3. Согласование материала, цвета и характеристик полотна-основания.
4. Изготовление 47 световых букв и полотна-основания.
5. Установку светодиодных модулей, блока питания и необходимого электрического оборудования.
6. Доставку готовой конструкции по адресу выполнения работ.
7. Монтаж и надёжное крепление полотна-основания и световых букв.
8. Прокладку кабелей в защитной гофре и выполнение необходимых электромонтажных работ.
9. Установку и подключение фотореле для автоматического включения и выключения подсветки в зависимости от уровня освещённости.
10. Подключение к согласованной точке электропитания.
11. Проверку работоспособности всей системы, включая светодиодные модули, блок питания и фотореле.
12. Уборку места проведения монтажных работ после их завершения.
Электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением требований электробезопасности. Электрические соединения должны быть надёжно изолированы и защищены с учётом условий эксплуатации.
6. Стоимость работ и комплектность
Стоимость услуги должна включать все расходы, необходимые для полного изготовления, доставки, монтажа и подключения световой вывески.
В общую стоимость включаются:
· все основные и вспомогательные материалы;
· изготовление световых букв и полотна-основания;
· светодиодные модули, блок питания и фотореле;
· кабели, защитная гофра и электрические соединители;
· крепёжные элементы, кронштейны и метизы;
· расходные материалы для сборки, изоляции и монтажа;
· предварительные замеры и разработка эскиза;
· доставка до места установки;
· монтажные и электромонтажные работы;
· подключение и проверка работоспособности;
· все иные необходимые материалы и работы, предусмотренные настоящей технической спецификацией.
· Использование спец техники (автовышки)
Все расходные материалы, комплектующие, крепёжные элементы, доставка, монтаж и подключение входят в общую стоимость услуги и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
Дополнительная оплата за материалы и работы, необходимые для выполнения предусмотренного настоящей технической спецификацией объёма, не допускается. Работы, выходящие за пределы согласованного объёма, выполняются только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.
7. Требования к качеству и приёмке
После завершения работ вывеска должна быть полностью изготовлена, доставлена, смонтирована и подключена, готова к эксплуатации.
При приёмке проверяются:
· соответствие надписи и количества букв согласованному эскизу;
· соответствие размеров и цветового решения;
· качество материалов, изготовления и сборки;
· качество и надёжность крепления полотна и букв;
· равномерность свечения и исправность всех светодиодных элементов;
· работоспособность блока питания и фотореле;
· качество электромонтажных работ;
· отсутствие видимых повреждений и дефектов.
По завершении работ Поставщик обязан продемонстрировать Заказчику работу подсветки и автоматического включения через фотореле. Приёмка осуществляется с оформлением акта выполненных работ.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы, установленные материалы, светодиодные модули и электрические комплектующие составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счёт устранить недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего качества материалов, изготовления, монтажа или подключения, в согласованные с Заказчиком сроки.
9. Срок выполнения работ
Срок изготовления, доставки и монтажа определяется договором или согласованным графиком выполнения работ.
Работы должны быть завершены в полном объёме, включая подключение, проверку работоспособности и передачу готовой вывески Заказчику.
10. Итоговое требование
Результатом оказания услуги является полностью изготовленная, доставленная, смонтированная и подключённая световая вывеска с надписью "Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы" состоящая из 47 световых букв, установленная на согласованном полотне-основании, оснащённая светодиодной подсветкой и системой автоматического включения через фотореле.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с согласованным эскизом, техническими характеристиками и условиями настоящей технической спецификации, без дополнительных расходов Заказчика в рамках согласованного объёма.
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