Роликті перделерді жасауға арналған техникалық сипаттама. 
Тапсырыс беруші мемлекеттік мекеме, сатып алудың мақсаты роликті перделер жасау бойынша жұмысты сатып алу болып табылады. Орындау мерзімі 45 күнтізбелік күн. 
Әлеуетті жеткізуші сәндік заттар кешенін жасап орнатуы керек мысалы:
	Тар.
№
	Жұмыс атауы
	Ауданы шаршы метр
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Сипаттама

	1
	Роликті перделер жасау
	4,541
	дана
	1
	Терезе роликті перделердің дизайнерлік бұйымдарын жасау бойынша қызметтер. Роликті перделердің өлшемін анықтауға және матаны таңдауға арналған терезе саңылауын өлшеу қызметтері. терезенің белгілі бір өлшемдерін ескере отырып, роликті перделер жасалады. Бұған матаны кесу, шеттерін тігу және көтеру және түсіру механизмі сияқты қажетті механизмдерді орнату кіреді. Бекітпелерді орнату: роликті перделер жасалғаннан кейін бекітпелер орнатылады. Таңдалған роликті перде жүйесіне байланысты бекітпелер әртүрлі болуы мүмкін. Олар әдетте терезе жақтауына немесе қабырғаға орнатылады. Роликті перделерді орнату: бекітпелерді орнатқаннан кейін роликті перделер бекітпелерге орнатылады. Бұл сенімді бекітуді қамтамасыз ету үшін бекіту механизмдерін бекіту немесе пайдалану процесі. Дизайн бойынша өлшемдер.

	2
	Роликті перделер жасау
	4,883
	дана
	1
	

	3
	Роликті перделер жасау
	4,94
	дана
	1
	

	4
	Роликті перделер жасау
	5,013
	дана
	1
	

	5
	Роликті перделер жасау
	4,68
	дана
	1
	

	6
	Роликті перделер жасау
	4,05
	дана
	1
	

	7
	Роликті перделер жасау
	2,53
	дана
	1
	

	8
	Роликті перделер жасау
	3,515
	дана
	1
	

	9
	Роликті перделер жасау
	3,515
	дана
	1
	

	10
	Роликті перделер жасау
	3,515
	дана
	1
	

	11
	Роликті перделер жасау
	5,46
	дана
	1
	

	12
	Роликті перделер жасау
	5,46
	дана
	1
	

	13
	Роликті перделер жасау
	5,26
	дана
	1
	

	14
	Роликті перделер жасау
	4,92
	дана
	1
	

	15
	Роликті перделер жасау
	5,13
	дана
	1
	

	16
	Роликті перделер жасау
	5,13
	дана
	1
	



1. Шарт жасалғаннан кейін өнім беруші Тапсырыс берушімен жұмыс жоспарын және жұмыстарды орындау уақытын келіседі.
2. Жеткізуші оларды орнатуға байланысты барлық жұмыстардың және қажетті шығын материалдарының (бекітпелер, жинақтауыштар, болттар, бұрандалар және т.б.) құнын қоса алғанда, "кілтке" орамды перделерді монтаждауды жүзеге асырады. Роликті перделердің бағасы және оларды орнату жұмыстың жоспарланған құнына кіреді.
3. Жұмыстарды орындау үшін жеткізушінің өзінің қажетті құралы мен жабдықтары болуы керек. Орнату, өлшеу және т.б. бойынша барлық жұмыстар жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. 
4. Материал мен түс жабынының үлгілері шарт жасалғаннан кейін тапсырысшымен ұсынылуы және келісілуі тиіс.
5. Өлшеуіштің шығуы және үлгілерді ұсыну жөніндегі қызметтердің құны өнім құнына енгізілуі тиіс. 
6. Шарт жасалғаннан кейін жеткізу және монтаждау орны бойынша өлшеулер жүргізіледі. Жеткізуші Тапсырыс берушінің объектісінде роликті перделерді дайындау үшін терезе ойықтарын жеке өлшеуді жүзеге асырады. 
7. Роликті перделердің кенептері антистатикалық, шаңға қарсы және бактерияға қарсы қасиеттері бар арнайы өңделген мата материалынан жасалған. Кенепте ультракүлгін сәулелердің әсерінен жанбайтын сыртқы шағылысатын қабат болуы керек.
8. Роликті перделер: карнизден, басқару механизмінен, біліктен және кенептен тұрады. Барлық бекіткіштер аксессуарлардың көмегімен жасырылады – тонмен безендірілген бүйірлік қақпақтар. Роликті перделерді көтеру және түсіру қолмен басқарылатын жетектің көмегімен жүзеге асырылады (бекіту механизмі бар тізбек). Роликті жалюзи кенептері барабан механизмі бар алюминий білікке оралады. Перде қабырғаға, төбеге, терезе саңылауына орнатылады. Кенепті бекіту әдісі перделердің толық ашылуына кепілдік беруі керек. Жеткізуші монтаждау алдында бекіту әдісін Тапсырыс берушімен келіседі.
9. Жеткізілетін роликті перделер жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, материал мен өндірістегі ақаулар жоқ, қайта өңделмеген, зақымдалмаған. Ақау анықталған жағдайда өнім беруші оны өз күшімен және өз есебінен жояды
10. Роликті перделер толық жиынтықта, оның ішінде механизмдермен, орнатуға дайын және жиынтықтағы барлық бекіткіштермен болуы керек.
11. Роликті перделерді жеткізу жиынтығына функционалдық мақсаты мен техникалық құжаттамасына сәйкес олардың пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін барлық қажетті материалдар, жиынтықтауыштар мен керек-жарақтар, сондай-ақ Пайдаланушының орыс тіліндегі нұсқаулығы кіруге тиіс;
12. Қоқысты жинау және шығару жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
13. Тапсырыс беруші мүліктің бүлінгенін немесе сапалы орындалмаған жұмыстарды анықтаған жағдайда өнім беруші ескертулерді өз есебінен жояды.
14. Жұмысқа кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы керек. Материалға кепілдік-кем дегенде 12 ай. Орамды перделерді жеткізу және монтаждау кезінде Орындаушының кепілдік міндеттемелері кепілдік талонымен немесе кепілдіктің барлық шарттары айқындалған басқа да құжаттармен расталуы тиіс. 
Кепілдік міндеттемелерді орындау Тапсырыс беруші Орындаушыны кепілдік міндеттемелерді орындау қажеттілігі туралы хабардар еткен сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде Орындаушының күшімен және есебінен жүзеге асырылады.


