ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРШЫ» стендін дайындау, жеткізу және монтаждау
1. Тауардың атауы және жалпы мәліметтер
· Тауардың атауы: «АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРШЫ» ақпараттық стенді.
· Өлшемі: 1800 × 1300 мм.
· Өлшем бірлігі: дана.
· Саны: 7 дана.
· Бірлік бағасы: 60 000 теңге.
· Жалпы құны: 420 000 теңге.
Стендтердің нақты өлшемдері мен эскизі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Өлшемдер стендтер орнатылатын орындарда жүргізілген нақты өлшеу нәтижелері бойынша нақтыланады.
2. Техникалық сипаттамалары мен материалдары
2.1. Стендтің негізгі құрылымы қалыңдығы 5 мм болатын үш қабатты ПВХ материалынан жасалуы тиіс.
2.2. Стендтің қабаттары келесі құрылымда орындалуы тиіс:
· 1-қабат — негізгі негіз;
· 2-қабат — сәндік ою-өрнек және стенд атауы;
· 3-қабат — Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің 3D жұлдызы, жарықтандыру жүйесімен жабдықталған.
2.3. Стендтің фоны ашық көк түсті болуы тиіс.
2.4. Ақпараттық материалдарды орналастыру үшін төмендегі мөлдір акрил қабықшалары қарастырылуы тиіс:
· А-1 форматындағы мөлдір акрил қабықшасы — 2 дана;
· А-4 форматындағы мөлдір акрил қабықшасы — 6 дана.
2.5. Акрил қабықшаларының қалыңдығы 3 мм болуы тиіс. Олар қашықтық бұрандалары арқылы бекітілуі қажет.
2.6. Стендтің шеттері алтын түстес сәндік жиекпен көмкерілуі тиіс.
2.7. Ақпараттық бейнелер мен жазуларды басып шығару рұқсаты кемінде 1440 dpi болуы тиіс.
2.8. Стендтің төменгі бөлігінде қалыңдығы 3 мм алтын түсті акрилден жасалған сәндік ою-өрнек орналастырылуы тиіс.
2.9. Стендтің периметрі бойынша алюминий профильден жасалған жиектеме орнатылуы тиіс.
2.10. Жарықтандыру жүйесі қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындалып, толық жұмыс жағдайында болуы тиіс.
3. Алдын ала өлшеу және эскизді келісу
3.1. Жеткізуші стендтерді дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісілген уақытта орнату орындарына барып, нақты өлшемдер жүргізуге міндетті.
3.2. Өлшеу барысында қабырғалардың өлшемдері, монтаждау мүмкіндіктері, бекіту тәсілдері және жарықтандыруға арналған электр қуатына қосылу қажеттілігі анықталуы тиіс.
3.3. Өлшеу нәтижелері бойынша Жеткізуші стендтің эскизін, дизайнын және ақпараттық элементтердің орналасу сызбасын әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуы тиіс.
3.4. Стендтерді дайындау жұмыстары Тапсырыс беруші эскизді, дизайнды және өлшемдерді мақұлдағаннан кейін ғана басталады.
4. Жеткізу және монтаждау талаптары
4.1. Жеткізуші дайындалған 7 дана стендті Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайларға жеткізіп, монтаждау жұмыстарын толық орындауы тиіс.
4.2. Жеткізуші монтаждау үшін қажетті құрал-жабдықтарды, бекіткіш материалдарды және қосалқы бөлшектерді қамтамасыз етуге міндетті.
4.3. Стендтер қабырғаға немесе тиісті конструкцияға сенімді бекітіліп, көлденең және тік деңгейі сақталуы тиіс.
4.4. Жарықтандыру жүйесі дұрыс орнатылып, барлық электр қосылымдары қауіпсіз орындалуы тиіс.
4.5. Монтаждау аяқталғаннан кейін жарықтандыру жүйесінің жұмыс қабілеті, бекітпелердің сенімділігі және стендтердің жалпы сапасы тексерілуі тиіс.
4.6. Жеткізуші монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинап, анықталған кемшіліктерді қосымша ақысыз жоюға міндетті.
5. Жұмыстарды орындау кезеңдері
1. Стендтер орнатылатын орындарға алдын ала бару және өлшеу жүргізу.
2. Эскизді, дизайнды және ақпараттық элементтердің орналасуын әзірлеу және келісу.
3. Келісілген эскизге сәйкес 7 дана стендті дайындау.
4. Дайын стендтерді Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайларға жеткізу.
5. Стендтерді монтаждау және жарықтандыру жүйесін қосу.
6. Жұмыстардың сапасын тексеру және дайын стендтерді Тапсырыс берушіге тапсыру.
6. Сапаға қойылатын талаптар
6.1. Барлық стендтер келісілген эскизге, техникалық сипаттамаларға және осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс.
6.2. Материалдарда жарықтар, сызаттар, деформациялар және көзге көрінетін өндірістік ақаулар болмауы тиіс.
6.3. Ақпараттық жазулар мен бейнелер анық, оқуға ыңғайлы және сапалы басып шығарылуы тиіс.
6.4. Акрил қабықшалары, сәндік ою-өрнектер, алюминий жиектеме және жарықтандыру жүйесі сапалы орындалып, берік бекітілуі тиіс.
6.5. Дайын өнімнің сыртқы көрінісі мен түсі Тапсырыс беруші мақұлдаған эскизге сәйкес болуы тиіс.
7. Құны және оған енгізілетін шығындар
7.1. Бір стендтің бағасы 60 000 (алпыс мың) теңгені құрайды.
7.2. 7 дана стендтің жалпы құны 420 000 (төрт жүз жиырма мың) теңгені құрайды.
7.3. Жалпы құнға төмендегі жұмыстар мен шығындар толық енгізілуі тиіс:
· алдын ала өлшеу жүргізу;
· эскиз әзірлеу және Тапсырыс берушімен келісу;
· стендтерді дайындауға қажетті материалдар;
· ПВХ және акрил элементтерін дайындау;
· 3D жұлдызын жасау және жарықтандыру жүйесін орнату;
· ақпараттық материалдарды басып шығару;
· алтын түсті сәндік жиек пен ою-өрнек дайындау;
· алюминий профильден жиектеме орнату;
· жеткізу және тасымалдау шығындары;
· монтаждау және бекіту жұмыстары;
· монтаждан кейінгі тексеру және кемшіліктерді жою.
7.4. Көрсетілген жұмыстар мен қызметтер үшін қосымша ақы алынбауы тиіс. Барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуі қажет.
8. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
8.1. Тапсырыс беруші дайындалған 7 дана стендтің санын, сапасын, өлшемдерін, сыртқы көрінісін, акрил қабықшаларының толықтығын, монтаждалуын және жарықтандыру жүйесінің жұмысын тексергеннен кейін қабылдайды.
8.2. Жұмыстар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес орындалған жағдайда қабылданады.
8.3. Жеткізуші барлық жұмыстарды толық орындауға және дайын өнімді пайдалануға жарамды күйде тапсыруға міндетті.














ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, доставка и монтаж стенда «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК»
1. Наименование и общие сведения
· Наименование товара: информационный стенд «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК».
· Размер: 1800 × 1300 мм.
· Единица измерения: штука.
· Количество: 7 штук.
· Цена за единицу: 60 000 тенге.
· Общая стоимость: 420 000 тенге.
Окончательные размеры и эскиз стендов предварительно согласовываются с Заказчиком. Размеры уточняются по результатам фактических замеров непосредственно на местах установки.
2. Технические характеристики и материалы
2.1. Основная конструкция стенда должна быть изготовлена из трёхслойного ПВХ толщиной 5 мм.
2.2. Стенд должен состоять из следующих слоёв:
· 1-й слой — основа стенда;
· 2-й слой — декоративный орнамент и название стенда;
· 3-й слой — объёмная 3D-звезда Вооружённых Сил Республики Казахстан с подсветкой.
2.3. Цвет фона стенда — светло-голубой.
2.4. Для размещения информационных материалов необходимо предусмотреть прозрачные акриловые карманы следующих форматов:
· формат А-1 — 2 штуки;
· формат А-4 — 6 штук.
2.5. Толщина прозрачных акриловых карманов должна составлять 3 мм. Крепление осуществляется с помощью дистанционных винтовых держателей.
2.6. Края стенда должны быть оформлены декоративной окантовкой золотистого цвета.
2.7. Разрешение печати информационных изображений и надписей должно составлять не менее 1440 dpi.
2.8. В нижней части стенда должен быть размещён декоративный орнамент из золотистого акрила толщиной 3 мм.
2.9. По периметру стенда должна быть установлена окантовка из алюминиевого профиля.
2.10. Система подсветки должна соответствовать требованиям безопасности и находиться в полностью исправном рабочем состоянии.
3. Предварительные замеры и согласование эскиза
3.1. До начала изготовления стендов Поставщик обязан по согласованию с Заказчиком выехать на места установки и провести необходимые замеры.
3.2. В процессе замеров определяются размеры стен, возможности монтажа, способы крепления и необходимость подключения электрического питания для системы подсветки.
3.3. По результатам замеров Поставщик обязан разработать эскиз стенда, дизайн и схему размещения информационных элементов и представить их Заказчику на согласование.
3.4. Изготовление стендов начинается только после утверждения Заказчиком эскиза, дизайна и размеров.
4. Требования к доставке и монтажу
4.1. Поставщик обязан доставить 7 готовых стендов по адресам, указанным Заказчиком, и выполнить монтажные работы в полном объёме.
4.2. Поставщик обязан обеспечить наличие необходимых инструментов, крепёжных материалов и комплектующих для монтажа.
4.3. Стенды должны быть надёжно закреплены на стенах или соответствующих конструкциях с соблюдением горизонтального и вертикального уровня.
4.4. Система подсветки должна быть правильно установлена, а электрические соединения выполнены с соблюдением требований безопасности.
4.5. После завершения монтажа необходимо проверить работоспособность подсветки, надёжность креплений и общее качество стендов.
4.6. После завершения монтажных работ Поставщик обязан убрать рабочее место и устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты.
5. Этапы выполнения работ
1. Предварительный выезд на места установки и проведение замеров.
2. Разработка и согласование эскиза, дизайна и расположения информационных элементов.
3. Изготовление 7 стендов в соответствии с согласованным эскизом.
4. Доставка готовых стендов по адресам, указанным Заказчиком.
5. Монтаж стендов и подключение системы подсветки.
6. Проверка качества выполненных работ и сдача готовых стендов Заказчику.
6. Требования к качеству
6.1. Все стенды должны соответствовать согласованному эскизу, техническим характеристикам и требованиям настоящей технической спецификации.
6.2. Материалы не должны иметь трещин, царапин, деформаций и видимых производственных дефектов.
6.3. Информационные надписи и изображения должны быть чёткими, разборчивыми и качественно напечатанными.
6.4. Акриловые карманы, декоративные орнаменты, алюминиевая окантовка и система подсветки должны быть качественно изготовлены и надёжно закреплены.
6.5. Внешний вид и цвет готовых изделий должны соответствовать эскизу, утверждённому Заказчиком.
7. Стоимость и включённые расходы
7.1. Стоимость одного стенда составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге.
7.2. Общая стоимость 7 стендов составляет 420 000 (четыреста двадцать тысяч) тенге.
7.3. В общую стоимость должны быть включены следующие работы и расходы:
· предварительные замеры;
· разработка эскиза и согласование с Заказчиком;
· материалы, необходимые для изготовления стендов;
· изготовление элементов из ПВХ и акрила;
· изготовление 3D-звезды и установка системы подсветки;
· печать информационных материалов;
· изготовление золотистой окантовки и декоративного орнамента;
· установка алюминиевого профиля по периметру;
· доставка и транспортные расходы;
· монтаж и крепление;
· проверка после монтажа и устранение недостатков.
7.4. Дополнительная оплата за перечисленные работы и услуги не допускается. Все расходы должны быть включены в общую стоимость договора.
8. Порядок приёмки работ
8.1. Заказчик принимает 7 готовых стендов после проверки количества, качества, размеров, внешнего вида, комплектности акриловых карманов, монтажа и работоспособности системы подсветки.
8.2. Работы принимаются при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.
8.3. Поставщик обязан выполнить все предусмотренные работы в полном объёме и передать готовые изделия в состоянии, пригодном для эксплуатации.

