Технические характеристики для приобретения  нежилого здания  для  служебного помещения, расположенного в селе Актогай.  Приобретаемое здание должно находиться на территории села Актогай ,Актогайского района, Карагандинской области.
 Техническая характеристика приобретаемого здания: Здание должно быть новым, введённым в эксплуатацию не ранее 2025 года. Общие характеристики здания:  общая площадь здания не менее 270.9 м2, площадь  не жилых комнат не менее – 270,9 м2 (22-комнаты)  площадь гаража не менее28,2м2, площадь   санитарного узла не менее 6,9 м2 , гараж с отдельными электрическими воротами.  Высота от пола до потолка  гаража должна быть не менее 2,0 метров. Состояние: Здание должно быть  готовым к эксплуатации (окна здания пластиковые, входная дверь современная металлическая, имеются внутренние двери). Для обеспечения нормальной работы здание должно быть оснащено инженерными сетями (водой, канализацией/септиком, электричеством, отоплением). Также должно быть оснащено приборами учёта и контроля коммунальных услуг, санитарным помещением (раковина, унитаз, ванна или душевая кабина). Здание, предлагаемое потенциальным поставщиком, должно быть без залога, без ареста, без обременений и не иметь налоговой и коммунальной задолженности. Оформление документов осуществляется за счёт потенциального поставщика. Требования к внутренней отделке и инженерному обеспечению здания: Полы: линолеум, полы санитарных узлов — керамическая плитка. Стены — утепленные изсэндвич панелей. Стены санитарных узлов должны быть облицованы до потолка. Оконные проёмы — металлопластиковые и/или пластиковые. Отопительные приборы — из стали и/или чугуна и/или биметалла и/или алюминия. Электроприборы: выключатели, розетки, патроны со светильниками. Территория, на которой расположено здание, должна быть ограждена металлическим забором штакетного типа высотой не менее 1,5 метра  и оснащена осветительными приборами и подъездными путями. 
Гарантийный срок (в месяцах) — 36 месяцев. Приобретаемый объект должен находиться в частной собственности, а земельные документы и технические документы должны быть оформлены. В техническую документацию должны входить: Документ, подтверждающий право собственности на здание; Справка об отсутствии обременений на здание; Технический паспорт; Отчёт об оценке (обязательно должен быть документ независимой оценочной организации о оценке имущества, здания); Акт на земельный участок, Фотография здания должна быть приложена дополнительно. При совершении сделки на здание не должны быть наложены обременения, споры или запреты (арест), а также не должно быть задолженности по оплате коммунальных услуг (электричество, , водопровод и т.д.). 
Все расходы при нотариальном оформлении документов несёт поставщик.



Ақтоғай ауылында орналасқан  қызметтік үй-жайға арналған тұрғылықсыз ғимаратын сатып алуға арналған техникалық сипаттамалар. Сатып алынатын ғимарат Қарағанды облысы , Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылының аумағында болуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]Сатып алынатын ғимараттың техникалық сипаттамасы: Ғимарат жаңа, 2025 жылдан ерте пайдалануға берілмеуі тиіс. Ғимараттың жалпы сипаттамасы: ғимараттың жалпы ауданы кемінде 270,9 м2, тұрғындық емес бөлмелердің ауданы кемінде 270,9 м2 (22-бөлме) гараждың ауданы кемінде 28,2 м2, санитарлық тораптың ауданы кемінде 6,9 м2 , жеке электр қақпасы бар гараж. Еденнен гараж төбесіне дейінгі биіктік кемінде 2,0 метр болуы керек. Жағдайы: ғимарат пайдалануға дайын болуы керек (ғимараттың терезелері пластикалық, кіреберіс есігі заманауи металл, ішкі есіктері бар). Қалыпты жұмысты қамтамасыз ету үшін ғимарат инженерлік желілермен (су, кәріз/септик, электр, жылыту) жабдықталуы керек. Сондай-ақ коммуналдық қызметтерді есепке алу және бақылау аспаптарымен, санитарлық үй-жаймен (раковина, дәретхана, ванна немесе душ кабинасы) жарақтандырылуы тиіс. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын ғимарат кепілсіз, қамауға алынбаған, ауыртпалықсыз және салықтық және коммуналдық қарызсыз болуы керек. Құжаттарды ресімдеу әлеуетті өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Ғимараттың ішкі безендірілуіне және инженерлік қамтамасыз етілуіне қойылатын талаптар: едендер: линолеум, санитарлық тораптардың едендері — керамикалық плиткалар. Қабырғалар сэндвич панельдерінен оқшауланған. Санитарлық тораптардың қабырғалары төбеге дейін жабылуы тиіс. Терезе саңылаулары — металл-пластик және/немесе пластик. Жылыту аспаптары — болаттан және/немесе шойыннан және/немесе биметаллдан және/немесе алюминийден жасалған. Электр аспаптары: ажыратқыштар, розеткалар, шамдары бар патрондар. Ғимарат орналасқан аумақ биіктігі кемінде 1,5 метр пикет үлгісіндегі металл қоршаумен қоршалуы және жарықтандыру аспаптарымен және кірме жолдармен жабдықталуы тиіс.
Кепілдік мерзімі (айлармен) — 36 ай. Сатып алынатын объект жеке меншікте болуы керек, ал жер құжаттары мен техникалық құжаттар ресімделуі керек. Техникалық құжаттамаға мыналар кіруі керек: ғимаратқа меншік құқығын растайтын құжат; ғимаратқа ауыртпалықтың жоқтығы туралы анықтама; техникалық паспорт; бағалау туралы есеп (мүлікті, ғимаратты бағалау туралы тәуелсіз бағалау ұйымының құжаты болуы керек);Жер учаскесіне Акт, ғимараттың фотосуреті қосымша қоса берілуге тиіс. Мәміле жасау кезінде ғимаратқа ауыртпалық, дау немесе тыйым салынбауы (тыйым салынбауы), сондай-ақ Коммуналдық қызметтерге (электр, су құбыры және т.б.) ақы төлеу бойынша берешек болмауы тиіс.
Құжаттарды нотариалды ресімдеу кезінде барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді.


