ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«ТӘРБИЕ АҚПАРАТ ЖҰМЫСТАРЫ БӨЛМЕСІНІҢ КЕҢЕСІ» стендін дайындау, жеткізу және монтаждау
1. Тауардың атауы және жалпы мәліметтер
· Тауардың атауы: «Тәрбие ақпарат жұмыстары бөлмесінің кеңесі» ақпараттық стенді.
· Өлшемі: 800 × 500 мм.
· Өлшем бірлігі: дана.
· Саны: 5 дана.
· Бірлік бағасы: 20 000 теңге.
· Жалпы құны: 100 000 теңге.
Стендтердің нақты өлшемдері мен эскизі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Өлшемдер орнату орындарында жүргізілген нақты өлшеу нәтижелері бойынша нақтыланады.
2. Техникалық сипаттамалары мен материалдары
2.1. Стендтің негізгі құрылымы қалыңдығы 10 мм болатын үш қабатты ПВХ материалынан жасалуы тиіс.
2.2. Стендтің қабаттары келесі құрылымда орындалуы тиіс:
· 1-қабат — негізгі негіз;
· 2-қабат — сәндік ою-өрнек және стенд атауы;
· 3-қабат — Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің 3D жұлдызы, жарықтандыру жүйесімен жабдықталған.
2.3. Стендтің фоны ашық көк түсті болуы тиіс.
2.4. Ақпараттық материалдарды орналастыру үшін А-4 форматындағы 3 дана мөлдір акрил қабықшасы қарастырылуы тиіс.
2.5. Акрил қабықшаларының қалыңдығы 3 мм болуы тиіс. Олар қашықтық бұрандалары арқылы сенімді бекітілуі қажет.
2.6. Стендтің шеттері алтын түстес сәндік жиекпен көмкерілуі тиіс.
2.7. Ақпараттық материалдарды басып шығару рұқсаты кемінде 1440 dpi болуы тиіс.
2.8. Стендтің периметрі бойынша алюминий профильден жасалған жиектеме орнатылуы тиіс.
2.9. Жарықтандыру жүйесі қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылып, толық жұмыс жағдайында болуы тиіс.
3. Алдын ала өлшеу және эскизді келісу
3.1. Жеткізуші дайындау жұмыстарын бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісілген уақытта орнату орындарына барып, нақты өлшемдер жүргізуге міндетті.
3.2. Өлшеу барысында орнату орнының өлшемдері, қабырға материалы, бекіту мүмкіндіктері және жарықтандыруға арналған электр қуатына қосылу қажеттілігі анықталуы тиіс.
3.3. Өлшеу нәтижелері бойынша Жеткізуші стендтің эскизін, дизайнын және ақпараттық элементтердің орналасу сызбасын әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуы тиіс.
3.4. Стендтерді дайындау жұмыстары Тапсырыс беруші эскизді және өлшемдерді мақұлдағаннан кейін ғана басталады.
4. Жеткізу және монтаждау талаптары
4.1. Жеткізуші дайындалған 5 дана стендті Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізіп, монтаждау жұмыстарын толық орындауы тиіс.
4.2. Монтаждауға қажетті құрал-жабдықтар, бекіткіш материалдар мен қосалқы бөлшектер Жеткізуші тарапынан қамтамасыз етілуі тиіс.
4.3. Стендтер қабырғаға немесе тиісті конструкцияға берік әрі қауіпсіз бекітілуі тиіс.
4.4. Монтаждау аяқталғаннан кейін жарықтандыру жүйесінің жұмыс қабілеті мен бекітпелердің сенімділігі тексерілуі тиіс.
4.5. Жеткізуші монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинап, анықталған кемшіліктерді қосымша ақысыз жоюға міндетті.
5. Сапаға қойылатын талаптар
5.1. Барлық стендтер келісілген эскизге, өлшемдерге және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
5.2. Материалдарда жарықтар, сызаттар, деформациялар және көзге көрінетін өндірістік ақаулар болмауы тиіс.
5.3. Ақпараттық жазулар мен бейнелер анық, оқуға ыңғайлы және сапалы басып шығарылуы тиіс.
5.4. Акрил қабықшалары, алтын түсті жиек, алюминий профиль және жарықтандыру жүйесі сапалы орындалып, берік бекітілуі тиіс.
5.5. Дайын өнімнің сыртқы көрінісі мен түсі Тапсырыс беруші мақұлдаған эскизге сәйкес болуы тиіс.
6. Құны және оған енгізілетін шығындар
6.1. Бір стендтің бағасы 20 000 (жиырма мың) теңгені құрайды.
6.2. 5 дана стендтің жалпы құны 100 000 (жүз мың) теңгені құрайды.
6.3. Жалпы құнға төмендегі жұмыстар мен шығындар толық енгізілуі тиіс:
· алдын ала өлшеу жүргізу;
· эскиз әзірлеу және Тапсырыс берушімен келісу;
· қажетті ПВХ және акрил материалдары;
· үш қабатты стендті дайындау;
· 3D жұлдызын жасау және жарықтандыру жүйесін орнату;
· А-4 форматындағы 3 акрил қабықшасын және қашықтық бұрандаларын орнату;
· алтын түсті сәндік жиек пен алюминий профильді орнату;
· ақпараттық материалдарды басып шығару;
· жеткізу және тасымалдау;
· монтаждау және бекіту;
· монтаждан кейінгі тексеру және кемшіліктерді жою.
6.4. Барлық көрсетілген жұмыстар мен шығындар жалпы құнға енгізілуі тиіс. Қосымша ақы талап етілмеуі керек.
7. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
7.1. Тапсырыс беруші 5 дана стендтің санын, сапасын, өлшемдерін, сыртқы көрінісін, акрил қабықшаларының толықтығын, монтаждалуын және жарықтандыру жүйесінің жұмысын тексергеннен кейін қабылдайды.
7.2. Жұмыстар осы техникалық ерекшелік талаптарына толық сәйкес орындалған жағдайда қабылданады.
7.3. Жеткізуші барлық жұмыстарды толық орындап, стендтерді пайдалануға жарамды күйде тапсыруға міндетті.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, доставка и монтаж стенда «СОВЕТ КОМНАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ»
1. Наименование и общие сведения
· Наименование товара: информационный стенд «Совет комнаты воспитательно-информационной работы».
· Размер: 800 × 500 мм.
· Единица измерения: штука.
· Количество: 5 штук.
· Цена за единицу: 20 000 тенге.
· Общая стоимость: 100 000 тенге.
Окончательные размеры и эскиз стендов предварительно согласовываются с Заказчиком. Размеры уточняются по результатам фактических замеров непосредственно на местах установки.
2. Технические характеристики и материалы
2.1. Основная конструкция стенда должна быть изготовлена из трёхслойного ПВХ толщиной 10 мм.
2.2. Стенд должен состоять из следующих слоёв:
· 1-й слой — основа стенда;
· 2-й слой — декоративный орнамент и название стенда;
· 3-й слой — объёмная 3D-звезда Вооружённых Сил Республики Казахстан с подсветкой.
2.3. Цвет фона стенда — светло-голубой.
2.4. Для размещения информационных материалов необходимо предусмотреть 3 прозрачных акриловых кармана формата А-4.
2.5. Толщина акриловых карманов должна составлять 3 мм. Крепление осуществляется с помощью дистанционных винтовых держателей.
2.6. Края стенда должны быть оформлены декоративной окантовкой золотистого цвета.
2.7. Разрешение печати информационных материалов должно составлять не менее 1440 dpi.
2.8. По периметру стенда должна быть установлена окантовка из алюминиевого профиля.
2.9. Система подсветки должна соответствовать требованиям безопасности и находиться в исправном рабочем состоянии.
3. Предварительные замеры и согласование эскиза
3.1. До начала изготовления Поставщик обязан по согласованию с Заказчиком выехать на места установки и провести фактические замеры.
3.2. В процессе замеров определяются размеры места установки, материал стен, возможности крепления и необходимость подключения электрического питания для системы подсветки.
3.3. По результатам замеров Поставщик обязан разработать эскиз стенда, дизайн и схему расположения информационных элементов и представить их Заказчику на согласование.
3.4. Изготовление стендов начинается только после утверждения Заказчиком эскиза и размеров.
4. Требования к доставке и монтажу
4.1. Поставщик обязан доставить 5 готовых стендов по адресу, указанному Заказчиком, и выполнить монтажные работы в полном объёме.
4.2. Необходимые инструменты, крепёжные материалы и комплектующие для монтажа обеспечиваются Поставщиком.
4.3. Стенды должны быть надёжно и безопасно закреплены на стене или соответствующей конструкции.
4.4. После завершения монтажа необходимо проверить работоспособность системы подсветки и надёжность креплений.
4.5. Поставщик обязан убрать рабочее место и устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты.
5. Требования к качеству
5.1. Все стенды должны соответствовать согласованному эскизу, размерам и требованиям настоящей технической спецификации.
5.2. Материалы не должны иметь трещин, царапин, деформаций и видимых производственных дефектов.
5.3. Информационные надписи и изображения должны быть чёткими, разборчивыми и качественно напечатанными.
5.4. Акриловые карманы, золотистая окантовка, алюминиевый профиль и система подсветки должны быть качественно изготовлены и надёжно закреплены.
5.5. Внешний вид и цвет готовых изделий должны соответствовать эскизу, утверждённому Заказчиком.
6. Стоимость и включённые расходы
6.1. Стоимость одного стенда составляет 20 000 (двадцать тысяч) тенге.
6.2. Общая стоимость 5 стендов составляет 100 000 (сто тысяч) тенге.
6.3. В общую стоимость должны быть включены следующие работы и расходы:
· предварительные замеры;
· разработка эскиза и согласование с Заказчиком;
· необходимые материалы из ПВХ и акрила;
· изготовление трёхслойного стенда;
· изготовление 3D-звезды и установка системы подсветки;
· установка 3 акриловых карманов формата А-4 и дистанционных винтовых держателей;
· установка золотистой окантовки и алюминиевого профиля;
· печать информационных материалов;
· доставка и транспортные расходы;
· монтаж и крепление;
· проверка после монтажа и устранение недостатков.
6.4. Все перечисленные работы и расходы должны быть включены в общую стоимость. Дополнительная оплата не допускается.
7. Порядок приёмки работ
7.1. Заказчик принимает 5 стендов после проверки количества, качества, размеров, внешнего вида, комплектности акриловых карманов, монтажа и работоспособности системы подсветки.
7.2. Работы принимаются при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.
7.3. Поставщик обязан выполнить все предусмотренные работы в полном объёме и передать стенды в состоянии, пригодном для эксплуатации.

