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Декоративно-отделочные работы многоэтажных домов по Алмалинскому району. Участок № 1

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Декоративно-отделочные работы многоэтажных домов по Алмалинскому району. Участок № 1
Работы будут проведены по следующим адресам:
1. пр. Абая, 105 а (уг.ул. Байзакова 281);
2. пр. Абая, 107;
3.  пр. Абая, 107;
4. ул. Желтоксан, 168 уг. пр. Абая;
5. ул. Желтоксан, 166 ниже пр. Абая;
6. ул. Желтоксан, 164;
7. ул. Желтоксан, 159;
8. ул. Желтоксан, 140, уг ул. Кабанбай батыра;
9. ул. Желтоксан, 124 уг ул. Богенбай батыра.

СРОКИ
Срок исполнение работ 2 месяцев, после даты регистрации договора в органе Казначейства.Срок завершения работы считается дата подписания электронного акта и подписания акта приемочной работы.
Декоративно-отделочные работы многоэтажных домов допускаются осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации работ и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации декоративно-отделочных работ многоэтажных домов и проектах производства работ, разработанных Исполнителем (Генподрядчиком). Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации декоративно-отделочных работ многоэтажных домов при выборе транспортных схем поставки материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке. Полное описание методов, используемых при производстве работ; При организации декоративно-отделочных работ многоэтажных домов должны обеспечиваться: согласованная работа всех участников объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчиненности; выполнение монтажных и специальных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения; Работы должны вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ, а также для оптимального выполнения работ Исполнителем должны быть использованы площадки для складирования: временная площадка на месте проведения работ и площадка накопления и подготовки материалов (производственная база) железобетонных и металлических изделий. Планирование выполнения работ в срок заранее, в связи с этим представление графика выполнения работ с указанием, видов, объемов, сроков и движения рабочей силы. 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
При организации декоративно-отделочных работ многоэтажных домов необходимо осуществлять строгое соблюдение мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, (предоставить описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие квалифицированных ответственных лиц, (предоставить подтверждающие документы) которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву и атмосферу (своевременный вывоз мусора и др.) (договор на прием мусора и ТБО), (предоставить подтверждающие документы, заключение эмиссии). Вести общий журнал по технике безопасности. На территории объекта не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
Для рабочих, осуществляющих свою деятельность на участках опасных для здоровья и жизни, необходимо проводить инструктаж ответственным лицом по ТБ и ОТ (специалист по технике безопасности и охране труда). Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства строгое соблюдение требования ГОСТ и СНиП. 
МЕХАНИЗМЫ И МАШИНЫ 
Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации декоративно-отделочных работ многоэтажных домов при выборе транспортных схем поставки материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке. Механизация монтажных и специальных работ при выполнении работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. Средства малой механизации, включая отделочные машины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, каменных и других работ, должны быть скомплектованы в нормы комплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. 
Данные работы включают в себя декоративно-отделочные работы многоэтажных домов отмостки, фундамента (гранит), лестницы-арматуры, стен (камень, алюминиевых композитных панелей (АКП) класса горючести А2), козырка, балконов, окон, отлива, оконных обрамлении, карниз и установка кондиционеров.  
· Облицовка стены плитами из известняка, мрамора или травертина (полированного) толщина до 40 мм, алюминиевых композитных панелей (АКП) класса горючести А2, толщина 4 мм;
· Декоративные элементы (капители, герба, кронштейн, подоконник, ступени, плинтус, накрывки, руст, пилястра, пояс и т.д.);
· Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая;
· Декоративная корзина для кондиционеров из оцинкованной стали;
· Демонтаж оконного кондиционера;
· Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм;
· Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм;
· Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т;
· Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката;
· Греющие водостоки;
· Приведение балконов в единый стиль (балконы с подложкой и ковкой);
· Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг;
· Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0;
· Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по основанию пола, диаметр до 25 мм;
· Труба, гофрированная с зондом диаметром 20 мм;
· Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг;
· Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5;
· Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66;
· Прожектор "типа LED B2152 2х10W 3000К, светодиодный, мощность 20Вт, 220В, IP54;
· Прожектор "типа LED WW02 18W 100см 3000К, светодиодный линейный, мощность 18Вт, 220В, IP65, 950х50мм, установка на регулируемом держателе;
При выполнении работ по декоративно-отделочным работам многоэтажных домов необходимо выполнить следующие мероприятия: 
- Все виды работ должны выполняться качественно и профессионально. 
- Использовать сертифицированные и качественные материалы, а также строго соблюдать мощности и марки (ГОСТы, правила использования и установки) материалов.  Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Планирование выполнения работ в срок заранее, с связи с этим представление графика выполнения работ с указанием, видов, объемов и сроков, и движения рабочей силы. 
При заключении договора строгое соблюдение техники безопасности и охраны труда, мероприятий по охране окружающей среды (предоставить описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие ответственных лиц, имеющих соответствующую квалификацию (предоставить подтверждающие документы). Подтверждение наличия производственной базы в черте города. (собственной или арендуемой). 
Особые условия: Поставщику необходимо принять обязательство о предоставлении копий документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и комплектующего оборудования с указанием товарных знаков, моделей, наименованием производителя и места происхождения товара при выполнении работ. Обязательство о согласовании марки, вида, и других параметров используемых материалов и других товаров при выполнении работ. 
Поставщику необходимо принять обязательство по восстановлению поврежденных территорий после окончания работ (зеленой зоны, бордюров, асфальтовое покрытие дорог и тротуаров). 
Запрещено перемещение, переброска и складирование бытового мусора, материалов, грязи на тротуарах, зеленых зонах, проезжей части дорог.
Дополнительно: 
1. При наличии различной коммерции на первых этажах должен быть использован один материал, одного цвета и типа.
2. Фасад должен быть целостным и выполнен в едином стилевом решении. 
3. Наружные блоки кондиционеров на фасаде необходимо выровнять по горизонтальной и вертикальной оси, трубки кондиционеров не должны быть видны на фасаде жилого дома. 
4. Установить декоративные решетки на наружных блоках кондиционеров. На одном фасаде использовать только один тип декоративной решетки. 
5. Балконы многоквартирных жилых домов должны иметь одинаковую форму обшивки и их окрас.  
6. При выполнение малярных работ до окраски фасадов необходимо удаление старых окрасочных слоев. Все поверхности фасада, должны проводиться с выравниванием и сглаживанием поверхностей фасада. Окрашиваемые поверхности должны быть сухие, ровные и чистые, влажность окрашиваемых поверхностей.  оштукатуренных, кирпичных, бетонных, деревянных и металлических поверхностей производят с восстановлением разрушенных участков, заделкой трещин и неровностей. Промытые и просушенные поверхности перед выполнением дальнейших работ необходимо грунтовать грунтовкой глубоко проникновения, совместимой с применяемыми покрасочными материалами. 
7. Пескоструйная очистка поверхностей (металла, бетона, дерева, стекла).
Гарантийные обязательства
· Гарантия качества не менее 24 месяцев на работы, материалы, оборудование, запасные части, светильники, прожекторы, блок питания, ШУНО.
· Гарантия распространяется на соответствие требованиям ГОСТ, стандартов и нормативов.
· Участники должны гарантировать что будут использоваться качественные материалы, и работа будет выполнена в срок.
· Особые условия: Потенциальный поставщик должен
предоставить в заявке заключенный договор оказания услуг по
техническому обследованию здании.


Руководитель отдела							
коммунального хозяйства					        	А. Ергеш


Главный инспектор специалист отдела					
коммунального хозяйства						М. Ежебеков
















	№
	Адрес МЖД
	Кол-во этажей
	Фасад
	Установка решеток кондиционеров 
	Подсистема
	Элементы дома
	Подсветка

	
	
	
	Объем, м2
	Вид работы
	стены плитами из известняка, мрамора или травертина (полированного) толщина до 40 мм, алюминиевых композитных панелей (АКП) класса горючести А2, толщина 4 мм
	Декортивные элементы (капители, герба, кронштейн,  подоконник,ступени,плинтус, накрывки,  руст, пилястра, пояс и т.д.)
	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая
	Декоративная корзина для кондиционеров из оцинкованной стали
	Демонтаж оконного кондиционера
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм
	Козырьки, 
- Греющие водостоки;
- Приведение балконов в единый стиль (балконы с подложкой и ковкой);
	Кабель, трубы, гофры,силовой кабель, установка ШУНО, Прожектора, светильники.

	1
	пр. Абая 105 а (уг.ул. Байзакова 281)
	2
	400
	камень
	400
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	2
	пр. Абая 107
	4
	1 536
	камень и покраска
	1 536
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	3
	пр. Абая 107 а
	4
	1 584
	камень
	1 584
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	4
	ул. Желтоксан 168 уг. пр. Абая
	4
	684
	камень
	684
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	5
	ул. Желтоксан 166 ниже Абая
	6
	5 057
	АКП и чистка
	5 057
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	6
	ул. Желтоксан 164
	4
	1 608
	камень
	1 608
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	7
	ул. Желтоксан 159
	4
	1 732
	камень
	1 732
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	8
	ул. Желтоксан 140 Кабанбай
	3
	1 017
	покраска
	1 017
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	9
	ул. Желтоксан 124 Богенбай 
	3
	860
	покраска
	860
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту

	ИТОГО:
	14 478
	
	14 478
	по факту
	5 635
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту
	по факту




