Техническая спецификация

Монтаж с опломбировкой (40 мм) нового с паспортом беспроводного ультразвукового счетчика воды с дистанционным управлением (40 мм)

Беспроводной ультразвуковой счетчик воды с дистанционным управлением (40 мм) за счет Поставщика и входит в сумму данной закупки.

Монтаж нового беспроводного ультразвукового счетчика воды с дистанционным управлением (40 мм) с обязательным опломбированием за счет Поставщика и входит в сумму данной закупки. Все дополнительные расходы за счет Поставщика.

Характеристика Беспроводного ультразвукового счетчика воды с дистанционным управлением (40 мм):

Предел допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов от Qmin до Qt в диапазоне расходов от Qt до Оmах «+ 5%», максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа, уровень температуры - Т50/130, Т30 по умолчанию, Уровень чувствительности поля потока вверх и 
вниз по потоку - U0/D0, окружающая среда и электромагнитный уровень класс С/Е2, степень защиты IP68, ключ-фоточувствительный/инфракрасный ключ, разрешения экрана - суммарный расход 0,001 м3, подтвержденный суммарный расход 0,001 л, мгновенный расход 0,001 м3/ч и температура воды 0,01 Цельсия, Дисплей ЖК-дисплей 10 цифр + подсказка.

Выполнение работ в течении 16 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика.  Место выполнения работы:  г. Шымкент, ул Айтеке би, №30/29 «Шым қала»


Техникалық сипаттама

Қашықтан басқарылатын (40 мм) жаңа сымсыз ультрадыбыстық су есептегішін (40 мм) пломбалаумен монтаждау

Жеткізушінің есебінен қашықтан басқарылатын (40 мм) сымсыз ультрадыбыстық су есептегіші және осы сатып алу сомасына кіреді. Жеткізушінің есебінен міндетті пломбалаумен қашықтықтан басқарылатын (40 мм) жана сымсыз ультрадыбыстық су есептегішін монтаждау және осы сатып алу сомасына кіреді.
Жеткізушінің есебінен барлық қосымша шығындар.
  Қашықтан басқарылатын сымсыз ультрадыбыстык су есептегішінің сипаттамасы (40мм): Qmin-ден Qt-re дейінгі шығындар диапазонындағы Qmin-ден Qmax-қа дейінгі "+ 5% " шығындар диапазонындагы рұқсат етілген салыстырмалы қателік шегі, максималды рұқсат етілген жұмыс қысымы 1,6 МПа, температура денгейі Т150/Т30, Т30 әдепкі, ағынның жоғары және төмен өрісінің сезімталдық денгейі U0/D0, коршаған орта және электромагниттік деңгей-с / Е2 класы, корганыс дәрежесі-IP68, кілт-фотосезімтал / инфрақызыл кілт, Экран ажыратымдылығы жиынтық ағын 0,001 м3, расталган жиынтық ағын 0,001 л, лездік ағын 0,001 м3/сағ және су температурасы 0,01 Цельсий, Дисплей 10 санды СКД дисплей + кеңес.

Жұмыстар, тапсырыс берушіден өтілім түскен күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде орандалады.
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