ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«99320 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ» жазуы бар 3D әріптерді дайындау, жеткізу және монтаждау
1. Тауардың атауы және жалпы мәліметтер
· Тауардың атауы: «99320 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ» жазуы бар контражурлы жарықтандырылатын 3D әріптер.
· Өлшем бірлігі: дана.
· Саны: 1 дана.
· Бірлік бағасы: 100 000 теңге.
· Жалпы құны: 100 000 теңге.
3D әріптердің нақты өлшемдері орнату орнына барған кезде жүргізілген өлшеу нәтижелері бойынша анықталып, эскизі мен дизайны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
2. Техникалық сипаттамалары мен материалдары
2.1. «99320 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ» жазуы көлемді 3D әріптер түрінде дайындалуы тиіс.
2.2. Әріптердің бүйір жақтары мен жиектері қалыңдығы кемінде 3 мм алтын түсті акрил материалынан жасалуы тиіс.
2.3. Әріптер контражурлы жарықтандыру жүйесімен жабдықталуы тиіс. Жарық қабырға бетіне бағытталып, әріптердің айналасында жарық сәулесінің сәндік әсерін қалыптастыруы қажет.
2.4. Жарықтандыру жүйесі біркелкі жарық беруі, қауіпсіз болуы және ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс.
2.5. Әріптердің қаріпі, биіктігі, арақашықтығы, түсі және жалпы композициясы Тапсырыс берушімен келісілген эскизге сәйкес орындалуы тиіс.
2.6. Қолданылатын материалдар сапалы, берік және сыртқы орта жағдайларына төзімді болуы тиіс.
3. Алдын ала өлшеу және эскизді келісу
3.1. Жеткізуші дайындау жұмыстарын бастамас бұрын орнату орнына барып, нақты өлшемдер жүргізуге міндетті.
3.2. Өлшеу барысында жазудың жалпы ұзындығы, әріптердің биіктігі, қабырға бетінің ерекшеліктері, бекіту мүмкіндіктері және электр қуатына қосылу қажеттілігі анықталуы тиіс.
3.3. Өлшеу нәтижелері бойынша Жеткізуші 3D әріптердің эскизін әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуы тиіс.
3.4. Өндіріс жұмыстары Тапсырыс беруші өлшемдер мен эскизді мақұлдағаннан кейін ғана басталады.
4. Жеткізу және монтаждау талаптары
4.1. Жеткізуші дайын 3D әріптерді Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізіп, монтаждау жұмыстарын орындауы тиіс.
4.2. Әріптер қабырғаға немесе басқа бекіту бетіне берік және қауіпсіз орнатылуы тиіс.
4.3. Контражурлы жарықтандыру жүйесі толық орнатылып, электр қосылымдары қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
4.4. Монтаждау аяқталғаннан кейін жарықтандыру жүйесінің жұмысы, әріптердің бекітілуі және сыртқы көрінісі тексерілуі тиіс.
4.5. Жеткізуші монтаждау кезінде пайдаланылған жұмыс орнын жинап, анықталған кемшіліктерді қосымша ақысыз жоюға міндетті.
5. Сапаға қойылатын талаптар
5.1. Әріптердегі мәтін дәл «99320 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ» түрінде орындалуы тиіс.
5.2. Әріптердің бетінде сызаттар, жарықтар, деформациялар және көзге көрінетін өндірістік ақаулар болмауы тиіс.
5.3. Жарықтандыру біркелкі жұмыс істеп, барлық әріптерге сәндік контражурлы әсер беруі тиіс.
5.4. Дайын өнімнің сыртқы көрінісі, өлшемдері және дизайны Тапсырыс берушімен келісілген эскизге сәйкес болуы тиіс.
6. Құны және оған енгізілетін шығындар
6.1. Бір бұйымның бағасы 100 000 (жүз мың) теңгені құрайды.
6.2. Жалпы құны 100 000 (жүз мың) теңге.
6.3. Көрсетілген бағаға төмендегі жұмыстар мен шығындар толық енгізілуі тиіс:
· орнату орнында өлшеу жүргізу;
· эскиз әзірлеу және келісу;
· 3D әріптерді дайындау;
· қалыңдығы кемінде 3 мм алтын түсті акрилден бүйір жақтарын жасау;
· контражурлы жарықтандыру жүйесін орнату;
· қажетті материалдар мен бекіткіштер;
· жеткізу және тасымалдау;
· монтаждау және электр қосылымдарын орындау;
· монтаждан кейінгі тексеру және кемшіліктерді жою.
6.4. Барлық көрсетілген жұмыстар мен шығындар жалпы құнға енгізілуі тиіс. Қосымша ақы талап етілмеуі керек.
7. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
7.1. Тапсырыс беруші дайын бұйымның жазуын, өлшемдерін, сапасын, сыртқы көрінісін, бекітілуін және жарықтандыру жүйесінің жұмысын тексергеннен кейін қабылдайды.
7.2. Жұмыстар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес орындалған жағдайда қабылданады.
7.3. Жеткізуші дайын өнімді толық монтаждалған, жарықтандыру жүйесі жұмыс істейтін және пайдалануға жарамды күйде тапсыруға міндетті.











ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, доставка и монтаж объёмных 3D-букв «99320 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ» с контражурной подсветкой
1. Наименование и общие сведения
· Наименование товара: объёмные 3D-буквы с контражурной подсветкой «99320 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ».
· Единица измерения: штука.
· Количество: 1 штука.
· Цена за единицу: 100 000 тенге.
· Общая стоимость: 100 000 тенге.
Точные размеры 3D-букв определяются по результатам замеров непосредственно на месте установки. Эскиз и дизайн предварительно согласовываются с Заказчиком.
2. Технические характеристики и материалы
2.1. Надпись «99320 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ» должна быть изготовлена в виде объёмных 3D-букв.
2.2. Боковые поверхности и борта букв должны быть выполнены из золотистого акрила толщиной не менее 3 мм.
2.3. Буквы должны быть оснащены системой контражурной подсветки. Свет должен направляться на поверхность стены, создавая декоративный световой ореол вокруг букв.
2.4. Система подсветки должна обеспечивать равномерное освещение, быть безопасной и пригодной для длительной эксплуатации.
2.5. Шрифт, высота букв, расстояние между ними, цвет и общая композиция должны соответствовать эскизу, согласованному с Заказчиком.
2.6. Используемые материалы должны быть качественными, прочными и устойчивыми к условиям окружающей среды.
3. Предварительные замеры и согласование эскиза
3.1. До начала изготовления Поставщик обязан выехать на место установки и провести фактические замеры.
3.2. В процессе замеров определяются общая длина надписи, высота букв, особенности поверхности стены, возможности крепления и необходимость подключения к электропитанию.
3.3. По результатам замеров Поставщик обязан разработать эскиз 3D-букв и представить его Заказчику на согласование.
3.4. Изготовление начинается только после утверждения Заказчиком размеров и эскиза.
4. Требования к доставке и монтажу
4.1. Поставщик обязан доставить готовые 3D-буквы по адресу, указанному Заказчиком, и выполнить монтажные работы.
4.2. Буквы должны быть надёжно и безопасно закреплены на стене или другой монтажной поверхности.
4.3. Система контражурной подсветки должна быть полностью установлена, а электрические соединения выполнены с соблюдением требований безопасности.
4.4. После завершения монтажа необходимо проверить работу подсветки, надёжность крепления букв и внешний вид готового изделия.
4.5. Поставщик обязан убрать рабочее место и устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты.
5. Требования к качеству
5.1. Надпись должна быть выполнена точно в следующем виде: «99320 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ».
5.2. На поверхности букв не должно быть царапин, трещин, деформаций и видимых производственных дефектов.
5.3. Подсветка должна работать равномерно и обеспечивать декоративный контражурный эффект для всех букв.
5.4. Внешний вид, размеры и дизайн готового изделия должны соответствовать эскизу, согласованному с Заказчиком.
6. Стоимость и включённые расходы
6.1. Стоимость одного изделия составляет 100 000 (сто тысяч) тенге.
6.2. Общая стоимость составляет 100 000 (сто тысяч) тенге.
6.3. В указанную стоимость должны быть включены следующие работы и расходы:
· проведение замеров на месте установки;
· разработка и согласование эскиза;
· изготовление объёмных 3D-букв;
· изготовление боковых поверхностей из золотистого акрила толщиной не менее 3 мм;
· установка системы контражурной подсветки;
· необходимые материалы и крепёжные элементы;
· доставка и транспортные расходы;
· монтаж и выполнение электрических соединений;
· проверка после монтажа и устранение недостатков.
6.4. Все перечисленные работы и расходы должны быть включены в общую стоимость. Дополнительная оплата не допускается.
7. Порядок приёмки работ
7.1. Заказчик принимает готовое изделие после проверки надписи, размеров, качества, внешнего вида, надёжности крепления и работоспособности системы подсветки.
7.2. Работы принимаются при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.
7.3. Поставщик обязан передать готовое изделие полностью смонтированным, с работающей системой подсветки и в состоянии, пригодном для эксплуатации.

