ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ПОКРАСКЕ КУЗОВА
АВТОМОБИЛЯ Toyota Fortuner Год выпуска:2014 Гос номер: 868 АС 19  Цвет: код краски- COLOR TRIM LAK JR 20

Качественная покраска автомобиля, для чего необходимо подготовить кузов к данному процессу (зачистить старый слой краски под ноль (до металла), устранить все неровности с помощью шпаклевки, а также провести грунтовки и замывку кузова, шлифовку грунта для последующего наложения краски, рихтовка и устранение дефектов кузова), виды материалов, качество материала строго согласовывается с заказчиком!
Необходимые работы - процедуры для выполнения услуги:

Замена переднего бампера Toyota Fortuner
· Замена решетка радиатора Toyota Fortuner 
· Замена подкрылок передний Toyota Fortuner 2шт
· Полная зачистка кузова от старого слоя краски под ноль (до металла) с использованием пескоструйного оборудования.
· Готовое лакокрасочное покрытие должно иметь ровную, однородную поверхность и соответствовать согласованному цвету;
· После завершения работ автомобиль должен быть очищен от следов лакокрасочных материалов и защитных средств;
· Поставщик устраняет выявленные Заказчиком недостатки за свой счет в течение согласованного срока.
· Не допускаются видимые дефекты покрытия при обычном визуальном осмотре;
· Обезжиривание кузова с помощью автомобильного растворителя, устранение всех неровностей с использованием соответствующих материалов; 
· Полная покраска кузова с помощью специального краскопульта (пульверизатора), подключенного к мощному компрессору;
· Полировка после высыхания краски, чтобы убрать лишние точки и наплывы покрасочного материала;
Все расходы, связанные с приобретением, транспортировкой, демонтажом, монтажом запасных частей, расходных материалов входят в стоимость работ и производятся за счет потенциального поставщика;
Цвет краски должен полностью соответствовать цвету автомобиля, указанного в свидетельстве о регистрации транспортных средств (техпаспорт) данного автомобиля;
	Поставщик предоставляет гарантию на выполненные малярные работы сроком не менее 12 месяцев;
	Гарантия распространяется на отслоение, растрескивание, вздутие и иные дефекты, возникшие вследствие нарушения технологии выполнения работ или использования некачественных материалов.
	Заказчик может провести осмотр кузова, чтобы проверить работу. Если после осмотра/проверки окажется, что проверенная работа дефектная, потенциальный поставщик исправляет дефект работы за свой счет. Поставщик обязан, получив уведомление о дефектах устранить дефект в течение 5 календарных дней.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
TOYOTA FORTUNER АВТОМОБИЛІНІҢ КУЗОВЫН ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ БОЯУ ЖҰМЫСТАРЫ

Автомобиль маркасы: Toyota Fortuner
Шығарылған жылы: 2014 жыл
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: 868 АС 19
Түсінің коды: COLOR TRIM LAK JR 20

Автомобильді сапалы бояу үшін кузовты бояу жұмыстарына тиісті түрде дайындау қажет, атап айтқанда: ескі бояу қабатын толығымен металлға дейін тазарту, барлық тегіс емес жерлерді шпаклевкамен тегістеу, кузовты грунттау және жуу, кейіннен бояу қабатын жағу үшін грунтты тегістеу, сондай-ақ кузовты рихтовкалау және оның ақауларын жою.

Қолданылатын материалдардың түрлері мен сапасы Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісіледі.

Қызмет көрсету шеңберінде орындалуға тиіс жұмыстар:

Toyota Fortuner автомобилінің алдыңғы бамперін ауыстыру;

Toyota Fortuner автомобилінің радиатор торын ауыстыру;

Toyota Fortuner автомобилінің алдыңғы дөңгелек аркаларының ішкі қорғаныштарын (подкрылок) 2 дана ауыстыру;

Құммен тазалау (пескоструй) жабдығын пайдалана отырып, кузовтың ескі бояу қабатын толығымен, металлға дейін тазарту;

Дайын лак-бояу жабыны тегіс, біркелкі болуы және келісілген түске толық сәйкес келуі тиіс;

Жұмыстар аяқталғаннан кейін автомобиль лак-бояу материалдарының және қорғау құралдарының іздерінен толық тазартылуы тиіс;

Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді Жеткізуші келісілген мерзім ішінде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті;

Қалыпты визуалды тексеру кезінде жабынның көзге көрінетін ақауларына жол берілмейді;

Кузовты автомобильге арналған еріткішпен майсыздандыру және тиісті материалдарды пайдалана отырып, барлық тегіс емес жерлерді жою;

Кузовты қуатты компрессорға қосылған арнайы бояу бүріккішімен (краскопультпен) толық бояу;

Бояу толық кепкеннен кейін артық бояу нүктелері мен ағып кеткен жерлерді жою мақсатында кузовты жылтырату (полировка) жұмыстарын жүргізу.

Жұмыстарды орындауға байланысты қосалқы бөлшектерді, шығыс материалдарын сатып алуға, тасымалдауға, бөлшектеуге және орнатуға жұмсалатын барлық шығындар жұмыстардың жалпы құнына енгізіледі және әлеуетті Жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Бояудың түсі осы автомобильдің көлік құралын тіркеу туралы куәлігінде (техникалық паспортында) көрсетілген автомобиль түсіне толық сәйкес келуі тиіс.

Жеткізуші орындалған сырлау-бояу жұмыстарына кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік беруге міндетті.

Кепілдік жұмыс технологиясының бұзылуы немесе сапасыз материалдардың қолданылуы салдарынан туындаған бояу жабынының қабыршақтануына, жарылуына, ісінуіне және өзге де ақауларына қолданылады.

Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың сапасын тексеру мақсатында кузовты қарап-тексеруге құқылы. Егер қарап-тексеру және/немесе тексеру нәтижесінде орындалған жұмыста ақау анықталған жағдайда, әлеуетті Жеткізуші ақауды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

[bookmark: _GoBack]Жеткізуші ақаулар туралы хабарлама алған күннен бастап анықталған ақауды 5 күнтізбелік күн ішінде жоюға міндетті.
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