Технические спецификация

Заправка (закачка) технических газов/жидкостей
· Адрес забора и возврата баллонов: ул. Магнитогорская, 24/1
· Объем и количество: 10 баллонов (объем 40 л, масса газа 25 кг в каждом баллоне)
· Стоимость: 13 500 тенге за 1 баллон (включая заправку и доставку)
· Наименование: Двуокись углерода (углекислота) по ГОСТ 8050-85 (чистота CO₂ не менее 99,8%)
Условия выполнения:
1. Логистика: Поставщик забирает пустые баллоны Заказчика, выполняет их заправку и доставляет обратно по адресу: ул. Магнитогорская, 24/1. Транспортные расходы включены в стоимость.
2. Требования к баллонам: Все баллоны должны быть с защитными колпаками. При необходимости проведение текущего ремонта и окраски.
3. Сопроводительная документация: Каждая партия сопровождается паспортом качества (с указанием серии, номеров баллонов, даты изготовления, объема/веса и результатов анализов).
4. Транспортировка и персонал: Доставка должна соответствовать ГОСТ 26460-85. У водителя-экспедитора должно быть Свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Персонал поставщика должен иметь удостоверения по промышленной безопасности.
· Контактное лицо по согласованию: 87014051589

Техникалық спецификация

Техникалық газдарды/сұйықтықтарды толтыру (зарядтау)
Баллондарды алу және қайтару мекенжайы: Магнитогорская көшесі, 24/1
Көлемі және саны: 10 баллон (көлемі 40 л, әр баллондағы газдың массасы 25 кг)
Құны: 1 баллонға 13 500 теңге (толтыру және жеткізу қызметтерін қоса алғанда)
Атауы: ГОСТ 8050-85 бойынша көмірқышқыл газы (көмірқышқыл) (CO₂ тазалығы кемінде 99,8%)
Жұмысты орындау шарттары:
1. Логистика: Жеткізуші Тапсырыс берушінің бос баллондарын алып кетеді, оларды толтырып, қайтадан Магнитогорская көшесі, 24/1 мекенжайына жеткізеді. Көлік шығындары құнына енгізілген.
2. Баллондарға қойылатын талаптар: Барлық баллондар қорғаныс қалпақтарымен жабдықталған болуы тиіс. Қажет болған жағдайда ағымдағы жөндеу және бояу жұмыстары жүргізіледі.
3. Ілеспе құжаттама: Әрбір партия сапа паспортымен бірге жеткізілуі тиіс (онда сериясы, баллондардың нөмірлері, дайындалған күні, көлемі/салмағы және талдау нәтижелері көрсетілуі қажет).
4. Тасымалдау және персонал: Жеткізу ГОСТ 26460-85 талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Жүргізуші-экспедиторда қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдарын тасымалдауға рұқсат беру туралы куәлік (ДОПОГ) болуы тиіс. Жеткізушінің персоналында өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша тиісті куәліктері болуы тиіс.
Келісу бойынша байланыс тұлғасы: 87014051589
