
Қосымша – 2 

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы Медициналық орталығының «Қарлығаш» балабақшасы» ШЖҚ РМК объектісінде өлшеу құралдарын тексеру қызметіне техникалық сипаттама

1. Жалпы ережелер
1.1. Осы Техникалық сипаттама (бұдан әрі – ТС) Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы Медициналық орталығының «Қарлығаш» балабақшасы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) объектісінде пайдаланылатын өлшеу құралдарын (бұдан әрі – ӨҚ) тексеру қызметіне қойылатын талаптарды белгілейді.
1.2. Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Есіл ауданы, Шұбар шағын ауданы, Жауқазын орамы 6,
2. Объекттегі тексеруге жататын өлшеу құралдарының тізімі
1 – кесте:
	№
	Атауы
	Зауыт-өндіруші/ Құрал түрі
	Саны


	1
	Манометр
	МПА
	17

	2
	Манометр
	МРА
	18

	3
	Термометр
	ТБ-063-1
	14

	4
	Термометр
	ТБ-080-1
	1

	5
	Термометр
	BarWATTS
	2

	6
	Гигрометр психометрический
	ВИТ-2
	29

	7
	Гигрометр психометрический
	ВИТ-1
	1

	8
	Весы электронные медицинские 
	ВЭМ-150
	1

	9
	Тонометр фонендоскопом
	Little doctor
	1

	10
	Тонометр фонендоскопом
	LD-80 «Little doctor»
	1

	11
	Термометр бесконтактный
	DN-997 Power Supply dv3v
	11

	12
	Термометр медицинский электронный
	
	30

	13
	Пульсоксиметр
	Pulse oximeter JZK-301
	1



3. Қызметке қойылатын талаптар
3.1. Өлшеу құралдарын тексеру аккредиттелген метрологиялық қызметпен (бұдан әрі – Орындаушы) Қазақстан Республикасының өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
3.2. Орындаушы Тапсырыс берушіге келесілерді ұсынуға міндетті:
1. Тексеру куәліктері, тексерістен өткен әрбір өлшеу құралына (белгіленген үлгідегі бланкіде орындалуы тиіс). Тексеру куәлігінде мыналар көрсетіледі:
· Өлшеу құралының атауы және түрі.
· Өндірушінің зауыттық (сериялық) нөмірі.
· Тексеру жүргізілген күні.
· Тексеру нәтижелері (қолайлы/қолайсыз).
· Келесі тексеру аралығы.
· Орындаушы туралы ақпарат (атауы, аккредитация куәлігінің нөмірі).
2. Қолдануға жарамсыздық актісі, тексеруден өтпеген әрбір өлшеу құралына.
3.3. Орындаушы өлшем құралдарын (ӨҚ) тексеру жұмыстарын жүргізу үшін Тапсырыс берушінің аумағынан өз бетінше алып кетуге және тексеру жұмыстары аяқталғаннан кейін оларды Тапсырыс берушінің аумағына кері жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. Өлшем құралдарын алып кету және жеткізу жұмыстары Орындаушының күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Орындаушы өлшем құралдары Тапсырыс берушіден қабылдап алынған сәттен бастап Тапсырыс берушіге қайтарылған сәтке дейін олардың сақталуына жауапты болады.
3.4. Өлшем құралдарын беру және қайтару қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді. Актіде берілетін өлшем құралдарының атауы, типі, зауыттық (сериялық) нөмірі және саны көрсетіледі.

4. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
4.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде өлшеу құралдарымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауға міндетті.
4.2. Орындаушы тексеру үшін берілген өлшеу құралдарының сақталуына жауапты.

5. Қызметті аяқтау формасы
5.1. Тексеру аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін ұсынады. Оған тексеру куәліктері немесе жарамсыздық актілері қоса беріледі.
5.2. Қажет болған жағдайда Орындаушы өлшеу құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қосымша кеңес өткізуі тиіс.
5.3. Ақаулар немесе ақаулар анықталған жағдайда жабдық тиісті актілермен бірге Тапсырыс берушіге қайтарылуы керек.
Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі түскен күннен бастап 
16 күнтізбелік күн ішінде





















                                                   
                     Приложение – 2 
Техническая спецификация
на услугу по поверке средств измерений
на объекте РГП на ПХВ «Детский сад «Қарлығаш» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан

1. Общие положения
1.1. Настоящая Техническая спецификация (далее – ТС) устанавливает требования к услуге по поверке средств измерений (далее – СИ), находящихся в эксплуатации на объекте РГП на ПХВ «Детский сад «Қарлығаш» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан (далее – Заказчик).
1.2. Место оказания услуг: г. Астана, Есильский район, микрорайон Чубары, переулок Жауказын 6.
1.3. Основной задачей услуги является проведение поверки СИ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

2. Перечень СИ, подлежащих поверке на Объекте
Таблица – 1.
	№
	Наименование
	Завод изготовитель                                    Тип прибора
	Количество

	1
	Манометр
	МПА
	17

	2
	Манометр
	МРА
	18

	3
	Термометр
	ТБ-063-1
	14

	4
	Термометр
	ТБ-080-1
	1

	5
	Термометр
	BarWATTS
	2

	6
	Гигрометр психометрический
	ВИТ-2
	29

	7
	Гигрометр психометрический
	ВИТ-1
	1

	8
	Весы электронные медицинские 
	ВЭМ-150
	1

	9
	Тонометр фонендоскопом
	Little doctor
	1

	10
	Тонометр фонендоскопом
	LD-80 «Little doctor»
	1

	11
	Термометр бесконтактный
	DN-997 Power Supply dv3v
	11

	12
	Термометр медицинский электронный
	
	30

	13
	Пульсоксиметр
	Pulse oximeter JZK-301
	1



3. Требования к услуге
3.1. Поверка СИ должна проводиться аккредитованной метрологической службой (далее – Исполнитель) в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.
3.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
1) Свидетельства о поверке на каждое СИ, признанное годным (должно быть выполнено на бланке установленного образца). В свидетельстве о поверке должно быть указано:
· Наименование и тип СИ.
· Заводской (серийный) номер СИ.
· Дата проведения поверки.
· Результаты поверки (годно/негодно).
· Межповерочный интервал.
· Сведения об Исполнителе (наименование, номер аттестата аккредитации).
2) Акт о непригодности к применению на каждое СИ, признанное негодным.

3.3. Исполнитель обязан самостоятельно осуществить вывоз средств измерений (СИ) с территории Заказчика для проведения поверки и обеспечить их обратную доставку на территорию Заказчика после завершения поверки. Вывоз и доставка СИ осуществляются силами и за счет Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за сохранность СИ с момента их передачи Заказчиком до момента их возврата Заказчику.
 3.4. Передача и возврат средств измерений оформляются соответствующим актом приема-передачи с указанием наименования, типа, заводского (серийного) номера и количества передаваемых СИ.

4. Техника безопасности
4.1. Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности при работе с СИ на объектах Заказчика.
4.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность СИ, предоставленных ему для поверки.

5. Форма завершения услуги
5.1. По окончании поверки Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ, к которому прилагаются свидетельства о поверке или акты о непригодности СИ.
5.2. В случае необходимости Исполнитель обязан провести дополнительную консультацию по эксплуатации и техническому обслуживанию СИ.  
[bookmark: _GoBack]5.3. В случае сбоев или выявленных дефектов оборудование должно быть возвращено Заказчику с соответствующими актами.  
Сроки оказания услуг: в течение 16 календарных дней с даты подачи заявки 
от Заказчика. 
