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Техникалық ерекшелік
еден жабындарын төсеу жұмыстарын орындауға арналған
1. Жалпы мәліметтер
· Жұмыстардың атауы: Еден жабындарын төсеу жұмыстары
· Жұмыстарды орындау орны: Ақмола облысы, Көкшетау қ., Темірбеков көшесі, 30, № 2 оқу ғимараты, 2-қабат, № 206 кабинет.
· Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
· Жеткізу/орындау шарттары: барлық жұмыстар Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен орындалады. Барлық қажетті материалдарды жеткізу және қабатқа көтеру де Өнім берушінің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі
	№
	Жұмыстардың/материалдардың атауы мен сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі/саны

	1
	Материалдарды көтеру және маяктар бойынша цемент тұтастырғышын жасау
• Тұтастырғыштың қалыңдығы: 50 мм.
• Барлық ілеспе дайындық жұмыстарын және материалдарды көтеруді, оның ішінде қажет болған жағдайда ескі цемент тұтастырғышын бөлшектеуді қамтиды
	м²
	55

	2
	Материалдарды көтеру және өздігінен тегістелетін (құйма) еден жасау
• Қабаттың қалыңдығы: 10 мм-ге дейін.
• Материалдар мен жұмыстарды Өнім беруші қамтамасыз етеді.
	м²
	55

	3
	Материалдарды көтеру және ламинаттан еден жабынын төсеу
• Түсі: Тапсырыс берушінің өкілімен келісілсін
• Қалыңдығы: кемінде 8 мм.
• Тозуға төзімділік класы: 33-тен төмен емес.
• Ерекшеліктері: төрт жақты фаска.
• Құлыптау жүйесі: TC-Lock.
• Құлыптау жүйесінің өңделуі: Tech-3S.
• Барлық материалдарды (төсем мен шығын элементтерін қоса алғанда), жиынтықтаушы бөлшектерді және жұмыстарды Өнім беруші қамтамасыз етеді.
	м²
	57

	4
	Жиынтықтаушы бөлшектерімен бірге ПВХ-дан жасалған еден ернеуліктерін орнату
• Ернеуліктің ені: 80 мм.
• Жалпы ұзындығы: 33 қума метр
• Жиынтықтаушы бөлшектерді (бұрыштық қосылыстар, бітеуіштер, жалғағыштар) және бекіткіштерді қамтиды. Материалдар мен жұмыстарды Өнім беруші қамтамасыз етеді.
	Қума метр
	33



3. Сапаға және материалдарға қойылатын талаптар
1. Стандарттарға сәйкестігі: пайдаланылатын барлық құрылыс және әрлеу материалдары (цемент қоспасы, тегістегіш, ламинат, ернеуліктер, жиынтықтаушы бөлшектер) жаңа, жоғары сапалы болуы және қауіпсіздік талаптарына, МЕМСТ пен ҚР СТ-ға (немесе баламалы техникалық регламенттерге) сәйкес келуі тиіс.
2. Сапа кепілдігі: Өнім беруші орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдарға орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
3. Қоқысты жинау және әкету: Өнім беруші құрылыс қоқысын күн сайын өз күшімен және өз қаражаты есебінен жинауға, сондай-ақ барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін оны әкетуге міндетті.


