	Наименование работ: 
	Техническое обследование зданий и сооружений

	Цель проведения работ: 
	Оценка технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений в целом

	Цена закупки без учета НДС
	1 300 000 тенге

	Адрес объета 

	[bookmark: _GoBack]п. Жайрем: ул. Ауезова д.2.

	Состав работ:
	Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно включать следующие виды работ:
Визуальный осмотр фактического технического состояния строительных конструкций и их элементов с фотофиксацией дефектов и повреждений.
Выполнение обмерных работ и детального инструментального обследования основных несущих конструкций, в том числе оснований и фундаментов (проведение шурфов); каркасов; перекрытий; покрытий; кровель; полов; стен и перегородок; отмосток согласно требованиям нормативных документов актуальных на территории РК.
Определение фактических деформаций отдельных конструкций и частей здания (сооружения).
Выявление строительных конструкций и их элементов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии и требующих принятия неотложных мер по их временному крепежу, либо иным страховочным мероприятиям.
Составление маркировочных схем и ведомостей технического диагностирования строительных конструкций с указанием необходимых объемов ремонтно-восстановительных работ.
Определение физико-механических свойств основания и грунта согласно действующим нормативам законодательства РК.
Выявление внутренних дефектов строительных конструкций фундаментов, применяя метод ультразвуковой томографии низкочастотного диапазона, позволяющей получать объемную (3D) визуализацию внутренней структуры материала.
Выявление отступлений от проектной геометрической конструктивной и расчетной схемы зданий и сооружений, а также отклонений фактических нагрузок и воздействий от проектных или нормативных значений.
Выполнение лабораторных испытаний строительных конструкций и их элементов стандартизированными методами неразрушающего и разрушающего контроля (при необходимости и только по согласованию с заказчиком).
Выполнение испытаний согласно нормативным методикам на территории РК и определение технического состояния инженерных сетей ОВ и ВК. 
Осуществление испытаний на прочность и другие виды испытаний необходимые для качественного выполнения работ и оценки технического состояния строительных конструкций.
Определение среды эксплуатации строительных конструкций.
Оценку физического износа строительных конструкций и их элементов здания (сооружения).
Выполнение поверочных расчетов зданий и сооружений с учетом полученных результатов обследования, лабораторных данных и неразрушающего контроля.
Выполнение теплотехнических расчетов строительных конструкций и здания в целом.
Инженерный анализ всех полученных данных (анализ исходных данных, результатов обследования, лабораторных испытаний, неразрушающего контроля, оценки среды эксплуатации, поверочных расчетов, исследования напряженно-деформированного состояния, с определением категории технического состояния строительных конструкций и здания (сооружения) в целом).
Разработку рекомендаций по восстановлению несущей способности и эксплуатационной пригодности строительных конструкций и их элементов, в том числе с применением методов усиления. 
Разработку экспертного заключения по результатам инженерного анализа проведенного технического обследования надежности и устойчивости здания и (сооружения) с необходимыми приложениями по фактическим данным объекта (планы, разрезы, исполнительные съемки несущих конструкций, фото приложение, протоколы лабораторных испытаний, расчетные схемы зданий и сооружений в сертифицированных программных комплексах) с выводами о результатах технического состояния и остаточного срока эксплуатации.

	Требования к отчетной документации:
	Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений должно содержать:
      1) титульный лист (наименование организации исполнителя, наименование объекта, кем утверждается, регистрационный номер);
      2) содержание заключения;
      3) основание для технического обследования (номер и дата договора, техническое задание на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений);
      4) общее описание площадки расположения обследуемого объекта (описание расположения площадки, климатических условий.
      5) объемно-планировочные и конструктивные решения (описание принятых объемно-планировочных и конструктивных решений);
      6) результаты обследования (описание проведенных обследований, выявленных дефектов и нарушений);
      8) результаты поверочного расчета (указание используемой расчетной программы, описание расчетной схемы, таблица сбора нагрузок, расчетные модели объекта, протокола расчета, схемы усилий в несущих элементах, выводы по расчетной части);
      10) результаты испытаний и оценка технического состояния инженерных сетей;
      11) инженерный анализ всех полученных данных;
      12) выводы;
      13) рекомендации;
      14) приложения (фотоматериалы, графические материалы, лабораторные протокола испытаний, исполнительно-техническая документация).
Экспертное заключение по техническому обследованию объекта с выводами и рекомендациями необходимых конструкций в количестве трех экземпляров на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе (CD/DWD диск или флэш-накопитель).
В случае каких-либо изменений в экспертном заключении представить обновленную версию как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

	Нормативные требования к выполнению работ:
	1. Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 702 «Об утверждении Правил осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений».
2. Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II п.5 ст. 34-4;
3. СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений».
4. СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».
5. ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 
6. СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;
7. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» и других строительных норм и правил, действующих на территории РК.
8. СТ РК EN 13018-2016 «Контроль неразрушающий.  Визуальный контроль. Общие принципы»; 
9. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»; 
10. ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»; 
11. ГОСТ 31914-2012 «Бетоны. Высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества»;
12. ГОСТ 21718-84 «Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности»; 
13. ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры»;
14. ГОСТ 14782-86  «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»; 
15. ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний»; 
16. ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;
17. ГОСТ ЕН 1290-2006 «Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошковый метод»; 
18. СТ РК ISO 17638-2013 «Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошковый метод»; 
19. ГОСТ 9012-59   «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»; 
20. ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»;
21. ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»; 
22. ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования».

	Гарантийные обязательства:
	    По окончании технического диагностирования Подрядчик передает Заказчику отчет об экспертно- техническом диагностировании, не менее чем за 7 рабочих дней до предоставления акта сдачи-приёмки выполненных работ.
    Гарантийные обязательства составляет 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.
    Замечания, выявленные Заказчиком, Подрядчик устраняет и направляет повторно на согласование Заказчику.
    Дубликаты отчета/заключения и другой документации оформляемые Подрядчиком во исполнение обязательств по настоящему документу, выдаются/предоставляются Заказчику безвозмездно.
    Повторный выезд Подрядчика на объект технического диагностирования после устранения замечаний, для проведения дополнительного технического диагностирования осуществляется без дополнительной оплаты.
    Подрядчик несет ответственность согласно закона РК (Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014, статья 317-1 «Нарушение законодательства РК при осуществлении инжиниринговых услуг технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений аккредитованными лицами»).







